Проект планировки территории  жилого района, ограниченного улицами М.И.Неделина – Механизаторов – 50 лет НЛМК и проспектом Победы. Материалы по обоснованию
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СОСТАВ ПРОЕКТНЫХ МАТЕРИАЛОВ
	№№

п/п
	Наименование
	Гриф
	Инв. №
	Масштаб

	Материалы по обоснованию

	1.
	CD диск – (Графические и текстовые материалы)
	ДСП
	2885-К
	-

	Текстовые материалы

	

	2.
	Материалы по обоснованию
	ДСП
	5936
	-

	3.
	Материалы по обоснованию
	НС
	6146
	-

	Графические материалы (карты-схемы)

	4.
	Карта использования территории муниципального образования
	ДСП
	12858
	1:25 000

	5.
	Карта границ зон с особыми условиями использования территории. Карта  территорий ОКН, охранных зон памятников истории, культуры и археологии
	ДСП
	12859
	1:25 000

	6.
	Карта планируемого размещения объектов физической культуры и массового спорта, образования, здравоохранения, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов местного значения городского округа. Карта населенного пункта
	НС
	12860
	1:10 000

	7.
	Карта функциональных зон городского округа с размещением планируемых объектов федерального, регионального и местного значения. Карта существующих и планируемых границ промышленности, энергетики, транспорта и связи (проектный план)
	ДСП
	12861
	1:25 000

	8.
	Карта транспортной инфраструктуры
	ДСП
	12862
	1:25 000

	9.
	Карта существующих и планируемых объектов инженерной инфраструктуры (Водоотведение)
	ДСП
	12863
	1:25 000

	10.
	Карта существующих и планируемых объектов инженерной инфраструктуры (Электроснабжение и связь, теплоснабжение, газоснабжение)
	ДСП
	12864
	1:25 000

	11.
	Карта инженерной инфраструктуры и инженерного благоустройства территории
	ДСП
	12865
	1:25 000

	12.
	Карта территорий, подверженных риску возникновения ЧС природного и техногенного характера
	ДСП
	12866
	1:25 000

	13.
	Карта архитектурно-ландшафтного анализа территории.

Карта природно-рекреационного комплекса
	ДСП
	12867
	1:25 000

	14.
	Историко-опорный план исторической части города
	НС
	12868
	1:5 000


ВВЕДЕНИЕ

Проект генерального плана муниципального образования «Городской округ город Липецк» выполнен в рамках муниципального контракта № 10 от 28.10.2013 между Департаментом градостроительства и архитектуры администрации города Липецка и ОАО «РосНИПИ Урбанистики» в соответствии с техническим заданием на разработку. Состав проекта определен техническим заданием в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации. 

Правовой основой разработки Генерального плана МО «Городской округ город Липецк» является Градостроительный кодекс Российской Федерации.

Генеральный план является градостроительным документом, определяющим в интересах населения и государства условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития территории муниципального образования, установление и изменение границ города, функциональное зонирование территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия, экологическому и санитарному благополучию населения.

Проект генерального плана разрабатывается с учетом федеральных, региональных и местных интересов на территории муниципального образования в соответствии с утвержденными стратегиями и программами социально-экономического развития, включая отраслевые программные документы различных уровней, а также документы территориального планирования.

Решения генерального плана детализируются на последующих стадиях проектирования в проектах планировки и целевых программах.

Данный генеральный план учитывает ранее выполненную градостроительную документацию и проекты по территориальному планированию:

· Стратегический план развития города Липецка до 2016 года (2006г.)

· Программа социально-экономического развития города Липецка на 2012-2014 годы

· Инвестиционная стратегия Липецкой области на период до 2020 года

· Компексный инвестиционный план модернизации экономики моногорода Липецка до 2020 года

· Схема территориального планирования Липецкой области (ОАО «Гипрогор», г. Москва 2006г.)

· Расчетный срок генерального плана муниципального образования «Городской округ город Липецк» –  2035год. 

Исходные данные предоставлены Заказчиком по состоянию на 2013 год.

Графические материалы выполнены в программе MapInfo.

В работе над проектом принимали участие специалисты АПМ-1:

· Руководитель АПМ-1 – Енина О.С.

· Главный архитектор проекта – Ратникова И.В.

· Главный инженер проекта – Путина М.В. 

Отдельные разделы проекта разрабатывали специалисты:

	Социально-экономическое развитие, жилищный фонд, социальная инфраструктура
	ведущий инженер Бойко Т.В.

ведущий инженер Кириленко О.В.

	Природные условия
	ГИП  Путина М.В.

	Планировочная организация и функциональное зонирование территории
	ГАП  Ратникова И.В.

	Транспортная инфраструктура
	главный специалист Цыркунова А.В.

	Водоснабжение, водоотведение
	ведущий инженер Корсаков К.С.

	Электро-, тепло-, газоснабжение
	ведущий инженер Шмелев И.М.

ведущий инженер Глистин В.С. 

	Связь 
	

	Инженерная подготовка территории
	ГИП Путина М.В.

	Охрана окружающей среды

Земельные ресурсы

Зеленые насаждения
	главный специалист Егорова Г.Л.

	Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
	ведущий инженер Корсаков К.С.

	Оформление графических материалов в программе MapInfo
	ведущий инженер Михайлова В.Ю.

ведущий инженер Бойчук П.В. 


1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
Проект генерального плана -  это инструмент управления территорией, в котором все пространственно-территориальные факторы представлены в системной взаимосвязи.

Цель Проекта  –  обеспечение устойчивого развития территории на основе сбалансированного учета экологических, экономических, социальных и иных факторов,  создание благоприятной среды проживания населения.

Задача Проекта состоит в создании проектной документации, позволяющей осуществлять полномочия органов муниципальной власти в области градостроительной деятельности в соответствии с федеральным законом № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Генеральный план разрабатывается с учетом федеральных, региональных и местных интересов на территории муниципального образования Городской округ город Липецк в соответствии с утвержденными стратегиями и программами социально-экономического развития, включая отраслевые программные документы  различных уровней, а также действующей нормативно-правовой базой.

В Проекте отражается принципиальное видение социально-экономического развития муниципального образования на долгосрочную перспективу (расчетный срок – 2035 год), направленное на улучшение качества жизни населения и повышение конкурентоспособности территории в масштабах Липецкой области, Центрального федерального округа. 

2. ЭКОНОМИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
Липецкая область расположена в центральной части европейской территории России на пересечении важнейших транспортных магистралей страны, в 508 км на юг от Москвы и входит в состав Центрального Федерального округа, занимая 3,7% его территории (16 место среди субъектов округа), при этом по плотности населения Липецкая область находится на седьмом месте из 18 регионов Центрального Федерального округа (48,3 чел. на км²).

Липецкая область граничит на севере с Тульской, на северо-востоке с Рязанской, на юго-востоке с Тамбовской, на юге с Воронежской, на западе с Курской, на северо-западе с Орловской областями.

Дата образования Липецкой области в современных границах – 6 января 1954 года.

Административный центр субъекта Федерации – город Липецк.

Согласно Закону Липецкой области № 382-ОЗ от 28.04.2010 г (в редакции от 18.08.2011 года) «Об административно-территориальном устройстве Липецкой области и порядке его изменения» Липецкая область состоит 18 муниципальных районов (в 18 муниципальных районах - 6 городских и 289 сельских поселений), двух городов областного подчинения и шести городов районного подчинения.

Город Липецк является муниципальным образованием со статусом городского округа.

Город Липецк - город областного подчинения Липецкой области, а также административный центр Липецкого района.
Муниципальное образование городской округ город Липецк расположен в восточной  части Липецкой области, на границе Среднерусской возвышенности и Окско-Донской равнины по обоим берегам реки Воронеж, при впадении в нее реки Липовки, в 428 км к югу от Москвы. 

Липецк — один из динамично развивающихся городов в ЦФО. Численность населения на 01.01.14 г. составила 509,7 тыс. человек.

Общая площадь в административных границах – 330,15 км2 . Плотность населения -  15,4 чел./га.

В административном отношении город состоит из 4-х территориальных округов: Левобережного, Октябрьского, Правобережного и Советского.

Кроме того, в состав городского округа г. Липецк входят территории бывших населенных пунктов: ст. Казинка, п. Матырский, п. Сырский Рудник, п. Новая Жизнь, п. Дачный, п. Северный Рудник, с. Желтые Пески и с. Сселки.
Исторический центр города и основные районы жилой застройки  расположены на Правом берегу, промышленные предприятия – на Левом берегу.  

Город Липецк – крупный административный, промышленный и культурный центр. 

На предприятиях Липецка производится конкурентоспособная продукция: горячекатаный и холоднокатаный листовой прокат, металлопрокат с оцинкованным и полимерным покрытием, литейный и передельный чугун, трубы из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, холодильники, морозильники, стиральные машины, изделия из пластмасс, электротехническая продукция, стройматериалы, кондитерские и макаронные изделия и т.д.

В числе крупнейших предприятий - ОАО «НЛМК», ЗАО «Индезит Интернешнл», ОАО «Липецкэнерго», ОАО «Липецкхлебмакаронпром», ОАО «Компания «Росинка», ОАО «Липецкий хладокомбинат», ОАО «Липецкцемент», ЗАО СУ-11 «Липецкстрой» и др.  

В Липецке действует крупнейший в России оииРоссиРцентр боевого применения и переподготовки летного состава ВВС («Соколы России»).
Липецк известен как город-курорт. Санаторий «Липецк» ЗАО «Липецккурорт» с подчиненностью Федерации профсоюзов России основан в 1805 году. Санаторий «Липецк» ЗАО «Липецккурорт» расположен на территории курорта местного значения. 

Липецкий бальнеологический курорт располагает комплексом эффективного грязе- и водолечения. Широко известны Липецкие минеральные воды, в настоящее время функционируют более 10 скважин. 

Внешние связи осуществляются железнодорожным, автомобильным и воздушным транспортом. 

Город Липецк имеет автомобильные выходы на трассы федеральных автомобильных дорог: на М 4 – в направлении на г. Елец (федеральная трасса Р 119) и на Хлевное (федеральный подъезд М 4), в направлении на М 6 – в направлении на Мичуринск, Чаплыгин, обеспечивая связи Центрального федерального округа с регионами Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.

Железнодорожные магистрали Москва-Юг, Москва-Волгоград, Грязи-Орел, обеспечивают городу и области транспортно-экономические связи со всеми железнодорожными линиями страны.

Город обслуживается железнодорожными станциями: Липецк, Чугун-I, Чугун-II, Казинка и остановочными пунктами 265 км и 297 км. 

Аэропорт «Липецк» способен принимать самолеты любого класса, а после реконструкции получил статус международного.

Транспортная инфраструктура обеспечивает город Липецк внешними связями со всеми крупными центрами России. 

Расстояние от Липецка до основных административных и промышленных центров составляет:  

	Наименование
	Расстояние от г. Липецка, км

	
	Железнодорожное сообщение
	Автомобильное сообщение
	Воздушное сообщение

	Москва
	504
	446
	370

	Брест
	1215
	1250
	1060

	Уфа
	1468
	1344
	1100

	Ростов-на-Дону
	791
	622
	620

	Волгоград
	641
	726
	540

	Новороссийск
	1208
	1035
	880

	Астрахань
	1100
	1151
	950

	Минеральные Воды
	1286
	1103
	1000


В системе расселения город Липецк является центром формирующейся Липецко-Грязинской агломерации, зоной с устойчивыми (ежедневными / еженедельными) трудовыми, культурно-бытовыми, рекреационными связями Липецкого, Грязинского муниципальных районов и др.

В г. Липецк имеется ряд ООПТ регионального и местного значения, занимающие около 18% территории города. Липецк обладает значительным и многообразным историко-культурным потенциалом.

Основные преимущества и недостатки 

	Преимущества
	Недостатки

	+ Выгодное экономико-географическое положение в наиболее освоенной части РФ 

+ Наличие удобных транспортных связей

+ Функционирование всех видов транспорта 

+ Транспортная доступность до г. Москвы, субъектов федерации Центрального федерального округа

+ Устойчивая градообразующая производственная база города

+ Сложившиеся традиции промышленного производства 

+ Повышенная инвестиционная привлекательность

+ Реализация инвестиционных планов разных профилей и уровней (федеральный, региональный, муниципальный)

+ Формирующиеся центры инновационной активности 

+ Успешно функционирующая производственная, инженерная, транспортная инфраструктура

+ Квалифицированные трудовые ресурсы (в достаточном количестве)

· Липецк - центр формирующейся Липецко-Грязинской агломерации

+ Сложившаяся комфортная среда обитания

· Благоприятные природно-климатические условия

· Наличие ООПТ, объектов рекреации

· Наличие объектов санаторно-курортного назначения

+ Наличие и многообразие историко-культурного потенциала

+ Экологическая обстановка стабильная, имеющая тенденцию к улучшению
	- Наблюдается загрязнение воздушного бассейна, подземных вод (нитраты)

- Локальные проблемы нахождения части жилой застройки в СЗЗ предприятий

- Сложная транспортная ситуация в городе (малое количество дублеров, малая транспортная проницаемость)

- моноотраслевая структура экономики


3. КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Город Липецк – крупный административный центр Липецкой области, промышленный и историко-культурный город Центрального Черноземья. Город Липецк занимает одно из ведущих мест в Центральном Федеральном округе России.

Город расположен на границе Среднерусской возвышенности и Окско-Донской равнины, на обоих берегах реки Воронеж, в 438 км к югу от Москвы. Высота центра города над уровнем моря около 160 м. Население 509,2 тыс. чел. (на 01.01.2013). На территории Липецка и прилегающих районов сохранились от далекого прошлого многочисленные памятники материальной культуры:

· древние городища, 

· произведения архитектуры, 

· памятные места исторических и революционных событий, а также места, связанные с жизнью и деятельностью замечательных людей.

Город в своем историческом и планировочном развитии испытал ряд периодов. Их можно выделить в следующем виде:

1. Догородской период (до IX в. новой эры).

2. Период древнейшего Липецка (IХ-ХШвв.).

3. Период формирования юго-восточной границы Русского государства (II пол. XVII в.).

4. Период строительства и действия Липецких железных заводов (1700-1786 гг.).

5. Период образования уездного города Липецка и создания первого регулярного плана города (1779-1805 гг.).

6. Период открытия и расцвета курорта "Липецкие минеральные воды", создания регулярного плана города 1805 года, измененного Александром I (1805-1847 гг.).

7. Период капиталистического развития (1847-1917 гг.).

8. Советский довоенный период (1917-1941 гг.).

9. Советский послевоенный период (1945-1954 гг.).

10. Липецк - областной центр (1954-1986 гг.) - период интенсивного развития в эпоху развитого социализма, доперестроечный период

11. Послеперестроечное время (1986-2010 гг.).

Липецк расположен на берегах р.Воронеж и, впадающей в нее р.Липовки. Благоприятные природные условия издавна привлекали сюда людей. В центре современного Липецка в излучине р. Липовки среди дельты Каменного лога на небольшом обособленном холме, застроенном одноэтажными частными домами, стоит небольшой обелиск, указывающий на древнее поселение − Липецкое городище. Как определяют археологи, первые поселения на нем возникли более трех тысяч лет назад в период бронзового века.

Во II половине ХIII века из летописей известно о существовании Курского княжества, в которое входили городки: Рыльск, Воргол и Липецк, севернее к нему примыкало княжество Рязанское. От древнего Липецка в городе сохранилось и дошло до нашего времени название холма – «городище», вокруг которого впоследствии и вырос современный город. «Городищем» − называются в России и в других славянских странах места бывших городов, укреплений, замков, святилищ, окруженные валами и рвами, защищавшими их от нападений неприятеля. Первое рукописное упоминание о Липецком городище, правда косвенное, встречается в древних летописях, датируемых 1283-1284 гг. Первую связующую нить между событиями этих летописей, повторяющих один и тот же рассказ, о сопротивлении князя Святослава Липецкого баскаку Ахмету, и местом древнего Липецка, протянул историк времен Петра I В.Н. Татищев в обобщающем труде по русской истории «Истории Российской С самых древних времен». 

На протяжении XIV, XV, XVI веков татаро-монгольское иго господствовало на территории Липецкого края, что привело его к полному запустению; это место обрело название «Дикое поле». После разгрома Орды на Куликовом поле в 1380 году и с усилением Московского княжества, с присоединением к нему Рязанского княжества, создались условия для расширения границ на юго-востоке. Здесь на территории «Дикого поля» в XVI – XVII веках строится Белгородская засечная черта со сторожевыми пунктами-городами: Сокольск, Добрый, Лебедянь, Романов, Усмань. Эта оборонительная черта пролегла по берегу р. Воронеж от г. Романов до г. Сокольска по территории современного Липецка. Город Сокольск сооружен в 1650-1652 (1647) гг. при впадении р. Матыра в р. Воронеж. Город Романов был образован как сторожевой пост из села Романово, по преданию, бывшей вотчины бояр Романовых, известного в летописях с 1611 года. В конце XVII века между этими городками существовали поселения вдоль р. Воронеж, в том числе Большие и Малые Студенки (село Липки).

В настоящее время о месте бывших укреплений г. Сокольска и г. Романова свидетельствуют лишь археологические находки, т.к. никаких архитектурных сооружений не сохранилось. Липецк возник у села Липские Студёнки Малые в начале XVII в. Рядом были расположены несколько крестьянских и однодворческих сёл - Большие Студёнки, Сырское, Дикое, Коровино. Эти селения постепенно вошли в черту Липецка, позднее - и село Сокольское (прежний город Сокольск).

В XVII-XVIII столетиях в центре Липецка между Большими и Малыми Студенками под железной горой у мощных подземных источников существовал мужской монастырь «Поройская пустынь». О древности его происхождения свидетельствуют бывшие в старину в горе, но заложенные пещеры и подземные ходы. Монастырь был упразднен в 1764 году. От его немногих культовых построек сохранилась Древне- Успенская церковь − бывший храм Живоносного источника. Церковь одноглавая представляет собой широко распространенный тип послемонгольского периода − четверик на восьмерике, является самым древним памятником культовой архитектуры г. Липецка, охраняется Государством.

Мощным толчком в развитии металлургии Липецка в начале XVIII века послужила военная деятельность Петра I, необходимость создания военно-морского флота на юге России в городе Воронеже; оснащение флота пушками, ядрами, якорями, цепями и прочими изделиями из чугуна и железа. Наличие леса, дешевой водяной энергии, хорошей водной связи по р. Воронеж с городом Воронежем и близкое расстояние от него определили место строительства железоделательных заводов.

Первым в окрестностях г. Романова был построен Боринский железоделательный завод (1693 год) на реке Белый Колодезь − притоке Воронежа. В 1706 году на реке Кузьминке − притоке Воронежа − строится Кузьминский якорный завод.

В мае 1703 года по указу Петра I на базе железорудных  месторождений началось строительство Липских железоделательных заводов. В 1703 году у слободы Малые Студенки был построен Верхний Липский завод, а в 1708 году – Нижний железоделательный завод.

В результате возникает пятидесятивосьми саженная верхняя плотина шириной девять сажен, высотой восемь аршин, перегораживающая течение реки Липовки и образующая водяной бассейн − Верхний или Липовский пруд, существующий и в настоящее время, под названием Комсомольского.

Плотина, образовавшая Петровский пруд, являлась значительным инженерным сооружением своего времени, имеется свидетельство, что Петр I принимал непосредственное участие в сооружении этой плотины.

С расширением заводов Липецкая слобода разрасталась вокруг «Городища». К ней примкнули Дикенская, Монастырская, Большая Студеновская слободы, которые частично сохранились в планировочной структуре современного города.

Первый схематический план Липецких железных заводов 1742 г. обнаружен в семидесятых годах XX века бывшим архитектором г. Липецка Л.Б.Рудаковым в ЦГАДА, был им расшифрован, реконструирован и опубликован впервые в книге «По следам легенд». Чертеж «Липецкие железоделательные заводы», составленный в 1742 году, т. е. через 30 лет после их строительства, дает ясное представление о взаимном размещении и характере всех сооружений, мастерских, а также жилых и гражданских построек, прилегающих к заводам.

В 1779 году по указу Екатерины II Слобода была преобразована в уездный город Липецк Тамбовского наместничества (с 1796 года Тамбовской губернии).

16 сентября 1779 года Екатерина II повелевает: − Указ нашему Сенату: «Всемилостивейше повелеваем нашему генералу Володимирскому и Тамбовскому, генерал губернатору графу Воронцову по изданным от нас в 7-й день ноября 1775 года учреждениям, исполнить равномерно, и в Тамбовской губернии составя сие наместничество из пятнадцати уездов, и именно: Тамбовского, Шатского, Кодомского, Телениновского, Козловского, Лебедянского, Усманского, Новохаперского, Борисоглебского, Елатомского, Кирсановского, Моршанского, Спасского, Липецкого и Гвоздынского. Вследствие чего, переименовать городами, ведомства, главной дворцовой канцелярии сии села: Кирсаново и Моршу, ведомства коллегии Экономии село Спасское, Липецкие железные воды под названием Липецк и однодворческое село Гвазды…».

Вновь образованные уездные и губернские города, согласно Городовому положению получали генеральный план и герб. Герб уездного города Липецка был утвержден 16 августа 1781 года. Герб представляет щит, разделенный на 2 части. В верхней изображен герб губернского города Тамбова, а в нижней части в золотом поле Липовое дерево, означающее название этого города.

Все первые известные опорные планы г. Липецка и Липецкого уезда XVIII века были выполнены уездным землемером Петром Немцовым.

Наиболее ранний из известных – план 1784 года. На плане показаны присутственные места, полиция, заводская контора, казенные заводские дома, две каменных домны, бывшая молотовая, кузницы и др. заводские постройки. Город показан с окрестностями, внешними дорогами, с расшифровкой существующих строений и церквей. Впервые даны очертания Нижнего и Верхнего прудов, двух плотин, естественно сложившихся улиц. Особенно тщательно подчеркнута природная ситуация с подробным показом оврагов, рек и кварталов застройки.

Основу существующей планировочной структуры составляли три площади с церквями в центре. Самая древняя находилась на торговой площади перед железными заводами − деревянная, во имя Рождества Христова. По дороге на Воронеж − каменная церковь, во имя Вознесения Христова, по дороге на Усмань − деревянная церковь Святого мученика Дмитрия Солунского.

На основе первого подробного ситуационного плана Петром Немцовым составляется более канонизированный «План нынешнего положения», 1787 г., который был положен в основу первого плана прожектированного городу Липецку», выполненного в 1789 году.

Первый прожектированый план не был утвержден Екатериной II, однако, он сопровождался подробнейшим описанием первых правил градостроительства. План выполнен в характерных классических формах − с прямоугольной сеткой улиц, с учетом основных природных условий: каменного оврага и рек. На плане нанесена существующая сетка улиц, что позволяет видеть, насколько мало он учитывал сложившуюся ситуацию.

В плане 1789 года были решены основные функциональные зоны: центр, торговая площадь, место для присутственных мест.
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Рис.1. План города Липецка 1784 года

Однако развитие металлургии на юге страны и строительство новых заводов с более современной технологией по выплавке чугуна способствовало закрытию (из-за отсутствия руды и леса) в 1795 году нерентабельных Липских заводов.

Развитие города с закрытием заводов замедлилось и только к началу XIX века начало возрождаться в связи с расширением железнодорожного строительства, когда липецкие руды вновь привлекли внимание русского и иностранного капитала, а также благодаря открытию курорта «Липецких минеральных вод». Открытие курорта имело большое значение для благоустройства и застройки города.
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Первый план развития города (составлен в 1789 году)

С 1800 г. город Липецк получает широкую известность в России благодаря вновь открытым минеральным водам. Первыми лечащимися были император и его придворные. Липецк не был готов принимать большое количество людей знатного сословия. По настоянию дворянства 25 апреля 1805 года в городе учрежден курорт под названием «Минеральные воды». Открытию курорта способствовала внешнеполитическая обстановка: война с Францией сделала невозможным выезд дворян для лечения за границу и опасным посещение только что открытых кавказских минеральных вод. 

19 июля 1805 года императором Александром I был утвержден новый план развития города, в котором пространственная организация городской застройки представляла прямоугольную сетку улиц, ориентированную на городские площади и главные улицы (Дворянскую, Лебедянскую, Усманскую, Воронежскую). К тому времени в городе проживало около 5 тыс. человек. Новый план города отличался от первого (1789 г.) своей конфигурацией, большим размером. План предусматривал значительное развитие по обе стороны Каменного лога на запад и вдоль верхнего берега на восток. Его прямоугольная сетка улиц мало учитывала природные особенности места.

В плане предусматривались две новые большие площади: на горе у Христорождественского собора − административная, с гостинным двором и присутственными местами, и под горой – базарная, с лавками и амбарами. Новый план определил границы города с четырьмя заставами; Тамбовской, Лебедянской, Воронежской и Усманской. Территория липецких железных заводов осталась планом не тронутой, хотя заводы были ликвидированы с 1795 года. Образование курорта одновременно с утверждением плана не позволило отразить его в чертеже.

Город был застроен по прямым и широким улицам, были заложены Нижний и Верхний городские парки. Главные планировочные акценты – церкви расположены или на возвышенностях, в центре площадей, или на замыкании главных улиц.
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Рис.2. Регулярный план застройки города Липецка 1820 года

С середины 1930-х годов Липецк из провинциального города, превращается в крупный индустриальный центр.

Довоенный период характеризуется ростом промышленного потенциала города: строительством Новолипецкого металлургического завода (1934 год), реконструкцией завода «Свободный сокол» (построен в 1898 году Русско-Балтийским обществом).

В 1943 году началось строительство Липецкого тракторного завода, а 1 июня 1944 года был уже собран первый экспериментальный образец трактора «Кировец-35».

Основу промышленного потенциала города составляет черная металлургия (ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат»), машиностроение и металлообработка, химическая промышленность, производство строительных материалов, а также пищевая и легкая промышленность.

Липецк известен и как город-курорт, где впервые стало применяться грязелечение.

Исторический центр города и основные районы жилой застройки расположены на правом берегу реки Воронеж, на левом берегу – преимущесвенно промышленные районы города.

Основной высотной доминантой города является Собор Рождества Христова (XVII-XVIII в.в.) на площади Ленина-Соборная. 

В городе имеются два памятника Петру I (1839 год), памятник народовольцам (1879 год), мемориал Вечной Славы, посвященный подвигу липчан в Великой Отечественной войне, а также значительное количество ценных в историко-культурном отношении зданий, домов-музеев, фрагментов улиц и площадей. В настоящее время идет строительство Памятника Победы на пл. Победы. 

В Липецке имеются памятники природы, к которым относятся Нижний парк в исторической части города, Верхний парк, низовье урочища Каменный Лог.
В городе развита сеть учреждений социальной инфраструктуры, в том числе театры  (Липецкий государственный академический театр драмы имени Л.Н. Толстого, Липецкий драматический театр, муниципальный театр кукол), центры культуры и досуга, филармония, кинотеатры, музеи, выставочные залы, библиотеки, дворцы и дома культуры. 

Развита сеть учебных заведений. В городе функционируют два университета, пять институтов и целый ряд средних специальных учебных заведений.

В городе обладает развитой структурой спортнивных сооружений (СК «Нептун», стрелковый комплекс, лыжная база, велотрек, спортивные комплексы «Пламя», «Сокол», «Спартак», спортивная база по гребле и др.).

В Грязинском районе (на юго-восточной границе г. Липецка) создана и успешно функционирует особая экономическая зона промышленно-производственного типа федерального значения «Липецк» (согласно Постановлению Правительства Российской Федерации № №782   от 21 декабря 2005 года).

4. ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ И РЕСУРСЫ

4.1 Климат

Климат г. Липецка умеренно-континентальный, с теплым летом и умеренно-холодной зимой.  Число часов солнечного сияния 1875, из них около 80% приходится на период с апреля по сентябрь месяцы. Температурный режим характерен для умеренно-континентального климата (27,7°).

Таблица 4.1.1
Средняя месячная и годовая температура воздуха по метеостанции. г. Липецк

	м/ст.


	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	год

	г. Липецк
	-10,3
	-9,5
	-4,4
	5,5
	13,8
	18,0
	20,2
	18,5
	12,5
	5,5
	-1,5
	-7,1
	5,1


Продолжительность зимнего периода составляет порядка 4 месяцев. На протяжении всего зимнего периода бывают дни с положительными температурами наружного воздуха. Продолжительность периода с устойчивыми морозами составляет около 110 дней. Минимальные температуры воздуха отмечаются в январе-феврале и декабре.  Абсолютный минимум составляет -41.3°С. Средняя высота снежного покрова 32 см. Нормативная глубина промерзания почвы 120 см (в сильноморозные малоснежные годы – до 150см).
Лето сухое и жаркое, возможны возвраты холодов и даже заморозки. Теплый период года начинается с апреля месяца и продолжается по октябрь. Абсолютный максимум температур по Липецку +36.1°С.

Продолжительность безморозного периода равна 154 дням. Продолжительность сезона с температурой воды выше 17°С от 65 до 75 дней.

Среднегодовая многолетняя температура воздуха изменяется в пределах от +2.9 до +7.1°С. Относительная влажность воздуха характеризуется значениями от 48 до 90%. Максимум относительной влажности  приходится на ноябрь - декабрь, минимум - на май-июнь.

По количеству осадков территория г. Липецка относится к зоне умеренного увлажнения. Годовое количество осадков в районе изменяется за многолетний период в пределах 388 – 788.1 мм. Максимальное их количество выпадает в июне-июле, октябре - декабре, минимальное - в январе - марте. Около 40% годового количества осадков приходится на холодный период года. За год в г. Липецке выпадает 547 мм влаги. Из них на теплый период приходится 365 мм, на холодный – 182 мм.

Величина годового слоя испарения за многолетний период составляет в среднем 250-450 мм или порядка 70% от общей суммы выпавших осадков. 

Максимальное испарение наблюдается с мая по сентябрь, минимальное - в зимние месяцы.

Прогрев земной поверхности происходит под действием солнечной энергии, поступающей в виде прямой и рассеянной радиации. Максимальная интенсивность поступающей радиации приходится на летние месяцы, в зимние периоды величины составляющих радиационного баланса минимальны. Средняя величина суммарной радиации составляет 80-90 ккал/см2. Радиационный баланс положителен в течение восьми месяцев.

Сумма положительных температур периода вегетации растений (выше 10°С) - 2579,1°. Продолжительность периода активной вегетации 149 дней. Сумма осадков за период активной вегетации растений составляет 255-275 мм.

Таблица 4.1.2
Средняя месячная и годовая абсолютная влажность воздуха в Па по м/ст. г. Липецк

	м/ст.


	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	год

	г. Липецк
	2,8
	2,9
	3,8
	6,7
	9,4
	12,8
	15,1
	14,4
	10,4
	7,0
	4,8
	3,6
	7,8


Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца 84%, наиболее жаркого месяца -  51%.

Таблица 4.1.3

Ветровой режим города характеризуется данными Липецкой м/ст.

	
	С


	СВ
	В
	ЮВ
	Ю
	ЮЗ
	3
	СЗ
	Штиль


	I
	10


	8
	10
	17
	12
	17
	12
	14
	4



	VII
	15
	13
	9
	9
	7
	12
	15
	20
	7

	Год
	12
	10
	8
	13
	11
	15
	15
	16
	5


В среднем за год преобладающими являются северо-западные – западные ветры. Повторяемость штилей всего 5%. На величину скорости ветра большое влияние оказывает высота местности над уровнем моря и характер подстилающей поверхности.

Средняя годовая скорость ветра 4,4 м/с, средняя скорость ветра в январе -5,2 м/с, в июле – 3,6 м/с. 

В климатическом отношении территория города расположена в зоне комфорта для рекреационных целей и планировочных ограничений не вызывает.

Наиболее благоприятный период для пребывания отдыхающих на открытом воздухе с мая по октябрь с температурой между 14°С и 30°С, что соответствует нижнему и верхнему пределу комфортных условий. Продолжительность сезона купания до 80 дней с температурой воды выше 17°С.

По агроклиматическому районированию терри​тория является благоприятной для возделывания основных сельскохозяйственных культур. Продолжительность безморозного периода (154 дня) позво​ляет выращивать теплолюбивые культуры.
Продолжительность отопительного периода составляет 199 дней. Расчетная температура наиболее холодной пятидневки -27°С.
Выводы: 

1. Территория города Липецка относится ко II-В строительно-климатическому району.

2. Расчетные температуры воздуха для проектирования отопления (температура воздуха наиболее холодной 5-дневки, обеспеченностью 0,92) и вентиляции (температура воздуха обеспеченностью 0,94) соответственно равны – -270С и -150С. Продолжительность отопительного периода в среднем составляет 199 дней.

3. Согласно природно-климатического районирования территории Российской Федерации территория г. Липецка относится к благоприятной зоне.

4.2. Гидрологическая характеристика

Гидрографическая сеть города представлена участками рек Воронеж и Матыра (за границами проектирования), постоянными и временными водотоками по днищам балок и овра​гов (река Липовка, р. Студеный Ручей (Студеный Лог), балки Крутой Лог, Каменный Лог, Моховой Лог, Большой Колодезь), небольшим количеством озер и системой искусственных водоемов, самым крупным из которых является Матырское водохранилище).

Река Воронеж протекает по территории города с севера на юг своим средним течением. Протяженность реки 342 км (протяженность в пределах города – 27.9км), площадь водосбора 21600 км2, средняя скорость течения 0,2 м/с. Глубина на всем протяжении меняется от 3 до 4 м, местами достигает 7 м, ширина меняется от 70 до 100 метров. Коэффициент извилистости 0,5-0,7 м.

Долина ассиметрична. Правый коренной берег высокий, местами обрывистый, высотой до 50 м над урезом воды. Левый берег значи​тельно ниже правого, пологий.

Пойма хорошо разработанная, двухсторонняя, сложена слоисты​ми песчаными осадками, возвышается на 2-3 м над меженным уровнем и имеет ширину 2-3 км. Пойма реки изрезана многочисленными излучинами и старицами, местами заболоченная с большим слоем торфа. Русло сильно блуждает по пойме, образуя затоны и старицы, а летом местами зарастает.

Между первым и вторым мостовыми переходами на реке в 1969 г. построен фиксирующий порог с отметкой 103.0 м. Таким образом, выше порога создано Липецкое озеро, имеющее протяженность около 4.5 км и ширину от 500 м. до 1км с абсолютными отметками 103.3 м. в меженный период. Скорости течения реки - до 0.1 м/сек., во время половодья скорости достигают 1-2 м/сек.

Средний расход воды за меженный период составляет 15,3 м3/с.

Река отличается высоким весенним половодьем и низкой летней меженью. Высота подъема уровня воды в период половодья 5-6 м.

На максимальные расчетные уровни воды редкой повторяемости порог практически влияния не оказывает.

Во время прохождения паводков редкой повторяемости затапли​ваются пойменные территории рек Воронеж слоем до 3-4 метров.

Таблица 4.2.1
Наивысшие расчетные уровни весеннего половодья реки Воронеж в пределах города Липецка

	Наименование створа
	Расстояние от устья, км
	Отметка «0» графика
	1%
	10%

	1
	2
	3
	4
	5

	Река Воронеж – г. Липецк


	192
(в 0,5 км выше моста)
	94,9
	106,7
	105,9

	Река Воронеж – г. Липецк 2


	186 (в 4 км ниже фиксирующего порога
	99,6
	105,5
	104,7

	Река Воронеж – г. Липецк 2 начало спрямленного участка
	-
	-
	107,4
	

	Река Воронеж – г. Липецк 2 конец спрямленного участка
	-
	-
	107,1
	


Каменный Лог (р. Липовка) начинается у села Новониколаевка и до средней части имеет юго-восточное направление, затем меняет его на широтное. Длина лога 19 км. Река Липовка брала начало от Липовских ключей, выходящих в русле Каменного лога, в 2.5 км от его устья. В настоящее время в связи с интенсивным водоотбором Липецкие ключи иссякли, и разгрузка вод задонско-елецкого горизонта происходит в русле р. Липовка, на несколько сот метров выше Комсомольского пруда. Водоток, существующий в русле Каменного лога и берущий начало в средней его части, имеет питание ливневыми и талыми водами. Ширина русла р. Липовки 6-15 м, глубина 0.2-0.3 м.
Студеный Лог берет свое начало севернее г. Липецка, с разветвленной овражной сети северо-восточной ориентировки и имеет в основном северозападное направление, длина лога 14-15 км. Естественные выходы вод задонско-елецкого водоносного горизонта имеются лишь в нижнем течении, их разгрузка происходит непосредственно в аллювий. Водоток в низовьях лога имеет техногенную природу. Ширина русла Студеного лога изменяется от 5-7 м до 10-15 м, в нижнем течении до 30-40 м. В районе Мохового лога имеется земляная плотина.

Реки города отличаются высоким весенним половодьем и низкой летней меженью. Высота подъема уровня воды на реке Воронеж колеблется от 5-ти до 6-ти метров.
Режим рек типично степной.

Величина весеннего стока составляет 75-80%, а на долю летних месяцев приходится 5-10% годового стока.

В питании рек основную роль играют атмосферные осадки, которые составляют 85% годового стока. Роль грунтовых вод незна​чительна, но сильно возрастает на малых реках. Благодаря большой глубине вреза балок, они выходят на поверхность.

Замерзают реки в зависимости от величины, в третьей декаде ноября – первой декаде декабря, вскрываются  - в первой декаде апреля. Толщина льда на реке Воронеж доходит до 70 см. 
Естественный термический режим р. Воронеж в пределах города не соответствует норме в местах сброса сточных вод после очистки с очистных сооружений биологической очистки МУП «ЛиСА». 
Минерализация воды на реках происходит закономерно по временам года. Повышается минерализация от истоков к устью. По химическому составу вода рек относится к гидрокарбонат​ному классу. Жесткость воды в период зимней межени достигает наибольшей величины – 5-7 мг/экв. 
Наиболее водообеспеченным источником поверхностных вод является р. Воронеж, представляя интерес для рекреационного использования.

Озера. В пределах города в пойме реки Воронеж расположен ряд озер водно-эрозионного происхождения, представляющих собой озера-старицы. Группа проточных озер является расширением современного русла.

Уровень Липецкого озера фиксируется плотиной. Глубина от 2-х до 15-ти  метров. Местами зарастает водной растительностью. Для хозяйственных нужд воды озер не используются.

Пруды. Размещение прудов тесно связано с расположением гидрографической сети. 
Пруды используются для водоплавающей птицы, орошения и рыболовства. Промыслового значения реки города не имеют. Интенсивно осваивается любительское рыболовство.

На реке Воронеж (ниже города Липецка) и на реке Матыре имеются нерестилища и зимовальные ямы ценных видов рыб.

4.3.  Инженерно-геологические условия

Рельеф. Город Липецк расположен на территории двух орографических регионов – Среднерусской возвышенности (правобережная часть города) и Окско-Донской равнины (левобережная часть города). Граница между регионами проходит по долине р. Воронеж.

В неотектоническом плане территория города находится на стыке двух неотектонических блоков II порядка: Трубетчинского и Кривоборского, в пределах которых выделяются неотектонические блоки более высоких порядков, в том числе Липецкий (правобережный) и Тракторозаводский (или Левобережный).

Липецкому неотектоническому блоку в геоморфологическом отношении соответствует условно выровненная структурно-денудационная поверхность.

Абсолютные отметки площадки проектирования составляют от 105 (в долине р. Воронеж) до 160м (в районе пр. Победы). Поверхность площадки осложнена врезанными оврагами, глубина вреза составляет до 20м и более (в районе ул. Механизаторов).

В геоморфологическом отношении г. Липецк расположен в пределах двух орографических регионов – Среднерусской возвышенности (правобережная часть города) и Окско-Донской равнины (левобережная часть города). Граница между регионами проходит примерно по долине реки Воронеж.

В неотектоническом плане территория города находится на стыке двух неотектонических блоков II порядка: Трубетчинского и Кривоборского, в пределах которых выделяются неотектонические блоки более высоких порядков, в том числе Липецкий и Тракторозаводский (или Левобережный).

Липецкому неотектоническому блоку соответствует выровненная структурно-денудационная поверхность (Правобережная часть города), с абс. отметка​ми до 205,0 – 208,0 м. Эта поверхность осложнена врезанными оврагами системы реки Липовка – Каменный лог с аб. отметками днища от 130 до 108 метров. Возвышенность ограничена крутым (60-80°) склоном реки Воронеж, который возвышается над поймой реки на 25-30 метров.

Тракторозаводскому тектоническому блоку (Левобережная часть города) в геоморфологическом отношении соответствует плоская или слабоволнистая аллювиальная поверхность первой, второй и частично третьей надпойменных террас, с абсолютными отметками 103,8÷113,0 метров.

В геологическом отношении рассматриваемая территория расположена на северо-восточном склоне Воронежского кристаллического массива (ВКМ), который представляет собой крупную положительную структуру эпипротерозойской Восточно-Европейской (Русской) платформы. Фундамент ВКМ представлен в различной степени метаморфизованными и гранитизированными осадочными и вулканогенно-осадочными породами архейского и протерозойского возрастов. Породы дислоцированы в различной степени и прорваны интрузивами ультраосновного и кислого составов преимущественно протерозойского возраста.

Породы кристаллического фундамента залегают на глубине 250 - 780 м., образуя слабо наклонную к северо-западу поверхность, на которой с несогласием залегают отложения осадочного чехла.

Породы чехла представлены палеозойскими (девон), мезозойскими (юра, мел) и кайнозойскими (неогеновые и четвертичные) отложениями.

Девонская система. Верхний отдел Франский ярус(О3).

Отложения этого возраста распространены повсеместно, а на юге территории в эрозионном врезе долины р. Воронеж перекрыты четвертичными аллювиальными отложениями. По вещественному составу и ископаемым остаткам в отложениях этого возраста выделяются евлановская (D3ev) ливенская (D3lv) свиты.

Отложения евлановской свиты распространены на абсолютных отметках от 70 до 20 м. Погружение подошвы горизонта происходит в северном и северо-восточном направлениях. Мощность отложений колеблется от 30,6 до 44,0 м, составляет в среднем 35-40 м. Кровля евлановских отложений сложена пачкой тонкого переслаивания мергелей и известняков мощностью 5-7 м. В целом горизонт представлен переслаиванием известняков, мергелей и глин. Мощность прослоев мергеля не превышает 1,5-2,0 м.

Отложения ливенской свиты распространены также повсеместно. Отметки подошвы горизонта изменяются от 110 до 60 м, мощность от 17,2 до 40м.

По литологическим особенностям в разрезе выделяется две пачки: нижняя - известияково-мергелистая и верхняя - известняковая.

Фаменский ярус (D3fm)

Отложения фаменского яруса с размывом залегают на франских. В нижней части яруса выделяются задонская (D3zd) и елецкая (D3el) свиты, представляющие нижнефаменский этап осадконакопления. Задонские отложения являются базальной частью и трансгрессивно налегают на разные уровни ливенских отложений. Верхняя часть нижнефаменского цикла представлена однообразной карбонатной толщей елецкой свиты.

Среднефаменские отложения в объеме лебедянской (D3ID) свиты представляют регрессивную фазу лебедянско-оптуховского этапа осадконакопления.

Задонская свита распространена на большей части района работ и выклинивается только на юго-востоке. Подошва задонских отложений залегает на абсолютных отметках 108-85 м. Мощность горизонта изменяется от 10,4 до 20,9 м. В разрезе горизонта прослеживается три литологических пачки: нижняя мергелисто-известняковая; средняя — глинисто-мергелистая и верхняя - известняково-глинистая.

Отложения елецкой свиты распространены в правобережной части р. Воронеж. Абсолютные отметки подошвы изменяются от 130 до 150 м. Мощность отложений 30-43 м. Представлены однородными известняками. Известняки доломитизированные, толстоплитчатые, сильно кавернозные, трещиноватые, закарстованные. Кавернозность в породах неравномерная, обычно возрастает снизу вверх по разрезу.

Отложения лебедянской свиты развиты на севере территории. Мощность отложений не превышает нескольких метров. Они представлены кавернозными известняками с редкими прослоями мергелей.

Юрская система. Средний отдел (J2)

К отложениям, предположительно юрского возраста, относятся широко распространенные в районе железные руды и ожелезненные пески и глины, залегающие на карбонатных породах девона. Они представляют собой раннемезозойскую кору выветривания карстово-площадного типа. Горизонт распространен в западной и центральных частях района. Мощность рудного горизонта изменчива и колеблется от 7-9 м до полного выклинивания, составляя в среднем 1-2 м.

Меловая система. Нижний отдел (K1)

Отложения меловой системы развиты в виде фрагментов, сохранившихся от размыва, на площадях меж овражных и речных водоразделов. В нижнем отделе с разной степенью достоверности выделяются отложения неокомского надъяруса (Kinc) и аптского яруса (Вча). Неокомские отложения представлены преимущественно темно-серыми и пепельно-серыми глинами с различной степенью запесоченности. Прослои песка отмечаются в нижней части разреза. Мощность отложений 15-30 м. Они залегают на размытой поверхности девона и рудного горизонта.

Отложения аптского яруса распространены на водораздельных пространствах правобережного склона долины р. Воронеж. Мощность их непостоянная и колеблется в пределах от нескольких метров до 35-40 м., в среднем составляя 10-15 м. Представлены отложения в подошве яруса песками с прослоями глин. Большая часть аптских отложений сложена неоднородными средне- и мелкозернистыми песками. В кровле яруса встречаются песчаники в виде линз среди песков.

Неогеновая система (N) Средний миоцен. Горелкинская свита (N1 gr)

Горелкинская свита среднего миоцена сохранилась в виде эрозионных останцов в центральной части территории, на водоразделах и верхних частях пологих склонов. В ее составе преобладают кварцевые пески с различной степенью глинистости и небольшой примесью глауконита. В верхних частях разреза пески ожелезнены, встречаются прослои пестроцветных глин. Мощность горелкинских отложений достигает 20 м.

Верхний миоцен. Усманская свита (N1us)

Отложения усманской свиты распространены в виде фрагментов, фиксирующих сравнительно неглубокие долины в пределах СРВ с абсолютными отметками днища 100-110 м. Отложения представлены аллювиальными разнозернистыми, часто ожелезненными песками с прослоями красноцветных глин. Максимальная мощность отложений достигает 50 м.

Плиоцен. Кривоборские слои (N2 kr)

Отложения кривоборских слоев развиты на востоке площади и приурочены к древней долине р. Воронеж. В кривоборских слоях по литологическому составу и положению в разрезе выделяются:: урывская свита (N2 ur), белогорская свита (N2bg) и горянская серия нерасчлененная (EI-EII grn), которая относится к эоплейстоцену. Эти аллювиальные комплексы глубоко врезаны в подстилающие отложения и представлены песками с линзами и прослоями глин. Мощность аллювия отдельных свит составляет 10- 15 м.

Четвертичная система (Q) Ильинский горизонт (aQ1il)

На территории Липецкой области достоверно не установлено наличие отложений петропавловской и покровской свит, поэтому в состав ильинского горизонта включены аллювиальные отложения, подстилающие морену донского оледенения. Отложения ильинского горизонта распространены в пределах погребенной долины, к которой приурочено современное русло р.Воронеж. Отложения представлены разнозернистыми песками с подчиненными прослоями глин, местами с редкими валунами кристаллических пород. Мощность аллювия до 40-50 м.

Донской горизонт.

Отложения этого возраста распространены практически повсеместно. 

В гидрогеологическом отношении рассматриваемая территория относится к южному склону Московского артезианского бассейна, в пределах которого подземные воды приурочены к отложениям четвер​тичного, неогенового, мелового и девонского возрастов.

Современный аллювиальный (а Q IV), верхнечетвертичный аллювиальный (а Q III), среднечетвертичный аллювиальный (а Q II) водоносные горизонты; Верховодка в толще перигляциальных и делювиальных отложений (р r I-II); Донской ледниковый слабоводный комплекс (g Q I dus); Плюценовый водоносный горизонт и Атский слабоводный горизонт имеют незначительную водообильность и в хозяйственных целях практически не используются.

Задонско-Елецкий водоносный горизонт широко развит на правобережье р.Воронеж. Подземные воды приурочены к трещинова​тым, кавернозным и закарстованным известнякам елецкого и верхней части задонского горизонтов. Горизонт безнапорный, в долине р.Воронеж – слабонапорный. Нижним водоупором служат моренные и глинистые известняки задонского горизонта. Мощность горизонта 20-55м. Уровень подземных вод залегает на глубине 0-10 метров в придолинных участках и 50-60м – на водоразделе.

Питание Задонско-Елецкого водоносного горизонта происходит за счет инфильтрации атмосферных осадков. Водоносный горизонт является основным горизонтом для целей питьевого водоснабжения.

В настоящее время в городе действуют 12 водозаборных узлов, с утвержденными запасами 434,7 тыс.м3/сут., ГКЗ СССР № 10173 от 29 апреля 1987 года.

С целью водоснабжения города дополнительно разведано пять месторожде​ний с суммарными утвержденными запасами подземных вод – 378,8 тыс.м3/сут.

Физико-геологические процессы и явления. Инженерно-строительные условия территории осложнены наличием физико-геологических процессов и явлений, как экзогенного, так техногенного происхождения.

Наиболее широкое распространение имеют: подтопление, оврагообразование, затопление, подработки, нарушение рельефа, карст, заболачивание

Заболачивание, суффозия, оползни, перевевание песков носят локальный характер.

· Сейсмичность. Согласно СП 14.13330.2011 «Строительство в сейсмических районах» расчетная сейсмическая активность (в баллах по шкале MSK-64) для средних грунтовых условий и трех степеней сейсмической опасности А (10%), В (5%), С (1%) составляют соответственно 0 – 0 – 6,
· Оврагообразование. Эрозионно-денудационная равнина и высокие надпойменные террасы реки Воронеж интенсивно расчленены овражно-балочной сетью. Наиболее крупными являются Каменный Лог, Студеный Лог и балка Колодезь, протяженностью до 20 км, шириной до 500 м и глубиной до 80 м. Склоны оврагов крутые часто обрывистые. По балке Большой Колодезь протекает постоянный водоток, по дну Каменного Лога – речка Липовка, берущая начало из Липовских родников. Овраги имеют развитую сеть от вершков и в большинстве случаев являются растущими. Образованию оврагов способствуют отсутствие организации поверхностного стока и наличие легко размываемых грунтов.

· Карст. На всей территории в девонских известняках широко развит древний карст. На поверхности он проявляется немногочис​ленными воронками на склонах логов и оврагов. Развит карстовый процесс в известняках ниже уровня подземных вод, где происходят процессы химического растворения.

· Оползни. Правобережный склон реки Воронеж, сложенный глинами юры и мела, осложнен древними оползнями протяженностью несколько десятков метров. При увлажнении глин по их поверхности происхо​дит скольжение вышерасположенных грунтов. В настоящее время на большей части склон задернован.

· Эоловые процессы наблюдаются на поверхности надпойменных террас реки Воронеж, сложенной песками. На открытых участках пески перевеваются с образованием дюн высотой 1-2 метра, длиной от 1-го до 30-ти метров.

· Просадочность грунтов. В правобережной части города локаль​но распространены перигляциальные лессовидные суглинки, по условиям просадки они относятся к I типу грунтовых условий, в единичных случаях – ко II типу. Мощность просадочных грунтов составляет от 0,5 до 12 метров.

· Суффозионные процессы широко развиты в левобережной части города, там наблюдаются западинные формы суффозионно-просадочного происхождения, глубиной от 0,5 до 3 метров и диаметром от 20 до 200 метров.

· Заболачивание развито на пойменных низких надпойменных территориях и на участках намывных грунтов, которое обусловлено плоским рельефом, устройством водохранилищ на реке Матыра и реке Воронеж.

· Подработанные территории широко распространены на правом берегу реки Воронеж, в результате добычи железных руд. Глубина выработок от 20 до 80 метров. Есть и старые Петровские выработки. Разработка велась с обрушением кровли, стволы шахт засыпались. В 1965 году разработки прекращены.

· Нарушенные территории. В результате хозяйственной деятель​ности человека на территории города возник целый ряд крупных положительных и отрицательных форм рельефа, таких как Студеновский карьер протяженностью около 3,5 км и глубиной до 20 м; карьеры Цементного завода протяженностью около 1,5 км и глубиной до 32 м. На пойме реки Воронеж сооружены отстойники размером 2,5x0,5 км, а в пределах первой надпойменной террасы – понижения в результате отработки песков.

· Подтопление. В настоящее время на территории города процес​сы подтопления достигли широких размеров и оказались одним из определяющих факторов дискомфортности городской среды. Направленный процесс подъема грунтовых вод отмечен практи​чески во всех районах города, подтоплены здания и сооружения и в долине реки Воронеж и на склоновых формах рельефа и даже на водоразделе.

Хозяйственная деятельность человека является основным фактором, влияющим на подъем уровня грунтовых вод:

· строительство на реке Матыре Матырского водохранилища;

· строительство на реке Воронеж фиксирующего порога;

· искусственная подсыпка с уплотнением грунта в центральной
части города на правобережной пойме;

· застройка бортов логов и балок прорезающих территорию
города;

· дополнительная инфильтрация за счет утечек из водонесуших
коммуникаций и плохой ливневой канализации;

· возникновение конденсационной поровой воды на территориях
с плотной городской застройкой.

При размещении капитальной застройки требуется проведение инженерно-геологических изысканий под конкретный объект строительства.
4.4. Инженерно-строительные условия

Исходя из анализа инженерно-геологических условий, в целом территорию города Липецка можно характеризовать как условно благоприятную и ограниченно благоприятную для градостроительного освоения.

Практически вся территория левобережной части города расположена в пределах I, II надпойменных террас и поймы, правобережная часть – на высоких надпойменных террасах и в пределах пологоволнистой равнины. 

В геологическом строении территории принимают участие преимущественно моренные отложения, реже – покровные суглинки. Покровные суглинки небольшой мощности 0,5-2,0 м на водоразделах; до 4-5 м -  по склонам.

Покровные суглинки лежат на морене (днепровского оледене​ния). Морена представлена суглинками с линзой супесей и песков. Мощность моренных отложений достигает 20м. Толща четвертичных образований подстилается различными коренными породами: третичными, меловыми, девонскими, реже юрскими. На участках плоского рельефа в покровных суглинках, реже в морене может встретиться верховодка с глубиной залегания 0,5-2,0 м, реже – 5 м. Расчетное сопротивление грунтов оснований – 2-2,5 кг/см2, реже покровные лессовидные суглинки просадочные и непросадочные с расчетным сопротивлением – 1,5 - 2,5 кг/см2.

Глубина залегания грунтовых вод в четвертичных образованиях колеблется от 0-2 до 3м и глубже. В долине р. Воронеж, в пределах пойменной и I надпойменной террас могут фиксироваться процессы подтопления территории.

Грунтами основания будут служить моренные суглинки с линза​ми глин и супесей 

К неблагоприятным для градостроительного освоения отнесены участки с инженерно-строительными ограничениями, в том числе:
· в пойменной части города, включающие следующие планировочные ограничения (около 15% территории):
· подтопление (с уровнем грунтовых вод до 2м),
· заболачивание,

· затопление паводками редкой повторяемости,

· правобережная часть города, включающая следующие планировочные ограничения (около 30% территории):
· участки с уклонами поверхности 10-20%,

· участки с уклонами поверхности более 20%,

· оврагообразование,

· нарушенные территории (карьеры, изрытости).

Застройка новых микрорайонов (преимущественно в долине р. Воронеж) должна вестись с учетом прогноза повышения уровня грунтовых вод и их воздействия на грунты оснований фундаментов зданий и сооружений.

Кроме того, для обоснования типов фундаментов зданий и сооружений требуется проведение карсторайонирования территории города.

Выводы:
1. Территория планировки в целом отнесена к условно благоприятной и ограниченно благоприятной для градостроительного освоения по инженерно-геологическим условиям
2. Планировочные ограничения составляют около 45% территории города. К ним относятся следующие:
· Сейсмичность (6 баллов по Карте С ОСР-97), 

· Оврагообразование,

· Развитие картстующихся пород,

· Затопление расчетными  паводками 1% обеспеченности,

· Всхолмленный рельеф местности с уклонами поверхности 10-20% и более, 

· Развитие в приповерхностном слое грунтов с пониженной несущей способностью (пой мА, нихкие надпойменные террасы р. Воронеж),

· Развитие в верхней части разреза покровных отложений, обладающих пучинистыми свойствами (участки развития четвертичных отложений),

· Развитие заболоченных и заторфованных территорий,

· Возможное катастрофическое затопление при прорыве напорного фронта плотины Матырского водохранилища.

3. Водоснабжение г. Липецка осуществляется исключительно за счёт подземных вод. Для хозяйственно-питевого водоснабжения разведано значительное количество месторождений подземных вод задонско-елецого водоносного горизонта.
4. На территории г. Липецка и в его окрестностях имеются разведанные месторождения общераспространенных, а также нерудных полезных ископаемых. Кроме того, имеются значительные разведанные запасы минеральных вод, используемые для лечебно-оздоровительных целей, для розлива.
4.5. Минерально-сырьевые ресурсы
Минерально-сырьевые ресурсы Липецкого района и г. Липецка представлены карбонатными породами для применения в металлургии, для производства строительного щебня и строительной извести, минеральной подкормки сельскохозяйственных животных и птиц, для использования в качестве сырья для известкования кислых почв, карбонатными и глинистыми породами для цементного производства, тугоплавкими и легкоплавкими глинами и суглинками для производства керамзита, кирпича, грубой керамики, песками формовочными, для строительных работ и для производства силикатных изделий,  а также месторождения пресных и минеральных подземных вод.
Для целей водоснабжения населения г. Липецка разведано значительное количество месторождений подземных вод (водозаборы).

Эксплуатацию водозаборов для городских целей осуществляет ОАО «ЛГЭК». Суммарные разведанные запасы составляют около 270 тыс.м3/сут. 
4.6. Особо охраняемые природные территории
В настоящее время на территории города Липецка находятся особо охраняемые природные территории регионального и местного значения.
ООПТ регионального значения

Липецкий зоологический заказник образован Решением исполнительного комитета Липецкого областного Совета народных депутатов от 22.09.1989 № 418 «О реорганизации охотничьих заказников».
ООПТ создана для сохранения среды обитания, воспроизводства и восстановления отдельных или нескольких, а также редких и исчезающих видов диких животных и поддержания общего экологического баланса в зеленой зоне г.Липецка.
Постановлением Администрации Липецкой области № 207 от 06 июня 2011 г. «Об утверждении площади и границ государственных природных зоологических заказников «Липецкий», «Первомайский», «Задонский» определена общая площадь государственного природного зоологического заказника «Липецкий», которая составляет 18595,2387 га.

На территории г. Липецка площадь, занимаемая заказником, составляет 5626,5116га.  Он расположен несколькими участками в южной левобережной части города.
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Рис. 1 Границы Липецкого зоологического заказника регионального значения на территории г.Липецка
Памятники природы 

Ведомственная подчиненность ООПТ регионального значения – Администрация Липецкой области.
Решением Малого Совета Липецкого областного Совета народных депутатов от 15.07.1993  № 149 «Об особо охраняемых природных территориях области» образованы памятники природы: 

	Название
	Категория памятника
	Площадь, га

	Низовья Каменного лога
	ландшафтно-геологический
	40,2

	Нижний парк
	дендрологический
	39,8

	Верхний парк
	дендрологический
	6,6

	Сурки (расположен в границах г.Липецка и Липецкого района)
	ландшафтно-геологический
	34 (в границах г.Липецка)

	Сосновый бор 
	ландшафтный
	66 


Постановлением главы администрации Липецкой области от 14.07.1998 года №250 «О расширении особо охраняемых природных территорий» определены площадь и границы памятников природы в исторической зоне центра города.
ООПТ местного значения

Категория - городская рекреационная зона

Парк «Быханов сад» - 13,61 га. Решение Липецкого городского Совета депутатов от 27.11.2008 № 923 «О положении «Об особо охраняемой природной территории «Городская рекреационная зона «Парк «Быханов сад»

Урочище «Сосновый лес» - 6,93 га. Решение Сессии Липецкого городского Совета депутатов от 28.04.2009 № 1046 «О положении «Об особо охраняемой природной территории «Городская рекреационная зона «Урочище «Сосновый лес» («О городской рекреационной зоне «Урочище «Сосновый лес»)

Категория - охраняемый природный объект

Дуб на ул. Первомайская - 0,0015 га. Решение Липецкого городского Совета депутатов от 24.08.2010 № 101 «О положении об особо охраняемой природной территории местного значения «Охраняемый природный объект «Дуб на ул. Первомайская».
Вяз на ул. Ленина – 0,0009 га. Решение Липецкого городского Совета депутатов от 24.08.2010 № 103 «О положении об особо охраняемой природной территории местного значения «Охраняемый природный объект «Вяз на ул. Ленина»

Бархат амурский у Евдокиевской церкви – 0,0015 га. Решение Липецкого городского Совета депутатов от 25.10.2011 № 357 «О положении об особо охраняемой природной территории местного значения «Охраняемый природный объект «Бархат амурский у Евдокиевской церкви»

Дуб у школы № 47 – 0,0015 га. Решение Липецкого городского Совета депутатов от 25.10.2011 № 359 «О положении об особо охраняемой природной территории местного значения «Охраняемый природный объект «Дуб у школы № 47».

На все ООПТ местного значения разработаны Положения, в которых приводится краткая характеристика, описание границ, зонирование, режим охраны, ограничения использования территории.

Ведомственная подчиненность ООПТ местного значения – Администрация г.Липецка.
В общей сложности ООПТ занимают около 18,2% территории г. Липецка.
Организация новых ООПТ на территории г. Липецка проектом не планируется.

В городе должны выполняться мероприятия по поддержке и развитию существующих ООПТ, сохранению природных комплексов и их компонентов.

5. Зоны и Территории с установленными ограничениями

5.1. Зоны с особыми условиями использования территории

Градостроительная деятельность (деятельность по развитию территорий) учитывает факторы ограничений, которые имеют законодательно установленные регламенты хозяйственной деятельности.

При этом учитываются факторы как природных, так и антропогенных, ограничений, обусловливающих принятие тех или иных управленческих решений (размещение площадного объекта капитального строительства, трассировка линейного объекта и т.п.).

Для территории городского округа город Липецк выявлены следующие зоны с особыми условиями использования территории:

Градостроительное освоение территории Липецка определяется наличием зон с особыми условиями использования территории, к которым относятся:

· Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

· Зоны санитарной охраны подземных источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения

· Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов

· Санитарно-защитная зона (аэропорта, аэродрома)

· Приаэродромная территория (аэродрома)

· Полоса воздушных подходов (аэродрома)

· Охранная зона или округ (особо охраняемых природных территорий)

· Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства

· Охранные зоны линий связи и радиофикации

· Охранные зоны тепловой сети

· Охранные зоны газораспределительных сетей

· Охранная зона (магистрального трубопровода)
· Охранная зона (железной дороги)
· Санитарный разрыв (санитарная полоса отчуждения) – для магистральных трубопроводов углеводородного сырья и компрессорных установок

· Санитарный разрыв (автомагистрали и иных объектов) 
· Придорожные полосы автомобильной дороги вне границ населённого пункта
· Зоны затопления / подтопения
· Запретные зоны, запретные районы.

Применительно к каждой зоне с особыми условиями использования территории в настоящем разделе определены:
1. Нормативно-правовой акт (первоисточник существования зоны), институционализирующий зону – указывается документ, предопределяющий существование зоны в юридической действительности и градостроительной практике в качестве самостоятельного территориального объекта
.

2. Наименование зоны – указывается официальное наименование зоны в соответствии с нормативно-правовым актом (первоисточником существования зоны).

3. Объект охраны (или источник негативного воздействия) – указывается объект материального мира, нуждающийся в охране (физической, эстетической и иной) или объект, оказывающий негативное воздействие на окружающую среду и человека; наличие данных объектов обусловливает особые условия использования территории.

4. Основание установления зоны – указывается непосредственное юридическое основание (юридический факт) установления зоны – нормативно-правовой акт (первоисточник существования зоны) или специальный проект (специальное решение уполномоченного органа публичной власти).

5. Цель установления зоны – указывается юридически определённый (в нормативно-правовом акте – первоисточнике существования зоны) предполагаемый результат установления зоны.

6. Принцип установления зоны - указываются юридически определённые (в нормативно-правовом акте – первоисточнике существования зоны) правила определения (прохождения)  границ зоны.

7. Размер зоны – указываются юридически определённые (в нормативно-правовом акте – первоисточнике существования зоны) правила определения (расчёта) размера зоны.

8. Основные ограничения – перечисляются основные ограничения хозяйственной и иной деятельности, обусловливающие особые условия использования территории.
Границы зон с особыми условиями использования территории приведены в «Карте границ зон с особыми условиями использования территории» масштаба 1:10 000.

Таблица 5.1

Характеристики зон с особыми условиями использования территории

	Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

	1
	Нормативно-правовой акт (первоисточник существования зоны)
	Водный кодекс РФ от 3 июня 2006 года №74-ФЗ.

	2
	Наименование зоны
	Водоохранная зона, прибрежная защитная полоса

	3
	Объект охраны 
	река, ручей, канал, озеро.

	4
	Основание установления зоны
	Требования Водного Кодекса РФ (ст.65)

	5
	Цель установления
	Предотвращение загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранение среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

	6
	Принцип установления зоны
	Примыкает к береговой линии реки, ручья, озера.

	7
	Установленные ограничения
	В водоохранной зоне запрещается (в соответствии с Водным кодексом РФ):

· использование сточных вод для удобрения почв;

· размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих, и ядовитых веществ;

· осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

· движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных), за исключением их движения по дорогам, и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твёрдое покрытие.

В пределах водоохранных зон выделяются прибрежные защитные полосы, на территории которых вводятся дополнительные ограничения использования. Запрещается:

· распашка земель;

· размещение отвалов размываемых грунтов;

· выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

	8
	Размер зоны

	см. раздел 16.3. Водные ресурсы



	Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения

	1. 1
	Нормативно-правовой акт (первоисточник существования зоны)
	Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 14 марта 2002 года №10 «О введении в действие Санитарных правил и норм "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02»

	2. 
	Наименование зоны
	Зоны санитарной охраны:

· первый пояс (строгого режима);

· второй пояс ограничений;

· третий пояс ограничений.

	3. 
	Объект охраны / источник негативного воздействия
	Источник водоснабжения и водопровод питьевого назначения

	4. 
	Основание установления зоны
	Проект зоны санитарной охраны

	5. 
	Цель установления
	Санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены

	6. 
	Принцип установления зоны
	Включает в себя территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала, а также территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

	7. 
	Установленные ограничения
	Прописаны в разделе «Водоснабжение»

	8. 
	Размер зоны
	Определяется проектом зон санитарной охраны. Для подземных водозаборов размеры поясов ЗСО указаны в разделе «Водоснабжение»

	Санитарно-защитная полоса (водоводов)

	1. 
	Нормативно-правовой акт (первоисточник существования зоны)
	Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 14 марта 2002 года №10 «О введении в действие Санитарных правил и норм "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02»

	2. 
	Наименование зоны
	Санитарно-защитная полоса

	3. 
	Объект охраны / источник негативного воздействия
	Водовод

	4. 
	Основание установления зоны
	Требования постановления от 14 марта 2002 года №10

	5. 
	Цель установления
	Санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены

	6. 
	Принцип установления зоны
	Устанавливается по обе стороны от крайних линий водопровода

	7. 
	Размер зоны
	Не менее 10 метров (см. пункт 2.4.3 постановления от 14 марта 2002 года №10)

Санитарно-защитная полоса магистральных водоводов - 50 м. 

	Округ горно-санитарной охраны (лечебно-оздоровительных местностей и курортов)

	1
	Нормативно-правовой акт (первоисточник существования зоны)
	Федеральный закон от 23 февраля 1995 года № 26-ФЗ «О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах»

	2
	Наименование зоны
	Округ горно-санитарной охраны – для лечебно-оздоровительных местностей и курортов, где природные лечебные ресурсы относятся к недрам (минеральные воды, лечебные грязи и другие).

Округ санитарной охраны – в остальных случаях.

	3
	Объект охраны / источник негативного воздействия
	Лечебно-оздоровительные местности (территории (акватории), пригодные для организации лечения и профилактики заболеваний, а также отдыха населения и обладающие природными лечебными ресурсами) и курорты

	4
	Основание установления зоны
	Постановление Совета Министров РСФСР от 28 февраля 1986 г. N 83 «Об установлении границ и режима округов сатитарной охраны курортов Варзи-Ятчи в Удмуртской АССР, Липецк в Липецкой области, им. В.И.Чапаева в Саратовской области и месторождения минеральных вод в г. Пензе»

	5
	Цель установления
	Сохранение природных факторов, благоприятных для организации лечения и профилактики заболеваний населения

	6
	Принцип установления зоны
	Внешний контур округа санитарной (горно-санитарной) охраны является границей лечебно-оздоровительной местности или курорта.

	7
	Размер зоны
	См. пункт 6.

	Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов

	1
	Нормативно-правовой акт 
	Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25 сентября 2007 года № 74 «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»

	2
	Наименование зоны
	Санитарно-защитная зона

	3
	Объект охраны / источник негативного воздействия
	Промышленные объекты и производства, объекты транспорта, связи, сельского хозяйства, энергетики, опытно-экспериментальных производств, объекты коммунального назначения, спорта, торговли, общественного питания и другие, являющиеся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека (за исключением промышленных объектов и производств, являющихся источниками ионизирующих излучений), группы промышленных объектов и производств; промышленные узлы (комплексы): то есть объекты, для которых уровни создаваемого загрязнения за пределами промышленной площадки превышают 0,1 ПДК и/или ПДУ

	4
	Основание установления зоны
	При определении ориентировочных размеров санитарно-защитных зон необходимо руководствоваться требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (для всех предприятий, сооружений и иных объектов I-V классов опасности)

При определении нормативных размеров санитарно-защитных зон необходимо руководствоваться индивидуальными проектами санитарно-защитной зоны (подготовка проектов санитарно-защитных зон обязательна для объектов I - III класса опасности)

	5
	Цель установления
	Обеспечение безопасности населения

	6
	Установленные ограничения
	В санитарно-защитной зоне не допускается размещать:

· жилую застройку, включая отдельные жилые дома,

· ландшафтно-рекреационные зоны,

· зоны отдыха,

· территории курортов, санаториев и домов отдыха,

· территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания;

· спортивные сооружения,

· детские площадки, образовательные и детские учреждения,

· лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.

В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности не допускается размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции.

	7
	Принцип установления зоны
	Устанавливается 1) от источников химического, биологического и/или физического воздействия либо 2) от границы земельного участка, принадлежащего промышленному производству и объекту для ведения хозяйственной деятельности и оформленного в установленном порядке (то есть от границы промышленной площадки) – см. пункты 3.3-3.4 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

	8
	Размер зоны
	См. раздел «Охрана окружающей среды»

	Санитарно-защитная зона (аэропорта, аэродрома)

	1
	Нормативно-правовой акт (первоисточник существования зоны)
	Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25 сентября 2007 года № 74 «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»

СНиП 32-03-96. Аэродромы» (приняты Постановлением Минстроя РФ от 30.04.1996 N 18-28)

ГОСТ 22283-88. «Шум авиационный. Допустимые уровни шума на территории жилой застройки и методы его измерения» (утверждён постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 22.12.1988 №4457)

	2
	Наименование зоны
	Зона воздействия шума

	3
	Объект охраны / источник негативного воздействия
	Аэропорт, аэродром

	4
	Основание установления зоны
	Требования ГОСТ 22283-88

	5
	Цель установления
	Обеспечение безопасности населения путём установления максимально допустимого уровня авиационного шума на вновь проектируемых территориях жилой застройки вблизи существующих аэродромов и аэропортов, а также на территориях жилой застройки вокруг вновь проектируемых аэродромов и аэропортов при взлёте, пролёте, посадке самолётов и вертолётов, при опробовании двигателей на аэродромах при производстве полётов.

	6
	Принцип установления зоны
	Огибающая (линия) контуров равных нормируемых уровней шума, рассчитанных для принятых условий эксплуатации воздушных судов в аэропорту

	7
	Размер зоны
	Определяется по специализированным расчётам на основании ГОСТ 22283-88.

	На Карте «Зон с особыми условиями использования территории» показана СЗЗ от ЭМИ, имеющаяся по проекту ОАО «ГИПРОДОРНИИ» (г. Воронеж, 2003г.), рассчитанная ОАО ГосНИИГА 

	Санитарный разрыв (автомагистралей и иных объектов)

	1
	Нормативно-правовой акт (первоисточник существования зоны)
	Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25 сентября 2007 года № 74 «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»

	2
	Наименование зоны
	Санитарный разрыв

	3
	Объект охраны / источник негативного воздействия
	Автомагистрали; линии железнодорожного транспорта, метрополитена; гаражи и автостоянки; стандартные маршруты полёта в зоне взлёта и посадки воздушных судов; трассы высоковольтной линии, в которой напряжённость электрического поля превышает 1 кВ/м

	4
	Основание установления зоны
	Не определено

	5
	Цель установления
	Обеспечение безопасности населения

	6
	Принцип установления зоны
	Устанавливается от источника химического, биологического и/или физического воздействия, уменьшающее эти воздействия до значений гигиенических нормативов

	7
	Размер зоны
	Определяется в каждом конкретном случае на основании расчётов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, электромагнитных полей и др.) с последующим проведением натурных исследований и измерений

	Санитарный разрыв (санитарная полоса отчуждения) – для магистральных трубопроводов углеводородного сырья и компрессорных установок

	1
	Нормативно-правовой акт (первоисточник существования зоны)
	Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25 сентября 2007 года № 74 «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»

	2
	Наименование зоны
	Санитарный разрыв (санитарная полоса отчуждения)

	3
	Объект охраны / источник негативного воздействия
	Магистральные трубопроводы углеводородного сырья, компрессорные установки (наземные магистральные газопроводы, не содержащие сероводород; трубопроводы для сжиженных углеводородных газов; компрессорные станции; газопроводы низкого давления; магистральные трубопроводы для транспортирования нефти; нефтеперекачивающие станции)

	4
	Основание установления зоны
	Требования СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

	5
	Цель установления
	Обеспечение безопасности населения

	6
	Принцип установления зоны
	Устанавливается вдоль и вокруг соответствующих объектов

	7
	Размер зоны
	Рекомендуемые минимальные размеры: от 20 метров до 1200 метров и более (см. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)

	Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства

	1
	Нормативно-правовой акт (первоисточник существования зоны)
	Постановление Правительства РФ «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» от 24 февраля 2009 года № 160

	2
	Наименование зоны
	Охранная зона

	3
	Объект охраны 
	Объекты электросетевого хозяйства (воздушные линии электропередачи, подземные кабельные линии электропередачи, подводные кабельные линии электропередачи, переходы воздушных линий электропередачи через водоёмы)

	4
	Цель установления
	Обеспечение безопасных условий эксплуатации и исключение возможности повреждения объектов электросетевого хозяйства

	5
	Установленные ограничения
	В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:

· набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;

· размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов;

· находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи;

· размещать свалки;

· производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи).

	6
	Принцип установления зоны
	Устанавливается вдоль воздушных и кабельных линий электропередачи 

	7
	Размер зоны
	От 1,6 метра до 200 метров (см. приложение к Постановлению Правительства РФ от 24 февраля 2009 года № 160)
Вдоль воздушных линий электропередачи

· для ВЛ до 1 кВ – 2 метра (для линий с самонесущими или изолированными проводами, проложенных по стенам зданий, конструкциям и т.д., охранная зона определяется в соответствии с установленными нормативными правовыми актами минимальными допустимыми расстояниями от таких линий)

· для ВЛ 1-10 кВ - 10 метров (5 - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов)

· для ВЛ до 20 кВ – 10 метров

· для ВЛ от 20 до 35 кВ – 15 метров

· для ВЛ от 25 до 110 кВ- 20 метров

· для ВЛ от 110 до 220 кВ – 25 метров

· для ВЛ от 220 до 500 кВ – 30 метров.

· для ВЛ от 500 до 750 кВ – 40 метров

Вдоль подземных кабельных линий электропередачи - на расстоянии 1 метра (при прохождении кабельных линий напряжением до 1 киловольта в городах под тротуарами - на 0,6 метра в сторону зданий и сооружений и на 1 метр в сторону проезжей части улицы)

	Охранные зоны линий связи и радиофикации

	1
	Нормативно-правовой акт (первоисточник существования зоны)
	Федеральный закон от 7 июля 2003 года №126-ФЗ «О связи».

Постановление Правительства РФ «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации» от 9 июня 1995 года №578

	2
	Наименование зоны
	Охранная зона

	3
	Объект охраны / источник негативного воздействия
	Линии и сооружения связи (кабельные и воздушные линии связи и линии радиофикации; кабели связи при переходах через судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища и каналы; наземные и подземные необслуживаемые усилительные и регенерационные пункты на кабельных линиях связи и другие

	4
	Цель установления
	Обеспечение сохранности действующих кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, а также сооружений связи, повреждение которых нарушает нормальную работу взаимоувязанной сети связи РФ, наносит ущерб интересам граждан, производственной деятельности хозяйствующих субъектов, обороноспособности и безопасности России

	5
	Принцип установления зоны
	Устанавливается вдоль и вокруг линий и сооружений связи и радиофикации

	6
	Размер зоны, установленные ограничения
	На трассах кабельных и воздушных линий связи и линий радиофикации:

· устанавливаются охранные зоны с особыми условиями использования:

· для подземных кабельных и для воздушных линий связи и линий радиофикации, расположенных вне населенных пунктов на безлесных участках, - в виде участков земли вдоль этих линий, определяемых параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля связи или от крайних проводов воздушных линий связи и линий радиофикации не менее чем на 2 метра с каждой стороны;

· создаются просеки в лесных массивах и зеленых насаждениях:

· при высоте насаждений менее 4 метров - шириной не менее расстояния между крайними проводами воздушных линий связи и линий радиофикации плюс 4 метра (по 2 метра с каждой стороны от крайних проводов до ветвей деревьев);

· при высоте насаждений более 4 метров - шириной не менее расстояния между крайними проводами воздушных линий связи и линий радиофикации плюс 6 метров (по 3 метра с каждой стороны от крайних проводов до ветвей деревьев);

· вдоль трассы кабеля связи - шириной не менее 6 метров (по 3 метра с каждой стороны от кабеля связи).

· Все работы в охранных зонах линий и сооружений связи, линий и сооружений радиофикации выполняются с соблюдением действующих нормативных документов по правилам производства и приемки работ.

	Охранные зоны тепловой сети

	1
	Нормативно-правовой акт (первоисточник существования зоны)
	Приказ Минстроя РФ от 17 августа 1992 года №197 «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей»

	2
	Наименование зоны
	Охранная зона

	3
	Объект охраны / источник негативного воздействия
	Комплекс сооружений и устройств, входящих в тепловую сеть: трубопроводы и камеры с запорной и регулирующей арматурой и контрольно-измерительными приборами, компенсаторы, опоры, насосные станции, баки-аккумуляторы горячей воды, центральные и индивидуальные тепловые пункты, электрооборудование управления задвижками, кабели устройств связи и телемеханики

	4
	Цель установления
	Обеспечение сохранности элементов тепловой сети и бесперебойного теплоснабжения потребителей

	5
	Основание установления зоны
	Требования приказа Минстроя РФ от 17 августа 1992 года №197

	6
	Принцип установления зоны
	Устанавливается вдоль трассы прокладки тепловой сети

	7
	Размер зоны
	Не менее 5 метров в каждую сторону (см. пункт 4 приказа Минстроя РФ от 17 августа 1992 года № 197)

	Придорожные полосы автомобильной дороги вне границ населённого пункта

	1
	Нормативно-правовой акт (первоисточник существования зоны)
	Федеральный закон от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

	2
	Наименование зоны
	Придорожная полоса

	3
	Объект охраны / источник негативного воздействия
	Автомобильные дороги, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населённых пунктов

	4
	Цель установления
	Обеспечение требований безопасности дорожного движения, а также нормальных условий реконструкции, капитального ремонта, ремонта, содержания автомобильной дороги, её сохранности с учётом перспектив развития автомобильной дорог

	5
	Принцип установления зоны
	Прилегает с обеих сторон к полосе отвода автомобильной дороги

	6
	Установленные ограничения
	Устанавливается особый режим использования земельных участков (частей земельных участков) в целях обеспечения требований безопасности дорожного движения, а также нормальных условий реконструкции, капитального ремонта, ремонта, содержания автомобильной дороги, ее сохранности с учетом перспектив развития автомобильной дороги.

Строительство, реконструкция в границах придорожных полос автомобильной дороги объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установка рекламных конструкций, информационных щитов и указателей допускаются при наличии согласия в письменной форме владельца автомобильной дороги.

	7
	Размер зоны
	В зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учетом перспектив их развития ширина каждой придорожной полосы устанавливается в размере:

75 место для автомобильных дорог первой и второй категорий

50 метров - для автомобильных дорог третьей и четвертой категорий;

25 метров - для автомобильных дорог пятой категории;

	Охранная зона (систем газоснабжения)

	1
	Нормативно-правовой акт (первоисточник существования зоны)
	ФЗ «О газоснабжении в РФ» от 31 марта 1999 года №69-ФЗ

Правила охраны систем газоснабжения (утверждены Минтопэнерго РФ 24 сентября 1992 года).

	2
	Наименование зоны
	Охранная зона

	3
	Объект охраны / источник негативного воздействия
	Системы газоснабжения (газорегуляторные отдельно стоящие пункты, шкафные регуляторные установки, дворовые групповые резервуарные установки сжиженного газа, межпоселковые, уличные, внутриквартальные, дворовые подземные и надземные газопроводы (наружные газопроводы), установки защиты газопроводов от электрохимической коррозии и другие сооружения на газопроводах)

	4
	Основание установления зоны
	Требования Правил охраны систем газоснабжения

	5
	Цель установления
	Обеспечение сохранности, создание нормальных условий эксплуатации систем газоснабжения и предотвращение аварий и несчастных случаев

	6
	Принцип установления зоны
	Устанавливается вдоль и вокруг систем газоснабжения

	7
	Размер зоны
	Для трасс наружных газопроводов и сооружений систем газоснабжения: в виде участка земной поверхности, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 15 м, а также определенными требованиями СНиП П-07.01-86, СНиП П-89-80, СНиП П-06-75, СНиП 2.04.08-87 и Правилами безопасности в газовом хозяйстве Госгортехнадзора РФ.

Для подводных переходов газопроводов всех давлений: в виде водного пространства, ограниченного от водной поверхности до дна вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны от осей крайних ниток газопроводов на расстоянии 100 м.

	Охранная зона (газораспределительных сетей)

	1
	Нормативно-правовой акт (первоисточник существования зоны)
	ФЗ «О газоснабжении в РФ» от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ

Постановление Правительства РФ «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» от 20 ноября 2000 года № 878

	2
	Наименование зоны
	Охранная зона

	3
	Объект охраны / источник негативного воздействия
	Газораспределительные сети (наружные подземные, наземные и надземные распределительные газопроводы, межпоселковые газопроводы, газопроводы-вводы с установленной на них запорной арматурой; внеплощадочные газопроводы промышленных предприятий; переходы газопроводов через естественные и искусственные препятствия, в том числе через реки, железные и автомобильные дороги; отдельно стоящие газорегуляторные пункты, расположенные на территории и за территорией населенных пунктов, промышленных и иных предприятий, а также газорегуляторные пункты, размещенные в зданиях, шкафах или блоках; устройства электрохимической защиты стальных газопроводов от коррозии и средства телемеханизации газораспределительных сетей, объекты их электропривода и энергоснабжения

	4
	Основание установления зоны
	Требования Постановления Правительства РФ от 20 ноября 2000 года № 878

	5
	Цель установления
	Обеспечение нормальных условий эксплуатации и исключения возможности повреждения газораспределительных сетей

	6
	Принцип установления зоны
	Устанавливается вдоль и вокруг газораспределительных сетей

	7
	Размер зоны
	От 4 метров до 200 метров (см. пункт 7 Постановления Правительства РФ от 20 ноября 2000 года № 878)

	Охранная зона (магистрального трубопровода)

	1
	Нормативно-правовой акт (первоисточник существования зоны)
	Постановление Госгортехнадзора РФ от 22 апреля 1992 года № 9 «Правила охраны магистральных трубопроводов»

	2
	Наименование зоны
	Охранная зона

	3
	Объект охраны / источник негативного воздействия
	Магистральные трубопроводы, транспортирующие нефть, природный газ, нефтепродукты, нефтяной и искусственный углеводородные газы, сжиженные углеводородные газы, нестабильный бензин и конденсат, а также аммиакопроводы (о полном составе трубопроводов см. пункт 1.2 Постановление Госгортехнадзора РФ от 22 апреля 1992 года № 9)

	4
	Основание установления зоны
	Требования Постановление Госгортехнадзора РФ от 22 апреля 1992 года №9

	5
	Цель установления
	Исключение возможности повреждения трубопроводов (при любом виде их прокладки)

	6
	Принцип установления зоны
	Устанавливаются вдоль трасс трубопроводов и вокруг соответствующих объектов трубопроводного транспорта (см. пункт 4.1 Постановление Госгортехнадзора РФ от 22 апреля 1992 года № 9)

	7
	Размер зоны
	Не менее 50 метров (см. пункт 4.1 Постановление Госгортехнадзора РФ от 22 апреля 1992 года № 9)

	Охранная зона (нефтепродуктопровода, прокладываемого на территории городов и других населённых пунктов)

	1
	Нормативно-правовой акт (первоисточник существования зоны)
	«СНиП 2.05.13-90. Нефтепродуктопроводы, прокладываемые на территории городов и других населённых пунктов» (утв. Постановлением Госстроя СССР от 09.10.1990 N 83)

	2
	Наименование зоны
	Охранная зона

	3
	Объект охраны / источник негативного воздействия
	1) Нефтепродуктопроводы диаметром до 200 мм включительно с рабочим давлением не более 2,5 МПа, прокладываемых на территории городов и других населенных пунктов и предназначаемых для транспортирования нефтепродуктов (бензина, дизельного топлива, керосина, печного топлива, топлива для реактивных двигателей, мазута) от предприятий поставщика до предприятий потребителя, расположенных в этих городах или других населенных пунктах; 2) нефтепродуктопроводы диаметром до 500 мм включительно и давлением 2,5 МПа, расположенные за пределами селитебной территории городов и других населенных пунктов

	4
	Основание установления зоны
	Проект на прокладку трубопроводов на территории городов и других населённых пунктов

	5
	Цель установления
	Обеспечение сохранности трубопровода

	6
	Принцип установления зоны
	Вдоль трассы трубопровода 

	7
	Размер зоны
	Не менее 10 метров (см. пункт 7.3 СНиП 2.05.13-90)

	Охранная зона (стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей природной среды)

	1
	Нормативно-правовой акт (первоисточник существования зоны)
	Федеральный закон «О гидрометеорологической службе» от 19 июля 1998 года №113-ФЗ

Постановление Правительства РФ от 27 августа 1999 года №972 «Об утверждении Положения о создании охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей природной среды, её загрязнением

	2
	Наименование зоны
	Охранная зона

	3
	Объект охраны / источник негативного воздействия
	Стационарный пункт наблюдений за состоянием окружающей природной среды, её загрязнением, входящий в государственную наблюдательную сеть, относящуюся исключительно к федеральной собственности и находящуюся под охраной государства (комплекс, включающий в себя земельный участок или часть акватории с установленными на них приборами и оборудованием, предназначенными для определения характеристик окружающей природной среды, её загрязнения)

	4
	Основание установления зоны
	Требования постановления Правительства РФ от 27 августа 1999 года №972

	5
	Цель установления
	Получение достоверной информации о состоянии окружающей природной среды, её загрязнении

	6
	Принцип установления зоны
	Устанавливается вокруг стационарных пунктов наблюдений (кроме метеорологического оборудования, расположенного на аэродромах)

	7
	Размер зоны
	200 метров во все стороны (с учётом рельефа местности и других условий)

	Охранная зона (гидрометеорологических станций)

	1
	Нормативно-правовой акт (первоисточник существования зоны)
	Постановление Совмина СССР от 06.01.1983 № 19 «Об усилении мер по обеспечению сохранности гидрометеорологических станций, осуществляющих наблюдение и контроль за состоянием природной среды»

	2
	Наименование зоны
	Охранная зона

	3
	Объект охраны / источник негативного воздействия
	Гидрометеорологические станции любых видов, производящие метеорологические, морские гидрометеорологические, аэрологические и другие наблюдения

	4
	Основание установления зоны
	Требования постановления Совмина СССР от 06.01.1983 № 19

	5
	Цель установления
	Обеспечение нормальных условий работы гидрометеорологических станций

	6
	Принцип установления зоны
	Устанавливается вокруг гидрометеорологических станций 

	7
	Размер зоны
	Участок земли (водного пространства), ограниченный замкнутой линией, отстоящей от границ территорий гидрометеорологических  станций на 200 метров во все стороны

	Охранная зона (геодезического пункта)

	1
	Нормативно-правовой акт (первоисточник существования зоны)
	Федеральный закон «О геодезии и картографии» от 26 декабря 1995 года № 209-ФЗ

Постановление Правительства РФ от 7 октября 1996 года №1170 «Об утверждении Положения об охранных зонах и охране геодезических пунктов на территории Российской Федерации»

	2
	Наименование зоны
	Охранная зона

	3
	Объект охраны / источник негативного воздействия
	Геодезический пункт (астрономо-геодезический, геодезический, нивелирный и гравиметрический пункт, наземные знаки и центры этих пунктов)

	4
	Основание установления зоны
	Требования постановления Правительства РФ от 7 октября 1996 года №1170

	5
	Цель установления
	Не определена

	6
	Принцип установления зоны
	Включает в себя земельный участок, на котором расположен геодезический пункт, и полосу земли шириной 1 метр, примыкающую с внешней стороны к границе пункта

	7
	Размер зоны
	Площадь земельного участка геодезического пункта и полоса земли шириной 1 метр, примыкающая с внешней стороны к границе пункта

	Охранная зона (железной дороги)

	1
	Нормативно-правовой акт (первоисточник существования зоны)
	Постановление Правительства РФ от 12 октября 2006 года № 611 «О порядке установления и использования полос отвода и охранных зон железных дорог»

	2
	Наименование зоны
	Охранная зона

	3
	Объект охраны / источник негативного воздействия
	Железная дорога (объекты железнодорожного транспорта)

	4
	Основание установления зоны
	Требования приказа Министерства транспорта РФ от 6 августа 2008 года № 126 «Об утверждении норм отвода земельных участков, необходимых для формирования полосы отвода железных дорог, а также норм расчета охранных зон железных дорог»

	5
	Цель установления
	Обеспечение безопасной эксплуатации железнодорожных путей и других объектов железнодорожного транспорта, а также безопасность населения, работников железнодорожного транспорта и пассажиров в местах, подверженных оползням, обвалам, размывам, селям и другим негативным воздействиям, и в местах движения скоростных поездов

	6
	Принцип установления зоны
	Прилегает с обеих сторон к полосе отвода железной дороги

	7
	Размер зоны
	Рассчитывается в соответствии с приказом Министерства транспорта РФ от 6 августа 2008 года № 126

	Охранная зона (земель, подвергшихся радиоактивному и (или) химическому загрязнению)

	1
	Нормативно-правовой акт (первоисточник существования зоны)
	Земельный кодекс РФ от 25 октября 2001 года №136-ФЗ (статья 14)

Постановление Правительства РФ от 27 февраля 2004 года № 112 № «Об использовании земель, подвергшихся радиоактивному и химическому загрязнению, проведении на них мелиоративных и культуртехнических работ, установлении охранных зон и сохранении находящихся на этих землях объектов»

	2
	Наименование зоны
	Охранная зона

	3
	Объект охраны / источник негативного воздействия
	Земли, подвергшиеся радиоактивному и (или) химическому загрязнению

	4
	Основание установления зоны
	Устанавливается федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов РФ или органами местного самоуправления в рамках своей компетенции в соответствии с законодательством РФ

	5
	Цель установления
	Предотвращение воздействия неблагоприятных факторов на здоровье человека и окружающую среду и сохранение недвижимого имущества

	6
	Принцип установления зоны
	Не определён

	7
	Размер зоны
	Не определён

	Охранная зона (особо охраняемых природных территорий, за исключением лечебно-оздоровительных местностей и курортов)

	1
	Нормативно-правовой акт (первоисточник существования зоны)
	Федеральный закон от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»

	2
	Наименование зоны
	Охранная зона

	3
	Объект охраны / источник негативного воздействия
	Особо охраняемая природная территория (государственные природные заповедники, в том числе биосферные; национальные парки; природные парки; государственные природные заказники; памятники природы; дендрологические парки и ботанические сады)

	4
	Основание установления зоны
	Специализированный проект

	5
	Цель установления
	Защита от неблагоприятных антропогенных воздействий

	6
	Принцип установления зоны
	Устанавливается на прилегающих к особо охраняемой природной территории участках земли и водного пространства

	7
	Размер зоны
	Определяется специализированным проектом

	Полосы воздушных подходов (аэродрома)

	1
	Нормативно-правовой акт (первоисточник существования зоны)
	Воздушный кодекс Российской Федерации от 19 марта 1997 года № 60-ФЗ

Постановление Правительства РФ от 11 марта 2010 года № 138 «Об утверждении Федеральных правил использования воздушного пространства Российской Федерации»

	2
	Наименование зоны
	Полосы воздушных подходов

	3
	Объект охраны / источник негативного воздействия
	Аэродром (участок земли или акватория с расположенными на нём зданиями, сооружениями и оборудованием, предназначенный для взлета, посадки, руления и стоянки воздушных судов): гражданские аэродромы, аэродромы государственной авиации и аэродромы экспериментальной авиации.

	4
	Основание установления зоны
	Требования постановления Правительства РФ от 11 марта 2010 года № 138

	5
	Цель установления
	Исключение размещения объектов выбросов (размещения) отходов, животноводческих ферм, скотобоен и других объектов, способствующих привлечению и массовому скоплению птиц.

	6
	Принцип установления зоны
	Примыкает к торцу взлётно-посадочной полосы и расположена в направлении её оси, в которой воздушные суда производят набор высоты после взлёта и снижение при заходе на посадку.

	7
	Размер зоны
	Границы полос воздушных подходов (размер зоны) устанавливаются в порядке, определённом Министерством транспорта РФ, Министерством обороны РФ, Министерством промышленности и торговли РФ соответственно для гражданской, государственной и экспериментальной авиации

	Район аэродрома (ветродрома)

	1
	Нормативно-правовой акт (первоисточник существования зоны)
	Воздушный кодекс Российской Федерации от 19 марта 1997 года № 60-ФЗ

Постановление Правительства РФ от 11 марта 2010 года № 138 «Об утверждении Федеральных правил использования воздушного пространства Российской Федерации»

	2
	Наименование зоны
	Район аэродрома (ветродрома)

	3
	Объект охраны / источник негативного воздействия
	Аэродром (участок земли или акватория с расположенными на нём зданиями, сооружениями и оборудованием, предназначенный для взлета, посадки, руления и стоянки воздушных судов): гражданские аэродромы, аэродромы государственной авиации и аэродромы экспериментальной авиации; ветродром.

	4
	Основание установления зоны
	Требования постановления Правительства РФ от 11 марта 2010 года № 138

	5
	Цель установления
	Организация выполнения аэродромных полётов

	6
	Принцип установления зоны
	Прилегает к аэродрому (ветродрому)

	7
	Размер зоны
	Определяется Министерством транспорта Российской Федерации

	Приаэродромная территория (аэродрома)

	1
	Нормативно-правовой акт (первоисточник существования зоны)
	Воздушный кодекс Российской Федерации от 19 марта 1997 года № 60-ФЗ

Постановление Правительства РФ от 11 марта 2010 года № 138 «Об утверждении Федеральных правил использования воздушного пространства Российской Федерации»

	2
	Наименование зоны
	Приаэродромная территория

	3
	Объект охраны / источник негативного воздействия
	Аэродром (участок земли или акватория с расположенными на нём зданиями, сооружениями и оборудованием, предназначенный для взлета, посадки, руления и стоянки воздушных судов): гражданские аэродромы, аэродромы государственной авиации и аэродромы экспериментальной авиации

	4
	Основание установления зоны
	Требования постановления Правительства РФ от 11 марта 2010 года № 138

	5
	Цель установления
	Обеспечение безопасности полётов и исключение вредного воздействия на здоровье людей и деятельность организаций

	6
	Принцип установления зоны
	Прилегает к аэродрому

	7
	Размер зоны
	Определяется по внешней границе проекции полос воздушных подходов на земную или водную поверхность, а вне полос воздушных подходов – окружностью радиусом 30 км от контрольной точки аэродрома

	Вся территория г. Липецка находитсяв 30-км зоне района аэродрома

	Придорожная полоса (автомобильной дороги вне границ населённого пункта)

	1
	Нормативно-правовой акт (первоисточник существования зоны)
	Федеральный закон от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

	2
	Наименование зоны
	Придорожная полоса

	3
	Объект охраны / источник негативного воздействия
	Автомобильные дороги, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населённых пунктов

	4
	Основание установления зоны
	Требования Федерального закона от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ

	5
	Цель установления
	Обеспечение требований безопасности дорожного движения, а также нормальных условий реконструкции, капитального ремонта, ремонта, содержания автомобильной дороги, её сохранности с учётом перспектив развития автомобильной дороги

	6
	Принцип установления зоны
	Прилегает с обеих сторон к полосе отвода автомобильной дороги

	7
	Размер зоны
	От 75 метров до 150 метров для каждой придорожной полосы (см. статью 26 Федерального закона от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ)

	Зона охраняемого объекта

	1
	Нормативно-правовой акт (первоисточник существования зоны)
	Федеральный закон от 27 мая 1996 года № 57-ФЗ «О государственной охране»

Постановление Правительства РФ от 20 июня 2006 года № 384 «Об утверждении Правил определения границ зон охраняемых объектов и согласования градостроительных регламентов для таких зон»

	2
	Наименование зоны
	Зона охраняемого объекта

	3
	Объект охраны / источник негативного воздействия
	Охраняемые объекты – здания, строения, сооружения, прилегающие к ним земельные участки (водные объекты), территории (акватории), защита которых осуществляется органами государственной охраны в целях обеспечения безопасности объектов государственной охраны; здания, строения, сооружения, находящиеся в оперативном управлении органов государственной охраны, а также земельные участки, находящиеся в постоянном (бессрочном) пользовании органов государственной охраны; здания, строения, сооружения, земельные участки и водные объекты, предоставленные в пользование органам государственной охраны.

К объектам государственной охраны относятся Президент Российской Федерации, лица, замещающие государственные должности РФ, федеральные государственные служащие и иные лица, подлежащие государственной охране, а также главы иностранных государств и правительств и иные лица иностранных государств во время пребывания на территории РФ

	4
	Основание установления зоны
	Решение (уполномоченного федерального органа государственной власти) об установлении зоны охраняемого объекта

	5
	Цель установления
	Обеспечение безопасности объектов государственной охраны и защита охраняемых объектов

	6
	Принцип установления зоны
	Устанавливается вокруг земельного участка, на котором расположен охраняемый объект

	7
	Размер зоны
	Не более 1 километра

	Режимная территория (территориальных органов уголовно-исполнительной системы)

	1
	Нормативно-правовой акт (первоисточник существования зоны)
	Закон РФ от 21 июля 1993 года № 5473-1 «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы»

Приказ Минюста РФ от 03 сентября 2007 года № 178 «Об утверждении Положения о режимных требованиях на территории, прилегающей к учреждению, подведомственному территориальному органу уголовно-исполнительной системы»

	2
	Наименование зоны
	Режимная территория (территория, на которой устанавливаются режимные требования)

	3
	Объект охраны / источник негативного воздействия
	Учреждения, подведомственные территориальному органу уголовно-исполнительной системы – то есть органу Федеральной службы исполнения наказаний, созданному на территории субъекта РФ

	4
	Основание установления зоны
	Индивидуальное решение территориального органа уголовно-исполнительной системы (по согласованию с органом местного самоуправления муниципального района либо органом местного самоуправления городского округа)

	5
	Цель установления
	Не определена

	6
	Принцип установления зоны
	Устанавливается на прилегающей к учреждению, подведомственному территориальному органу, территории

	7
	Размер зоны
	Определяется индивидуальным решением территориального органа уголовно-исполнительной системы

	Зона охраны от вредного влияния горных разработок (горных работ) месторождений полезных ископаемых

	1
	Нормативно-правовой акт (первоисточник существования зоны)
	Закон РФ от 21 февраля 1992 № 2395-1 «О недрах»

«Инструкция по оформлению горных отводов для разработки месторождений полезных ископаемых» (утв. МПР РФ 7 февраля 1998 года №56, Госгортехнадзором РФ 31.12.1997 года №58). РД 07-192-98.

Постановление Госгортехнадзора РФ от 11 сентября 1996 года №35 «Об утверждении Инструкции о порядке предоставления горных отводов для разработки газовых и нефтяных месторождений». РД 07-122-96.

	2
	Наименование зоны
	Зона охраны от вредного влияния горных разработок (горных работ)

	3
	Объект охраны / источник негативного воздействия
	Месторождения полезных ископаемых.

Месторождения нефти, газа, газоконденсата и теплоэнергетических вод, а также строительства и эксплуатации подземных хранилищ газа (ПХГ) и продуктов переработки углеводородов

	4
	Основание установления зоны
	Проект горного отвода

	5
	Цель установления
	Обеспечение безопасных условий труда и жизни людей, охраны окружающей среды, зданий, сооружений и других объектов (пункт 26 РД 07-192-98)

	6
	Принцип установления зоны
	Не определён

	7
	Размер зоны
	Не определён

	Зоны затопения / подтопления

	1
	Нормативно-правовой акт (первоисточник существования зоны)
	Постановление Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. N 360 г. Москва  «Об определении границ зон затопления, подтопления»


	2
	Наименование зоны
	Зона затопления, подтопления

	3
	Объект охраны / источник негативного воздействия
	Согласно Приложению  к Правилам определения зон затопления, подтопления



	4
	Основание установления зоны
	часть 4 статьи 67.1 Водного кодекса Российской Федерации

	5
	Цель установления
	Защита территории от затопления, подтопления

	6
	Принцип установления зоны
	Учитываются данные согласно п.4 Постановления

	7
	Размер зоны
	Границы зон затопления, подтопления определяются Федеральным агентством водных ресурсов на основании предложений органа исполнительной власти субъекта РФ, подготовленных совместно с органами местного самоуправления, об определении границ зон затопления, подтопления и карты (плана) объекта землеустройства, составленной в соответствии с требованиями Федерального закона "О землеустройстве"

	Запретные зоны, запретные районы

	1
	Нормативно-правовой акт (первоисточник существования зоны)
	Постановление Правительства РФ от 17 февраля 2000 г. N 135
"Об утверждении Положения об установлении запретных зон и запретных районов при арсеналах, базах и складах Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов» (с измененими 23 декабря 2011 г.)

	2
	Наименование зоны
	Запретная зона, запретный район

	3
	Объект охраны / источник негативного воздействия
	Обеспечение безопасности хранения вооружения, военной техники и другого военного имущества, защиты населения,, а также охраны окружающей 

	4
	Основание установления зоны
	Положение об установлении запретных зон и запретных районов при арсеналах, базах и складах Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов (утв. постановлением Правительства РФ от 17 февраля 2000 г. N 135)

	5
	Цель установления
	Устанавливаются в целях обеспечения безопасности хранения вооружения, военной техники и другого военного имущества, защиты населения и объектов производственного, социально-бытового и иного назначения, а также охраны окружающей среды при чрезвычайных ситуациях техногенного и природного характера

	6
	Принцип установления зоны
	Рассчитываются и устанавливаются органами военного управления, в ведении которых находятся военные объекты.
Границы запретной зоны и запретного района утверждаются руководителями органов исполнительной власти субъектов РФ, на территории которых находятся военные склады, по представлению органов военного управления

	7
	Размер зоны
	п. 3. Запретная зона включает территорию, непосредственно примыкающую к территории военного склада. Ширина запретной зоны от внешнего ограждения территории военного склада устанавливается: для военных складов ракет, боеприпасов, взрывчатых и химических веществ, легковоспламеняющихся и горючих жидкостей - до 400 метров; для военных складов вооружения и военного имущества - до 100 метров.

п. 4. Запретный район шириной не менее 3 километров от внешнего ограждения территории военного склада устанавливается только для военных складов ракет, боеприпасов, взрывчатых и химических веществ, легковоспламеняющихся и горючих жидкостей.


5.2. Иные территории  регламентированного использования
Особо охраняемые природные территории

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) относятся к объектам общенационального достояния. Все особо охраняемые природные территории учитываются при разработке документации территориального планирования и землеустройства.

Сведения по ООПТ регионального и местного значения приведены в разделе 4 «Природные условия и ресурсы», п. 4.6. «Особо охраняемые природные территории».
Правовой режим  использования ООПТ определен Постановлением главы администрации Липецкой области от 14.07.1998 года № 250, в части местного значения - «Положением «О сохранении и развитии особо охраняемых природных территорий местного значения в городе Липецке», принятым решением городского совета депутатов от 29 мая 2007г.  № 574.
Месторождения полезных ископаемых 

Месторождения являются территориями регламентированного хозяйственного освоения в соответствии с положениями «Закона о недрах» (ограничения по застройке площадей залегания полезных ископаемых). В случае необходимости их освоения для планируемого размещения объектов капитального строительства муниципального значения требуется согласование с Управлением Верхнедонского округа Госгортехнадзора по Липецкой области и Управлением экологии и природных ресурсов Липецкой области 

Береговая полоса водных объектов общего пользования 

Согласно Водному  кодексу РФ (утв. Федеральным Законом №73-ФЗ от 03.06.2006 г.) полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет 20 метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет 5 метров. 

Зона развития экзогенных геологических процессов

На территориях, подверженных развитию опасных природных процессов, в соответствии с требованиями строительных норм и правил*   промышленно- гражданское  строительство ведется с предварительным осуществлением мероприятий по инженерной защите и инженерной подготовке территории. 
На территории города развиты процессы оврагообразования, карста, плоскостного смыва, просадочные явления. Инженерные защитные мероприятия могут включать: организациию водоотведения поверхностного стока, засыпку оврагов, террасирование склонов, обоснование и  выбор оснований фундаментов зданий и сооружений (в зонах развития просадочнх грунтов), выторфовывание, искусственное понижение уровня грунтовых вод (дренажи) и пр.  

Объекты культурного наследия
 В г. Липецке имеются ОКН, представленные памятниками истории и культуры, а также археологии.

В разделе 10 «Объекты культурного наследия» приведены более подробные сведения по ОКН.

6. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БАЗА РАЗВИТИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА. ПЕРСПЕКТИВЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
6.1. Перспективы социально-экономического развития


Проектные решения генерального плана опираются на основные положения социально-экономического развития, ресурсные особенности города, комплексный градостроительный анализ территории города и современные тенденции его развития.
В определении приоритетных направлений социально-экономического развития положен принцип сбалансированности, который определяет Липецк – как город многоотраслевой, сбалансированной экономики и комфортной среды проживания населения, что предполагает:  
· создание условий для улучшения качества жизни всех слоев населения;
· комплексное благоустройство территории;
· развитие Липецка как крупного многопрофильного индустриального центра;

· формирование среды для развития инновационного бизнеса, производства научно-технической продукции с выходом ее на внутренний и внешний рынок;

· развитие и обеспечения многообразия рынка потребительских услуг;
· реализацию многообразия потребностей молодого поколения (доступное жилье, большой выбор предложений на рынке труда, доступность образования, отдых и досуг и др.),

· развитие Липецка как историко-культурного и образовательного центра;
· развитие и расширение базы бальнеологического курорта, с позиционированием его как курорта регионального значения,

· повышение уровня социальной привлекательности путем развития сети культурных учреждений столичного уровня,

· строительство «имиджевого» для Липецка жилого района «Романово».

В качестве приоритетных направлений социально-экономического развития определены:
· Диверсификация экономики, создание и развитие интегрированного в экономику города  кластера технико-внедренческого типа
· Инновационное обновление промышленного производства - внедрение прорывных технологий в металлургии, машиностроении, пищевой и других отраслях, что выразится в увеличении доли высокотехнологичных производств и социально ориентированных отраслей

· Оптимизация производства, экологизация пространства ОАО НЛМК
· Современное развитие транспортной инфраструктуры, оптимизация городских транспортных сообщений (строительство скоростного трамвая, усиление внешних связей путем строительства / реконструкции  дополнительных связей, обходных магистралей, реконструкции аэропорта Липецк) 

· Формирование логистического центра в районе планируемой станции высокоскоростной железнодорожной магистрали ВСМ Москва – Адлер

· Оптимизация системы ЖКХ с внедрением ресурсосберегающих технологий

· Редевелопмент  городской  среды, реконструктивные градостроительные мероприятия в центральной зоне города с наполнением ее объектами общественно-делового, культурно-исторического, социального назначения

· Строительство жилого района “Романово” – по новым градостроительным стандартам и условиям жизни
· Формирование разнопрофильных тематических парковых, спортивно-оздоровительных, многофункциональных торгово-развлекательных центров и объектов

· Интенсификация мероприятий по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) с сохранением исторической среды как важнейшего фактора привлечения туристов, создание инфраструктуры туристического бизнеса

6.2. Демографический потенциал территории
Демографический потенциал во многом определяет возможности развития муниципального образования, экономическое, социальное благополучие и стабильность.

Численность населения г.Липецка на начало 2014 года составила 509,7 тыс.чел.       ( 43,8% численности населения Липецкой области) и в целом стабильна.

За период 2002-2010г.г. (между двумя ВПН – переписями населения) численность населения города возросла на 2,7 тыс. человек. 
Таблица 6.3.1

Динамика численности населения, тыс.чел. на начало года

	2000
	2002
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	Изменение

2002г. к 2014г., %

	509,8
	506,1
	508,1
	508,9
	508,1
	509,1
	509,7
	+ 0,7%


Стабилизация численности населения складывается из естественной убыли и механического притока населения. 
Таблица 6.3.2

Динамика показателей естественного и механического движения
	 
	2000г.
	2008г.
	2009г.
	2010г.
	2011г.
	2012г.
	2013г.

	Численность населения
	509,8
	502,5
	502,0
	508,1
	508,1
	509,1
	509,7

	Число родившихся      
	3868
	5121
	5316
	5388
	5260
	5847
	5645

	                на 1000 человек (‰)
	7,6
	10,0
	10,4
	10,6
	10,3
	11,5
	11,1

	Число умерших         
	6434
	6861
	6716
	7232
	6411
	6287
	6469

	                на 1000 человек (‰)
	12,6
	13,7
	13,4
	14,2
	12,6
	12.3
	12,7

	Естественный прирост, убыль
	-2566
	-1740
	-1400
	-1844
	-1151
	- 440
	- 824

	            на 1000 человек (‰)
	- 5,0
	- 3,5
	-2,8
	- 3,6
	- 2,3
	- 0,9
	- 1,6

	Число прибывших        
	7200
	5000
	4431
	5686
	5626
	9462
	~10100

	Число выбывших
	4100
	3600
	3551
	4542
	5299
	7990
	~8700

	Миграционное движение
	3100
	1400
	880
	1143
	327
	1472
	~1400

	            на 1000 человек(‰)
	6,1
	2,8
	1,8
	2,2
	0,7
	2,9
	2,8


Таблица 6.3.3

Относительные показатели естественного и механического движения  населения за период 2008-2013 годы (максимальное, минимальное, среднее значения)

	Показатели
	Минимум
	Максимум
	Среднее значение

	Родилось
	10,0
	11,5
	10,8

	Умерло
	12,3
	14,2
	13,3

	Естественный прирост (убыль)
	- 0,9
	- 3,6
	-2,3

	Прибыло
	0,9
	1,9
	1,4

	Выбыло
	-0,7
	-1,6
	-1,2

	Механический прирост (убыль)
	0,7
	2,9
	1,3


Показатели рождаемости колеблются около значений 10,2-11,5 человек на 1000 жителей (‰), показывая положительную динамику в последние годы. Коэффициент смертности -  на уровне 12,5 (‰) с тенденцией к уменьшению

Естественная убыль постепенно сокращается и в настоящее время составляет -1‰ против средне областного показателя -3,7 ‰.

Механическое движение остается основным фактором улучшения демографической ситуации, так как способствует притоку населения в трудоспособном возрасте.  

	Динамика рождаемости и смертности (чел.)
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	  Средняя за 5 лет естественная убыль населения составила – 2,5‰. С 2004 года в Липецке как в целом и по Липецкой области наметилась положительная тенденция – рост рождаемости и снижение смертности населения.

Улучшение демографической ситуации выразилось в снижении естественной убыли населения. Так, в 2012 г. показатель естественной убыли составлял 440 чел. (-0,9 на 1000 жителей) против -3,7 ‰ по области.


Механическое движение остается основным фактором улучшения демографической ситуации, так как способствует притоку населения в трудоспособном возрасте. Миграционный прирост компенсирует естественную убыль населения. 

Значительно увеличилось число граждан, переехавших в Липецк из других регионов и стран ближнего зарубежья. Такая тенденция прослеживается в течение последних 5 лет. В 2013 году число прибывших составило 10,1 тысяч человек и по сравнению с 2011 годом увеличилось в 1,8 раза. В 2013 году миграционный прирост компенсировал естественную убыль населения более чем в 3 раза.
Возрастная структура населения (по данным Липецкстата на начало 2014 года) характеризуется показателями сравнимыми со среднеобластными (незначительной долей детей и высокой долей лиц старше трудоспособного возраста), превышением граждан трудоспособного возраста.

Таблица 6.3.4

Возрастная  структура населения, %%

	
	город Липецк
	Липецкая область
	городское население 

Липецкой области

	моложе трудоспособного возраста
	15,3
	15,9
	15,5

	трудоспособного возраста
	60,3
	57,8
	59,3

	старше трудоспособного возраста
	24,4
	26,3
	25,2


На возрастную структуру населения повлиял миграционный приток населения трудоспособного возраста и увеличение показателя рождаемости. 

В возрастной структуре в течение последнего десятилетия наметилась тенденция сокращения доли населения в трудоспособном возрасте и моложе трудоспособного возраста (с 17% до 15,3%) и увеличилась доля населения старше трудоспособного возраста (с 18% до 24,4%). 

Таблица 6.3.5

Динамика возрастной  структуры населения на начало года
	
	2002
	2005
	2013
	2014

	
	тыс.чел.
	%%
	тыс.чел.
	%%
	тыс.чел.
	%%
	тыс.чел.
	%%

	моложе трудоспособного возраста
	86,6
	17,1
	78,8
	15,7
	76,7
	15,1
	78,1
	15,3

	трудоспособного возраста
	329,7
	62,6
	339,9
	67,6
	310,7
	61
	307,1
	60,3

	старше трудоспособного возраста
	89,8
	17,7
	84,4
	16,7
	121,7
	23,9
	124,5
	24,4

	                 Итого:
	506,1
	100
	503,1
	100
	509,1
	100
	509,7
	100


При этом доля лиц старше трудоспособного возраста в общей численности трудовых ресурсов возросла до 9,6%. Причиной сложившейся тенденции является то, что в трудоспособный возраст вступают многочисленные поколения 1990-х г.г. рождения, а выбывает многочисленные поколения рожденные в послевоенные годы.
Сложившаяся возрастная структура населения неблагоприятна с точки зрения улучшения демографической ситуации. 
Распределение численности населения по административным округам: 

· более 2/3 населения города проживают в Октябрьском 214 тыс. чел. (42%) и Советском округах – 160 тыс. чел. (31%), в Правобережном округе проживает 85 тыс. чел. (17%) и в Левобережном округе - 49 тыс. чел. (9,6%). 

Выводы:

1. Стабилизация численности населения 

2. Улучшение ситуации с рождаемостью и смертностью, сокращение уровня естественной убыли населения

3. Механический прирост населения в областной центр компенсирует естественную убыль населения

4. Сложившаяся возрастная структура в целом неблагоприятна с точки зрения улучшения демографической ситуации

5. Миграционный приток населения трудоспособного возраста и увеличение показателя рождаемости влияют на возрастную структуру населения

6.3. Демографический прогноз

В проекте выполнен демографический прогноз с учетом следующих факторов:

· создание дополнительных рабочих мест в экономике города и регионе;

· сокращение численности экономически активного населения, не занятого трудовой деятельностью.

Прогноз численности населения в целом основывается на тенденциях в демографии и перспективах социально-экономического развития, предполагающий реализацию мероприятий демографической политики, направленных на повышение уровня рождаемости, снижение смертности,  усиление миграционной активности с улучшением качества жизни, созданием новых рабочих мест, а также исходя из потенциальной емкости территории города Липецка.

Прогноз численности населения, выполненный методом «передвижки возрастов», предполагает максимальное увеличение численности населения до 520 тыс. чел., однако не учитывает изменение планировочной структуры города. 

Рост масштаба муниципального образования предусматривает расширение границы города, что нашло отражение в предложенной  планировочной структуре. В проектные границы г. Липецка вошла часть территорий, прилегающих к городу: сельских поселений Липецкого (Ленинское, Подгорненское, Сырское) и Грязинского (Плехановское) муниципальных районов. Потребность жителей этих поселений в новом жилищном строительстве учтена в проектных решениях жилых районов Романово и Желтые Пески.

В контексте стратегических документов Липецкой области, в том числе разрабатываемой Стратегии социально-экономического развития до 2035 года, в генеральном плане принят активный / оптимистический вариант прогноза численности населения – 540 тыс. чел.  (рост на 6%).

Формирование численности населения г. Липецка будет идти за счет увеличения естественного и механического прироста населения. Рост рождаемости в среднесрочной перспективе будет ограничен снижением доли женщин в фертильном возрасте, в связи с чем, естественный прирост принят -1‰ (к 2025г.), с последующим увеличением до 2‰ (к 2035г.) 

Прогнозируемый рост механического притока населения объясняется привлекательностью Липецка, на что направлены мероприятия генплана (создание комфортных условий проживания, строительство современного жилого района Романово, новые рабочие места в «экономике потребления» и инновационно-внедренческом секторе.
В формировании масштаба города, его миграционных процессов следует учитывать геополитический фактор, а также действующую Программу переселения соотечественников, проживающих в странах СНГ.
.
7. ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД
По состоянию на 01.01.2014 г. года жилой фонд  города Липецка составлял 12442,2 тысяч м2 общей площади, из них многоквартирный жилищный фонд - 83%. 
Жилищная обеспеченность в городе 24,4 м2/чел, что в целом соответствует показателям по городам Центрального федерального округа.
 Основной объем жилищного фонда расположен в Октябрьском и Советском территориальных округах, представленный в основном многоэтажными (от 5 этажей и выше) многоквартирными домами.

Из общего объема жилищного фонда города большая часть (89%) относится к периоду застройки 1971-2004 г.г.

Ветхий и аварийный фонд жилищный фонд составляет 68,4 тыс.м2 (0,5%). В основном он представлен двухэтажными жилыми домами в районах Тракторный, Сырский, НЛМК.
Значительные объемы индивидуальной застройки сосредоточены на юго-востоке городского округа в Левобережном округе (районы п.п.Дачный, Матырский, Новая жизнь, ст.Казинка), на северо-востоке - в Правобережном округе (районы Свободный Сокол, Желтые Пески, Сселки), на западе – в Советском округе (Сырский район). 

Средний объем ввода жилых домов в год за последние 5 лет - 393 тыс.м2. в 2013 году введено 423 тыс.м2 жилья или 0,83 м2/чел. Многоквартирное жилье в основном строится в Октябрьском и Советском территориальных округах. 
Основная цель проекта - повышение качества жизни населения - неразрывно связана с улучшением жилищных условий, что выражается не только в увеличении жилобеспеченности, но и в улучшении качества жилой среды. Для ее достижения необходимы: 

· ликвидации наиболее ветхого и аварийного жилья и рекультивации занимаемых им территорий (порядка 430 тыс.м2 в районах Тракторный, Сырский, Свободный Сокол, Силикатного завода, НЛМК, мкр. 1-2, 16, Коровино и др.),

· реконструкция капитальных зданий с большой степенью износа 

· улучшение жилищных условий, строительство жилья для многодетных семей и очередников

· наращивание объемов нового строительства за счет всех источников финансирования,

· организация территории с гармоничных сочетанием селитебных и рекреационных территорий, зон культурно-бытового обслуживания и производственных площадок.

Расчетный уровень жилищной обеспеченности к расчетному сроку принимается на уровне 37 м2/человека. 
Объем нового жилищного строительства составит ориентировочно 7930 тыс.м2 (около 400 тыс. м2 в год). Основные площадки – новый планировочный район Романово - 44%, Правобережный -28%, Октябрьский -18% и Советский (10%) территориальные округа.

С учетом перевода территорий садово-дачных участков (Свободный Сокол, Сселки – Желтые Пески) под индивидуальное жилищное строительство с возможным строительством на этих участках усадебных домов повышенной комфортности, объем ввода нового жилья возрастет до ~ 430 тыс.м2 в год. 
Структура нового жилищного строительства: многоэтажное многоквартирное – 61%

малоэтажное многоквартирное – 19%

индивидуальными жилыми домами - 20%

На I этапе реализации генерального плана предусматривается: 
-  завершение текущего жилого строительства (мкр Университетский, мкр 16, мкр 29), 
-  освоение мкр 30-31, 32-33,  Елецкий

-  реконструкция в центральной части города (ул. Зегеля – Ленина), 
-  реконструкция Тракторного ж/р 

-  малоэтажная застройка индивидуальными домами в р-не Желтые Пески - Сселки

- начало освоения жилого района Романово (220 га – на 1 этапе, численность проживающих ~ 43 тыс. чел.)

В период до 2020 года предусмотрен перевод садово-дачных участков общей площадью более 600 га под индивидуальную жилую застройку (Свободный Соколо, Сселки, Желтые Пески)
К 2035 году предлагается: 
-  частичная реконструкция центральной части города (ул. Гагарина – Космонавтов, на месте 5-этажек строительство жилья повышенной этажности)

- освоение новых жилых районов в Правобережном округе, Северный жилой район: усадебная застройка на с/х землях Опытной станции, малоэтажная застройка – на дачно-садовых участках между Завокзальным и Свободным Соколом.

-  продолжится строительство жилого района Романово (100 тыс. человек)
Расчет динамики жилищного фонда на 2035 год в разрезе округов по типу застройки приведен в таблице 7.1
Таблица 7.6

Динамика жилищного фонда 

	 Типы застройки
	ИТОГО
	Левобережный округ
	Октябрьский округ
	Советский

округ
	Правобережный округ
	Романово


	 
	тыс.м2
	тыс.чел
	тыс.м2
	тыс.чел
	тыс.м2
	тыс.чел
	тыс.м2
	тыс.чел
	тыс.м2
	тыс.чел
	тыс.м2
	тыс.чел

	 
	существующее (на начало 2014г.)

	итого
	12442,2
	509,7
	1270
	49
	5202
	216,4
	3836,2
	159,7
	2134
	84,7
	
	

	многоэтажный
	9475
	398,8
	270
	11,5
	4610
	194
	3550
	149,1
	993
	44,3
	
	

	мало- и среднеэтажный многоквартирный 
	702
	30,9
	197
	9,0
	160
	7
	123
	4,8
	237
	10,1
	
	

	индивидуальный 
	2265
	80
	803
	28,5
	432
	15,4
	163
	5,8
	904
	30,3
	
	

	 
	убыль жилищного фонда к 2035 году

	итого
	432
	
	50
	
	115
	
	140
	
	127
	
	 
	 

	многоэтажный
	90
	
	0
	
	0
	
	90
	
	
	
	 
	 

	мало- и среднеэтажный многоквартирный 
	229
	
	50
	
	80
	
	50
	 
	49
	
	 
	 

	индивидуальный 
	113
	
	0
	
	35
	
	0
	 
	78
	
	 
	 

	 
	существующее сохраняемое к 2035 году

	итого
	12010
	321,8
	1220
	28
	5087
	144,2
	3696
	100,3
	2007
	49,3
	
	

	многоэтажный
	9333
	263,8
	270
	7?8
	4610
	133,6
	3460
	94,8
	993
	27,6
	
	

	мало- и среднеэтажный многоквартирный 
	488
	13,5
	157
	4,1
	80
	2,3
	73
	2,0
	188
	5,1
	
	

	индивидуальный 
	2189
	44,5
	803
	16,1
	397
	8,4
	163
	3,5
	826
	16,5
	
	

	 
	новое строительство к 2035 году

	итого
	7930
	218,2
	0
	0
	1450
	44,4
	780
	22,9
	2190
	50,9
	3510
	100

	многоэтажный
	4810
	146,1
	0
	0
	1410
	43,6
	750
	22,1
	510
	15,4
	2140
	65

	мало- и среднеэтажный многоквартирный 
	1540
	41,5
	0
	0,0
	0
	0
	30
	0,9
	480
	12,3
	1030
	28,5

	индивидуальный 
	1580
	30,6
	0
	0,0
	40
	0,8
	-
	0
	1200
	23,3
	340
	6,5

	 
	Итого жилфонд к 2035 году

	итого
	19940
	540
	1220
	28
	6537
	188,6
	4476
	123,2
	4197
	100,2
	3510
	100

	многоэтажный
	14143
	409,9
	270
	7,8
	6020
	177,2
	4210
	116,9
	1503
	43
	2140
	65

	мало- и среднеэтажный многоквартирный 
	2028
	55,0
	157
	4,1
	80
	2,3
	103
	2,8
	668
	17,4
	1030
	28,5

	индивидуальный 
	3769
	75,1
	803
	16,1
	437
	9,1
	163
	3,5
	2026
	39,8
	340
	6,5

	    перевод садоводств в ИЖС
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Таблица 7.2
Ключевые инвестиционные проекты г. Липецка 

	№№ пп
	Объект /

Наименование зоны
	Местоположение
	Наполнение
	Ориентировочные параметры

	1
	Романово
	ЮЗ от границы г. Липецка
	Жилые зоны:
· этажность  - 5-8  этажей – около 69%

· этажность  - 2-4 этажа – 11%

· индивидуальные дома с участками –20%

Отдельно выделены общественно-деловые зоны (120 га), парковые зоны, производственные (70 га) и транспортно-инженерные зоны
	· Новое строительство –3510   тыс.м2

· территория застройки  - 600 га

· население – около 100 тыс.чел

· плотность  - 130 чел./га, 4500 м2/га

	2
	Желтые Пески - Сселки
	Район Желтые Пески
	Коттеджная застройка с объектами повседневного обслуживания
	· Новое строительство – свыше1000 тыс.м2

· территория застройки -800 га

· население - 21 тыс. чел

· плотность  - 26 чел./га/1300 м2/га

	3
	Завершение строительства в новых микрорайонах
	мкр. 29-33
	· Многоэтажные жилые дома выше 9 этажей

· Объекты повседневного обслуживания
	· Новое строительство – более 900 тыс.м2

· территория застройки  - 80 га

· население - 22 тыс.чел

· плотность  - 200 чел./га, 8 тыс.м2/га

	
	
	мкр «Университетский»

мкр «Елецкий»
	· Многоэтажные жилые дома выше 9 этажей – 85%

· Среднеэтажные жилые дома до 4 этажей включительно – 15%

· Объекты повседневного обслуживания
	· Новое строительство – порядка  410 тыс.м2

· территория застройки  - 50 га

· население – 10 тыс.чел

· плотность  - 200 чел./га, 8 тыс.м2/га

	4
	Район реновации жилых районов 5-ти этажной застройки 60-70 гг.
	улицы Гагарина, Космонавтов, Терешковой (1-3, 6  мкр)

планировочные районы С-2, П-1
	Поэтапная ликвидация жилья поквартально с комплексной застройкой жилыми домами 6-9 этажей и бизнес-инфраструктурой (преимущественно по ул.Зегеля)
	· Новое строительство – порядка  410 тыс.м2

· территория застройки  - 50 га

· население - 10 тыс.чел

· плотность  - 200 чел./га, 8 тыс.м2/га

	5
	Район реконструкции территорий, занимаемых ветхим жилищным фондом
	р-н Тракторный
	Многоэтажные жилые дома (5 эт.) на месте сносимых аварийных домов (2 эт.)
	· Снос порядка 70 тыс.м2 малоэтажных многоквартирных домов.

· новое строительство –  160 тыс.м2

· территория застройки  - 20 га

	6
	
	р-н Свободный Сокол
	Многоэтажные жилые дома (5 эт.) на месте сносимых аварийных домов (2 эт.)
	· Снос порядка 15 тыс.м2 малоэтажных многоквартирных домов.

· новое строительство – порядка  55 тыс.м2

· территория застройки - 10 га

	7
	Район ж/д вокзала

реконструкция 

(вариант)
	Район ж/д вокзала, ограниченный улицами Гагарина, Космонавтов, Циолковского
	· Жилье повышенной комфортности с шумозащитными конструкциями зданий
	


8. СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
Цель проекта – удовлетворение потребности населения г.Липецк в учреждениях обслуживания с учетом прогнозируемых характеристик социально-экономического развития и согласно существующим социальным нормативам и нормам, 

Расчеты в объектах социальной инфраструктуры выполнены в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования города Липецка, нормативами минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов на 2010 – 2014 годы, социальными нормативами и нормами, отражающими потребности города Липецка в учреждениях культуры
.

8.1. Образование

Система образования города Липецка включает 155 муниципальных образовательных учреждений – 77 детских дошкольных (ДДУ), 65 общеобразовательных (ОУ), 13 учреждений  дополнительного образования (УДО), в которых обучаются 87,7 тысяч учащихся и воспитанников. Сформированная образовательная сеть призвана обеспечить образовательные потребности населения Липецка, что обусловливает типовое и видовое разнообразие входящих в нее учреждений.

Муниципальная программа «Развитие образования города Липецка на 2014-2016 годы реализуется в системах общего и дополнительного образования детей, а также в сфере организации их отдыха и оздоровления. 

8.1.1. Детские дошкольные учреждения
На 01.01.2014г. в городе функционируют 77 муниципальных дошкольных образовательных учреждений, число мест в них по действующим санитарным нормам составило 19055. В то же время, количество детей, посещающих детские сады, составило 21890 чел., что больше нормативного показателя на 11%. 
Обеспеченность детей местами в ДДУ составляет 86%, из них детей в возрасте от 3-7 лет – 96,5%. Растет спорос на предоставление мест в ДДУ для детей от 1,5 до 3 лет.
На сегодняшний день дефицит мест в детских садах наблюдается в Правобережном и Октябрьском округах, где нехватка мест достигает 25%. Всего по городу нехватка мест составляет 18%.

Расширение сети учреждений дошкольного образования по-прежнему остается одним из главных приоритетов социальной политики. В период 2006-2013 гг.г. в Липецке построено 11 новых ДДУ, в 2014 г. были введены 5 ДДУ:

 - д/с на 260 мест и д/с на 110 мест, мкр Университетский 

- д/с на 175 мест, п. Матырский, 

-  д/с на 200 мест при СОШ №18 , мкр 28, Октябрьский округ

- д/с на  260 мест, мкр 29, Октябрьский округ

- заканчивается реконструкция дома ребенка, мкр 22, Октябрьский округ, под размещение в нем ДДУ.

Средний показатель амортизационного износа дошкольных образовательных учреждений – 35%, подавляющее число зданий (52) имеет амортизационный износ 30-50%. 

В течение проектного периода к 2035 году в целом по городу потребуется строительство ДДУ на 11650 мест (при средней вместимости – 220 мест - 54 объекта).

ДДУ будет не хватать в следующих районах города: в Октябрьском округе потребуется 2450 новых мест, Советском - 1270, Правобережном - 2330, Романово - 5500 новых мест. Необходимое количество детских учреждений, которые будут размещены в районах нового жилищного строительства, должны быть максимально приближены к месту проживания. Новые детские сады должны включать в себя мини-бассейны для детей.

На сегодняшний день для достижения нормативной обеспеченности детскими дошкольными учреждениями (для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет) в целом по городу необходимо дополнительно ввести 2600 мест (это 10 объектов, при средней вместимости 260 мест). Учитывая прирост детского населения в период до 2018 года предусмотрено создание 1000 дополнительных мест. Для достижения нормативной обеспеченности с учетом соблюдения радиуса доступности при размещении ДДУ в период до 2020 года потребуется ввести 22 объекта (при средней вместимости ДОУ 240 мест).

Таблица 8.1
Планируемые для размещения объекты дошкольного образования
	
	Объект
/мест
	Местоположение
	Основание
	Срок реализации

1 очередь -2020г.

Расч.срок -2035г.

	
	
	Территориальный округ
	Планировочный район (п/р), 

жилой район (ж/р),  микрорайон (мкр)
	
	

	Учреждение дошкольного образования
	1/260,1/110
	Октябрьский
	мкр 28
	проект планировки
	построены

ДДУ на 165 мест
ДДУ на 200 мест при СОШ №18

	
	1/110
	Октябрьский
	мкр 29
	проект планировки
	1 очередь

ДДУ на 260 мест построен 

	
	1/240,1/280
	Октябрьский
	мкр 30-31
	проект планировки
	1 очередь

	
	4/1000
	
	мкр 32-33
	проект планировки
	1 очередь

	
	3/820
	Октябрьский
	ул. 50лет НЛМК  -Механизаторов- Неделина
	проект планировки
	1 очередь

	
	2/ 90 

встр.-пристр.
	Советский
	Университетский
	проект планировки
(откорректир.)
	1 очередь

	
	4/ 800
	Советский
	Елецкий
	проект планировки
	1 очередь

	
	3/385
	Советский
	ул. Фрунзе-Калинина (С-3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
	проект планировки
	1 очередь

	
	1/110
	Правобережный
	ул. Качалова, мкр-4
	проект

 планировки
	1 очередь

	
	1/100
	Правобережный
	ул. Интернациональная
	проект  планировки
	1 очередь

	
	3/ 780
	Правобережный
	Желтые Пески  
	генплан
	1 очередь расчетный срок

	
	1/ 220

1/280
	Правобережный
	Сселки
	генплан
	1 очередь расчетный срок

	
	2/520
	Правобережный
	 Северный ж/р, малоэтажная застройка  на месте садоводств
	генплан
	расчетный срок

	
	1/120
	Правобережный
	Северный ж/р, Опытная с/х ст.
	генплан
	расчетный срок

	
	1/200
	Правобережный
	территории ИЖС, р-н Свободный Сокол
	генплан
	расчетный срок

	
	1/100
	Левобережный
	Казинка
	генплан
	расчетный срок

	
	6/ 1400
	Романово
	Западный п/р
	генплан
	расчетный срок

	
	10/ 2400
	Романово
	Центральный п/р
	генплан
	расчетный срок

	
	8/ 1700
	Романово
	Южный п/р
	генплан
	расчетный срок


	ДДУ
	СОШ
	округ

	к 2020 году

	9/2450
	5/5650
	Октябрьский

	9/1270
	1/1900
	Советский

	4 /690
	3/2500
	Правобережный

	к 2035 году

	1/100
	-
	Левобережный

	7/ 1640
	2/2300
	Правобережный

	24/ 5500
	10/11000
	Романово

	54/ 11650
	21/23350
	ИТОГО


8.1.2. Общее образование
Школы

Сеть общеобразовательных учреждений города Липецка по состоянию на 01.01. 2013 года представлена 76 учреждениями общей проектной емкостью 42351 мест, в том числе 4 гимназии, два лицея, 69 средних образовательных и одна специальная коррекционная школы. В целях расширения перечня образовательных услуг в городе функционируют две специализированные школы: МОУ СОШ N 43, реализующая модель кадетской школы, и МОУ СОШ N 55, реализующая модель школы с углубленным изучением иностранных языков.

Наполняемость общеобразовательных учреждений составляет в среднем по городу 84%. Емкость школ по количеству мест позволяет разместить всех школьников города Липецка. Однако распределение по районам города крайне неравномерно: 

Превышение наполняемости наблюдается также в школах инновационного типа (гимназии № 1, № 12, № 64; лицеи № 44 и № 64), что связано с особенностью их расположения по районам города и возможностью свободного набора обучающихся. 

Неравномерность показателя обеспеченности учреждениями общего образования по районам города связана с районными диспропорциями возрастной структуры и особенностью расположения объектов общего образования на территории города. 

В Липецке имеются общеобразовательные учреждения, требующие капитального ремонта. Средний показатель амортизационного износа зданий составляет  49,1%, но у 21 объекта этот показатель более 50%. 
Таблица 8.2
Планируемые для размещения объекты общего образования 

	
	Объект
/мест
	Местоположение
	Основание
	Срок реализации

1 очередь -2020г.

Расч.срок -2035г.

	
	
	Территориальный округ
	ж/р,  мкр
	
	

	Общеобразовательная школа
	1/ 800
	Октябрьский
	мкр 29
	проект планировки
	построена

	
	1/1050
	Октябрьский
	мкр 31-32
	проект планировки
	1 очередь

	
	2/2400
	Октябрьский
	мкр 32-33
	проект планировки
	1 очередь

	
	
	
	
	
	

	
	1/1200

1/1000
	Октябрьский
	ул. 50 лет НЛМК –

ул. Неделина
	проект планировки
	1 очередь

	
	1/1200
	Советский
	Университетский
	проект планировки
	построена

	
	1/1900
	Советский
	Елецкий
	проект планировки
	1 очередь

	
	1/400
	Правобережный
	ул. Интернациональная
	проект планировки
	1 очередь

	
	1/1000
	Правобережный
	ул.Фрунзе-Калинина-перврмаская-Неделина
	проект планировки
	1 очередь

	
	1/1200
	Правобережный
	Завокзальный (Опытная станция)
	генплан
	расчетный срок

	
	2/2300
	Правобережный
	Желтые Пески - Сселки
	генплан
	1 очередь -расчетный срок

	
	3/2800
	Романово
	Западный п/р
	генплан
	расчетный срок

	
	4/4800
	Романово
	Центральный п/р
	генплан
	расчетный срок

	
	3/3400
	Романово
	Южный п/р
	генплан
	расчетный срок


8.1.3. Дополнительное образование 

Существующее положение

На 01.01.2013 в Липецке представлены следующие 11 объектов дополнительного образования  (без филиалов) общей емкостью 8334 мест: В объектах дополнительного образования занято 9746 человек, что составляет 27% школьников. Наполняемость учреждений дополнительного образования выше проектной и составляет 117%. Наиболее загруженными являются  МБОУ ДОД ДДТ «Октябрьский» с филиалами (наполняемость – 527%) и ЭЦ «Экосфера» (114%). 

Таблица 8.3
Загруженность учреждений дополнительного образования

	Учреждения дополнительного образования
	Проектная емкость, мест
	Фактическая емкость, мест
	Наполняемость

	МБОУ ДОД ЦД(ю)ТТ "Городской" и филиалы
	1223
	1195
	98%

	МБОУ ДОД ЦДТ "Сокол" и филиалы
	318
	318
	100%

	МАОУ ДОД ЦРТДиЮ "Советский" и филиалы
	1473
	1493
	101%

	МБОУ ДОД ДДТ "Октябрьский" и филиалы
	261
	1375
	527%

	ДЮЦ "Надежда" и филиалы
	397
	385
	97%

	МОУ ДОД ДЮЦ "Калейдоскоп" и филиалы
	172
	172
	100%

	ДЮЦ "Галактика"
	374
	326
	87%

	ДДТ "Лира"
	500
	435
	87%

	Обособленное подразделение ЦРТДиЮ "Левобережный"
	130
	130
	100%

	МАОУ ДОД ЦДОД "Стратегия"
	580
	603
	104%

	ЭЦ "ЭкоСфера"
	2906
	3314
	114%

	
	
	
	

	ИТОГО
	8334
	9746
	117%


Материальная база учреждений дополнительного образования города крайне изношена (степень амортизационного износа составляет 45%). Износ зданий МОУ ДОД ДЮЦ «Калейдоскоп» и ДЮЦ «Галактика» составляет более 75%, что является нарушением «Санитарно-эпидемиологических требований к учреждениям дополнительного образования детей» и влияет на безопасность жизнедеятельности участников образовательного процесса. 
Выводы: 

· Количество учреждений дополнительного образования не соответствует количеству школьников,  проживающих на территории города (охватывает только 27% школьников)

· Ресурсы по вместимости учреждений дополнительного образования исчерпаны.

· Материальная база учреждений дополнительного образования крайне изношена. 

Проектные мероприятия

· Открытие школы искусств в 7 жилом районе. (мкр 26-33)
· Строительство концертного зала в ДШИ № 7.

· Строительство Дома творчества - между 28 и 29 микрорайонами.
· Расширение площадей музыкальных, художественных школ и школ искусств.

· Проведение капитального ремонта зданий учреждений дополнительного образования.

· Детский центр творческого развития, экологии и искусства (Романово).

8.1.4. Высшее, среднее и начальное профессиональное образование 

Объекты высшего, среднего и начального профессионального образования относятся к региональным полномочиям.

Система профессионального образования в городе Липецке представлена государственными и частными учреждениями начального, среднего и высшего профессионального образования. Развитие учреждений данных сфер образования относятся к федеральным и региональным полномочиям. 

Система начального и среднего профессионального образования на 1 сентября 2013 г. представлена 14 учреждениями, в том числе 3 профессиональными лицеями и 4 профессиональными училищами (учреждения начального профессионального образования) и 6 колледжами и 1 техникумом (учреждения среднего профессионального образования). Общая численность студентов учреждений начального и среднего профессионального образования на 01.01.2013 года составляет 11 909 человек, выпуск специалистов – 1946 человек. 

Таблица 8.4
Учреждения начального и среднего профессионального образования 

	
	Учреждения начального профессионального образования
	Учреждения среднего профессионального образования

	
	число учреждений

единиц
	в них обучающихся, чел
	выпуск квалифицированных рабочих, чел
	число учреждений, единиц
	в них обучающихся,

чел
	выпуск специали-стов, чел

	2011/2012
	7
	4258
	1388
	7
	7064
	1696

	2012/2013
	7
	4387
	1260
	7
	7522
	1586


Система высшего профессионального образования представлена 16 высшими учебными заведениями, в том числе 2 государственными университетами (Липецкий государственный технический университет и Липецкий государственный педагогический университет), 3 негосударственными институтами (Липецкий эколого-гуманитарный институт,  Липецкий институт права и экономики, Липецкий институт управления) и 11 филиалами иногородних вузов (7 государственных и 4 негосударственных).  

Общая  численность студентов вузов и филиалов составляет 26305 человек, в том числе 22100 студентов обучается в государственных и 4205 в негосударственных вузах и филиалах. Выпуск специалистов высших учебных учреждений в 2013 году составил 6276 человек. 

Таблица 8.5
Высшие учебные заведения 

	
	Государственные высшие учебные заведения
	Негосударственные высшие учебные заведения

	
	число учебных заведений, единиц
	в них студентов, чел
	выпуск специалистов, чел
	число учебных заведений, единиц
	в них студентов, чел
	выпуск специалистов, чел

	2011/2012
	9
	24114
	5596
	7
	4911
	1192

	2012/2013
	9
	22100
	5158
	7
	4205
	1118


В вузах и филиалах города работает 1744 штатных преподавателей, ученую степень среди профессорско-преподавательского состава имеет 68,6% штатных преподавателей, в том числе ученую степень доктора наук – 169 человек, ученое звание профессора – 140 человек. Большинство работающих – преподаватели в возрасте от 30 до 50 лет. 

Научная деятельность в Липецке ведётся по следующим направлениям  — металлургия, сельское хозяйство, машиностроение и обработка, как на базе высших учебных заведений, так и в специализированных научно-исследовательских институтах (НИИ). В городе представлены 4 НИИ: Научно-производственный институт ОАО «НЛМК», Всероссийский научно-исследовательский институт рапса, НИИ экологических проблем в металлургии, Меккано-Липецк — итальянский фонд инноваций и научно-исследовательских разработок в промышленности.
8.2. Здравоохранение

Существующее положение

В городе Липецк сеть учреждений здравоохранения представлена многопрофильными и специализированными учреждениями, включающими в себя 30 государственных медицинских организаций, в том числе 15 стационаров на 4565 коек круглосуточного пребывания, 13 амбулаторно-поликлинических учреждений с плановой мощностью 22044 посещений в смену, 1 централизованная станция скорой медицинской помощи, оснащенная локальной системой ГЛОНАСС.

На территории г.Липецка круглогодично функционируют 3 самостоятельных санатория: детский санаторий «Восход», для взрослых - «Липецк» и противотуберкулезный ОКУ «Лесная сказка».

В медицинских организациях г.Липецка работают 2277 врачей и 5726 средних медицинских работников. При численности населения 510,2 тыс. человек фактическая обеспеченность врачами на 10 тыс. населения составляет 44,2%, нагрузка коечного фонда - 89,5%.
Стационарные учреждений здравоохранения г. Липецка включают: 

· 4 областные больницы, в том числе 1 детскую;

· ГУЗ «Липецкий областной перинатальный центр»;

· ГУЗ «Липецкий областной онкологический диспансер»

· ГУЗ «Областной кожно-венерологический диспансер».

· ГУЗ «Липецкий областной противотуберкулезный диспансер»;

· ГУЗ «Липецкий областной наркологический диспансер»;

· 6 городских больниц, в том числе 1 детскую;

Амбулаторно-поликлиническую помощь населению оказывают:

· 6 городских поликлиник;

· 3 городских стоматологических поликлиниках, в том числе 1 детской;

· ГУЗ «Областной врачебно-физкультурный диспансер»;

· ГУЗ «Липецкая областная станция переливания крови»;

· ГУЗ «Липецкий областной центр по борьбе и профилактике со СПИД и инфекционными заболеваниями»;

Обеспеченность койками с круглосуточным пребыванием составляет 8,9 коек на тыс. человек против 10,5 по нормативу. Наиболее обеспеченным является Советский округ города. 

Таблица 8.7

Обеспеченность стационарными учреждениями здравоохранения

	Планировочные районы
	Население тыс. чел
	Ед. изм.
	Проектная емкость
	Фактическая емкость
	Нормативная емкость
	Обеспеченность, %

	Левобережный округ
	48,9
	коек
	210
	210
	513
	41%

	
	
	на 1 тыс. чел
	4,3
	4,3
	10,5
	

	Октябрьский округ
	215,7
	коек
	800
	800
	2265
	35%

	
	
	на 1 тыс. чел
	3,7
	3,7
	10,5
	

	Советский округ
	159,8
	коек
	1962
	1962
	1678
	117%

	
	
	на 1 тыс. чел
	12,3
	12,3
	10,5
	

	Правобережный округ
	87,8
	коек
	465
	465
	922
	50%

	
	
	на 1 тыс. чел
	5,3
	5,3
	10,5
	

	ИТОГО
	509,1
	коек
	3437
	3437
	5352
	65%

	
	
	на 1 тыс. чел
	6,8
	6,8
	10,5
	


В соответствии с местными норативами градостроительного проектирования г.Липецка радиус обслуживания амбулаторно-поликлинических учреждений составляет 1000 метров.. Количество посещений в смену в поликлинике принимается 30 на 1 тыс. жителей. Как правило, одна поликлиника на 600 посещений размещается на 2 микрорайона (20 тыс. человек).

Выводы: 

· Обеспеченность стационарными учреждениями здравоохранения ниже нормативной (85% от норматива).

· Обеспеченность амбулаторно-поликлиническими учреждениями выше норматива в целом по городу (на 44%), а также в Октябрьском и Советском округам, недостаточно объектов в Правобережном и Левобережном округах. 

Проектные решения

В соответствии с программой «Развитие здравоохранения Липецкой области на период до 2018 года» учтено размещение следующих объектов:

· строительство нового корпуса ГУЗ «Липецкий областной перинатальный центр» на 130 коек (ввод в эксплуатацию – май 2016 г.)

· строительство лабораторного корпуса для ГУЗ «Липецкий областной противотуберкулезный диспансер» (сдача объекта – конец 2015 г.)

· реконструкция объекта незавершенного строительства, расположенного по адресу: пл. Аксакова под диспансерное отделение ОКУ «Липецкая областная психоневрологическая больница» (конец 2015 г.)
            В таблицах 8.8 и 8.9 представлены планируемые к размещению объекты здравоохранения.
Таблица 8.8
Предложения управления здравоохранения Липецкой области по размещению объектов здравоохранения в период до 2020 года

	Амбулаторно-поликлиническое учреждение –

центр общеврачебной практики (ЦОВП),
пос. смену
	Объект/

вместимость
	Местоположение

	
	
	Территориальный округ
	Планировочный район (п/р),

жилой район (ж/р),  микрорайон (мкр)

	
	1/50
	Октябрьский
	мкр 30-31

	
	1/50
	Октябрьский
	мкр 32-33

	
	1/50
	Советский
	Университетский

	
	1/50
	Советский
	Елецкий

	
	*
	Правобережный
	Желтые Пески

	
	1/50
	Романово
	Западный п/р

	
	1/50
	Романово
	Центральный п/р

	
	1/50
	Романово
	Южный п/р

	Больница,

коек
	1/ 130
	Октябрьский
	ГУЗ «Липецкий областной перинатальный центр»


* обслуживание жилого района Желтые Пески закреплено за ГУЗ «Городская больница №4  «Свободный Сокол»
Таблица 8.9
Расчет потребности в объектах здравоохранения к 2035 году,

               исходя из проектной численности проживающего населения согласно Генплану

	Амбулаторно-поликлиническое учреждение –

центр общеврачебной практики (ЦОВП), пос.смену
	Прогнозная численность населения, тыс. чел.
	Объект/

вместимость
	Местоположение

	
	
	
	Территориальный округ
	Планировочный район (п/р), 

жилой район (ж/р),  микрорайон (мкр)

	
	10
	1/300
	Октябрьский
	мкр 30-31

	
	16
	1/480
	Октябрьский
	мкр 32-33

	
	
	2/700
	Октябрьский
	ул. 50 лет НЛМК – Механизаторов - Неделина

	
	23,4
	1/300
	Советский
	Университетский

	
	
	1/400
	Советский
	Елецкий

	
	17
	1/300
	Правобережный
	Желтые Пески 

	
	7,3
	1/200
	Правобережный
	Сселки

	
	13
	1/300
	Правобережный
	малоэтажная на месте садоводств

	
	26
	2/800
	Романово
	Западный п/р

	
	42
	3/1260
	Романово
	Центральный п/р

	
	32
	2/960
	Романово
	Южный п/р

	Больница,                      коек
	100
	1/ 900
	Романово
	Западный п/р


8.3. Социальная защита населения

В Липецке расположены следующие учреждения социального обслуживания населения:

· ОГБУ «Липецкий дом-интернат для престарелых и инвалидов общего типа на 250 мест,

· ОГБУ «Центр реабилитации инвалидов и пожилых людей «Сосновый Бор» (п. Новая жизнь) на 130 мест, 

· ОКУ «Кризисный центр помощи женщинам и детям» на 20 мест,

· ОГБУ «Липецкий дом ночного пребывания для лиц без определенного места жительства» на 33 места.

К 2035 году, в связи с ожидаемым увеличением доли лиц старше трудоспособного возраста, произойдет рост потребности в домах-интернатах для лиц пожилого возраста и инвалидов. В настоящее время имеющееся число мест в интернате для взрослых ниже норматива.

Таблица 8.7
Расчет потребности в объектах социального обслуживания

	№
	Наименование
	Ед.

изм.
	Норматив

на 1000 чел.
	Потребность

	1
	Дома-интернаты для престарелых, ветеранов войны и труда, для взрослых инвалидов с физическими нарушениями
	место
	28 (с 18 лет)
	2460

	2
	Детские дома-интернаты
	место
	3 (от 4 до 17 лет)
	225

	3
	Психоневрологические интернаты
	место
	3 (с 18 лет)
	1350

	4
	Специальные жилые дома и группы квартир для ветеранов войны и труда и одиноких престарелых
	человек
	60 (с 60 лет)
	

	5
	Специальные жилые дома и группы квартир для инвалидов на креслах-колясках и их семей
	человек
	0,5
	270


Проектом предлагается резервирование территорий под строительство новых объектов в объемах, соответствующих действующим нормативам, с учетом особенностей демографической структуры населения и его расселения по территории города. 
Необходимо создание всех необходимых условий для развития сети центров социальной помощи семье и детям, призванных обеспечивать различные виды социального обслуживания, способствуя естественному развитию общества.

В соответствии с Проектом изменения в Стратегический план развития города Липецка до 2016 года предлагаются следующие мероприятия:

· Открытие (перепрофилирование) 16 отделений социальной, социально-бытовой помощи на дому на коммерческой основе

· Открытие социальной гостиницы для временного проживания граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в том числе лиц без определённого места жительства.
· Создание оздоровительного центра для пенсионеров, малоимущих граждан, детей из многодетных и неполных семей.
· Открытие социально–реабилитационного отделения для детей – инвалидов.
· Открытие социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних.

Проектом генплана для усиления социальной защиты населения пенсионного возраста и инвалидов и создания разветвленной  сети учреждений социальной защиты престарелых и инвалидов, рекомендуется  строительство дома-интерната для престарелых и ветеранов  на 200 мест в п. Желтые Пески.

8.4. Культура и искусство

· В Липецке недостаточное количество культурно-досуговых и культурно-просветительских объектов.

· Обеспеченность населения Липецка объектами культуры и искусства значительно ниже нормативной: учреждениями культуры клубного типа- 46%, учреждениями библиотечной сети- 48%, учреждениями дополнительного образования - 90%, парками культуры и отдыха - 60%.

· Наполняемость учреждений дополнительного образования значительно выше нормативной, наиболее перегружены художественные школы.

· Высокий амортизационный износ объектов культуры, 80% существующих учреждений  культуры требуют капитального ремонта. 

Проектные решения

В таблице 8.8 представлен расчет потребности в объектах культурно - досуговой деятельности.

Таблица 8.8
	Наименование
	Ед. изм.
	Норма на

1000 жителей
	Потребность

	Клубные учреждения
	место
	15
	8100

	
	м2 общей площади 
	120
	64800

	Кинотеатры
	место
	2-3
	1500

	Цирк
	объект
	1
	1

	Театры
	место
	4-5 на 5 тыс.чел.
	700

	Концертные залы
	место
	2-4
	1500

	Взрослые библиотеки
	объект
	1 на 10 тыс. чел.
	54

	Детские библиотеки
	объект
	1 на 4-7 тыс. школьников и дошкольников
	13

	Парки культуры и отдыха
	объект
	1 на 100 тыс.чел.
	5

	Универсальные залы
	место
	17
	9180

	Выставочные залы
	м2 общей площади 
	10
	5400

	Центры искусств, объекты эстетического образования
	учащиеся
	8
	4300


Таблица 8.9
Планируемые для размещения объекты культуры и искусства
	
	Объект/мест
	Местоположение
	Функциональные зоны
	Период

реализации

	
	
	Территориаль-ный округ
	ж/р,  мкр
	
	

	культурно-досуговый центр 
	3/600
	Октябрьский
	мкр 28-33
	общественно-деловая
	2020

	
	2/400
	Октябрьский
	ул.50 лет НЛМК - Неделина
	- « -
	

	
	1/200
	Советский
	Университетский 
	- « -
	2020

	
	1/200
	Советский
	Елецкий
	- « -
	2020

	
	2/300
	Правобережный
	Желтые Пески -Сселки
	- « -
	2020-2035

	библиотека, объект
	4
	Октябрьский
	
	многоэтажная

жилая застройка
	2014-2035

	
	2
	Советский
	
	многоэтажная

жилая застройка
	2020

	
	3
	Правобережный
	
	многоэтажная

жилая застройка
	2014-2035

	
	10
	Романово
	
	много- и малоэтажная

жилая застройка
	2035

	областная научная библиотека
	1
	Советский
	ИКЦ «Липецкое городище»
	общественно-деловая
	2020

	архив, хранилище и библиотека
	1
	Романово
	западный п/р
	- « -
	2020

	дворец молодежи
	1
	Октябрьский
	7 ж/р 

(мкр 26-33)
	- « -
	2020

	театры: 
	
	
	
	- « -
	

	оперы и балета
	1
	Советский
	ИКЦ «Липецкое городище»
	- « -
	2020

	детский музыкальный 
	1
	Романово
	западный п/р
	- « -
	2035

	концертный зал 
	1
	Октябрьский
	ДШИ №7 ул.Циолковского
	- « -
	2020

	киноконцертный комплекс
	1
	Октябрьский
	«Катящиеся камни»
	- « -
	2020

	
	1
	Романово
	западный п/р
	- « -
	2035

	выставочный зал
	1
	Советский
	ул. Зегеля
	- « -
	2020

	
	1/2000
	Романово
	западный п/р
	- « -
	2035

	музей народных промыслов
	1
	Романово
	западный п/р
	- « -
	2035

	центр современного изобразительного искусства
	1
	Романово
	западный п/р
	- « -
	2035


8.5. Физическая культура и спорт

Существующее положение

В настоящее время Липецк располагает следующими спортивными объектами общего пользования:

· 15 спортивными залами общей площадью10589 м2 (без школьных);

· 3 плавательными бассейнами емкостью 823 м2;

· 79 плоскостными спортивными сооружениями общей площадью 92750 м2, в том числе 5 футбольными полями, 74 спортивными площадками, включающими также 18 хоккейных, 5 баскетбольных, 3 волейбольных площадки, 4 теннисных корта; 

· 2 ледовыми полями (3368 м2).

  Подготовка спортивного резерва осуществляется 13 детско-юношескими спортивными школами, в том числе 5 специализированными детско-юношескими школами олимпийского резерва, а также детско-юношескими центрами «Матырский» и «Радуга». 

Значительная часть спортивных сооружений, построенная в 1950-1970 г.г.  технически и морально устарела; так, здания МБУ СК «Сокол» (построен в 1949 году), МБУ ФОК «Пламя» (1958-1971 гг.), МБУ ЦС «Металлург» (1952г.) имеют амортизационный износ 100%. 

Во всех округах города обеспеченность основными спортивными объектами общего пользования ниже 50%, наибольший показатель – в Левобережном округе (35%), наименьший – в Октябрьском округе (7%). 

Выводы:

· Обеспеченность населения Липецка объектами физической культуры и спорта значительно ниже нормативной и составляет 11%, наименее обеспечен Октябрьский округ.

· Крайне низкая обеспеченность плавательными бассейнами: в городе функционируют 3 бассейна, располагающиеся в Октябрьском округе. 

· Большинство спортивных учреждений города морально и технически устарело, ряд объектов имеет амортизационный износ 100%.  

В настоящий момент по основным спортивным показателям (площадь спортивных залов, площадок, бассейнов) Липецк далек от нормативных. В соответствии с «Методикой определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры», одобренной распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999г.,  к 2035 году общая площадь спортивных залов в Липецке должна превышать существующую в 4 раза, общая площадь зеркала бассейнов в 10 раз. 

В соответствии с Проектом изменения в Стратегический план развития города Липецка до 2016 года предлагается строительство следующих объектов физкультуры и спорта:

· плавательный бассейн, мкр МЖК, Советский округ
· плавательный бассейн в пос. Матырский, Левобережный округ

· спортивно-оздоровительный центр в 28 мкр, Октябрьский округ
· спортивный комплекс в парке «Молодежный», Октябрьский округ

·  спортивный комплекс мкр «Елецкий», Советский округ
·  спортивный комплекс с искусственной ледовой площадкой по ул. 40 лет Октября;

·  аквапарк по ул. Гагарина;

·  аквапарк по ул. 50 лет НЛМК 
Для достижения необходимого уровня обеспеченности спортивными учреждениями проектом предлагается размещение спортивных залов общего пользования и бассейнов во всех районах города. Также строительство новых школ и детских садов должно вестись с обязательным включением в проект спортивных залов и бассейнов. Проектом предлагается во всех районах города строительство физкультурно-оздоровительных комплексов, в состав которых будут также входить и крытые бассейны. 
Генеральным планом в Липецке предлагается размещение следующих объектов физкультуры и спорта:
Таблица 8.13
	
	Объект
/мест
	Местоположение

	
	
	Территориальный округ
	Планировочный район (п/р), жилой район (ж/р),  микрорайон (мкр)

	Объекты физкультуры и спорта

	Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном
	1
	Октябрьский
	7-й  ж/р 

	
	1
	Октябрьский
	ул.50 лет НЛМК - Неделина

	
	1
	Советский
	Елецкий

	
	1
	Октябрьский
	парк «Катящиеся камни»

	
	5
	Романово
	западный, центральный, южный п/р

	аквапарк
	1
	Романово
	центральный п/р

	стадион
	1/5000
	Романово
	западный п/р

	
	1
	Октябрьский
	парк «Катящиеся камни»

	ледовый дворец
	1
	Октябрьский
	34 мкр

	легкоатлетический комплекс
	1
	Романово
	западный п/р

	тайпарк (канатный парк)
	1
	Романово
	центральный п/р

	детско-юношеская спортивная школа
	1
	Романово
	западный п/р

	«Экстрим Парк» (центр авто- и мотоспорта)
	1
	Октябрьский
	


К объктам регионального уровня могут быть отнесены:
· Ледовый дворец , 34 мкр 

· Легкоатлетический манеж, Романово

· Спортивный комплекс с 50-метровым бассейном в Романово, 1500 чел./день.
8.6 Прочие планируемые для размещения объекты капитального строительства
Таблица 8.10
	
	Объект
/мест
	Местоположение

	
	
	Территориальный округ
	Планировочный район (п/р), жилой район (ж/р),  микрорайон (мкр)

	Объекты религиозной деятельности

	культовое сооружение (церковь)
	1
	Советский
	Университетский

	
	1
	Советский
	Елецкий

	
	1
	Октябрьский
	7-й жилой район

	
	1
	Романово
	западный п/р

	Объекты потребительского рынка

	Торгово-развлекательный центр
	1
	Советский 
	

	
	2
	Октябрьский
	мкр 32-33

	
	2
	Правобережный
	

	
	5
	Романово
	

	Торгово-выставочный центр «Липецк-Экспо»
	1
	Правобережный
	Свободный Сокол



	Рынок
	1
	Правобережный
	Лебедянское  шоссе/ул.Опытная

	
	1
	Романово
	

	Гостиничный комплекс
	
	Советский 
	

	
	
	Октябрьский
	

	
	
	Правобережный
	

	Бизнес-центр
	
	Советский 
	

	
	
	Октябрьский
	

	
	
	Правобережный
	

	
	
	Романово
	

	Объекты администрации и  управления

	Дворец бракосочетания управления ЗАГС администрации г. Липецка
	1
	Октябрьский
	мкр. 30-31

	Помещение для управления ЗАГС и архивов Липецкой области
	1
	Романово
	


9. ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ

9.1. Основные принципы градостроительной политики 

В Генеральном плане Липецка в качестве приоритета градостроительной политики выбран сценарий сбалансированного развития, ориентированный на качественное улучшение состояния городской среды.

Градостроительная концепция Генерального плана ориентирована на эффективное использование существующих городских территорий и, одновременно, резервирование территории для перспективного развития города Липецка – в юго-западном (район Романово) и северо-восточном (район Желтые Пески) направлениях.
Мероприятия по реконструкции освоенных территорий сочетаются с мероприятиями по реновации сложившейся среды, по охране культурного наследия, а также комплексному формированию новых районов города.

Планировочные решения базируются на результатах комплексного анализа территории Липецка.

Основная цель Генерального плана города Липецка - разработка долгосрочной градостроительной стратегии на основе принципов устойчивого развития и создания комфортной среды обитания территории. 

Цель устойчивого развития города - сохранение и приумножение всех ресурсов для будущих поколений. 

Градостроительная стратегия направлена на формирование Липецка как крупного промышленного, научно-инновационного, образовательного и культурного центра Черноземья, города с многопрофильной экономикой, города, сохраняющего и приумножающего свое природное своеобразие и культурное наследие. 

Главные задачи Генерального плана Липецка, на решение которых направлен проект: 

· Выявление территориальных ресурсов (как внешних, так и внутренних).

· Комплексное развитие территории.

· Основные мероприятия по градостроительной организации основных функциональных зон. 

· Комфортная среда проживания населения – качественное улучшение состояния городской среды, начиная с транспортной доступности квартала и встроенных учреждений социально-бытового обслуживания внутри каждого жилого образования до предложения по планировочной  организации территории города, реконструкции, благоустройству и новому строительству всех типов городских территорий.

· Создание экологически чистой среды обитания: применение новых технологий и инновационных систем, оптимизация экологической ситуации, развитие системы зеленых насаждений, благоустройство городских территорий с использованием эстетики ландшафта, колористики и оформлении мест общего пользования.

· Внедрение энергосберегающих технологий в строительстве и коммунальном обслуживании населения.

· Резервирование территорий для жилищного строительства, науки, производства, бизнеса, торговли, управления, здравоохранения, туризма, отдыха и других функций.

· Развитие и реконструкция транспортной и инженерной инфраструктур, модернизация инженерных систем.
· Охрана природного и культурного наследия.

9.2.  Современная планировочная организация территории
Город Липецк является историческим административным, культурным, крупным промышленным центром формирующейся групповой системы расселения Липецкой области.

Его выгодно отличает от многих городов удобное географическое положение в центральной плотно урбанизированной Черноземной зоне России, развитость автомобильных, железнодорожных, воздушных связей, наличие мощного промышленного потенциала, богатство историко-культурного наследия в сочетании с высоким уровнем благоустройства, а также наличие богатых бальнеологических ресурсов.

Особая экономическая зона производственного типа «Липецк» открывает  потенциал и усиливает развитие города и области.

Архитектурно-планировочная организация территории города находится в прямой зависимости от перспективы развития города Липецка с учетом новых экономических возможностей его дальнейшего развития. 

Город Липецк
 расположен по обоим берегам реки Воронеж, при впадении в нее реки Липовки. В административном отношении город состоит из 4-х округов: Левобережного, Октябрьского, Правобережного и Советского. Кроме того, в состав Липецкого городского округа вошли бывшие населенные пункты: ст. Казинка, п. Матырский, п. Сырский Рудник, п. Новая Жизнь, п. Дачный, п. Северный Рудник, с. Желтые Пески и с. Сселки.

Исторический центр города и основные районы жилой застройки (~ 80% жилого фонда города) расположены на правом берегу р. Воронеж, промышленные предприятия – на левом берегу.

Через город с запада на юго-восток проходит двухпутная электрофицированная железнодорожная магистраль Волгоград – Поворино – Грязи – Орел (протяженность железнодорожной магистрали в границах города составляет 38 км) и федеральная автодорога «Орел – Ливны – Липецк – Тамбов», которые в восточной части города переходят через реку Воронеж на Левый берег.

В широтном направлении Правобережье пересекает глубокий овраг – Каменный Лог, который «выходит» центральным парком города – Нижним парком – в пойму реки Воронеж. На вершине холма, в развилке Каменного Лога находится многослойный археологический памятник XI-XIII в.в. (федерального значения) – «Липецкое Городище»
: слои Городецкой культуры II тысячелетия и второй половины I тысячелетия до н.э. и  славянской культуры IX-X в.в.

В охранную зону Липецкого Городища включен участок территории, прилегающей к подножью холма памятника археологии, ограниченной с юга, запада и севера верхней линией откоса «Каменного Лога», с востока – красной линией Петровского спуска. Территория охранной зоны Липецкого Городища распространяется в пределах от 60 до 200 м от подножья холма до ее внешней границы и составляет порядка 22 га.

В непосредственной близости с Липецким Городищем сохранена малоэтажная историческая застройка «Стрелецкой слободы».

Застройка площади Ленина-Соборной осуществлена парадными административными зданиями.

В 1989 г. институтом Ленгипрогор (г. Ленинград) разработан «Проект зон охраны памятников истории и культуры города Липецка» (утвержден в 1993 году). Данным проектом определены граница и площадь исторического центрального района города (ИЦРГ) -700 га:

· с севера – по ул. Гагарина;

· с востока – курорт «Липецкие Минеральные воды»;

· с юга – по берегу реки Воронеж;

· с юго-запада – по ул. Неделина и пл. Победы;

· с запада – по продолжению ул. Игнатьева до ул. Горького.

В границах исторического центра города выделена историческая малоэтажная застройка, преимущественно общегородского культурно-бытового назначения. 

Постановлением главы администрации Липецкой области от 14.07.1998 г. № 250 в черте города выделены особо охраняемые природные территории:

· Нижний парк – 49 га (в исторической части);

· Верхний парк;

· Каменный Лог (низовье – 50 га).

В настоящее время проходит процедура утверждения «Проекта зон охраны памятников истории и культуры города Липецка», разработанного Липецким областным БТИ.

Производственная зона города представлена пятью промышленными районами, четыре из которых расположены в Правобережной части города. Самым крупным промрайоном города является Левобережный район, в состав которого входят основные градообразующие предприятия: ОАО НЛМК», ОАО «Липецкий трактор», ЗАО «Индезит интернешнл»; предприятия стройиндустрии; предприятия пищевой промышленности; ТЭЦ-1, ТЭЦ-2. В непосредственной близости к границе города (в его юго-восточной части) располагается ОЭЗ промышленно-производственного типа федерального значения «Липецк».

В структуре промышленных районов значительные территории занимают коммунально-складские зоны и производственные базы. Все промрайоны имеют различную степень завершенности застройки, благоустройства и функционально-планировочной организации территории.

В восточной части города находится Матырское водохранилище, являющееся местом отдыха населения.

С северо-востока и с севера, непосредственно к городской застройке примыкают садовые участки, часть территории которых находится в санитарно-защитных зонах от промышленных предприятий и шумовых зон от аэродромов.

В Генеральном плане города Липецка (2008 год) в целях совершенствования планировочной структуры и градостроительной организации территории предлагалось формирование шести планировочных районов города: Центрального, Сокольского, Западного, Сырско-Рудничного, Юго-Западного и Новолипецкого.

Центральный планировочный район, включающий территорию исторического центра города, предлагалось сделать главным историческим центром города с развитием административно-деловых, историко-культурных, торговых и рекреационных функций. 

В настоящее время здесь расположены, в основном, все городские объекты культурно-бытового назначения, административные здания, высшие учебные заведения, Липецкая курортная зона и сосредоточено около 40% жилого фонда Правобережья. В Генеральном плане предусматривалось создание достаточно масштабных для этой части  города системы ансамблей, общественных центров, объединенных системой пешеходных улиц и эспланад.

Здесь предусматривалось строительство как жилых, так и общественных зданий по индивидуальным проектам, обеспечивающих неповторимый облик центра города.

Предполагалось благоустройство и «освоение» территории исторической части «Городища», Нижнего парка, набережной реки Воронеж, застройка площади Карла Маркса (ныне пл. Петра Великого) и формирование площади Победы.

Сокольский планировочный район, сложившийся как поселок при заводах «Свободный Сокол» и Цементный завод со смешанной, преимущественно малоэтажной усадебной застройкой, большая часть которой находится в санитарно-защитных зонах цементного завода и завода «Свободный Сокол». Эту застройку предполагалось частично реконструировать, благоустроить, обеспечить инженерно-транспортной инфраструктурой и улучшить систему культурно-бытового и социального обслуживания населения.

Западный планировочный район, сформировавшийся район крупных микрорайонов многоэтажной жилой застройки 60-80-х годов XX века с характерными недостатками застройки этих годов: низкий уровень благоустройства и озеленения, хаотичное размещение коммунально-складских территорий и индивидуальных гаражей в районе «Каменного Лога», низкий уровень культурно-бытового и транспортного обслуживания. 

С учетом выше изложенного, проектом предполагалось завершить формирование общественного центра района, вывести из района экологически вредные предприятия, упорядочить индивидуальное гаражное хозяйство, благоустроить и озеленить территории «Каменного Лога», улучшить транспортное обслуживание населения района.

Юго-западный планировочный район включает район массового нового жилищного строительства (7-й жилой район), территорию между ул. Катукова и п. Сырский Рудник, где ведется застройка 29, 30-31, 32-33 микрорайонов, построены мкр. 26, 27. Район состоит из 9-ти микрорайонов, здесь предполагается построить порядка 869,0 тыс. кв. метров жилья, школы с бассейнами, детские учреждения, объекты культурно-бытового и социального обслуживания (поликлиники, объекты торговли, спорта, культуры). Вдоль проспекта Победы предлагалось строительство  нескольких торгово-досуговых центров, а при въезде  в город – разместить высотные здания (20-24 эт.) с целью создания благоприятного силуэта застройки для обозрения города.

В состав планировочного района включен и п. Сырский Рудник, застройка которого состоит в основном из одноэтажных усадебных домов и кварталов 3-5-ти этажной застройки. Практически весь поселок находится в шумовой зоне от аэродрома ВВС.

Генпланом предусматривается проведение частичной реконструкции территории жилой застройки, ее озеленение, благоустройство и развитие социальной инфраструктуры обслуживания населения. Вдоль балки Большой Колодезь предусматривается создание парковой зоны, которая системой бульваров и пешеходных улиц связывает жилые кварталы. Район застройки имеет благоприятные природные условия для проживания и обеспечивает удобную транспортную связь как с центром города, так и с местами приложения труда.

Новолипецкий планировочный район включает территории промышленного Левобережного района (наиболее крупные предприятия – ОАО «НЛМК», тракторный завод, предприятия стройиндустрии, ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и др.) и территории жилой застройки поселков Казинка, Матырский, Новая Жизнь, Силикатного завода, расположенных в непосредственной близости от промпредприятий. Часть жилой застройки этих поселков находится в санитарно-защитных зонах промпредприятий.

Согласно Генеральному плану территориально-планировочная структура города должна объединить все вышеперечисленные планировочные районы сетью городских магистралей с созданием развитой структуры благоустройства территорий и социально-культурного обслуживания населения города.

9.3. Планировочная организация и функциональное зонирование территории

Генеральный план города – это основные принципы и направления территориального развития города на перспективу. В соответствии с муниципальным контрактом № 10 от 28.10.2013 между Департаментом градостроительства и архитектуры администрации города Липецка и ОАО «РосНИПИ Урбанистики» и техническим заданием на разработку были выполнены предпроектные исследования, собрана и проанализирована исходная, проектная и статистическая информация, на основе которых разработана «Карта использования территории муниципального образования. Границы зон с особыми условиями использования территории».

Карта использования территории выполнена в границах Липецкого городского округа, площадь территории которого составляет 32068 га согласно Закону Липецкой области от 23.09.2004 № 126-ОЗ «Об установлении границ муниципальных образований Липецкой области». В состав Липецкого округа включены территории бывших населенных пунктов: ст. Казинка, п. Матырский, п. Сырский Рудник, п. Новая Жизнь, п. Дачный, п. Северный Рудник, с. Желтые Пески и с. Сселки.

Проектные решения Генерального плана города Липецка формировались на основе методических подходов, включающих:

· анализ реализации первой очереди действующего Генерального плана города (2008 года);

· определения современных требований к территориальному развитию города Липецка – одного из крупнейших промышленных и историко-культурных и курортных центров Черноземного региона России, с учетом интересов субъектов – пользователей и общественного мнения жителей;

· решение проблем городского развития с учетом взаимосвязей интересов города и зоны его влияния;

· комплексный анализ существующего градостроительного потенциала города Липецка, выявление проблем развития города, их значимости и приоритетности реализации;

· усиление социальной значимости решения задач территориального развития города и его отдельных структур.

Авторами разработан проект территориального развития города с поэтапным освоением и реконструкцией существующих территорий для размещения нового жилищного строительства и упорядочения функциональных зон (производственной, жилой и рекреационной), повышения эффективности и рациональности ее использования. Проектом предлагается создание цельного города, развиваемого вдоль главной композиционной оси – реки Воронеж в юго-западном и северо-восточном направлениях.

Развитие города предусматривает:

· реконструкцию и освоение внутригородских потенциальных резервов (при максимальной реконструкции существующей малоэтажной и 4-5-этажной застройки).

· максимальное обустройство территорий садовых участков, их реконструкция, и перевод в статус городской индивидуальной (усадебной) застройки

· в юго-западном направлении на прилегающих к городу территориях Липецкого района (район Романово). Эта территория благоприятна для комплексного освоения по природным, экологическим, инженерно-геологическим и гидрологическим условиям. Требуют учета зоны регламентированного использования.

· в северо-восточном направлении на прилегающих к городу территориях Грязинского района (район Желтые Пески). Эта территория благоприятна для освоения под индивидуальную жилую застройку.

· проектирование и строительство ключевых городских проектов: возрождение «Нижнего Парка», парк Флоры и Фауны в районе Желтые Пески-Сселки, городская набережная с парком, Тайпарк в Романово, детский музыкальный театр, киноконцертный зал «Липецкое городище», выставочный комплекс «ЛипецкЭКСПО», Музей народных промыслов, Ледовый Дворец с легкоатлетическим комплексом, комплекс спортивных объектов «Катящиеся Камни», Центр зимнего отдыха.
Функциональное зонирование территории

С целью создания наиболее благоприятной среды проживания в городе проектом предусмотрено функциональное зонирование городской территории на определенное число функциональных зон с установленными границами. Функциональное зонирование территории принято в соответствии с Градостроительным кодексом РФ.

Проектом выделены следующие функциональные зоны:

· жилая;

· общественно-деловая;

· рекреационная;

· производственная зона; 

· инженерно-транспортной инфраструктуры;
· специального назначения. 

Формирование функциональных зон принято в соответствии с планировочной организацией территории города. 


Новые транспортные направления позволят создать наиболее рациональную планировочную организацию территории, которая обеспечит удобную связь между различными функциональными зонами города: жилыми, общественными, рекреационными и производственными. Взаимосвязь всех функциональных зон осуществляется системой автодорог, имеющих выход на общегородские магистрали.

Предлагается создание зоны общественно-деловой застройки вдоль главных магистралей города (зона примагистральной застройки), создание торгово-коммерческой инфраструктуры за счет строительства капитальных торговых комплексов, отвечающих архитектурным, эстетическим и санитарно-экологическим требованиям. 

Жилые кварталы формируются как многофункциональная территория. Новое строительство целесообразно вести мелкомасштабными планировочными блоками, чтобы каждая структура имела завершенный, жизнеспособный вид и должное качество. 

При этом должны быть решены и инженерные вопросы, обеспечено водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение и газоснабжение. Кроме этого предусмотрены гостевые стоянки для автотранспорта. Такое решение позволит правильно организовать и развить жилую среду, обеспечив ей привлекательность, разнообразие и индивидуальность.

На территории города предлагается размещение многофункциональных центров транспортного сервисного обслуживания с обустройством полуподземных гаражей с зеленым покрытием, строительства гаражей-манежей, автостоянок.

Планировочная организация территории города включает использование природного ландшафта. Система зеленых ходов связывает между собой различные функциональные зоны и позволяет активно взаимодействовать урбанизированной среде с рекреационной зоной. Развитие зеленых насаждений общего пользования предлагается за счет развития бульваров и скверов с элементами благоустройства и малых архитектурных форм.


Жилая зона 

Территории жилой зоны представлены:

· фасадной застройки (примагистральные территории)

· многоквартирной многоэтажной застройки (5 эт. и выше);

· многоквартирной малоэтажной и среднеэтажной застройки (2-4 эт.);

· малоэтажной застройки индивидуальными жилыми домами с земельными участками;

· застройки без дальнейшего развития.

Объекты, размещенные в жилой зоне должны соответствовать основным видам разрешенного использования на 75% площади территории, 25% территории допускается использовать для размещения объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения, стоянок автомобильного транспорта, производственных и коммунально-складских объектов, для которых не требуется установление санитарно-защитных зон и деятельность которых не оказывает вредное воздействие на окружающую среду (шум, вибрация, магнитные поля, радиационное воздействие, загрязнение почв, воздуха, воды и иные вредные воздействия).

Общеобразовательные школы и дошкольные учреждения запроектированы на обособленных участках в пределах жилой зоны с соблюдением допустимых радиусов доступности.


Общественно-деловая зона

Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов городского центра: 

· административные здания, объекты культурно-бытового обслуживания, коммерческой деятельности, общественного питания, 

· объекты здравоохранения и социальной защиты,

· высших и средних специальных учебных заведений,

· объектов образования.

Общественно-деловая застройка представляет систему общественных центров и отдельных объектов культурного, спортивно-оздоровительного, торгово-развлекательного и социального назначения.

Многофункциональное ядро общественно-деловой зоны, где располагаются в основном объекты эпизодического обслуживания, формируется на пересечении главных композиционных осей. Они располагаются вдоль магистралей городского значения и образуют единую систему с основными градостроительными узлами. Фасад примагистральной общественно-деловой застройки формируется магазинами, предприятиями обслуживания, офисными помещениями, расположенными в первых этажах жилых зданий, архитектура которых позволит улучшить характер городской среды, делая её разнообразной и насыщенной.

Проектом предусмотрено строительство объектов потребительского рынка и бытового обслуживания с учетом нормативных радиусов доступности.


Рекреационная зона

Особое внимание в проекте уделено благоустройству и созданию рекреационных зон. Рекреационные зоны предназначены для организации мест отдыха населения. Они разделены на подзоны:

· городских лесов (лесопарков);
· зеленые насаждения общего пользования, включающие в себя парки, сады, скверы, бульвары; 

· зона размещения рекреационных объектов;

· зона размещения спортивно-оздоровительных объектов.

Природно-рекреационный потенциал города Липецка составляют:

· Особо охраняемые природные территории (18,2% площади города)

· Городские леса (5,2 тыс.га)

· Зеленые насаждения общего пользования (692,87 га)

· Водные объекты.
Рекреационная зона формируется в соответствии с общим архитектурно-планировочным решением. В целях решения задач охраны окружающей среды при развитии проектируемой территории, предлагается создание экологического каркаса в виде непрерывной системы зеленых насаждений общего пользования с включением существующих зеленых насаждений. 

Сохраняемые участки естественных насаждений по берегам ручьев и оврагов, после проведения необходимых мероприятий по благоустройству, будут представлять собой зеленые насаждения общего пользования в виде небольших парков и скверов. Озеленяемое и благоустраиваемое пространство вдоль всех прудов, ручьев, мелиоративных канав будет образовывать вместе с внутриквартальными насаждениями и приусадебными участками, непрерывную систему зеленых насаждений проектируемой территории.

Зеленые бульвары вдоль главных транспортных магистралей города соединяют все градостроительные узлы в единую систему зеленых насаждений, которая предусматривает создание парков и зон отдыха вдоль водоемов, скверов у административных и общественных зданий, бульваров вдоль улиц, благоустройство внутриквартальных территорий многоквартирной застройки, придорожных полос вдоль основных транспортных магистралей и улиц из пыле- газоустойчивых древесно-кустарниковых пород с густой и плотной кроной. При благоустройстве и озеленении проектируемой территории искусственно созданные посадки вместе с сохраняемыми естественными зелеными насаждениями будут образовывать систему зеленых насаждений, выполняющих санитарно-гигиенические и эстетические функции. 

Проектом предлагается организация парковых зон со строительством рекреационных сооружений: гостиниц, спортивных площадок, кемпингов, сооружение новой благоустроенной прогулочной набережной, организация спортивных зон с учетом нормативных радиусов доступности.

Проектом генерального плана предусматривается развитие новых рекреационных зон на территории города:

· Организация рекреационной зоны вдоль р. Воронеж в районе городской набережной с организацией пассажирского причала для прогулочных речных судов (порог р. Воронеж)

· Организация рекреационной зоны спортивного назначения «Липецкий цветок» на острове в районе городского пляжа со строительством мостового перехода 

· Организация рекреационных зон в районе Силикатных озер и шлюзов Матырского водохранилища

· Организация новых рекреационных зон в районах бывшего с. Коровино и п. Матырский

· Организация рекреационной зоны с устройством гольф-клуба в районе Романово
· Организация рекреационной зоны Каменный Лог с обустройством пешеходной и велодорожек по дну Лога на всем его протяжении
· Парк флоры и фауны,

· Иные рекреационные зоны.

Производственная зона

Производственная зона предназначена для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов. 

Проектом предлагается формирование производственно-деловой зоны с экологически чистыми предприятиями в новом жилом районе Романово при въезде в г. Липецк со стороны проектируемой ВСМ «Москва – Ростов-на-Дону –  Адлер» и в южной части района при въезде в город со стороны Воронежа.

Территория производственной зоны должна быть благоустроена. Одним из важных факторов, обеспечивающих защиту воздушной среды проектируемого района от загрязнений, является озеленение санитарно-защитных зон газоустойчивыми, древесно-кустарниковыми насаждениями конструкций защитных посадок. Защитное озеленение объединённой санитарно-защитной зоны древесно-кустарниковыми насаждениями должно занимать площадь (из расчёта по ширине зоны) не менее 60%. В пределах производственной зоны могут формироваться общественно-деловые зоны, в которых размещаются учреждения, необходимые для ее обслуживания.


Зона инженерно-транспортной инфраструктуры

Зоны транспортной инфраструктуры предназначены для размещения и функционирования сооружений и коммуникаций внешнего, общественного и индивидуального транспорта, инженерной инфраструктуры, а также включают территории, подлежащие благоустройству. С учетом технических и эксплуатационных характеристик таких сооружений и коммуникаций проектом определены территории подзон: 

· зона сооружений и коммуникаций внешнего транспорта; 

· зона сооружений и коммуникаций общественного и индивидуального транспорта, где расположены гаражи для автомобилей, 

· улично-дорожная сеть,

Границы подзоны улично-дорожной сети должны определяться красными линиями на стадии проекта планировки территории.

Развитие автодорожной сети, обеспечивающей внешние связи, предусматривает строительство объездной автомобильной дороги, которая выведет транзитные потоки за границы селитебной территории. 

Зоны инженерной инфраструктуры предназначены для размещения и функционирования следующих инженерных сооружений и коммуникаций: 

· газоснабжения,

· энергообеспечения; 

· объектов водоснабжения и водоотведения,

· объектов ливневой канализации,

а также включают территории необходимые для их технического обслуживания и охраны. 

Территория зон определена с учетом санитарно-защитных зон, предназначенных обеспечить требуемые гигиенические нормы содержания в предельном слое атмосферы загрязняющих веществ, уменьшения отрицательного влияния на жизнедеятельность инженерных сооружений.

Зона сельскохозяйственного использования
Зона сельскохозяйственного использования территории предназначена для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, развития объектов сельскохозяйственного назначения. Она разделена на подзоны:

· зона размещения садовых и дачных участков,

· зона с/х использования.

Зона специального назначения
Зона специального назначения предназначена для организации и благоустройства территорий специального назначения в соответствии с действующими нормативами. Территории зон определены с учетом санитарно-защитных зон от производственно-коммунальных объектов, предназначенных обеспечить требуемые гигиенические нормы содержания в предельном слое атмосферы загрязняющих веществ. С учетом технических и эксплуатационных характеристик они разделены на подзоны: 

· зона размещения кладбищ,

· зона полигонов ТБО,

· зона зеленых насаждений специального назначения.
Расчет потребной площади для мест захоронения для кладбищ традиционного и смешанного типов захоронения выполнен согласно «Ркомендации про проетированию объектов ритуального назначения» (МДС 31.5.2000) на расчетный период 20 лет при коэффициенте смертности для г. Липецка 12.5.

Площадь земельного участка земельного участка кладбищ традиционного захоронения в гробах и смешанного типа на 1000 чел на 20 лет должна составлять 96.4 га.

Согласно сведениям ГУ МЧС по Липецкой области (см. табл. 17.8) в г. Липецке имеются действующие кладбища:

· г. Липецк, Елецкое шоссе – 65га,

· г. Липецк, ул. Ангарская – 10га,

· п. Матырский – 20га,

· с. Сселки – 5га,

· п. Желтые Пески – 5га,

· п. Желтые Пески – 20га.

Вопрос строительства крематория /колумбария должен решаться по согласованию с Администрацией г. Липецка и близлежащий муниуипальных районов (Липецкий, Грязинский районы) с учетом «Гигиенических требований к размещению, устройству и содержанию зданий и сооружений похоронного назначения» (Санитарные правила и нормы СанПиН 2.1.1279-03).
Зона военных объектов и территорий особого назначения
Зона военных объектов и территорий особого назначенияспециального назначения предназначена для размещения объектови и обеспечения видов деятельности, регулирование которых осуществляется исключительно уполномоченным органом государственной власти. 

9.4. Креативные пространства

Креативное пространство в городах является наиболее перспективным вариантом решения социально-экономического кризиса городской среды. Понятие «креативное пространство» появилось в конце 1980-х годов на волне преодоления кризиса, вызванного процессами глобальной трансформации индустриальной экономики в инновационную, который наиболее сильно отразился на городах - основных центрах промышленного производства. 

Креативность является многомерным прикладным понятием, необходимым и достаточным условием восприятия города как суммы его инфраструктур, включающей также совокупность инициатив экономической, социальной и культурной сфер. Креативные пространства (зоны) - районы концентрации форм культурного и научного производства, генерации новых идеи и обмена информацией. Креативные пространства образуются на основе ядра, представляемого креативной и смежных индустрий, обеспечивающих материальное и техническое обеспечение креативного процесса, оценку производимой научной или культурной продукции и ее последующее экспонирование (транспорт, сфера общественного питания и гостиничного хозяйства, коммунальное хозяйство, стрит-ритейл и т.д.).

Креативные пространства и зоны являются результатом проведения городской политики, направленной на решение проблемы депрессивных промышленных районов и создание новых районов на неосвоенной или слабо освоенной городской периферии. Они создаются в соответствии с градостроительной стратегией за счет финансирования из городского, регионального, федерального бюджета или на коммерческой основе и располагаются на территории прежних индустриальных зон(чаще всего в центральных районах города) или интегрируемых в городское пространство земель бывшего сельскохозяйственного назначения (чаще всего в периферийных районах города). Результатом создания креативных пространств является реорганизация городской среды и формирование комфортных для проживания населения и экономически эффективных городских пространств. 

Креативное пространство базируется на двух составляющих:

1. Креативная экономика – взаимосвязь традиционной экономики и креативности в условиях сдвига экономических приоритетов от «финансов» к «идеям», «способностям» и «обучаемости» как основополагающим принципам экономического успеха. Креативная экономика представляет результат перехода от реальной экономики к экономике символов, главной движущей силой этого процесса являются интеллектуальные ресурсы. Результатом проведения эффективной креативной экономики в совокупности с социальной политикой является инновационное развитие территории города в форме организации альтернативных вариантов проведения досуга для его жителей с получением личной и корпоративной выгоды. 

2. Креативный класс – отдельный социальный слой населения, ориентированный на проектирование и создание инноваций. К креативному классу относят представителей творческих процессов, занятых в научно-технической и образовательной сферах, архитектуре, дизайне, искусстве, музыке и т.д, экономические функции которых заключаются в создании нематериальных активов, приносящих материальные дивиденды, то есть новых идей и технологий. Также к креативному классу относят специалистов, участвующих в разработке и решении задач, требующих независимого мышления и высокого качества человеческого капитала (представители бизнеса, юриспруденции, образования, здравоохранения и т.д.). 

Внутри креативного класса выделяются две составляющие:

· Представители научно-технических областей (научно-техническая составляющая креативного класса) – высококвалифицированные работники умственного труда (техническая интеллигенция), которые генерируют, трансформируют, передают и сохраняют интеллектуальный капитал. 

· Представители культуры и искусства (творческая составляющая) – специалисты, занятые в сфере обслуживания (образование, дизайн, мода, реклама и т.д.) и духовного производства (музыка, литература, живопись, кинематограф, телевидение и радио и т.д.) и ориентированные на удовлетворение культурных потребностей всего населения города или его определенных социальных групп. 

В современном мире, с повсеместным внедрением высоких технологий и ориентацией на создание комфортной социальной среды, подходы к проектированию жилой среды в городах претерпели значительное изменение. Вместо проектирования в соответствии со стандартами индустриальной эпохи и массовым подходом актуальным становится ориентирование на рыночные отношения, критерии инновационности и креативности. Таким образом, прогрессивным этапом развития городской среды города следует считать разработку мероприятий и подходов по совершенствованию градостроительной ситуации, по проектированию в городах «качественной», гармоничной среды. 

Основными требованиями, соответствующими гармоничной жилой среде, являются социальная и экологическая безопасность поселения, функциональный, эстетический и информационный комфорт жизнедеятельности, пространственная и энергетическая эффективность среды. Исходя из мирового опыта построения гармоничной жилой среды, можно отметить один из наиболее популярных и действенных принципов организации городского пространства – создание креативного пространства, максимально ориентированного на человека и соответствующего основным экологическим, эстетическим и социальным требованиям жителя.

В настоящее время этот принцип в той или иной мере реализуется во всех регионах Западной Европы, что проявляется в формировании креативной индустрии и сектора интеллектуальных услуг в жилых районах городов. Примерами успешной реализации данного принципа являются города социально-ориентированной Северной Европы (Хельсинки, Стокгольм, Осло, Вест-Агдер, Фьёрланд и другие), а также многие города ведущих европейских стран: Тайнсайд, Ньюкасл, Гэйтсхэд, Манчестер, Ливерпуль и другие в Великобритании, Монпелье, Монтолье, Бешероль и другие во Франции, Бредевоорд в Нидерландах, Реду в Бельгии и т.д. 

Креативные пространства в городе формируются на основе креативных индустрий и публичных пространств. Креативные индустрии способствуют региональной конкурентоспособности и инновационности (в среднем по России до 70% креативных предприятий являются инновационными). К сфере креативных индустрий относятся: образование, промышленный и графический дизайн, индустрия моды, музыкальная индустрия и индустрия кино и телевидения, галерейный бизнес, музейная сфера, издательский бизнес и книготорговля, рекламное производство и средства массовой информации, артистические и музыкальные клубы, индустрия визуальных и исполнительских искусств и т.д. 

Экономическая эффективность создания креативных пространств заключается также в том, что наличие развитых креативных индустрий является одним из факторов повышения туристической привлекательности города. Концентрация креативных зон в центральных районах города за счет ревитализации городских пространств способствует расширению туристического района, повышению и стабилизации туристического потока (в центрах современных городов, активно реализующих концепцию креативных пространств, доля туристов в течение дня составляет до 80% в общем населении города). 

Результатом деятельности креативных индустрий является создание новых рабочих мест и восполнение их сокращения в традиционной промышленности за счет стабильной потребности в трудовых ресурсах (в креативных индустриях может быть занято от 10 до 30% экономически активного населения города). Креативные индустрии обладают самыми высокими темпами роста числа занятых. Повышение занятости в креативных областях экономики способствует росту конкурентоспособности за высокоэффективные трудовые ресурсы и снижению трудовой эмиграции (преимущественного, высококвалифицированных молодых специалистов) в другие регионы.

Одним из наиболее распространенных вариантов реализации концепции креативных пространств являются лофты – промышленные пространства, реорганизованные под офисную застройку, многофункциональные культурные и бизнес-центры. 

Вторым элементом креативного пространства являются публичные пространства, обеспечивающие самовыражение и коммуникацию людей, обмен идеями и информацией, экспонирование и оценку творчества: зоны коворкинга, галереи, арт-территории, выставочные и концертные площадки, центры современного искусства и т.д.

Для формирования на территории города полноценного и устойчивого креативного пространства, привлекательного для представителей креативного класса, эта территория должна соответствовать специфическим требованиям, присущим данной социальной группе. На основании анализа формирования креативной среды можно выделить следующие приоритетные принципы построения гармоничной жилой среды: 

· общность пространства развития и компактность размещения объектов;

· развитие общественных (публичных) пространств – площадей, скверов, прогулочных зон) с созданием комфортных условий для рекреации населения;

· наличие определенных форматов недвижимости: арт-кварталов и районов, арт-центров, стрит-ритейл, неформатированная недвижимость и т.д.;

· мобильность жилья (строительство арендного жилья, удобного для дальнейшей реконструкции и перепланировки, оборудования более современными инженерными системами);

· сохранение городской аутентичности и уникальности; 

· толерантность, открытость и безопасность для инновационных идей и технологий;

· безопасность городской среды и высокий уровень качества жизни; 

· разнообразная застройка с высоким качеством архитектурного исполнения;

· комфортные условия для проживания и эстетичность пространства, комплексное благоустройство территории;

· экологическая ответственность, в том числе обеспечение энергоэффективности зданий и инженерных решений;

· развитая сфера услуг, в том числе – индустрия развлечений;

· наличие условий для образования креативных кластеров и сообществ;

· пешеходная доступность основных объектов инфраструктуры, культурно-бытового, социального, рекреационного и образовательного назначения внутри креативного пространства и развитое транспортное сообщение с другими районами города. 

Реализация концепции креативного пространства в г. Липецке

Градостроительная концепция Генерального плана города Липецка ориентирована на эффективное использование существующих городских территорий и, одновременно, резервирование территории для перспективного развития города. В качестве приоритета градостроительной политики выбран сценарий сбалансированного развития, ориентированный на качественное улучшение состояния городской среды.

В соответствии с общей концепцией социально-экономического развития г. Липецка одним из этапов реализации принципа устойчивого развития города следует считать создание на его территории креативных пространств. 

На основании анализа текущих социально-экономических показателей г. Липецка и потенциала развития городской территории можно наметить следующие стратегические цели развития креативных пространств и зон:

· создание условий для улучшения качества жизни всех слоев населения и отдельных социальных групп;

· комплексное благоустройство территории;

· развитие Липецка как крупного культурного центра;

· формирование благоприятных условий для развития инновационного бизнеса, производства научно-технической продукции с выходом ее на внутренний и внешний рынок;

· развитие высокотехнологичных производств по переработке, селекции и сопутствующих основному производств сельскохозяйственных продуктов и культур;

· реализация материальных и духовных потребностей молодого поколения (доступное жилье, большой выбор предложений на рынке труда, удовлетворение духовных и культурных потребностей, отдых и досуг и др.),

· развитие Липецка как культурного, туристического и образовательного центра;

· повышение уровня социальной привлекательности путем развития сети культурных учреждений столичного уровня, арт-территорий, инфраструктуры отдыха и развлечений.

Формирование на территории города одного и более креативного пространства позволит решить следующие задачи социально-экономического развития г. Липецка:

· повышение качества городской среды – формирование общественно-деловых, рекреационных  зон и арт-территорий, развитие депрессивных и новых территорий;

· повышение качества жилищного фонда, разнообразие жилой застройки (редевелопмент территории основного ядра города, создание зоны малоэтажной застройки в периферийной части города);

· развитие системы рекреационных территорий;

· комплексное благоустройство городской территории;

· редевелопмент производственных территорий;

· создание инновационных высокотехнологичных предприятий;

· развитие научно-технического центра селекционного растениеводства, животноводства, рыбоводства, создание селекционного фонда с/х культур;

· улучшение экологической обстановки. 

Сценарий развития креативных пространств для комплексного устойчивого развития города должен включать следующие позиции:

· Инновационное развитие производства – внедрение инновационных и высокотехнологичных технологий, что отразится на увеличении и диверсификации спроса на рынке труда и повышению конкурентоспособности экономики города на внешних рынках;

· Ревитализация освобождающихся промышленных территорий под иной вид использования (бизнес-центры, бизнес-инкубаторы, экспо-центры, центры профориентации, арт-территории, туристические объекты и т.д.);

· Редевелопмент городской среды, реконструктивные градостроительные мероприятия в центральной зоне города с наполнением ее объектами общественно-делового, культурно-исторического, социального назначения;

· Строительство жилого района «Романово» – по новым градостроительным стандартам и условиям жизни;

· Формирование разнопрофильных тематических парковых, спортивно-оздоровительных, многофункциональных торгово-развлекательных центров и объектов

· Создание инфраструктуры туристического бизнеса

Исходя из опыта создания креативных пространств в российских городах (Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Пермь и другие) и особенностей социально-экономического развития г. Липецка, в качестве площадок размещения креативной индустрии можно предложить два ареала:

1. Новый планировочный жилой район «Романово», располагающийся в экологически благоприятном районе и создаваемый по новым градостроительным стандартам и условиям жизни. 

2. Центральная часть города, включающая часть территории завода «Свободный Сокол» и прилегающую к нему территорию на юго-западе, Нижний и Верхний парки, Зеленый остров, Соборную площадь, улицы Ленина, Зегеля. 

Креативное пространство «Романово»

Новый планировочный район города «Романово» располагается в юго-западной части Липецка и является крупнейшей (783 га) площадкой нового строительства. Эта территория благоприятна для комплексного освоения по природным, инженерно-геологическим и гидрологическим условиям, хорошая экологическая обстановка обусловлена максимальной удаленностью от промышленных объектов Липецка. «Романово» непосредственно граничит с юго-западными районами города, характеризующимися высокими темпами развития. В соответствии со Схемой территориального планирования Липецкой области предусматривается организация подъездов от автодороги «Хлевное – Липецк» (федеральный подъезд от автодороги федерального значения «Дон») и от северной Объездной автодороги, строительство мостового перехода через р. Воронеж до района Тракторного завода с выходом на юго-восточный участок обходной автодороги и к ОЭЗ «Липецк»

Формирование на территории района «Романово» креативного пространства является одним из этапов реализации градостроительной концепции Генерального плана города Липецка – перспективного развития территории, качественного улучшения состояния городской среды и создания комфортных условий среды обитания, формирования научно-инновационного, культурного и образовательного пространства с сохранением экологически чистой среды обитания. 

Строительство нового городского района должно осуществляться по новым градостроительным стандартам с формированием на территории микрорайона нескольких многофункциональных публичных пространств, ориентированных на удовлетворение нематериальных потребностей различных слоев населения, что позволит создать на его территории комфортные условия проживания и привлекательную среду для креативного класса.

В основу градостроительной концепции положен принцип создания «зеленого города», или «города-сада» – модель, которая обеспечивает устойчивость развития городской территории, комфортность для проживания людей, формирование среды для креативного и инновационного труда (Таблица 9.5.1). 

Таблица 9.5.1

Модель «зеленого города»

	Основные признаки классификации
	Классификация определений

	
	Идеологическое измерение
	Нормативное измерение
	Технологическое измерение

	Цель создания «зеленого города»
	Улучшение качества жизни жителей
	Формирование устойчивой городской среды
	Инновационное развитие экономики

	Базовые элементы
	Услуги
	Инфраструктура
	Демографические ресурсы,

Человеческий капитал


В рамках реализации принципов «зеленого города» на территории планировочного района «Романово» предлагается применение следующих стандартов общей организации территории:

При проектировании жилой зоны района:

· на севере и юге района приоритетное развитие в структуре жилищного фонда индивидуального и коттеджного типов застройки с созданием коттеджного комплекса «Романово»; в качестве расчетного показателя жилищной обеспеченности принимать 30 м2 общей площади на человека

· в центральной части района - создание зоны жилой застройки  многоэтажными многоквартирными жилыми домами в 5-10 этажей с расчетным показателем жилищной обеспеченности 20-25 м2 общей площади на человека и зоны общественно-деловой застройки с размещением объектов культуры, торговли, общественного питания, коммерческой деятельности, центров финансовой и общественной активности, образовательных и научно-исследовательских учреждений; 

· строительство жилых зданий в центральной части района по индивидуальным проектам для создания уникального облика города; 

· строительство вдоль подъезда от автодороги федерального значения «Дон» многоэтажных общественных и жилых знаний (более 15 этажей) для создания благоприятного силуэта застройки;

· озеленение территории: отведение под зеленые насаждения до 50% селитебной территории, использование зеленых насаждений для формирования архитектурного облика и ментального образа города (в структуре зеленых насаждений отдавать приоритет липовым деревьям).

При проектировании общественно-деловой зоны:

· строительство общественных зданий (научно-образовательные, торгово-досуговые и бизнес-центры, спортивные объекты и т.д.) в центральной части района по индивидуальным проектам; 

· использование мультимедийных технологий вдоль городских магистральных улиц для создания уникального образа города;

· использование подземных пространств для размещения функциональных зон (подземные паркинги, торговые зоны, инженерно-транспортные сооружения, объекты складского хозяйства и т.д.);

· применение принципов энергоэффективности и энергосбережения, создание сооружений и территорий, обладающих самодостаточной инженерной инфраструктурой, использующих чистые источники энергии, в частности – солнечные батареи и энергию ветра и т.д.;

· многоуровневая транспортная инфраструктура, разделение потоков транспорта по различным скоростным режимам, введение скоростного вида общественного транспорта – скоростного трамвая, соединяющего район Романово с другими районами города. 

Кластер креативных индустрий, создаваемый на территории района «Романово» в соответствии с особенностями социально-экономического развития Липецка и базовыми стратегическими направлениями его комплексного инновационно-ориентированного и социально адаптированного развития, должен включать:

· объекты индустрии развлечений (музыкальные и артистические клубы, кинотеатры, развлекательные центры в ТРК и т.д.);

· центры семейного и детского отдыха;

· арт-центры современного искусства (мастерские и выставочные залы).

· парк с несколькими функциональными зонами и объектами для организации выставочных и развлекательных мероприятий, 

· скверы в жилой зоне (между домами, перед отдельными зданиями), 

· библиотека (взрослая и детская), 

· детский центр творческого развития, экологии и искусства, 

· несколько молодежных клубов, 

· специализированные публичные зоны (религиозная и молодежная). 

Одной из основных нематериальных потребностей населения является религия. Исходя из конфессиональной структуры населения (доминирующей религией является православие) рекомендуется строительство на территории района одного культового объекта (храма), вокруг которого формирование соответствующей публичной зоны с объектами религиозного ритейла (уличной торговли), выставочным залом (временные выставки на религиозные тематики), специфическими объектами общественного питания. 

Подростковая возрастная категория, обладающая наибольшим набором дифференцированных нематериальных потребностей и значительным творческим потенциалом, предполагает наличие особого публичного пространства. С учетом региональных особенностей в рамках создания молодежного публичного пространства предлагается размещение на компактной территории следующих объектов: 

· спортивные площадки для занятий традиционными (футбол, теннис, баскетбол, волейбол) и современными (скейтбординг, брейк, стритданс) видами спорта, 

· молодежный и/или музыкальный клубы, 

· библиотека с функцией медиатеки, 

· мультифункциональное пространство для организации интеллектуальных игр, лекций, семинаров и фотовыставок,  

· сквер, 

· разнообразные объекты ритейла (молодежная мода, компьютерные игры, книжные и музыкальные салоны),

· объекты общественного питания. 

Неотъемлемой составляющей любого креативного и гармоничного жилого района являются объекты торговли. Для формирования комфортных условий для жителей района необходимо наличие крупных объектов торговли (супер- и гипермаркеты) в зоне пешеходной доступности, а также наличие как минимум одного торгово-развлекательного комплекса, сочетающего в себе рекреационную, развлекательную и торговую функции. В связи с этим рекомендуется строительство продовольственного гипермаркета и торгово-развлекательного центра с соотношением торговых и развлекательных площадей 1:1. 

Создание комфортной для всех возрастных групп населения жилой среды, отвечающей всех их потребностей, предполагает строительство спортивных и физкультурно-оздоровительных учреждений. В связи с чем рекомендуется строительство:

·  многофункционального спортивного комплекса, 

· спортивных площадок районного значения (футбольное поле, ледовая арена)

· спортивных площадок микрорайонного значения (спортивные площадки во дворах домов), 

· бассейна. 

В рамках развития инновационных и высокотехнологических отраслей экономики в соответствии с инвестиционным проектом создания особой экономической зоны регионального уровня технико-внедренческого типа «Липецк-Технополис» (ОЭЗ РУ) предлагается формирование на территории района «Романово» единого научно-образовательного пространства – инновационного образовательного кластера, включающего:

· научно-исследовательский центр селекционного растениеводства, животноводства и рыбоводства, биотехнологий;

· научно-исследовательский центр информационных/нанотехнологий;

· ряд корпусов Липецкого государственного технического университета (ЛГТУ) и Липецкого государственного педагогического университета (ЛГПУ);

· филиалы иногородних вузов, ведущих научную деятельность по направлениям «сельское хозяйство, селекция и генная инженерия»,  «информационные технологии», «нанотехнологии», «энергосберегающие технологии»;

· межвузовский студенческий городок с созданием единого комплекса общежитий квартирного типа и развитием социальной сферы: библиотеки, спортивные и культурно-развлекательные сооружения, предприятия общественного питания, молодежный культурный центр, медико-оздоровительный центр, рекреационные зоны. 

Наиболее оптимальным следует считать компактное размещение объектов кластера в северо-восточной части района «Романово», проектировочно располагающей развитой сетью магистральных дорог, дифференцированной структурой городского транспорта (автобус, скоростной трамвай) и имеющей транспортное сообщение со всеми районами города (в том числе, ОЭЗ «Липецк»). 

Проектная емкость создаваемого образовательного кластера составляет 10 тыс. студентов (33% от , размер земельного участка под учебную зону проектируемых учебных учреждений в соответствии с Нормативами градостроительного проектирования общественно-деловой зоны должен составлять не менее 30 га (без учета жилой зоны и вспомогательных хозяйств). Территория, отводимая под Межвузовский студенческий городок, исходя из проектной емкости общежитий в 4 тыс. студентов, должна составлять не менее 18 га. Площадь озеленения территории размещения инновационного образовательного кластера – не менее 40%. 

Таблица 9.5.2

Размеры земельных участков учебной зоны высших учебных заведений

	Высшие учебные заведения
	Размеры земельных участков,

га на 1000 студентов

	Университеты, вузы технические;
	4-7

	Сельскохозяйственные;
	5-7

	Медицинские, фармацевтические
	3-5

	Экономические, педагогические, культуры, искусства, архитектуры;
	2-4

	Институты повышения квалификации и заочные вузы;
	Соответственно их профилю с коэффициентом 0,5

	Специализированная зона;
	По заданию на проектирование

	Спортивная зона;
	1-2

	Зона студенческих общежитий;
	1,5-3

	Вузы физической культуры
	По заданию на проектирование


Единое научно-образовательное пространство, специализирующееся на развитии инновационных отраслей, способствует формированию научно-исследовательской базы, подготовке высококвалифицированных кадров в передовых отраслях промышленности и сельского хозяйства, диверсификации спектра образовательных услуг и повышению инвестиционной привлекательности региона в сфере. Создание Межвузовского студенческого городка с комплексным развитием социальной среды и строительством комфортабельных общежитий квартирного типа способствует реализации материальных и духовных потребностей молодого поколения, созданию благоприятных и привлекательных условий для получения высшего образования в регионе и уменьшению оттока молодежи с целью получения образования и дальнейшего трудоустройства в другие регионы страны.  

Следующим этапом формирования кластера креативных индустрий является создание многофункциональных бизнес- и торгово-развлекательных центров, которые интегрируют на своей территории креативные индустрии и публичные пространства. 

Фактор наличия в городском пространстве одного или нескольких бизнес-центров определяет его инвестиционную привлекательность, открытость инновациям, развитость третичного и четвертичного секторов экономики, диверсификацию малого и среднего бизнеса, наличие благоустроенных и комфортабельных площадок для размещения офисных помещений. В 2013 год в Липецке функционировали 4 бизнес-центра, соответствующие российским и европейским стандартам (класса С, В и В+), располагающиеся в центральной части города («Виктория», «Европорт», «Уолл-стрит», «Бизнес-ковчег»). 

В рамках формирования на территории «Романово» единого креативного пространства рекомендуется размещение в центральной части района бизнес-центра класса В+ с 12-14 этажами офисных помещений. Общая площадь создаваемого бизнес-центра должна составлять 9500 м2. Помимо сдаваемых в аренду офисных помещений бизнес-центр должен располагать объектами общественного питания общей площадью не менее 300 и не более 700 кв.м с числом посадочных мест не менее 40 и не более 60 единиц. Необходимо предусмотреть территорию для хранения автомобилей посетителей и персонала бизнес-центра (открытые площадки и подземные паркинги) исходя из норматива 7 машино-мест на 100 м2. общей площади. На прилегающей к бизнес-центру территории в радиусе 500 м рекомендуется размещение объектов общественного питания (рестораны, кафе, бары) вместимостью до 75 мест и оснащенных беспроводным выходом в интернет (данные объекты ориентированы преимущественно на сотрудников, клиентов и посетителей бизнес-центра и направлены на организацию их бизнеса и досуга). Озеленение территории в радиусе 700 м от бизнес-центра должно составлять не менее 50%, рекомендуется организация сквера размеров от 0,1 до 0,2 га.

Проектирование бизнес-центра надлежит осуществлять в соответствии с индивидуальным проектом для придания ему архитектурной уникальности, приоритетными следует считать комфортабельность, индивидуальность и развитость инфраструктуры. На стадии ввода в эксплуатацию рекомендуется осуществлять налоговую поддержку и предоставление льгот на аренду офисных помещений компаниям креативных и высокотехнологичных отраслей, способствующих формированию инновационного облика города: IT технологии, промышленный и графический дизайн, рекламное производство и средства массовой информации и т.д. 

Альтернативной и в большей степени креативной формой организации офисного пространства является коворкинг – формирование оборудованного необходимой инфраструктурой коммерческого публичного пространства для совместной работы, сдаваемого в аренду начинающим предпринимателям, удаленным сотрудникам, фрилансерам (дизайнерам, программистам, переводчикам и т.д.) и другим представителям креативных индустрий, «требовательным к свободе и независимости в своей деятельности». Развитие коворкинга является одним из вариантов поддержки малого бизнеса и развития креативных индустрий. 

Исходя из основных потребностей целевой аудитории коворкинг-центров (комфортабельные условия труда и отдыха, реализация творческого потенциала, экономичность, близость к месту проживания и главному/локальному деловому центру, хорошая транспортная доступность для других районов города) наиболее эффективным и оправданным является размещение коворкинг-пространства на территории планировочного района, создаваемого в соответствии с принципами «зеленого города», отвечающего экологическим требованиям, обладающего развитой и дифференцированной транспортной инфраструктурой и невысокой арендной ставкой на офисную недвижимость. Таким образом, планировочный район Романово является перспективной территорией для развития коворкинг-центров в рамках создаваемого креативного пространства. Рекомендуемым местом размещения коворкинг-центра является центральная часть города, в непосредственной близости от магистралей общегородского значения и и в радиусе до 1000 м от бизнес-центра. Общая площадь коворкинг-центра должна составлять 100-150 м2, вместимость – 50-60 человек. 

Опыт ряда российских городов показывает коммерческую и социальную эффективность размещений торгово-развлекательных комплексов (ТРК) в спальных районах города. Успешным примером одновременной реализации коммерческих проектов и развития креативных пространств является ТРК «Гранд-Каньон» в городе Санкт-Петербург. На площади 200 тыс. м2 сформировалось обширное публичное пространство, включающее десятки магазинов (в том числе дизайнерских), рестораны и кафе интернациональной и русской кухни, фудкорт, детский развлекательно-образовательный комплекс «Дивный город», театр «Плоды Просвещения кинотеатр (единственный театр в северной части города), ледовую арену, фитнес-клуб и спа-центр, боулинг-клуб. Успешность данного проекта объясняется востребованностью предлагаемых в ТРК услуг у разных возрастных категорий населения города и созданием комфортных условий для проведения семейного отдыха. 

Размещение ТРК в районе «Романово» является одним из основных этапов создания креативного пространства и оформления публичных пространств. Исходя из площади планировочного района (783 га)  и прогнозируемой плотности застройки (4,2 тыс. м2/га) рекомендуется строительство не менее 3 ТРК. С целью охвата всех возрастных категорий населения и удовлетворения наибольшего спектра потребностей оптимальным является создание ТРК следующих типов:

· «Фестиваль-центр» – торгово-развлекательный комплекс, доминирующей составляющей которого является индустрия творчества (арт-центры, театрально-концертные и выставочные площадки, галереи и т.д.) и развлечений (кинотеатры, боулинг-клуб, бильярдный зал, каток, центры семейного и/или детского отдыха, музыкальные и ночные клубы и т.д.) - не менее 60% торговой общей площади. Предприятия торговли (магазины сувениров и парфюмерии, одежды, обуви и аксессуаров, ювелирные) выступают в качестве второстепенной составляющей, занимающей не более 25% территории комплекса. Общая площадь объектов общественного питания должна составлять не менее 700 м2.  В радиусе 500 м от ТРК  озеленение территории должно составлять не менее 60%, рекомендуется создание  многофункционального парка со следующими зонами преимущественного использования: массовые и культурно-просветительские мероприятия, отдых детей, физкультурно-оздоровительная и  прогулочная функция. 

«Фестиваль-центр» формирует на своей территории обширное и дифференцированное публичное пространство, наличие ТРК этого типа является базовым для создания креативного пространства.

Целевая категория – дети, подростки, молодежь, семьи. 

Цель – удовлетворение культурных и нематериальных потребностей населения, преимущественно возрастных категорий от 6 до 30 лет. 

Расположение: доминирующий фактор - близость потребителя, рекомендуется размещение в местах концентрации молодого населения (научно-образовательный кластер, Межвузовский студенческий городок). 

Общая площадь – не менее 80 тыс. м2, территория для хранения автомобилей посетителей - исходя из норматива 15 машино-мест на 100 м2 торговой площади.

· «Мегамолл» – торгово-развлекательный комплекс, занимающий значительную площадь (более 150 тыс. м2) и сочетающий развлекательную и торговую функции в отношении 1:1. Мегамолл должен включать продуктовый и/или строительный супер/гипермаркеты, торговые предприятия (магазины обуви, одежды, аксессуаров, косметики и парфюмерии, ювелирные и т.д.), дизайнерские салоны, кинотеатр (вместимостью не менее 1800 мест и общей площадью не менее 7200 м2), развлекательный центр (боулинг-клуб, бильярдный зал и т.д. общей площадью не менее 6400 м2), комплекс объектов физкультурно-оздоровительного назначения (общей площадью не менее 3200 м2), детскую развлекательную зону (площадь – не менее 4000 м2),  предприятия общественного питания (общая площадь – не менее 1400 м2 , число посадочных мест – не менее 350). 

«Мегамолл» создает публичное пространство, ориентированное на удовлетворение как материальных, так и культурных потребностей населения.

Целевая категория – подростки, молодежь, трудоспособное население, семьи.

Цель – удовлетворение материальных, нематериальных и рекреационных потребностей населения, возрастная категория от 6 до 50 лет. 

Расположение: доминирующий фактор - транспортный, зона обслуживания - население города Липецк и агломерации;  рекомендуется размещение на пересечении федерального подъезда от автодороги федерального значения «Дон» и городской магистрали. 

Общая площадь – не менее 150 тыс. м2, территория для хранения автомобилей посетителей - исходя из норматива 15 машино-мест на 100 м2 торговой площади.

· Торгово-общественный центр – торгово-развлекательный комплекс, основными элементами в структуре которого являются предприятия торговли (занимают до 60% территории): книжные магазины, магазины сувениров и парфюмерии, электроники, одежды, обуви и аксессуаров, ювелирный и т.д. Сопутствующими составляющими являются детские и фитнес-клубы (общая площадь – не менее 1200 м2), спортивно-развлекательные комплексы (каток, боулинг-клуб, бильярдный зал и т.д. общей площадью не менее 4800 м2), объекты гостиничного хозяйства и предприятия общественного питания (общая площадь – не менее 700 м2 , число посадочных мест – не менее 150). 

Торгово-общественные центры создают публичное пространство, ориентированное как на местное население, так и на временное (в том числе, туристов), приоритетное направление отдается удовлетворению материальных потребностей населения и созданию рекреационной зоны. 

Целевая категория – молодежь, трудоспособное население, туристы. 

Цель – удовлетворение материальных потребностей населения, формирование зоны отдыха и досуга. Возрастная категория – любая. 

Размещение – доминирующим фактором является транспортный, зона обслуживания – район «Романово» и сопредельные территории – рекомендуется размещение на пересечении городских магистралей, в рекреационной зоне. 

Общая площадь – не менее 50 тыс. м2, территория для хранения автомобилей посетителей - исходя из норматива 15 машино-мест на 100 м2 торговой площади.

В рамках создания на территории планировочного района единого креативного пространства, объединяющего локальные точки роста креативных индустрий, необходимо формирование сплошного публичного пространства, связывающего точечные креативные зоны. Для достижения поставленной цели необходимо развитие на территории «Романово» следующих объектов:

· Стрит-ритейл – встроенные помещения площадью от 50 до 500 м2, расположенные на первых этажах жилых зданий и использующиеся под офисы, книжные, дизайнерские и антикварные салоны, малый формат торговли (сувениры, косметика и парфюмерия), предприятия общественного питания и сферы услуг. Стрит-ритейл развивается как в результате направленной городской политики, так и в условиях свободной конкуренции. 

В рамках формирования креативного пространства и регулируемого развития стрит-ритейла предлагается специализация одной или нескольких пересекающихся улиц в рекреационной зоне центральной части города на стрит-ритейле, ориентированном на размещение салонов-магазинов современного изобразительного искусства, букинистических салонов, арт-мастерских, магазинов музыкальной индустрии, а также сдачу в аренду помещений художникам и творческим предпринимателям. Результатом проведения политики поддержки творческих предпринимателей и представителей современного искусства станет формирование в районе «Романово» арт-квартала (арт-улицы) современного изобразительного искусства.

Культурные объекты, ориентированные на самовыражение и коммуникацию людей, обмен идеями, экспонирование и оценку творчества:

· киноклуб – на 2013 год в Липецке существует один киноклуб («Синема»), расположенный в центральной части города (ул. Механизаторов). Пространственный рост городской территории и развитие креативного пространства в периферийном районе города предполагает  расширение сети киноклубов и создание специализированного публичного пространства, ориентированного на творческих людей, интересующихся кинематографических искусством.  

Рекомендации по размещению: в зоне пешеходной доступности от объектов публичной демонстрации кинематографических произведений (в радиусе 1000 м). Рекомендуемая общая площадь – 18 тыс. кв. м. 

· Центр современного изобразительного искусства – на 2013 год в Липецке представлен один Центр современного искусства, в северном секторе центральной части города (ул. Космонавтов). Формирование в планировочном районе «Романово» арт-квартала современного изобразительного искусства создает предпосылки для размещения на рассматриваемой территории специализированного выставочного зала – Центра современного изобразительного искусства. 

Рекомендации по размещению: в зоне пешеходной доступности (в радиусе 1000 м)  от проектируемого арт-квартала (территории специализированного стрит-ритейла). Рекомендуемая площадь – 3 тыс. кв. м, размещение – в отдельном здании. 

Развитие объектов уличной культуры:

· строительство специализированных площадок для занятий экстремальными видами спорта (скейтбординг и др.) и современными направлениями уличной культуры (брейк, стрит-дэнс, стритбол), рекомендуется создание 3-4 площадок, локализованных в жилых районах и местах концентрации молодежи (в университетском квартале, рядом с общеобразовательными учреждениями и т.д.); 

· организация сезонных фестивалей современной уличной культуры (в том числе современных направлений изобразительного искусства – стрит-арт, граффити); 

· организация сезонных выставок объектов классического и современного искусства в рекреационных зонах. 

Рекреационная зона – необходимым условием развития креативного пространства является наличие значительной по площади и диверсифицированной по объектам инфраструктуры рекреационной зоны, представляющей озелененное пространство в пешеходной доступности от основных ареалов концентрации креативных индустрий. В качестве основной рекреационной зоны «Романово» предлагается создание пешеходной озелененной зоны (бульвар), располагающейся в центральной части района, параллельно одной из основных городских магистралей. Рекомендуемые нормативы формируемой креативной зоны: ширина – не менее 25 метров, длина – не менее 125 метров; территория зеленых насаждений должна занимать 70% территории, территория дорожек и площадок – 30%. 

В пределах рекреационной зоны возможна организация сезонных фестивалей, выставок и ярмарок, создание летнего комплекса аттракционов и площадок, строительство велосипедных дорожек. На прилегающих к рекреационной зоне улицах рентабельным является размещение объектов стрит-ритейла и предприятий общественного питания. 

Создание вышеназванных объектов позволит сформировать условия, позволяющие представителям креативного класса экспонировать результаты творческой деятельности и формировать публичные пространства для обмена идеями и информацией. Необходимым условием для развития малых и индивидуальных предпринимателей креативных отраслей и основным инструментом городской политике по поддержке креативных инициатив является создание в районе роста креативных технологий бизнес-инкубатора – организации, решающей задачи, ограниченные проблемами поддержки малых, вновь созданных предприятий и начинающих предпринимателей, которые хотят, но не имеют возможности начать своё дело, связанные с оказанием им помощи в создании жизнеспособных коммерчески выгодных продуктов и эффективных производств на базе их идей (Постановление Росстата от 20.12.2007 N 104 «Об утверждении статистического инструментария для организации Минобрнауки России статистического наблюдения за организациями научно-технического комплекса»). На территории района «Романово» рекомендуется создание многофункционального бизнес-инкубатора инновационного и офисного назначения, специализирующегося на следующих отраслях: IT-технологии, Интернет и беспроводные технологии, телекоммуникации, творческие индустрии, искусство, медиа. 

Общая площадь нежилых помещений должна составлять 1200-1300 кв. м., при этом площадь, предназначенная для размещения субъектов малого предпринимательства, должна составлять не менее 85% от полезной площади бизнес-инкубатора. Под полезной площадью бизнес-инкубатора понимается общая площадь нежилых помещений бизнес-инкубатора, за исключением площади подвальных и технических помещений, которые не могут быть использованы в соответствии с целевым назначением бизнес-инкубатора. Площадь нежилых помещений, предоставленных в аренду одному субъекту малого предпринимательства, не должна превышать 15% от площади нежилых помещений бизнес-инкубатора, предназначенной для размещения субъектов малого предпринимательства. Бизнес-инкубатор должен соответствовать следующим основным требованиям к техническому оснащению:

· наличие не менее 70 рабочих мест, оборудованных оргтехникой и мебелью;

· наличие для каждого рабочего места компьютера, принтера (индивидуального или коллективного доступа) и телефона с выходом на городскую линию и междугородную связь;

· наличие не менее одной оборудованной (мебель, доска и телефон) переговорной комнаты;

· наличие не менее одного оборудованного (мебель, доска, проектор и телефон) зала для проведения лекций, семинаров и других обучающих занятий;

· наличие интернет-канала для не менее 80% рабочих мест бизнес-инкубатора;

· наличие оргтехники для коллективного доступа: факс, копировальный аппарат, сканер, цветной принтер, телефонная мини-АТС.

Рекомендации по размещению: в зоне инновационно-образовательного кластера. 

Предварительная оценка эффективности создания и функционирования на территории планировочного района «Романово» единого креативного пространства в соответствии с предлагаемым проектом была осуществлена на основании SWOT-анализа (Таблица 9.5.3). 

Таблица 9.5.3

SWOT-анализ проекта единого креативного пространства «Романово»

	Положительное влияние
	Отрицательное влияние

	Strengths

(сильные стороны проекта)
	Weaknesses 

(слабые стороны проекта)

	1. Компактное расположение кластера креативных индустрий в экологически-благоприятном районе;

2. полифункциональное креативное пространство, удовлетворяющее нематериальные потребности различных социальных слоев населения района;

3. формирование комфортной среды проживания для населения района;

4. развитие научных и инновационных отраслей экономики;

5. создание новых рабочих мест, ориентированных на высококвалифицированную рабочую силу;

6. проведение культурно-массовых социально-ориентированных мероприятий.
	1. Периферийность положения создаваемого креативного пространства относительно городской территории;

2. ментальный фактор и неприятие креативной среды отдельными социальными группами населения;

3. вероятный рост стоимости недвижимости, что приведет к социальной стратификации населения и создаст преграды для малого бизнеса и творческих инициатив;

4.  возможность коммерциализации объектов и вытеснения креативных индустрий более прибыльными проектами.

	Opportunities
(положительные последствия реализации проекта относительно внешней среды)
	Threats

(внешние факторы, создающие препятствия для реализации проекта)

	1. Повышение региональной и внутрироссийской репутации г. Липецка;

2. создание «имиджевого» района Липецка, проектируемого в соответствии с принципами «зеленого города»;

3. позиционирование Липецка как регионального центра в области современного изобразительного искусства;

4. формирование благоприятного инвестиционного климата;

5. рост доходов города от проводимых мероприятий и деятельности коммерческих объектов;

6. подготовка высококвалифицированных специалистов в инновационных и высокотехнологических отраслях, реализуемых в рамках ОЭЗ РУ, а также в сельском хозяйстве;

7.формирование дифференцированного потребительского рынка и развитие экономики потребления. 
	1. Транспортный фактор:

1.1.  недостаточная доступность в северные и северо-восточные районы города;

1.2. слабая включенность Липецка во внутрироссийские и международные транспортные связи;

2. отсутствие в городе сформированного креативного класса; 

3. дефицит высококвалифицированных кадров в ряде инновационных отраслей. 


По результатам элементов SWOT-анализа можно сделать вывод, что проект создания единого креативного пространства на территории планировочного района «Романово» обеспечит комплексное развитие территории района нового освоения, создание благоприятных условий для проживания населения, рационально сочетая комфортный жилой фонд, деловые, культурные, научно-образовательные, коммерческие и социально-ориентированные объекты. Для успешной реализации данного проекта необходимо приоритетное развитие городского и регионального транспорта и осуществление государственной поддержки малого бизнеса и создание льготного кредитно-налогового режима для индивидуальных предпринимателей и представителей творческих профессий. 

Креативное пространство в центральной зоне г. Липецка 

В соответствии с Концепцией социально-экономического развития Генерального плана города Липецка предполагается редевелопмент городской среды с реновацией освобождающихся промышленных территорий, формирование разнопрофильных тематических парковых и торгово-развлекательных центров и объектов, сохранение и развитие объектов культурного наследия и исторической среды как базового элемента формирования инфраструктуры туристического бизнеса, повышение уровня социальной и туристической привлекательности. Одним из вариантов решения поставленных задач, а также создания туристско-рекреационного кластера является создание в центральной части Липецка полиструктурного креативного пространства. 

Формирование креативного пространства в центральной части г. Липецка рекомендуется осуществлять на следующих территориях:

1. промышленные территории ОАО ЛМЗ «Свободный Сокол», на настоящий момент используемые арендаторами (~80 га);

2. территории, ранее относимые к категории санитарно-защитных зон ОАО ЛМЗ «Свободный Сокол»;

3. территория Нижнего и Верхнего парка;

4. территория Зеленого острова;

5. пространство вдоль улицы Ленина.

Креативная зона «Свободный Сокол»

ОАО «Липецкий металлургический завод «Свободный Сокол», введенный в эксплуатацию в 1900 году, в апреле 2010 года претерпел процедуру банкротства и последующую реструктуризацию, следствием которой стало высвобождение части производственных территории (~80 га). На настоящий момент эти территории используются арендаторами. 

В рамках организации реконструктивных градостроительных мероприятий в центральной зоне города и редевелопмента городской среды возможно формирование на неиспользуемой в производственных целях территории ОАО ЛМЗ «Свободный Сокол», а также прилегающих к ней территориях, относимых к категории санитарно-защитных зон завода, креативного пространства, специализированного на обмене идеями и информацией  и экспонировании и оценке творчества. Целевой аудиторией  креативного пространства является молодое население города и туристы.

Базовым объектом создаваемого креативного пространства «Свободный Сокол» должен стать международный выставочный центр «Липецк-Экспо», специализирующийся на проведении универсальных и тематических выставок, театрально-концертных мероприятий, специализированных ярмарок, конгрессов, симпозиумов и семинаров. Строительство МВЦ «Липецк-Экспо» возможно на освободившихся территориях ОАО ЛМЗ «Свободный Сокол» и граничащих с ними территориях санитарно-защитных зон. Рекомендуется создание МВЦ «Липецк-Экспо» в соответствии с индивидуальным проектом для придания ему архитектурной уникальности; художественное оформление внутреннего и внешнего пространства МВЦ должно быть осуществлено в соответствии с современными тенденциями дизайна и изобразительного искусства. Площадь создаваемого МВЦ  должна составлять не менее 15 тыс. м2 (площадь выставочного павильона),  вместимость паркинга на территории МВЦ – не менее 2 тыс. машино-мест. 

Исходя из поставленной цели формирования туристско-рекреационного кластера, можно предложить проект создания на территории ОАО ЛМЗ «Свободный Сокол» - одного из старейших предприятий области – Музея промышленности Липецкий области. Необходимо отметить, что на настоящий момент Липецк не обладает диверсифицированной сетью музеев, полностью удовлетворяющей культурные потребности населения города, исходя из чего следует рассчитывать создаваемый музей как объект, ориентированный как на туристический сектор, так и на местных жителей. В качестве варианта размещения Музея предлагается реструктуризация заводских помещений и использование без капитальных изменений ряда корпусов завода, имеющих статус региональных памятников архитектуры. Результатом реализации этого проекта станет формирование нового туристического объекта, создание публичного пространства музейного типа и сохранение ряда объектов культурного наследия (объекты промышленной архитектуры), 

В качестве объекта концентрации предприятий креативных индустрий в пределах создаваемой креативной зоны можно предложить бизнес-центр категории А с 14-16 этажами офисных помещений, размещающийся в зоне пешеходной доступности от МВЦ «Липецк-Экспо».  Общая площадь создаваемого бизнес-центра должна составлять не менее 12 тыс. м2, причем доля офисных помещений  предполагается не менее 70% общей площади центра. Помимо офисных помещений бизнес-центр должен располагать объектами общественного питания общей площадью не менее 300 и не более 700 м2 и с числом посадочных мест не менее 40 и не более 60 единиц. Необходимо предусмотреть территорию для хранения автомобилей посетителей и персонала бизнес-центра (открытые площадки и подземные паркинги), исходя из норматива 7 машино-мест на 100 м2 общей площади. Инженерные системы должны соответствовать последним технологическим достижениям и повышенным требованиям к комфорту: так, в бизнес-центре рекомендуется размещение не менее 5 высокоскоростных лифтов с интеллектуальной системой управления, создание самостоятельной системы принудительной приточно-вытяжной вентиляции, обеспечение всех офисных помещений широкополосным доступом в Интернет и IP-телефонией и т.д. Озеленение территории в радиусе 300 м от бизнес-центра должно составлять не менее 60%, рекомендуется организация сквера размеров до 0,1 га. Приоритетный статус при распределении офисных помещений бизнес-центра следует предоставить компаниям, специализирующимся на отраслях IT-технологий, Интернета и беспроводных технологий, телекоммуникаций, логистики. 

Формирование публичного пространства, соответствующего культурным потребностям представителей креативного класса и привлекательного для внутрироссийских и международных туристов, возможно на неиспользуемых территориях ОАО ЛМЗ «Свободный Сокол» в результате полной реконструкции заводских помещений. Оптимальной формой организации публичного пространства является лофт – многофункциональный центр, созданный по принципу креативного кластера, обладающий максимально комфортными условиями для работы и проведения досуга и сочетающий различные форматы творческой активности. Рекомендовано размещение лофта на площади не менее 10 тыс. м2. На  пространстве лофта предлагается расположение следующих объектов:

·  предприятия торговли (магазины одежды, обуви, аксессуаров и т.п. российских и зарубежных дизайнеров) – не более 20% общих площадей лофта;

· предприятия общественного питания и сферы услуг, направленные на удовлетворение потребностей сотрудников и посетителей лофта – из расчета 50-60 посадочных мест и общей площади 400-500 м2; 

·  офисы компаний мелкого и среднего бизнеса и индивидуального предпринимательства из сферы графического и интерьерного дизайна, издательского дела, музыкальной индустрии,  рекламного производства и средств массовой информации, изобразительного искусства и т.п. – до 25% общих площадей лофта;

·  студии и мастерские творческой направленности (фото- и дизайн-студии, художественные мастерские и т.д.) – до 20% общей площади лофта;

·  мультифункциональное выставочное пространство, в рамках которого возможна реализация проектов, связанных с искусством, модой, музыкой и т.д. (общая площадь – не менее 3 тыс. м2).  

Предварительная оценка эффективности создания и функционирования креативной зоны «Свободный Сокол» в соответствии с предлагаемым проектом была осуществлена на основании SWOT-анализа (Таблица 9.5.4). 

Таблица 9.5.4

SWOT-анализ проекта креативной зоны «Свободный Сокол» 

	Положительное влияние
	Отрицательное влияние

	Strengths

(сильные стороны проекта)
	Weaknesses 

(слабые стороны проекта)

	1.Редевелопмент и комплексное благоустройство городской территории;

2.создание креативного пространства, ориентированного на удовлетворение и развитие внешних экономических и культурных связей;

3.  проведение социально- и бизнес-ориентированных мероприятий;

4. развитие инновационных отраслей экономики (в том числе третичного и четвертичного секторов);

5.  создание новых рабочих мест; 

6. диверсификация экономики района;

7. создание нового архитектурного облика центральной части города.  
	1.   Повышение транспортной нагрузки на территорию;

2. вероятный рост стоимости недвижимости, что приведет к социальной стратификации населения и создаст преграды для малого бизнеса и творческих инициатив;



	Opportunities
(положительные последствия реализации проекта относительно внешней среды)
	Threats

(внешние факторы, создающие препятствия для реализации проекта)

	1. Повышение внутрироссийской и международной инвестиционной и туристической привлекательности г.Липецк;

2. создание «имиджевого» микрорайона Липецка, ориентированного на внешние связи;

3. позиционирование Липецка как регионального центра в области инноваций;

4. формирование благоприятного инвестиционного климата;

5. формирование комфортной среды для привлечения креативного класса и повышение туристической привлекательности (деловой, конгрессивный  и т.д.);

6. рост доходов города от деятельности коммерческих объектов и проводимых мероприятий;

7. развитие экономики потребления. 
	1. Экологический фактор (экологические следствия промышленного производства ОАО «ЛМЗ «Свободный Сокол»);

2.  дефицит высококвалифицированных кадров в ряде инновационных отраслей;

3. слабая включенность Липецка во внутрироссийские и международные транспортные связи. 


По результатам элементов SWOT-анализа можно сделать вывод, что проект создания креативной зоны «Свободный Сокол» обеспечит комплексное благоустройство и редевелопмент территории промышленного района, создание благоприятных условий для развития внешних экономических связей города, формирование привлекательного инвестиционного климата, повышение абсолютных и относительных показателей экономической доходности территории в бюджете Липецка. В результате реализации проекта будет создано инновационное пространство, развивающееся за счет коммерческой деятельности и обеспечивающее включенность города Липецк в межрегиональные и международные экономические, научные и культурные связи. Для успешной реализации данного проекта необходимо приоритетное развитие внутреннего и внешнего транспорта и создание льготного кредитно-налогового режима для малого и среднего бизнеса. 

Креативная зона «Верхний парк»

МУ «Верхний парк» (площадь – 13,8 га) располагается в Правобережном округе города Липецка, в верхней части крутого правого склона долины реки Воронеж, между улицей Ленина и улицей Салтыкова-Щедрина. Заложен в 1911 году, имеет статус дендрологического памятника природы. 

Выбор парковых зон в качестве плацдармов размещения креативных объектов обусловлен их высокой степенью привлекательности для населения города и фактором притяжения для всех социальных групп населения, креативного класса и туристов. В рамках реализации проекта по созданию полиструктурного креативного пространства в центральной зоне г. Липецка предлагается формирование специализированной креативной зоны на территории МУ «Верхний парк». По результатам анализа стратегических направлений развития г. Липецка и истории развития Верхнего парка возможно предложить создание на конкурсной основе интерактивного развлекательного центра для детей как креативной зоны (тип – публичное пространство). Общая площадь территории, отводимой под креативную зону «Верхний парк», должна составлять не менее 110 тыс. м2, также необходимо, чтобы территория была удалена от проездов с регулярным движением транспорта на расстояние не менее 100 м. В качестве целевой аудиторией креативной зоны рассматриваются дети в возрасте от 0 до 14 лет. 

Рекомендуемая структура детского интерактивного развлекательного центра предполагает создание: 

· благоустроенной парковой территории общей площадью не менее 100 тыс. м2, разделенной на следующие функциональные зоны: 

· культурно-просветительские мероприятия (7-8% от общей площади парка);

· массовые мероприятия, в том числе аттракционы (15-17% от общей площади парка);

· отдых детей (12-15% от общей площади территории);

· физкультурно-оздоровительные мероприятия (10-12% от общей площади территории);

· прогулочная (до 50% от общей площади территории);

· хозяйственная (2-4% от общей площади территории). 

Обязательный перечень элементов комплексного благоустройства на территории создаваемого парка включает: твердые виды покрытия (плиточное мощение) основных дорожек и площадок (доля дорожек и площадок – до 25% от общей площади), озеленение площадок (кроме спортивных), элементы декоративно-прикладного оформления, водные устройства (водоемы, фонтаны), скамьи, урны и малые контейнеры для мусора, ограждение (парка в целом, зон аттракционов, отдельных площадок или насаждений в частности), оборудование площадок, уличное техническое оборудование, осветительное оборудование, оборудование архитектурно-декоративного освещения, носители информации о зоне парка или о парке в целом. 

На территории парковой зоны рекомендуется размещение следующих объектов: 

· парк аттракционов, включающий следующие категории: детские (для детей до 7 лет), экстремальные (для детей старше 7 лет), семейные (не имеющие возрастных ограничений), водные аттракционы; вместимость парка аттракционов должна быть рассчитана на 250 единовременных посещений, общая площадь – не менее 15 тыс. м2;

· детский кинотеатр на 300-350 мест и общей площадью 1200-1400 м2;

· театрально-концертная площадка общей площадью 2000-2500 м2;

· предприятия общественного питания вместимостью до 75 мест и общей площадью до 800 м2; 

· территория для проведения мастер-классов, детского творчества, организации подвижных игр на свежем воздухе, выставок произведений детского искусства и т.д. (общей площадью не менее 6 тыс. м2);

· контактного детского зоопарка (выставки сельскохозяйственных животных), объединенного с коллекцией существующего детского зоопарка, расположенного на территории Липецкого зоопарка, и размещенного в едином современном комплексе, соответствующим современным технологическим требованиям. Общая площадь зоопарка – не менее 1000 м2;

· центр дополнительного образования, включающий станции юных натуралистов и юных техников, музыкальные, художественные и хореографические кружки и секции, образовательно-развлекательный центр для детей дошкольного возраста. Нормативную емкость центра следует полагать в 800 человек, общую площадь - …

· единый детский спортивный комплекс, располагающий следующими спортивными объектами: зимний каток, площадки для командных игр (футбол, волейбол, баскетбол), теннисный корт, велодорожки, пункты проката роликов, лыж, велосипедов и т.д.;  рекомендуемая площадь – не менее 12 тыс. м2. 

Предварительная оценка эффективности создания и функционирования креативной зоны «Верхний парк» в соответствии с предлагаемым проектом была осуществлена на основании SWOT-анализа (Таблица 9.5.5). 

Таблица 9.5.5

SWOT-анализ проекта креативной зоны «Верхний парк» 

	Положительное влияние
	Отрицательное влияние

	Strengths

(сильные стороны проекта)
	Weaknesses 

(слабые стороны проекта)

	1. Формирование специализированного креативного пространства, ориентированного на детскую и подростковую аудиторию;

2. формирование социально-экономических и организационных условий для самореализации, интеграции в общество и комплексному интеллектуальному, культурному и спортивному развитию детей и подростков; 
3. формирование благоприятных и безопасных условий для организации досуга детей и подростков;

4. комплексное благоустройство территории;

5. проведение культурных, образовательных, спортивных и др. мероприятий регионального и межрегионального уровня, ориентированных на аудиторию от 0 лет;


	1.   Сезонный характер ряда проводимых мероприятий;

2.  удаленность от спальных районов города (что делает объект малодоступных для немобильной социальной группы «дети» и «дети-инвалиды»);

3.  коммерческий характер проекта. 

	Opportunities
(положительные последствия реализации проекта относительно внешней среды)
	Threats

(внешние факторы, создающие препятствия для реализации проекта)

	1.
Создание «имиджевого» района Липецка - территории интерактивного культурного, интеллектуального и спортивного развития для детей и подростков;

2. создание социально-ориентированного объекта,  обслуживающего всю городскую территорию;

3.
формирование благоприятного инвестиционного климата;

4.
рост доходов города от проводимых мероприятий и коммерческой деятельности. 
	1.  Удаленность от спальных районов города;

2.  транспортный фактор; 

3. природные факторы: возможность заболачивания территории,  




По результатам элементов SWOT-анализа можно сделать вывод, что проект создания специализированной креативной зоны «Верхний парк» обеспечит комплексное благоустройство территории Верхнего парка и формирование специализированного социально-ориентированного пространства общегородского масштаба для всестороннего развития детей и подростков в комфортных и безопасных условиях. Для успешной реализации данного проекта необходимо приоритетное развитие внутригородского транспорта, создание льготного кредитно-налогового режима для коммерческой деятельности и проведение социальных программ для поддержки малоимущих семей, детей-сирот и детей-инвалидов.   

Креативная зона «Нижний парк»

«Нижний парк» располагается в Правобережном округе г. Липецка, у подножия Соборной горы, ограничен Петровским проездом, улицами Карла Маркса, Салтыкова-Щедрина, Маяковского и рекой Воронеж. Старый Нижний парк заложен в 1809 году близ курорта «Липецкие минеральные воды» и  имеет статус Памятника природы.

Крупнейшая парковая территория города по площади (101 га), ежегодная посещаемость – более 1млн чел. (на 2013 г). 

В 2013 году ОАО «Проектный институт «Липецкгражданпроект» выполнил «Проект комплексного благоустройства объекта рекреационного назначения – Нижний парк в городе Липецке».

Целью разработки проекта является расширение благоустроенной парковой зоны за счет повышения благоустройства и насыщения спортивными, развлекательными и досуговыми функциями отдаленной и практически не используемой территории лесопарка, формирование на проектируемой территории благоприятной среды, включающей в себя все необходимые элементы для комфортного отдыха горожан и гостей г. Липецка.

Архитектурно-планировочная организация территории выполнена на основе комплексного анализа градостроительной ситуации, сложившегося функционального зонирования, природных условий. Определены тенденции дальнейшего развития, а также характер и объемы строительства и благоустройства.

В проекте даны основные предложения по планировочной организации парка, размещению объектов культурного, развлекательного и  бытового обслуживания посетителей, спортивных сооружений  и комплексу мероприятий по развитию инженерной и пешеходно - транспортной инфраструктуры. Согласно заданию на проектирование разработано два варианта планировки:

· 1 вариант с водоемом;

· 2 вариант без водоема.

Основной идеей проекта является разработка комплекса взаимосвязанных мероприятий, направленных как на улучшение архитектурного облика парка, четкого функционального зонирования территории и повышение уровня благоустройства, так и улучшения качества обслуживания и досуга посетителей.

Все это связано с решением ряда архитектурно-планировочных задач, основными из которых являются:

· более полное и рациональное использование проектируемой территории;

· планирование сети аллей, тротуаров и проездов с обеспечением  удобных  внешних транспортных связей с прилегающими территориями;

· создание  центров и подцентров культурно- развлекательного и бытового обслуживания;

· планирование различных зон спортивного, рекреационного, развлекательного и познавательного характера;

· развитие общего и инженерного благоустройства территории. 

По принятому проектом функциональному зонированию, территория парка делится на следующие зоны:

· территория старого (исторического) парка

· аттракционы (реконструкция с заменой технически и морально устаревших аттракционов);

· озеро лунного света (увеличение по площади существующего водоема с благоустройством прилегающей территории);

· зоопарк (реконструкция в пределах существующих границ);

· территория существующего лесопарка

· детские игровые площадки (детский городок);

· зона памятника археологии;

· парк приключений;

· парк скульптур;

· спортивные площадки;

· центральная площадь;

· ботанический сад с дендропарком;

· парк редких пород деревьев;

· японский и китайский сады;

· Для первого варианта с водоемом дополнительно:

· детский пляж;

· гидропарк (водоем) с причалами для лодок и катамаранов (гидровелосипедов).
Создание объемно-планировочной структуры парка осуществляется с помощью размещения новых объектов и малых архитектурных форм - акцентов в различных частях проектируемого участка.

Проектируемые объекты представлены Ботаническим садом, аттракционами, кафе, общественными туалетами, а также небольшими предприятиями торговли, общественного питания и бытового обслуживания, равномерно распределенными по проектируемой территории с учетом расположения  других объектов обслуживания  и организацией транспортных связей и пешеходных путей. 

В проекте даны предложения по озеленению  территории, запроектированы детские игровые и спортивные площадки, площадки для отдыха взрослого населения,  предусмотрены контейнерные площадки  и урны для сбора ТБО, установка скамеек, светильников, устройство велосипедной дорожки.

Для проведения массовых мероприятий на центральной аллее предусмотрена центральная площадь с импровизированной сценой с декоративным фонтаном, обрамленная стилизованной аркадой.

Пешеходно - транспортная сеть запроектирована как единая система путей и сообщений с учетом внутренних и внешних связей.

В рамках реализации проекта по созданию полиструктурного креативного пространства в центральной зоне г. Липецк возможно формирование креативной зоны рекреационно-досугового типа «Нижний парк». В качестве основы проектируемого публичного пространства следует рассматривать существующий комплекс рекреационных объектов, функционирующий на территории Нижнего парка: 

На территории Нижнего парка круглогодично организуется более 500 культурных мероприятий: театрализованные представления, Новогодние и Рождественские праздники, Масленица, День города, «Золотая осень» и другие, создан туристический маршрут по экскурсионной программе «Старинный друг ваш - Нижний сад!». 

На основании анализа созданного на территории Нижнего парка рекреационного комплекса возможно предложить вариант формирования туристско-рекреационного кластера с целью диверсификации оказываемых услуг и повышению туристкой привлекательности объекта. В рамках реализации проекта предполагается осуществление следующих мероприятий, ориентированных на повышение креативности паркового пространства: 

· Организация международного фестиваля ландшафтных арт-объектов и садово-паркового искусства, проводимого один или два раза в год на открытом воздухе. В основе данного мероприятия лежит инновационный подход к развитию территории в результате взаимодействия ландшафта и современного ландшафтно-паркового искусства. 

Примером эффективной реализации этого подхода является проводимый с 2006 года фестиваль лэнд-арта и ландшафтных арт-объектов «АрхСтояние». Фестиваль организуется на территории парка «Никола-Ленивец» в Калужской области и является крупнейшим в России и Европе мероприятием данного типа. Аналогичные проекты реализуются в Москве (фестиваль «АртПоле»), Владимирской области («АртКлязьма») и других субъектах РФ.

Проведение фестиваля лэнд-арта в Нижнем парке предполагает создание арт-площадки на открытом воздухе и размещение на территории парка постоянных и временных объектов современного искусства и архитектуры. Целевой аудиторией фестиваля являются представители российского и зарубежного креативного класса в сфере современного садово-паркового искусства и архитектуры, туристы, городское население. 

· Формирование публичного пространства «Парк культуры и чтения» - территории, специализированной для проведения встреч с представителями искусства и литературы, организации семинаров, лекций, поэтических вечеров, презентации книг и других культурных мероприятий, свободного обмена идеями и информацией. В рамках данного проекта предполагается создание зоны для культурной организации досуга, включающей читальный зал, пространство для экспонирования произведений литературы, площадку для проведения культурных мероприятий, клуб для обмена информацией и идеями, предприятия общественного питания. Общая площадь данного пространства должна составлять не менее 3 тыс. м2, объект должен быть рассчитан на 300-350 единовременных посещений. 

·  Создание площадки для демонстрации кинофильмов в стиле арт-хаус и раритетных кинофильмов, организации творческих встреч и обмена информацией. Площадь данного пространства должна составлять не менее 2500 м2, вместимость – до 600 человек. Результатом реализации данного проекта является формирование публичного пространства, совмещающего функции кинотеатра и киноклуба и ориентированного на представителей креативного класса. 

· Реализация существующего проекта восстановления Петровского пруда как рекреационного объекта и туристической достопримечательности г. Липецк. Проектируемая площадь – 150 тыс. м2. В рамках восстановления Петровского пруда предлагается создание в непосредственной близости от него Музея «Курорт «Липецкие минеральные воды», экспозиция которого отражает становление и развитие бальнеологического курорта «Липецкие минеральные воды» и использование целебных грязей Петровского пруда в оздоровительных процедурах. 

Предварительная оценка эффективности создания и функционирования креативной зоны «Нижний парк» в соответствии с предлагаемым проектом была осуществлена на основании SWOT-анализа (Таблица 9.5.6). 

Таблица 9.5.6

WOT-анализ проекта креативной зоны «Нижний парк» 

	Положительное влияние
	Отрицательное влияние

	Strengths

(сильные стороны проекта)
	Weaknesses 

(слабые стороны проекта)

	1.Комплексное благоустройство парковой территории;

2. проведение всероссийских и международных культурных мероприятий (фестивали, выставки и т.д.);

3. развитие современных отраслей культуры и  искусства;

4. формирование комфортного пространства для организации досуга городского населения;

5.    создание новых туристических объектов;

6. диверсификация развлекательно-досуговой специализации территории, расширение целевой аудитории.  
	1. Возможность ухудшения экологической обстановки (из-за повышения нагрузки на природные объекты);

2. возможность коммерциализации объектов и вытеснения креативных индустрий более прибыльными проектами;

3. повышение транспортной нагрузки в центральной части города. 

	Opportunities
(положительные последствия реализации проекта относительно внешней среды)
	Threats

(внешние факторы, создающие препятствия для реализации проекта)

	1. Создание благоустроенной и многофункциональной территории для организации активного и культурного досуга горожан и туристов г. Липецк;

2. Повышение внутрироссийской и международной туристической привлекательности г. Липецка;

3. Формирование «туристического бренда» города (фестиваль лэнд-арта);

4. Рост доходов города от проводимых мероприятий;

5. Развитие третичного сектора экономики и экономики потребления. 
	1. Транспортный фактор: слабая включенность города во внутрироссийское и международное транспортное сообщение;

2. Природные факторы: риск заболачивания территории. 


По результатам элементов SWOT-анализа можно сделать вывод, что проект создания рекреационной креативной зоны «Нижний парк» обеспечит комплексное благоустройство парковой территории, повышение туристической привлекательности города, расширение сферы оказываемых рекреационных услуг населению города за счет создания условий для культурной организации досуга. Ключевым мероприятием в рамках данного проекта следует считать международный фестиваль ландшафтных арт-объектов и садово-паркового искусства, который способствует формированию «туристического бренда» города и включенность его в международные культурные связи. Таким образом, в результате реализации данного проекта будет создано мульфункциональное рекреационное пространство, специализированное на создании условий для комфортной организации активного и культурного досуга всех социальных слоев населения. Для успешной реализации данного проекта необходимо приоритетное развитие внутригородского и внешнего транспорта, проведение комплексных инженерных работ и поддержка индивидуальных предпринимателей и малого бизнеса в сфере креативной индустрии. 

Креативная зона «Зелёный остров»

Зеленый остров расположен в русле реки Воронеж, северо-восточнее Петровского моста. На 2013 год остров неблагоустроен, отсутствует постоянное транспортное сообщение с Нижним парком (пешеходный понтонный мост не наводится с 2006 года).

В рамках реализации стратегического направления по комплексному благоустройству территории города Липецк предлагается проект формирования креативной зоны «Зеленый остров».  Проект предполагает девелопмент территории острова на конкурсной основе с созданием мультифункционального культурного и коммерческого комплекса, включающего развлекательный и культурный секторы и ритейл и рассчитанного на единовременное посещение 600 человек. В рамках реализации проекта предполагается осуществление следующих мероприятий: 

· создание дифференцированного арт-пространства, специализирующегося на следующих креативных отраслях: мода, современное искусство, гастрономия;

· формирование следующей структуры арт-пространства: единое выставочное пространство, мастерские, объекты ритейла, площадки для проведения мастер-классов, показов, дегустаций, ярмарок, фестивалей и т.п., 

· использование в рекреационных целях водного окружения острова (развитие водного туризма);

· строительство комплекса нежилых зданий, выполненных в едином архитектурном стиле (рекомендуемая этажность – не выше 2 этажей); 

· формирование на всей территории острова зоны бесплатного беспроводного доступа в Интернет (зоны покрытия Wi-Fi);

· логистика: обеспечение постоянного транспортного и пешеходного сообщения между островом и городской территорией за счет строительства постоянного высоководного городского моста с разделением полос для движения городского транспорта и пешеходов, соединяющего остров Зеленый и Нижний парк, а также созданием ветки пешеходно-транспортной и парковой дорог, обеспечивающих устойчивое сообщение острова с остальной территорией города; 

· формирование льготного налогового и кредитного режимов для повышения инвестиционной привлекательности территории;

· создание зоны свободной от курения. 
Целевая аудитория проекта: население г. Липецка, туристы, предприниматели. 

Предварительная оценка эффективности создания и функционирования креативной зоны «Зеленый остров» в соответствии с предлагаемым проектом была осуществлена на основании SWOT-анализа (Таблица 9.5.7). 

Таблица 9.5.7

SWOT-анализ проекта креативной зоны «Зеленый остров» 

	Положительное влияние
	Отрицательное влияние

	Strengths

(сильные стороны проекта)
	Weaknesses 

(слабые стороны проекта)

	1. Комплексное благоустройство и девелопмент ранее не используемой в экономике города территории;

2. компактное расположение кластера креативных индустрий сферы искусства, развлечений и организации досуга;

3. развитие креативных индустрий (мода, дизайн);

4. проведение культурно-массовых мероприятий всероссийского и международного уровня, ориентированных как на население города, так и на туристов;

5. привлечение новых аудиторий и участников (бизнес-сообщества, культурные инициативы, инвесторы, туристы);

6. применение инновационных технологий для создания наиболее благоприятных условий для организации труда и досуга креативного класса и проведения досуга посетителей креативной зоны;

7. развитие водного туризма. 
	1. Возможность неприятия креативной среды отдельными социальными группами населения;

2. коммерциализация проекта и возможность вытеснения креативных индустрий более прибыльными проектами;

3.   повышение экологической нагрузки на территорию, в том числе на акваторию р. Воронеж.

	Opportunities
(положительные последствия реализации проекта относительно внешней среды)
	Threats

(внешние факторы, создающие препятствия для реализации проекта)

	1. Повышение региональной, всероссийской и международной туристической привлекательности г. Липецк;

2. формирование инновационного туристического объекта;

3. позиционирование Липецка как современного города, развивающегося в соответствии с передовыми тенденциями организации городского пространства, и как регионального лидера в области современной культуры, моды и дизайна;

4. формирование благоприятного инвестиционного климата;

5. создание новых рабочих мест в третичном и четвертичном секторах экономики;

6. рост доходов города в результате реализации коммерческих проектов
	1. Транспортный фактор: транспортная доступность острова для остальной территории города (в том числе за счет статуса особо охраняемой природной территории Нижнего парка), островное положение формируемой креативной зоны;

2. природный фактор: возможность затопления и заболачивания территории в результате сезонных изменений уровня р. Воронеж, сложность в создании коммуникаций;

3.   слабое развитие в г. Липецк креативных индустрий и отсутствие сформировавшегося креативного класса (в том числе в сферах мода и дизайн).


По результатам элементов SWOT-анализа можно сделать вывод, что проект создания креативной зоны «Зелёный остров» обеспечит комплексное благоустройство и девелопмент территории Зеленого острова и включение ее в экономику города, привлекательного инвестиционного климата, создание благоприятных условий для организации деятельности креативного класса, рост доходов города в результате реализуемых коммерческих проектов. В результате реализации проекта будет создано инновационное культурное пространство, развивающееся за счет коммерческой деятельности и обеспечивающее включенность города Липецк в межрегиональные и международные экономические, научные и культурные связи. Проект «Зеленый остров» ориентирован на удовлетворение культурных потребностей населения города и может стать одним из его туристических брендов. Для успешной реализации данного проекта необходимо приоритетное развитие внутреннего и внешнего транспорта, создание льготного кредитно-налогового режима для малого и среднего бизнеса, создание транспортной и инженерной инфраструктуры и проведение комплексных инженерных работ и экологических экспертиз.

Креативная зона «Улица Ленина-улица Зегеля»

Улица Ленина - магистраль в Правобережном округе города Липецк  (протяженность – 1,3 км), проходящая вдоль Соборной горы, от улицы Зегеля до улиц Гагарина и Студеновской параллельно Интернациональной улице. Застройка вдоль четной стороны отсутствует (граница с Верхним парком), вдоль нечетной стороны – многоэтажная (5-12 этажей) многоквартирная застройка, сохранены три объекта исторической застройки: Дом аптекаря В. К. Вяжлинского (дом № 2, Художественный музей В.С. Сорокина),  Дом генерала А.С. Губина (дом № 7а, Картинная галерея), Дом купца Русинова (дом № 28, Дворец бракосочетания). На улице Ленина находятся Липецкий областной краеведческий музей, гостиницы «Липецк» и «Комфорт», отель «Металлург», санаторий «Восход», выставочный зал, Липецкий государственный педагогический университет. 

В рамках проекта формирования полиструктурного креативного пространства в центральной зоне г. Липецк предлагается размещение на улице Ленина комплекса объектов креативной индустрии с целью создания креативного туристического кластера.

Проект формирования креативной зоны туристической направленности «Улица Ленина-улица Зегеля» включает в себя комплекс мероприятий: 

· осуществление косметического ремонта зданий в едином архитектурном стиле для формирования эстетически благоприятного образа улицы;

· преобразование первых этажей жилых зданий в стрит-ритейл туристической направленности (сувениры, косметика и парфюмерия, салоны дизайнерской одежды, обуви и аксессуаров, салоны красоты, туристические фирмы, кафе и рестораны, места отдыха и развлечений), площадь объектов стрит-ритейла – до 50 м2;

· реконструкция и создание предприятий сферы общественного питания, в том числе новых объектов – общей площадью 500 м2;

· реконструкция и создание новых объектов гостиничного хозяйства: создание 2 гостиниц туристской специализации,  вместимостью 200-300 человек и площадью 7500-8000 м2 каждая, категория – 3 «звезды»;

· редевелопмент неиспользуемых корпусов Липецкого государственного педагогического университета (в соответствии с проектом формирование креативного пространства «Романово» предполагается размещение части факультетов ЛГПУ на территории научно-образовательного центра в Романово) в лофт-проект, созданный по принципу креативного кластера, обладающего максимально комфортными условиями для работы и проведения досуга и ориентированного на туристический сектор. Рекомендуемая площадь лофта – 6 тыс. м2, вместимость – до 400 человек. На пространстве лофта предлагается размещение следующих объектов:

· предприятия индустрии моды и дизайна;

· офисы компаний мелкого и среднего бизнеса сферы графического и интерьерного дизайна и моды;

· студии и мастерские творческой направленности (фото- и дизайн-студии, ателье и т.п.);

· выставочное пространство; 

· образовательный центр, специализирующийся на проведении лекций и семинаров;

· площадки для размещения временных экспозиций и фотовыставок;

· предприятия общественного питания и сферы обслуживания;

· использование ландшафтного дизайна в оформлении и благоустройстве улицы. 

Предварительная оценка эффективности создания и функционирования креативной зоны «Улица Ленина» в соответствии с предлагаемым проектом была осуществлена на основании SWOT-анализа (Таблица 9.5.8). 

Таблица 9.5.8

SWOT-анализ проекта креативной зоны «Улица Ленина-улица Зегеля» 

	Положительное влияние
	Отрицательное влияние

	Strengths

(сильные стороны проекта)
	Weaknesses 

(слабые стороны проекта)

	1.  Благоустройство улицы Ленина;

2. компактное расположение объектов туристической инфраструктуры;

3.  формирование внутригородской специализации ул. Ленина (туристическая);

4. созданий комфортных условий для размещения и организации досуга российских и иностранных туристов; 

5. развитие инновационных отраслей экономики (мода, дизайн)
	1. Рост стоимости недвижимости (преграда для развития малого бизнеса и творческих инициатив);

2.     повышение транспортной нагрузки;

3.     повышение экологической нагрузки;

4.  ухудшение условий проживания для городского населения (рост стоимости недвижимости, цен на товары и услуги, повышение шумовой и экологической нагрузки ит.д.)



	Opportunities
(положительные последствия реализации проекта относительно внешней среды)
	Threats

(внешние факторы, создающие препятствия для реализации проекта)

	1. Повышение внутрироссийской и международной туристической привлекательности г. Липецк;  

2. создание новых рабочих мест в третичном и четвертичном секторах экономики;

3. формирование благоприятного инвестиционного климата;

4.   рост доходов города от деятельности коммерческих объектов;

5.   развитие туризма;

6.   развитие экономики потребления
	1. Транспортный фактор (слабая включенность Липецка во внутрироссийские и международные транспортные связи);

2. Слабый уровень развития креативного класса в городе Липецк;


По результатам элементов SWOT-анализа можно сделать вывод, что проект создания креативной зоны «Улица Ленина-улица Зегеля» обеспечит благоустройство и редевелопмент территории, создание комфортных условий для размещений и проведения досугам туристов, что положительно скажется на туристическом облике города. В результате реализации проекта повысится экономическая доходность в бюджете города и будут созданы новые рабочие места. Данный проект, в сочетании с проектами создания креативных зон «Нижний парк», «Зеленый остров» и «Свободный Сокол» на смежных территориях, обеспечит позиционирование г. Липецка как туристического центра межрегионального уровня. 

Таким образом, креативное пространство, формируемое на основании вышеперечисленных проектов, направлено на комплексное благоустройство и редевелопмент центральной зоны города Липецка, повышение ее экономической эффективности и более полное включение в экономику города, диверсификацию экономики города Липецка и позиционирование его как крупного туристического центра и территории для комфортного проживания и организации досуга горожан. 

10. ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Объекты культурного наследия, расположенные на территории муниципального образования «Городской округ Липецк» Липецкой области, представлены памятниками истории, архитектуры и археологического наследия (памятниками археологии).

Археологическое наследие (памятники археологии) представлено: 

1. Объектами археологического наследия (см. табл. 10.3).

2. Памятниками археологии, стоящими на учете как выявленные объекты (см. табл. 10.5).

В Перечень объектов культурного наследия Липецкой области (памятники архитектуры и истории), расположенных на территории муниципального образования «Городской округ Липецк» включены (см. Приложение 2):

1. Объекты культурного наследия федерального значения (см. табл. 10.1).

2. Объекты культурного наследия регионального значения (см. табл. 10.2).

3. Выявленные объекты культурного наследия (см. табл. 10.4).

В 2009 году ОГУП «Липецкоблтехинвентаризация» разработан проект зон охраны объектов культурного наследия г. Липецка, получивший положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы и согласование Министерства культуры РФ. Проектом генерального плана г. Липецка учитываются решения этого проекта, в рамках которого сформированы границы территорий памятников истории и культуры города.

В настоящее время утверждены границы следующих объектов культурного наследия. 

1. Постановлением администрации Липецкой области № 90 от 26.02.2014 г. утверждены границы территорий объектов культурного наследия федерального значения, расположенных в г. Липецке:

· «Дом, в котором жил Плеханов Георгий Валентинович в 1856-1866 гг.», расположенного по адресу: г. Липецк, ул. Плеханова, 36;

· «Церковь Древне-Успенская, XVII в.», расположенного по адресу: г. Липецк, ул. Салтыкова-Щедрина;

· «Дом, в котором в 1917 г. размещался Липецкий Совет рабочих и солдатских депутатов и проходил его первый съезд», расположенного по адресу: г. Липецк, ул. Ленина, д. 7а;

· «Липецкое городище, XIII в.», расположенного в г. Липецке, на берегу реки Липовки в центре города;

· «Обелиск Петру I. Установлен в 1839 г. в память пребывания Петра I в г. Липецке, основания им чугунолитейного завода и открытия целебных минеральных источников», расположенного по адресу: г. Липецк, пр. Петровский.

2. Постановлением администрации Липецкой области № 465 от 28.12.2011 г. утверждены границы территории:

· объекта культурного наследия регионального значения «Усадебный дом 2-ой пол. XIX в.», расположенного по адресу: г. Липецк, ул. Фрунзе, 4;

· объекта культурного наследия регионального значения «Усадебный дом, XIX в.», расположенного по адресу: г. Липецк, ул. Фрунзе, 4 а.

3. Постановлением администрации Липецкой области № 308 от 11.07.2014 г. утверждены границы территорий объектов культурного наследия регионального значения, расположенных в г. Липецке:

·  «Церковь Троицкая, 1850 г.», расположенного по адресу: г. Липецк, ул. Бабушкина;

· «Административное здание, I пол. XX в.», расположенного по адресу: г. Липецк, ул. Советская, д. 22;

· «Гостиница «Советская», середина XX в.», расположенного по адресу: г. Липецк, ул. имени К.Е. Ворошилова, д. 5;

· «Бывшее здание к/т «Унион», расположенного по адресу: г. Липецк, ул. Карла Маркса, д. 2;

· «Усадебный дом, XIX в.», расположенного по адресу: г. Липецк, ул. Октябрьская, д. 88;

· «Усадебный дом, XIX в.», расположенного по адресу: г. Липецк, ул. Октябрьская, д. 90;

· «Усадебный дом 2-ой пол. XIX в.», расположенного по адресу: г. Липецк, ул. Фрунзе, 1;

· «Жилой каменный 2-х этажный дом, XIX в.», расположенного по адресу: г. Липецк, ул. Фрунзе, 10;

· «Усадебный дом XIX в.», расположенного по адресу: г. Липецк, ул. Фрунзе, 21;

· объекта культурного наследия в составе комплекса памятников, связанных с «Липецкими минеральными водами нач. XIX в.»: «Здание бывшей курортной гостиницы 2-ой пол. XIX в.», расположенного по адресу: г. Липецк, пр. Петровский, 1;

· объекта культурного наследия в составе комплекса памятников, связанных с «Липецкими минеральными водами нач. XIX в.»: «Здание бывших минеральных ванн 1808 г., А. Воронихин», расположенного по адресу: г. Липецк, пр. Петровский, 2.

Зоны охраны объектов культурного наследия 

Зоны охраны объектов культурного наследия: 

· охранная зона, 

· зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, 

· зона охраняемого природного ландшафта.

Необходимый состав зон охраны объектов культурного наследия определяется проектом зон охраны объектов культурного наследия.

Зоны охраны памятников – это территории, в границах которых обеспечивается сохранность объектов культурного наследия за счет установления охранной зоны, зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности вокруг охранной зоны и зоны охраняемого природного ландшафта.

Охранная зона - территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность, определяются требования к реконструкции существующих зданий и сооружений.

Зона охраняемого природного ландшафта - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, запрещающий или ограничивающий хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию существующих зданий и сооружений в целях сохранения (регенерации) природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с объектами культурного наследия.

Объекты культурного наследия представлены памятниками архитектуры, истории, археологии. В настоящее время идет работа по выявлению, изучению и учету памятных мест и памятников с целью обновления существующего перечня объектов культурного наследия.

Постановлением администрации Липецкой области № 136 от 17.03.2015 г. утверждены границы зон охраны, режим использования земель и градостроительных регламентов в границах данных зон объекта культурного наследия регионального значения «Ансамбль пл. Ленина (бывшая Соборная пл.)», расположенного по адресу: г. Липецк, пл. Соборная.

На территории г. Липецка состоят на учете и государственной охране объекты культурного наследия (памятники археологии, истории и культуры) федерального значения см. таблицу 9.1.

Таблица 9.1

Объекты  культурного наследия (памятники истории и культуры) федерального значения

(по данным Управления культуры и искусства Липецкой области)

	№ п/п
	Наименование объекта
	Местонахождение

объекта
	Статус
	Состояние

	1. 
	Липецкое городище, XII-XIII вв.
	ул. Трудовая, р. Липовка
	Согласно  постановления Совета Министров РСФСР от 04.12.1974 г. № 624
	неудовл

	2. 
	Дом в котором в 1917 г. размещался Липецкий совет рабочих и солдатских депутатов и проходил его первый съезд 
	Ул. Ленина, 7а
	Согласно постановления Совета министров РСФСР от 04.12.1974 г. № 624
	удовл

	3. 
	Обелиск Петру I, 1839 г.
	Петровский спуск
	Согласно постановления совета министров РСФСР от 30.08.1960 г. № 1327
	удовл

	4. 
	Дом, в котором жил в 1856-1866 гг. один из первых марксистов Плеханов Георгий Валентинович, XIX в.
	ул. Плеханова,  36 
	Согласно постановления совета министров РСФСР от 30.08.1960 г. № 1327
	удовл

	5. 
	Церковь Древне-Успенская, кон.XVII-нач.XVIII вв.
	ул. Салтыкова-Щедрина
	Согласно постановления совета министров РСФСР от 30.08.1960 г. № 1327
	удовл


На территории г. Липецка состоят на государственной охране объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) регионального значения, которые представлены в таблице 9.2.

Таблица 9.2 

Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) регионального значения

(по данным Управления культуры и искусства Липецкой области) 

	№ п/п
	Наименование объекта
	Местонахождение

объекта
	Статус
	Современное состояние

	1
	Церковь Троицкая, 1850 г.
	ул. Бабушкина
	Согласно постановлению главы администрации Липецкой области от 27.02. 1992 г. № 106
	удовл.

	2
	Здание аптеки № 1 

конец XIX – нач. XX вв.
	ул. Ворошилова, 1
	Согласно постановлению главы администрации Липецкой области от 27.02. 1992 г. № 106
	удовл.

	3
	Гостиница «Советская», сер. XX в.
	ул. Ворошилова, 5
	Согласно постановлению главы администрации Липецкой области от 27.02. 1992 г. № 106
	удовл.

	4
	ДК трубного завода, 1950 г.
	ул. Гагарина, 74
	Согласно постановлению главы администрации Липецкой области от 27.02. 1992 г. № 106
	удовл.

	5
	Особняк (уездная земская больница), 

II пол. XIX в.
	ул. Горького, 2
	Согласно постановлению главы администрации Липецкой области от 27.02. 1992 г. № 106
	удовл.

	6
	Бывшее фотоателье
	ул. Горького, 4
	Согласно постановлению главы администрации Липецкой области от 27.02. 1992 г. № 106
	удовл.

	7
	Церковь Христорождественская,  1869 г.
	ул. 9 января
	Согласно постановлению главы администрации Липецкой области от 27.02. 1992 г. № 106
	удовл.

	8
	Здание бывшего реального училища, 

II пол. XIX в.
	ул. Зегеля, 1
	Согласно постановлению главы администрации Липецкой области от 27.02. 1992 г. № 106
	удовл.

	9
	Здание бывшего духовного училища, 

II пол. XIX в.
	ул. Зегеля, 6
	Согласно постановлению главы администрации Липецкой области от 27.02. 1992 г. № 106
	удовл.

	10
	Здание бывшей Шамоновской мельницы, 1913 г.
	ул. Зегеля, 21
	Согласно постановлению главы администрации Липецкой области от 27.02. 1992 г. № 106
	удовл.

	11
	Корпуса  Мариинского з-да, нач. XX в.
	ул. Инженерная, 5

(левый берег р. Воронеж)
	Согласно постановлению главы администрации Липецкой области от 27.02. 1992 г. № 106
	удовл.

	12
	Усадебный дом, 

конец XIX – нач. XX вв.
	ул. Интернациональная, 8
	Согласно постановлению главы администрации Липецкой области от 27.02. 1992 г. № 106
	удовл.

	13
	Дом, в котором в 1917 – 1924 гг. жил писатель А. В. Каменский (Липецкий)
	ул. Комсомольская, 7

В настоящее время пр. Комсомольский 14
	Согласно постановлению главы администрации Липецкой области от 27.02. 1992 г. № 106
	снесен

	14
	Компдекс памятников, связанных с «Липецкими минеральными водами», нач. XIX в.: 

Здание бывшего курортного зала сер. XIX в.
	ул. К. Маркса, 1
	Согласно постановлению главы администрации Липецкой области от 27.02. 1992 г. № 106
	

	15
	Бывшее здание к/т «Унион»
	ул. К. Маркса, 2
	Согласно постановлению главы администрации Липецкой области от 27.02. 1992 г. № 106
	неудовл

	16
	Усадебный дом, нач. XX в., трехэтажный дом
	ул. Коммунальная, 4
	Согласно постановлению главы администрации Липецкой области от 27.02. 1992 г. № 106
	неудовл

	17
	Усадебный дом, нач. XX в., одноэтажный дом
	ул. Коммунальная, 5
	Согласно постановлению главы администрации Липецкой области от 27.02. 1992 г. № 106
	хорошее

	18
	Историческая среда 30-х годов XX в.:

1. Бывшее здание Госбанка
	пл. Коммунальная, 8
	Согласно постановлению главы администрации Липецкой области от 27.02. 1992 г. № 106
	удовл.

	19
	2. Бывший дом связи
	пл. Коммунальная, 41
	Согласно постановлению главы администрации Липецкой области от 27.02. 1992 г. № 106
	удовл.

	20
	Дом аптекаря, нач. XX в. (1910 г.) (Дом Вяжлинского)
	ул. Ленина, 2
	Согласно постановлению главы администрации Липецкой области от 27.02. 1992 г. № 106
	удовл.

	21
	Дом усадебный,

нач. XIX-сер. XIX в.
	ул. Ленина, 28
	Согласно постановлению главы администрации Липецкой области от 27.02. 1992 г. № 106
	

	22
	Кинотеатр «Заря», I пол. XX в.
	ул. Ленина, 34
	Согласно постановлению главы администрации Липецкой области от 27.02. 1992 г. № 106
	неудовл.

	23
	Церковь Преображенская,

1808-1837 гг.
	ул. Неделина, 143 (уточненный адрес: ул. Папина, 1)
	Согласно постановлению главы администрации Липецкой области от 27.02. 1992 г. № 106
	удовл.

	24
	Здание бывшей городской Управы, I пол. XIX в.
	ул. Октябрьская, 57
	Согласно постановлению главы администрации Липецкой области от 27.02. 1992 г. № 106
	удовл.

	25
	Дом усадебный, XIX в.
	ул. Октябрьская, 88
	Согласно постановлению главы администрации Липецкой области от 27.02. 1992 г. № 106
	удовл.

	26
	Дом усадебный, XIX в.
	ул. Октябрьская, 90
	Согласно постановлению главы администрации Липецкой области от 27.02. 1992 г. № 106
	удовл.

	27
	Здание егерского училища, 1858г.
	ул. О. Кошевого, 44

(уточненный адрес: д. 49)
	Согласно постановлению главы администрации Липецкой области от 27.02. 1992 г. № 106
	удовл.

	28
	Усадебный дом, II пол. XIX в.
	ул. Первомайская, 30а
	Согласно постановлению главы администрации Липецкой области от 27.02. 1992 г. № 106
	неудв.

	29
	Усадебный дом, II пол. XIX в.
	ул. Первомайская, 32
	Согласно постановлению главы администрации Липецкой области от 27.02. 1992 г. № 106
	неудв.

	30
	Дом усадебный, II пол. XIX в.
	ул. Первомайская, 34
	Согласно постановлению главы администрации Липецкой области от 27.02. 1992 г. № 106
	неудовл.

	31
	Дом усадебный, II пол. XIX в.
	ул. Первомайская, 45
	Решение Липецкого городского Совета народных депутатов от 02.12.1992 г. № 193
	

	32
	Дом усадебный, II пол. XIX в.
	ул. Первомайская, 47
	Решение Липецкого городского Совета народных депутатов от 02.12.1992 г. № 193
	удов.

	33
	Дом усадебный, II пол. XIX в.
	ул. Первомайская, 49
	Решение Липецкого городского Совета народных депутатов от 02.12.1992 г. № 193
	

	34
	Амбар хозяйственный, II пол. XIX в.
	ул. Первомайская, 53
	Решение Липецкого городского Совета народных депутатов от 02.12.1992 г. № 193
	неудв.

	35
	Комплекс памятников, связанных с «Липецкими минеральными водами»:

	36
	1. Здание бывшей курортной гостиницы, II пол. XIX в.
	пр. Петровский,1
	Согласно постановлению главы администрации Липецкой области от 27.02. 1992 г. № 106
	удовл.

	37
	2. Здание бывших минеральных ванн (А. Воронихин), 1808 г.
	пр. Петровский, 2

(Нижний парк)
	Согласно постановлению главы администрации Липецкой области от 27.02. 1992 г. № 106
	удовл.

	38
	Ансамбль пл. Ленина (бывшая Соборная пл.):

	39
	1. Памятник В.И. Ленину, 1982 г.
	пл. Соборная
	Согласно постановлению Совета Министров РСФСР от 30.08. 1960 г. № 1327 прил. 2
	удовл.

	40
	2. Дом Советов, 50-е гг. XX в.
	пл. Соборная, 1
	Согласно постановлению главы администрации Липецкой области от 27.02. 1992 г. № 106
	удовл.

	41
	3. Дом 50-х гг. XX в.
	пл. Соборная, 3
	Согласно постановлению главы администрации Липецкой области от 27.02. 1992 г. № 106
	удовл.

	42
	4. Собор Рождества Христова, 1791-1842 гг.
	пл. Соборная, 4
	Согласно постановлению главы администрации Липецкой области от 27.02. 1992 г. № 106
	удовл.

	43
	5. Здание бывшей церковно-приходской школы, 

II пол. XIX в.
	пл. Соборная, 4
	Согласно постановлению главы администрации Липецкой области от 27.02. 1992 г. № 106
	удовл.

	44
	Достопримечательное место – Липецкое городище и ул. Саперная, Р. Люксембург, кон. XVIII-нач. XIX вв.
	
	Согласно постановлению главы администрации Липецкой области от 27.02. 1992 г. № 106
	

	45
	Квартал с историч. застройкой
	ул. Скороходова, Октябрьская,

Первомайская, Фрунзе
	Согласно постановлению главы администрации Липецкой области от 27.02. 1992 г. № 106
	

	46
	Дом кирпичный 2-эт,

кон. XIX в.
	ул. Скороходова, 10
	Согласно постановлению главы администрации Липецкой области от 27.02. 1992 г. № 106
	неудовл

	47
	Административное здание I пол. XX в.
	ул. Советская, 22
	Согласно постановлению главы администрации Липецкой области от 27.02. 1992 г. № 106
	удовл.

	48
	Церковь Михаила Архангела, 1895-1905 гг.
	с. Сселки
	Согласно постановлению главы администрации Липецкой области от 27.02. 1992 г. № 106
	удовл.

	49
	Исторические корпуса завода «Свободный Сокол», кон. XIX-нач. XX вв.
	з-д «Свободный Сокол»
	Согласно постановлению главы администрации Липецкой области от 27.02. 1992 г. № 106
	

	50
	Церковь Евдокиевская, 1819 г.
	ул. Тельмана, 1а
	Согласно постановлению главы администрации Липецкой области от 27.02. 1992 г. № 106
	удовл.

	51
	Церковь Никольская

(арх. И. П. Машков), 1890 г.
	ул. Торговая, 16
	Согласно постановлению главы администрации Липецкой области от 27.02. 1992 г. № 106
	удовл.

	52
	Бывшая школа ВВС, где учились космонавты Шаталов и Филипченко
	ул. Ушинского, 8
	Согласно постановлению главы администрации Липецкой области от 27.02. 1992 г. № 106
	удовл.

	53
	Дом усадебный, II пол. XIX в.
	ул. Фрунзе, 1-3
	Согласно постановлению главы администрации Липецкой области от 27.02. 1992 г. № 106
	удовл.

	54
	Дом усадебный, II пол. XIX в.
	ул. Фрунзе, 4
	Согласно постановлению главы администрации Липецкой области от 27.02. 1992 г. № 106
	удовл

	55
	Дом усадебный, XIX в.
	ул. Фрунзе, 4а
	Согласно постановлению главы администрации Липецкой области от 27.02. 1992 г. № 106
	удовл.

	56
	Дом усадебный, I пол. XIX в.
	ул. Фрунзе, 7а
	Согласно постановлению главы администрации Липецкой области от 27.02. 1992 г. № 106
	удовл.

	57
	Дом усадебный, II пол. XIX в.
	ул. Фрунзе, 9
	Согласно постановлению главы администрации Липецкой области от 27.02. 1992 г. № 106
	неудв.

	58
	Дом жилой каменный 2-х эт., XIX в.
	ул. Фрунзе, 10
	Согласно постановлению главы администрации Липецкой области от 27.02. 1992 г. № 106
	удовл.

	59
	Дом усадебный, XIX в.
	ул. Фрунзе, 21
	Согласно постановлению главы администрации Липецкой области от 27.02. 1992 г. № 106
	удовл.


Наличие на территории населенного пункта объектов культурного наследия предполагает в обязательном порядке учитывать ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в границах зон охраны данных объектов культурного наследия, в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия и статьей 27 Градостроительного кодекса РФ.

На территории города располагаются также объекты археологического наследия, перечень которых указан в таблице 9.3.

Таблица 9.3

Объекты археологического наследия

(по данным Отчета о проведенных историко-культурных исследованиях в рамках     Проекта зон охраны объектов культурного наследия г. Липецка 2009г) 

	№

п/п
	Наименование объекта
	Датировка
	Местонахождение

	1
	Дикое 1 поселение
	РЖВ
	ул. Верхняя, 28

	2
	Дикое 2 поселение

(б. Дикинская слобода)
	XVII − XVIII вв
	район ул. Чкалова

	3
	Желтые Пески 1 поселение
	РЖВ
	1,15 км к югу от юго-западной окраины села; 0,18 км к западу от насосной установки.

	4
	Желтые Пески 2 поселение
	Бронза
	1,0 км к югу от юго-западной окраины села; 0,05 км к северо-западу от насосной установки.

	5
	Желтые Пески 3 поселение
	Бронза
	0,9 км к югу от юго-западной окраины села; 0,25 км к северо-западу от насосной установки

	6
	Желтые Пески 4 поселение
	XVI − XVII вв
	0,5 км к юго-востоку от юго-западной окраины села; 0, 5 км к юго-востоку от насосной установки

	7
	Желтые Пески 5 поселение
	РЖВ
	1,0 км к северо-западу от церкви с. Желтые пески; 0,4 км к северу от окраины села.

	8
	Желтые Пески 6 поселение
	Энеолит, бронза, РЖВ, XVI −XVIII вв.
	северо-западная часть села; 0,6 км к северо-западу от церкви

	9
	Желтые Пески 7 поселение
	Бронза
	северо-западная часть села; 0,4 км к северо-западу от церкви

	10
	Желтые Пески 8 поселение
	Бронза, РЖВ
	северная часть села; 0,25 км к северо-востоку от церкви

	11
	Желтые Пески 9 поселение
	РЖВ, XVII − XVIII вв
	северная часть села, ул. Ленина; 0,9 км к северо-востоку от церкви.

	12
	Поселение Желтые Пески 11 
	Городецкая культура раннего железного века (VII-IIIвв. до н.э.), новое время (XVIII-XIX вв.)
	0,4 км к востоку от церкви села Желтые Пески; на усадьбах домов № 84, 86, 88, 90-107, 111, 113.

	13
	Коровино 1 поселение
	Бронза, РЖВ
	0,3 км к югу от с. Коровино; 0,85 км к северо-западу от Октябрьского моста.

	14
	Коровино 2 поселение
	РЖВ
	0,4 км к югу-западу от с. Коровино; 0,7 км к северо-западу от Октябрьского моста

	15
	Коровино 3 поселение
	РЖВ, XVII − XIX вв
	0,65 км к югу-западу от с. Коровино; 150,75 км к северо-западу от Октябрьского моста.

	16
	Коровино 4 поселение
	Бронза, РЖВ, 

XVII − XIX вв.
	0,7 км к югу-западу от с. Коровино; 0,7 км к северо-западу от Октябрь9ского моста

	17
	Коровино 5 поселение
	РЖВ
	0,4 км к югу-западу от с. Коровино; 0,8 км к северо-западу от Октябрьского моста

	18
	Коровино 6 поселение
	РЖВ
	0,5 км к югу-западу от с. Коровино; 1,2 км к северо-западу от Октябрьского моста

	19
	Коровино 7 поселение
	РЖВ
	0,1 км к югу-западу от с. Коровино; 1,2 км к северо-западу от Октябрьского моста

	20
	Культурный слой исторической части города Липецка
	XVIII − XIX вв
	центральная часть города

	21
	Липецкое городище
	Бронза, РЖВ, XVII − XIX вв
	останец в центре города (ул. Трудовая).

	22
	Липецкое озеро, поселение
	Неолит, энеолит, бронза
	берег р. Воронеж между Петровским рынком и Манежем.

	23
	Мост у поселка Сокол, поселение
	Бронза (II тыс. до н.э.); XVIII − XIX вв
	0,5 км к северу и северо-востоку от развилки трасс на г. Чаплыгин и г. Тамбов.

	24
	Нижний парк 1 поселение
	Неолит (среднедонская культура, IV тыс. до н.э.)
	0,18 км к востоку от памятника Народовольцам

	25
	Новая Жизнь 1 поселение
	Бронза
	0,05 км к западу от дамбы Матырского водохранилища; 0,6 км к северо-востоку от поста ГИБДД на шоссе Липецк − Грязи.

	26
	Новая Жизнь 2 поселение
	Бронза, XVII − XIX вв
	,15 км к западу от дамбы Матырского водохранилища; 0,8 км к северу от поста ГИБДД на шоссе Липецк − Грязи

	27
	Новая Жизнь 3 поселение
	Неолит, энеолит
	0,35 км к западу от дамбы Матырского водохранилища; 0,7 км к северо-западу от поста ГИБДД на шоссе Липецк − Грязи

	28
	Новая Жизнь 4 поселение
	Бронза.
	0,25 км к северу от северо-западной окраины поселка; 1,4 км к северо-западу от поста ГИБДД на шоссе Липецк − Грязи.

	29
	Новая Жизнь 5 поселение
	Бронза.
	восточная окраина оздоровительного лагеря; 0,15 км к юго-западу от дамбы Матырского водохранилища

	30
	Пляж поселка Сокол 1 поселение
	Бронза (II тыс. до н.э.); XIII − XIV вв
	0,9 км к северу и северо-востоку от ж/д моста через р. Воронеж, на острове

	31
	Пляж поселка Сокол 2 поселение
	Бронза (II тыс. до н.э.); XVIII − XIX вв.
	0,8 км к северу и северо-востоку от ж/д моста через р. Воронеж, на острове

	32
	Пронькино озеро, поселение
	Бронза
	0,8 км к северо-западу от фермы на северо-западной окраине села Сселки, на окраине леса

	33
	Силикатные озера 1 поселение
	РЖВ.
	2,0 км к северо-востоку от Липецкого спиртзавода; 1,6 км к северо-западу от поселка Силикатного завода

	34
	Силикатные озера 2 поселение
	РЖВ
	2,0 км к северо-востоку от Липецкого спиртзавода; 1,3 км к северо-западу от поселка Силикатного завода

	35
	Силикатные озера 3 поселение
	Бронза, РЖВ
	– 2,3 км к северо-востоку от Липецкого спиртзавода; 1,3 км к северо-западу от поселка Силикатного завода

	36
	Силикатные озера 4 поселение
	Неолит, энеолит, бронза,

РЖВ
	2,6 км к северо-востоку от Липецкого спиртзавода; 1,8 км к северу от поселка Силикатного завода

	37
	Силикатные озера 5 поселение
	РЖВ
	2,8 км к востоку от Липецкого спиртзавода; 1,0 км к северу от поселка Силикатного завода

	38
	Силикатные озера 6 поселение
	РЖВ
	3,2 км к юго-востоку от ж/д моста через р. Воронеж; 1,0 км к северо-востоку от поселка Силикатного завода

	39
	Сокольск, крепость XVII в
	Бронза, РЖВ, XVII − XVIII вв
	ул. Д. Бедного; 0,1 − 0,65 км к югу Троицкой церкви

	40
	Сселки 1 поселение
	РЖВ
	1,3 км к юго-западу от юго-западной окраины села; 0,35 км к северу от шоссе Липецк − Тамбов

	41
	Сселки 2 поселение
	РЖВ.
	1,3 км к юго-западу от юго-западной окраины села; 0,4 км к северу от шоссе Липецк − Грязи

	42
	Сселки 3 поселение
	РЖВ
	1,3 км к юго-западу от юго-западной окраины села; 0,3 км к северу от шоссе Липецк − Грязи

	43
	Сселки 4 поселение
	РЖВ
	1,5 км к западу от западной окраины села

	44
	Сселки 5 поселение
	РЖВ, XIII − XIV вв
	1,0 км к западу от западной окраины села; 0,7 км к юго-западу от поилки для скота

	45
	Сселки 6 поселение
	РЖВ, XIII − XIV вв
	1,0 км к юго-западу от фермы в северо-западной части села; 1,0 км к западу от западной окраины села

	46
	Сселки 7 поселение
	РЖВ
	1,5 км к западу от западной окраины села.

	47
	Сселки 8 поселение
	РЖВ
	1,5 км к западу от западной окраины села; 0,4 км к югу от ВЛЭП.

	48
	Сселки 9 поселение
	РЖВ
	1,6 км к западу от западной окраины села; 0,45 км к югу от ВЛЭП.

	49
	Сселки 10 поселение
	Бронза
	1,7 км к западу от западной окраины села; 0,35 км к югу от ВЛЭП.

	50
	Сселки 11 поселение
	Мезолит, неолит, бронза, РЖВ, XIII в
	0,1 км к западу от фермы на северо-западной окраине села

	51
	Сселки 12 поселение
	РЖВ
	– 2,5 км к северо-западу от фермы на северо-западной окраине села; 0,4 км к югу от насосной установки

	52
	Сырский рудник, местонахождение
	XIX − XX вв
	1,0 км к югу от трассы Липецк − Елец; 1,1 км к северу и северо-востоку от больницы поселка Сырский Рудник

	53
	Сырский рудник, поселение
	XIX − XX вв
	1,15 км к югу от трассы Липецк − Елец; 1,0 км к северу и северо-востоку от больницы поселка Сырский Рудн

	54
	Театральная площадь, поселение
	РЖВ, XVII − XIX вв
	театральная площадь; центральная часть города

	55
	Телецентр, поселение
	Бронза
	дачный поселок; 0,5 км к югу и юго-востоку от телецентра

	56
	Технический университет 1 поселение
	XIX − XX вв
	0,45 км к северу от трассы Липецк − Елец; 0,35 км к юго-западу от главного корпуса ЛГТУ

	57
	Технический университет 2 поселение
	XIX − XX вв
	0,05 км к северу от трассы Липецк − Елец; 0,05 км к югу от стадиона ЛГТУ

	58
	Технический университет 3 поселение
	XIX − XX вв
	0,65 км к северу от трассы Липецк − Елец; 0,1 км к югу от главного корпуса ЛГТУ

	59
	Ул. Водная, местонахождения керамики
	Бронза (II тыс. до н.э)
	1,1 км к югу от автомобильного моста через р. Воронеж; 1,1 км к западу и юго-западу от ж/д моста через р. Воронеж


На территории города располагаются выявленные объекты культурного наследия, подлежащие внесению в реестр объектов культурного наследия и постановке на государственную охрану (таблицы 9.4 и 9.5).

Таблица 9.4
Выявленные объекты культурного наследия (памятники истории и культуры)

(по данным Управления культуры и искусства Липецкой области)
	№п/п
	Наименование объекта
	Местонахождение
	Основание
	Использование

	1
	Башня водонапорная

(кон. XIX в.)
	ж/д станция
	Приказ начальника Госдирекции от 15.06.2002 № 18
	ж/д станция «Липецк»

	2
	Мельница (1904 г.)
	пл. Заводская, 9
	Приказ начальника Госдирекции от 15.06.2002 № 18
	«Росагроспецпроект»

	3
	Образец застройки площади:

· Жилой дом с аптекой;

· СШ № 28;

· ДК «Сокол», Драмтеатр;

· Жилой дом 2-эт;

· Жилой дом 3-эт;

· Жилой дом 3-эт;

· Жилой дом 2-эт;

· Жилой дом 3-эт;

· Жилой дом 3-эт.
	пл. Константиновой:

д. 1

д. 2

д. 3

д. 4

д. 5

д. 6

д. 7

ул. Смыслова, д. 1

ул. Смыслова, д. 3
	Приказ начальника Госдирекции от 15.06.2002 № 18
	ДК, муниципальный театр

	4
	Здание административное (арх. Говорухин, кон.XIX в)
	пл. Революции, 9
	Приказ начальника Госдирекции от 15.06.2002 № 18
	

	5
	Дом усадебный

(II пол. XIX в.)
	пл. Революции, 10
	Приказ начальника Госдирекции от 15.06.2002 № 18
	городская налоговая инспекция

	6
	Дом усадебный

(II пол. XIX в.)
	ул. Советская, 1
	Приказ начальника Госдирекции от 15.06.2002  № 18
	жилой дом, 

кафе «Минутка»

	7
	Жилой дом 
(1950-е гг.)
	ул. Ушинского, 12
	Приказ начальника Госдирекции от 15.06.2002 № 18
	жилой дом

	8
	ДК Металлургов
	пр. Мира, 22
	Приказ начальника Госдирекции от 14.04.2006 № 30
	по назначению

	9
	Дом жилой
	ул. Игнатьева, 31
	Приказ начальника Управления культуры и искусства Липецкой области от 27.01.2007 № 46
	не используется

	10
	Дом жилой
	ул. Игнатьева, 36
	Приказ начальника Управления культуры и искусства Липецкой области от 27.01.2007 № 46
	не используется

	11
	Дом жилой
	ул. Игнатьева, 38
	Приказ начальника Управления культуры и искусства Липецкой области от 27.01.2007 № 46
	не используется

	12
	Дом жилой
	ул. Игнатьева, 40
	Приказ начальника Управления культуры и искусства Липецкой области от 27.01.2007 № 46
	не используется

	13
	Дом жилой
	Военный городок, 23
	Приказ начальника Управления культуры и искусства Липецкой области от 27.01.2007 № 46
	Медицинская часть Военного городка

	14
	Дом жилой
	ул. Октябрьская, 87
	Приказ начальника ГУК «Государственная дирекция по охране культурного наследия Липецкой области» от 20.06.2006 № 38
	


Таблица 9.5
Выявленные объекты археологического наследия

(по данным Отчета о проведенных историко-культурных исследованиях в рамках Проекта зон охраны объектов культурного наследия г. Липецка 2009г)  

	№

п/п
	Наименование объекта
	Датировка
	Основание
	Местонахождение

	1
	Культурный слой исторической части г. Липецка
	Отложения XVIII − XIX вв
	Приказ начальника Управления культуры и искусства Липецкой области от 18.06.2008 № 230
	Центральная часть города

	2
	Мост у поселка Сокол.

Поселение
	бронза − II тыс. до н.э.; XVIII − XIX вв
	Приказ начальника Управления культуры и искусства Липецкой области от 07.07.2008 № 221
	0,5 км к северу и северо-востоку от развилки трасс на г.Чаплыгин и г. Тамбов

	3
	Пляж поселка Сокол 1.

Поселение
	бронза − II тыс. до н.э.; XIII − XIV вв
	Приказ начальника Управления культуры и искусства Липецкой области от 07.07.2008 № 221
	0,9 км к северу и северо-востоку от ж/д моста через р. Воронеж, на острове

	4
	Пляж поселка Сокол 2.

Поселение
	бронза − II тыс. до н.э.; XVIII − XIX вв
	Приказ начальника Управления культуры и искусства Липецкой области от 07.07.2008 № 221
	0,8 км к северу и северо-востоку от ж/д моста через р. Воронеж, на острове

	5
	Нижний парк.

1 поселение
	неолит − среднедонская культура, IV тыс. до н.э.
	Приказ начальника Управления культуры и искусства Липецкой области от 07.07.2008 № 221
	0,18 км к востоку от памятника Народовольцам

	6
	Ул. Водная.

Местонахождение керамики
	бронза − II тыс. до н.э
	Приказ начальника Управления культуры и искусства Липецкой области от 07.07.2008 № 221
	1,1 км к югу от автомобильного моста через р. Воронеж; 1,1 км к западу и юго-западу от ж/д моста через р. Воронеж


В целях выявления объектов, обладающих признаками объектов культурного (археологического) наследия в границах территории населенного пункта следует установить зону с обязательным проведением археологических полевых работ (археологических разведок) до начала проведения земляных работ, по результатам проведенных археологических работ необходимо представить заключение (акт) о наличии либо отсутствии культурного слоя.

Правовое регулирование отношений в области государственной охраны, сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) регионального значения и выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории г. Липецка, осуществляется в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Основами законодательства Российской Федерации о культуре, Федеральным законом от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также иными законами и нормативными правовыми актами Липецкой области.

Отношения в области сохранения, использования и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, связанные с землепользованием и градостроительной деятельностью, регулируются земельным законодательством Российской Федерации, законодательством Российской Федерации о градостроительной и об архитектурной деятельности, законодательством Российской Федерации об охране окружающей среды и Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
Земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий выявленных объектов культурного наследия относятся к землям историко-культурного назначения, правовой режим которых регулируется земельным законодательством Российской Федерации и Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Все объекты культурного наследия должны подлежать безусловному сохранению, охране, использованию в соответствии с установленными режимами, а также – включению в маршруты культурно-познавательного туризма.
Требования по обеспечению сохранности объектов культурного наследия (памятников истории и культуры):

· снос, перемещение объектов культурного наследия запрещены.

· проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ осуществляется при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия.

· согласование работ по сохранению объектов культурного наследия, а также хозяйственной и строительной деятельности на территории города Липецка с органом исполнительной власти, уполномоченным в сфере сохранения, использования, популяризации и государственной охраны ОКН Липецкой области.

· установление границ территории объектов культурного наследия;

· при уточнении границ территорий объектов археологического наследия необходимо обращаться в орган исполнительной власти, уполномоченным в сфере сохранения, использования, популяризации и государственной охраны ОКН Липецкой области;

· включение выявленных объектов культурного наследия в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ;

Территории, на которых расположены объекты культурного наследия, для градостроительного освоения могут быть использованы с определенными ограничениями. 

Запрещается использование объекта культурного наследия и его территории:

· под склады и производства взрывчатых и огнеопасных материалов;

· под склады и производства материалов, загрязняющих интерьер, фасады и территорию объекта культурного наследия;

· под производства и лаборатории, связанные с неблагоприятным для памятника истории и культуры температурно-влажностным режимом и применением химически активных веществ;

· под гаражи, стоянки и заправочные станции транспортных средств.

11. ЗЕМЕЛЬНЫЙ ФОНД
Город Липецк наделен статусом городского округа согласно Закону Липецкой области «Об установлении границ муниципальных образований Липецкой области» от 23.09.2004 года № 126-ОЗ, этим же законом установлены границы городского округа.

Площадь территории Липецкого городского округа в настоящее время составляет  33015 га.

Город Липецк
 расположен по обоим берегам реки Воронеж, при впадении в нее реки Липовки. 
В административном отношении город состоит из 4-х округов: Левобережного, Октябрьского, Правобережного и Советского. Кроме того, в состав Липецкого городского округа вошли бывшие населенные пункты: п. Казинка, п. Матырский, п. Сырский Рудник, п. Новая Жизнь, п. Дачный, п. Северный Рудник, с. Желтые Пески и с. Сселки.

Исторический центр города и основные районы жилой застройки (~ 80% жилого фонда города) расположены на правом берегу р. Воронеж, промышленные предприятия – на левом берегу.
Распределение земель по видам использования (по данным ТУ Росреестра) приведено в Таблице 11.1, по формам собственности – в Таблице 11.2. 

Таблица 11.1

Распределение земель территории города по видам использования (на 01.01.2013 г.)

	№№п.п.
	Виды использования земель города
	Общая площадь, га
	в % к итогу

	
	Общая площадь земель в границах городского округа, в том числе:
	33015
	100,0

	1
	Земли жилой застройки, из них:
	5465
	16,5

	1.1
	- многоэтажной
	2758
	

	1.2
	- индивидуальной
	2707
	

	2
	Земли общественно-деловой застройки
	790
	2,4

	3
	Земли промышленности 
	4632
	14,0

	4
	Земли общего пользования
	2703
	8,2

	5
	Земли транспорта, связи, инженерных коммуникаций, из них:
	995
	3,0

	5.1
	- железнодорожного транспорта
	485
	

	5.2
	- автомобильного транспорта
	194
	

	5.3
	- иного транспорта
	316
	

	6
	Земли сельскохозяйственного использования, из них:
	9770
	29,6

	6.1
	- крестьянские (фермерские) хозяйства
	164
	

	6.2
	- сельхозпредприятия
	4844
	

	6.3
	- садоводческие объединения и индивидуальные садоводы
	4571
	

	6.4
	- личные подсобные хозяйства
	113
	

	6.5
	- для других целей
	78
	

	7
	Земли лесничеств и лесопарков 
	6050
	18,3

	8
	Земли, занятые особо охраняемыми территориями, в том числе
	1
	0

	8.1
	Земли историко-культурного значения
	1
	

	9
	Земли под водными объектами
	165
	0,5

	10
	Земли под военными и иными режимными объектами
	1666
	5,1

	11
	Земли под объектами иного специального значения
	82
	0,2

	12
	Земли, не вовлеченные в градостроительную деятельность
	696
	2,2


Общая площадь земельных участков категории земель “земли населенных пунктов» с разрешенным использованием «для лесоразведения», расположенных на территории города Липецка, составляет 5437,2065 га (по состоянию на 30.01.2014 г.)
.

Таблица 11.2

Распределение земель по формам собственности

	Из общего количества земель:
	Площадь, га
	%

	- Земли государственной и муниципальной собственности, в том числе 
	24132
	73

	            в собственности Российской Федерации
	8840
	27

	- Земли в собственности юридических лиц
	3277
	10

	- Земли в собственности граждан
	5606
	17

	Всего 
	33015
	100


Проектные предложения по изменению границы  г. Липецка

Проектные предложения по изменению границы г. Липецка обусловлены  требованиями действующего законодательства, созданием необходимых условий дальнейшего развития жилищного строительства и обеспечения выполнения органами местного самоуправления своих полномочий.

1. С учетом тенденции по увеличению объемов жилищного строительства в г. Липецк и его развития, предлагается включить в границы города земельные участки в юго-западном (район Романово) и в северо-восточном  (Желтые Пески) направлениях. 

Площадь включаемых в город земель в районе Романово составит 2157 га.

Площадь включаемых в город земель в районе Желтые Пески составит 860,5 га.

В настоящее время указанные участки относятся к землям сельскохозяйственного назначения и относятся к Липецкому району Липецкой области.

2. В границы города Липецка предлагается включить территорию кладбища с участком под его развитие в районе п. Матырский. Общая  площадь участка составляет  14,3 га. В настоящее время эта территория относится к Казинскому сельскому поселению Грязинского муниципального района.
3. Территорию полигона ТБО в районе Центролита и полигона строительных отходов в районе Орлиного лога предлагается вынести за границы города Липецка. Данное предложение отражено в письме Департамента градостроительства и архитектуры № 5389-01-21 от 19.12.2014  и обосновано требованием федерального законодательства (№ 89-ФЗ),  которым запрещается захоронение отходов в границах населенных пунктов. Площадь земельных участков, исключаемых из состава городских земель, составляют:

Под полигоном ТБО в районе Центролит – 21 га,

Под полигоном строительных отходов в районе Орлиного Лога – 31,4 га.

В результате реализации проектных решений площадь города Липецка в новых границах составит 35994,4 га.
Проектные предложения по изменению границы  городского округа
Изменение границ городского округа произойдет за счет включения в его границы следующих территорий:

Участки земель сельскохозяйственного назначения в районе Романово – 2157 га (на юго-западе) и в районе Желтые Пески – 860,5 га (на северо-востоке).

Территория кладбища с участком под его развитие в районе п. Матырский (юго-восток) – 14,3 га. 

Таким образом, площадь городского округа будет составлять 36046,8 га.

Таблица 11.3

Описание земельных участков, включаемых  в границы Липецкого городского округа и в границы г. Липецка

	№
	Место положения
	Категория земель
	Площадь, га
	Функциональное назначение

	
	
	
	
	существующее
	проект

	1
	Липецкий район,

Романово
	Земли сельскохозяйственного назначения, земли населенных пунктов (с.Подгорное)
	2157
	Сельскохозяйственное использование
	Жилая застройка

	2
	Грязинский район, Желтые Пески
	Земли сельскохозяйственного назначения
	860,5
	Сельскохозяйственное использование
	Жилая застройка

	3
	Грязинский район, п.Матырский
	Земли населенных пунктов
	14,3
	Кладбище
	Кладбище

	Всего земель, включаемых в границы Липецкого городского округа и в границы г.Липецка
	3031,8
	-
	-


Таблица 11.4

Описание земельных участков, исключаемых из границ г. Липецка (в границах Липецкого городского округа)

	№ п/п
	Место положения
	Категория земель
	Площадь, га
	Функциональное назначение

	
	
	существующее
	проект
	
	существующее
	проект

	1
	Город Липецк, район завода Центролит
	Земли населенных пунктов
	Земли промышлен-ности, … и иного специального назначения
	21
	Полигон ТБО
	Зеленые насаждения специального назначения

	2
	Город Липецк, район Орлиного Лога
	
	
	31,4
	Полигон строительных отходов
	

	Всего земель, исключаемых из границ г. Липецка
	52,4
	-
	-


12. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
12.1 Внешний транспорт

Существубщее положение

Внешние транспортные связи г. Липецка обеспечиваются железнодорожным, воздушным и автомобильным транспортом.

12.1.1. Железнодорожный транспорт

По территории г. Липецка проходит железнодорожная магистральная линия широтного направления Орел – Липецк – Поворино. Железнодорожная линия двупутная электрифицированная. Протяженность магистрали в пределах города 38 км.

В границах города имеются следующие станции и остановочные пункты: о.п. 265 км, ст. Липецк, ст. Чугун-1, ст. Чугун-2, ст. Казинка, ст. Новолипецк, о.п. 297 км.

Станция Липецк - грузовая, I класса, выполняет работу по пропуску транзитных поездов, обслуживает основные пассажирские перевозки города и грузооборот промышленных предприятий. Подъездными путями ст. Липецк связана с промышленными станциями Новорудная, Копчинка, Северная, которые обслуживают рудники к северо-западу от города, а также со ст. Рудник, с угловым заездом через ст. Новорудная. Станция Рудник является парком ст. Липецк и обслуживает предприятия Сырского промузла, мясокомбината, Подгоренского кирпичного завода, Косыревской нефтебазы и др.
На ст. Липецк имеется пассажирский вокзал на 1000 мест. Имеется пешеходный мост через станционные пути.
Грузовой двор расположен западнее ст. Липецк.
Станция Чугун - I - грузовая, II класса, осуществляет пропуск транзитных поездов, обслуживание завода Свободный сокол. Подъездными путями связана с промышленными станциями Студеновка и Заводская, обслуживающими цементный завод и другие предприятия этого района, а так же ст. Дубравин Лог, обслуживающей ДОФ-3.
Имеет низкую пассажирскую платформу и здание вокзала на 50 пассажиров.
Станция Чугун - II - грузовая, I класса, выполняет операции, связанные с движением поездов и обслуживанием ТЭЦ-2. подъездными путями связана с промышленными станциями Новолипецкая, Аглофабрика, Восточная, обслуживающими предприятия левобережной промкомзоны.
Имеет низкую пассажирскую платформу и  здание вокзала на 25 пассажиров.
Станция Казинка - внеклассная грузовая, развивается в сортировочную 3-х парковую станцию. Парк "А" состоит из 11 путей, парк "Б" - из 12 путей, сотрировочный парк "В" - из 10 путей. Станция связана с промышленными стациями Новолипецкая и Восточная. В парке "А" предусмотрено строительство вокзала на 100 пассажиров, две пассажирские платформы и пешеходный тоннель.
Через железнодорожные пути в пределах города эксплуатируются четыре автомобильных путепровода: на пересечении их с федеральной автодорогой 1Р-119: "Орел-Ливны-Елец-Липецк-Тамбов", с Лебедянским шоссе, со Студеновской улицей и с улицей Зои Космодемьянской.
От железнодорожных станций отходит разветвленная сеть подъездных железнодорожных путей к основным производственным зонам города.

В связи с упорядочением сети подъездных путей как первоочередное мероприятие предусматривается строительство нового железнодорожного пути от ст. Липецк парка Рудник до ст. Сенцово. Трасса железнодорожного пути пройдет в районе федеральной автодороги Орел - Тамбов в Советском округе г. Липецка с демонтажем существующего железнодорожного пути по ул. Московской. Это позволит увеличить пропускную способность автодороги и перевозить опасные грузы, минуя густонаселенные районы, больницы, школы.

Генеральным планом в соответствии со Схемой территориального планирования Липецкой области предусмотрено проложить объездную железнодорожную линию в обход города Липецка с южной стороны для транзитных составов и для прямой доставки грузов ОЭЗ "Липецк" с запада. Южный железнодорожный обход города Липецка "Чирково – Романово – Грязи-Орловские" протяженностью 50 км, двупутный, электрифицированный.

На отдаленную перспективу, в соответствии с федеральной программой развития скоростного железнодорожного транспорта, по территории Липецкой области пройдет высокоскоростная железнодорожная магистраль (ВСМ) "Москва – Ростов-на-Дону – Краснодар – Сочи - Адлер".

По имеющимся вариантам прокладки ВСМ в районе г. Липецка трасса ВСМ пройдет западнее ст. Сенцово и северо-западнее с. Боринское в направлении на г. Воронеж. Сообщение с г. Липецком от станции ВСМ, расположенной в районе ст. Сенцово, предполагается по подъездному пути ВСМ, проходящему до железнодорожного вокзала г. Липецка.

12.1.2. Воздушный транспорт

К северо-западу от центра города Липецк, на расстоянии 11 км по автодороге Липецк - Данков расположен аэропорт "Липецк" гражданской авиации. Аэропорт «Липецк» после реконструкции осуществляет полеты. 

Ранее аэропорт обслуживал пассажиров местными линиями. Аэропорт являлся аэропортом 4 класса и имел аэродром "В" класса с одной ИВПП длинною 2,3 км.

Реконструкция аэропортового комплекса включала: удлинение взлетно-посадочной полосы, расширение перрона, замена светосигнального оборудования, водосточно-дренажной системы, строительство (реконструкция) аварийно-спасательной станции, количество мест стоянки воздушных судов - 26.

После реконструкции аэропорт "Липецк" должен иметь следующие показатели:

· Статус аэропорта международного значения, с пунктами пограничного, таможенного и карантинного контроля;

· II класс, по годовому объему перевозок пассажиров и переработки грузов;

· Аэродром "Б" класса с одной ИВПП длиною 2,8 км;

· Рулевые дорожки, места стоянки и перроны запроектированы по схеме 1 (СНиП 32-03-96);

· Здания и сооружения будут построены с учетом обслуживания воздушных судов всех 4 классов.

К аэропорту предписаны посадочные площадки "Данков", "Лев Толстой", "Чаплыгин", "Тербуны".

Взлетно-посадочная полоса аэродрома ориентирована так, что при достаточной отдаленности аэропорта от города, в зону воздействия авиационного шума попадает часть селитебных территорий города.

На городских территориях, в 6 км северо-западнее от основной застройки расположен аэродром государственной авиации I класса, длина ИВПП – 3000 м. Воздушные корабли при взлете и посадке оказывают воздействие авиационным шумом (зоны Г, В и Б) на жилые районы западной части города и населенные пункты его ближайшего окружения. Кроме этого, аэродром предназначен для обслуживания учебного маловысотного пилотирования. Вследствие незначительного удаления от аэродрома полигонов маловысотного пилотирования, территории под трассами полетов и полигонами, во время пролетов самолетов, подвержены дискомфорту.
12.1.3. Автомобильные дороги

Город Липецк расположен между двух автотрасс федерального значения М 4 "Дон" и М6 "Каспий". Расстояние между Липецком и городами Мичуринск, Чаплыгин в направлении автодороги М6 составляет 110 км; расстояние до г. Ельца в направлении М4 – 72 км. Расстояние до Москвы – 508 км.

Протяженность подъезда Хлевное – Липецк к автотрассе М4 – 58 км.

В настоящее время к г. Липецку подходит ряд автодорог федерального и регионального значения:
· Федеральный подъезд "Хлевное – Липецк" от автодороги федерального значения "Дон"; общая протяженность подъезда – 58 км. Протяженность в проеделах города – 2 км. Категория – I-III. 
· Федеральная автодорога 1Р119 Орел – Ливны – Елец – Липецк – Тамбов.

Обход г. Липецка этой автодорогой осуществляется с северной стороны города, протяженность обхода 19 км. Категория автодороги на участке от Елецкого шоссе до Лебедянского шоссе – III (2 полосы движения). На участке от Лебедянского шоссе до ответвления автодороги на пос. Ссёлки – IВ категория (4 полосы автодвижения).
Автомобильные дороги регионального значения на подъездах к г. Липецк

Таблица 12.1.1
	п/п
	Наименование дороги
	Тех. категория
	Тип покрытия
	Ширина пр. части

 (м)
	Ширина зем. полотна 

(м)
	Интенсивность
движения,
тыс.авт/сут

	1
	Липецк-Грязи-Песковатка
	II
	а/б
	7,5
	15,0
	13,4

	2
	Липецк-Октябрьское-
Усмань
	III
	а/б
	7,0
	12,0
	1,7

	3
	Восточный   обход г. Липецка
	II
	а/б
	7,5
	15,0
	3,0-6,0

	4
	Обход г. Липецка
	II
	а/б
	7,5
	15,0
	10,6

	5
	Обход ЛТЗ
	III
	а/б
	7,0
	12,0
	2,4

	6
	Липецк-Данков
	I
	а/б
	15,0
	27,5
	9,3

	7
	Липецк-Доброе-Чаплыгин
	III
	а/б
	7,0
	12,0
	6,2

	8
	Липецк-Борисовка-примыкание к а/д Липецк – Доброе - Мичуринск
	III
	а/б
	7,0
	12,0
	6,1


В настоящее время сложилось кольцо автотранспортных обходов г. Липецка: 

· с северной и западной сторон – федеральная трасса "Орел – Елец – Липецк – Тамбов".

· с юго-западной стороны – трассы автодорог регионального значения от Елецкого шоссе до автодороги на Усмань.

· с юго-восточной стороны заканчивается строительство обходной дороги от Усманского до Грязинского шоссе и далее до автодороги Липецк – Тамбов. На последнем участке заканчивается строительство автодороги с мостом через Матырское водохранилище.

В соответствии с утвержденной Схемой территориального планирования Липецкой области предусматривается строительство глубокого автодорожного обхода г. Липецка – второе автотранспортное кольцо.

Трасса второго обходного кольца проходит по следующим направлениям:

· с северо-восточной стороны – от п. Доброе и севернее гражданского аэропорта "Липецк";

· с южной стороны – пересекает Воронежское шоссе севернее с. Боринское с мостом через р. Воронеж;

· с юго-восточного направления – выходит на трассу Липецк – Тамбов с обходом г. Грязи с южной стороны.

Пассажирским автобусным сообщением Липецк связан с городами Воронеж, Рязань, Тула, Москва, Белгород, Орел, Тамбов и со многими населенными пунктами области и пригородной зоны.

Автобусные пассажирские перевозки обслуживаются МУП "Липецкпассажиртранс".
Основной объем междугородних перевозок обслуживает филиал ПАТП-1, пригородные перевозки обслуживают А/К № 1415 и ПАТП-3.
Все отправления в междугороднем сообщении и значительная часть в пригородном осуществляются от автовокзала (700 мест), расположенного на проспекте Победы. Часть пригородных маршрутов отправляются от автостанции, расположенной в пос. Свободный Сокол. Автостанция совмещена с железнодорожным вокзалом станции Чугун-1. Вторая автостанция, обслуживающая пригородные перевозки, расположена на улице Зои Космодемьянской.
12.1.4 Водный транспорт

В настоящее время регулярное судоходство по р. Воронеж не осуществляется.

По Схеме территориального планирования Липецкой области предусмотрена организация регулярного водного сообщения по р. Воронеж.

Для организации водного сообщения необходимо проведение дноуглубительных работ на фарватере на р. Воронеж.

Предусматривается осуществлять судоходство от пристани в центральной части г. Липецка до г. Воронежа
12.1.5 Трубопроводный транспорт
Газоснабжение города Липецка осуществляется природным и сжиженным газом. 

Природный газ поступает по отводам от системы газопроводов «Елец -Острогожск». Прием газа в городскую систему производится от 4 газораспределительных станций (ГРС). 

Более подробная характеристика приведена в разделе 13.4 «Газоснабжение».

Магистральные нефтепроводы не пересекают территорию городского окуга г. Липецк. В непосредственной близости от границ г. Липецка проходят следующие магистальные линии нефтепроводов:
· с юго-восточной стороны – Никольское – Кременчуг,

· с севера – Уренгой – Унеча, Ямбург –Стальной конь.

С севера к городу в районе с. Косыревка (к территории нефтебазы) подходит магистральный отвод нефтепорода 

12.2 Городской транспорт

Существующее положение

Город Липецк обладает развитой сетью магистральных улиц и дорог. Основными широтными направлениями, протянувшимися вдоль поймы реки Воронеж являются нижеследующие магистральные улицы.

В правобережной части города:

· Воронежское шоссе, проспект Победы, ул. Советская-Первомайская, ул. Плеханова.

· Елецкое шоссе, ул. Московская, ул. Гагарина, ул. Баумана.

· Ул. имени Генерала Меркулов, ул. Папина.

· Улицы Стаханова, Яна Берзина, Космонавтов.

В правобережной части города:

· Улицы 9 Мая, Ферросплавная, Алмазная.

В меридиональном направлении основными магистральными направлениями являются:

· Улицы Катукова, Октябрьский мост через р. Воронеж, Краснозаводская, Ильича.

· Лебедянское шоссе, улицы Циолковского, Терешковой, Неделина, Петровский мост через р. Воронеж, пр. Мира, Зои Космодемьянской, Гразинское шоссе.

Общая протяженность улично-дорожной сети города составляют 529 км, в том числе, с асфальтобетонным покрытием 420 км. Протяженность магистральной улично-дорожной сети города составляет 148 км.

Плотность улично-дорожной сети в пределах застройки составляет 3,9 км/кв.км территории застройки, плотность магистральной улично-доролжной сети составляет 1,1 км/кв. км. территории застройки.
На территории города имеется большое количество искусственных транспортных сооружений:
Характеристика транспортных мостов и путепроводов, пешеходных мостов

Таблица 12.2.1
	№ гг/п
	Наименование (месторасположение)
	Материал сооружения
	Протяженность моста

(м)
	Ширина
проезжей
части

(м)
	Год ввода в эксплуатацию

	1
	2- мостовой переход (Октябрьский)
	ж/б
	480,4
	14,1
	1972

	2
	мост через Каменный лог (ул. Терешковой)
	ж/б
	166
	14,2
	1970

	3
	1 -мостовой (Петровский)
	металл, ж/б
	460,9
	15.9.3
	1958

	4
	Лебедянский п/п (Лебедянский выезд)
	ж/б
	253
	20,4
	1978

	5
	путепровод Северный" ул. Ферросплавная"
	ж/б
	102,9
	11,2
	1968

	6
	Сокольский путепровод "виадук" (ул. Студеновская)
	ж/б
	531,5
	20,1
	1977

	7
	мост по ул.
Октябрьская
(ул. Октябрьская)
	металл, ж/б
	8,7
	14
	1959

	8
	мост по ул. Неделина (ул. Неделина)
	ж/б
	34,2
	15,85
	1970

	9
	пешеходный мост по ул. Доватора-Филипченко
	металл, ж/б
	74
	-
	1999

	10
	мост по ул. Студеновская
	ж/б
	42,2
	23,8
	1956

	11
	мост по ул. Первомайская
	ж/б
	18,2
	14,25
	1956

	12
	мост №13 (ОАО Стагдок)
	метал. ж/б
	28
	6
	1978

	13
	мост №15 (ОАО Стагдок)
	метал. ж/б
	26
	5,15
	1978

	14
	мост по ул. Советская
	ж/б
	11,8
	20
	1948

	15
	мост по ул. Фрунзе
	ж/б
	43,7
	21.4
	1956

	16
	пешеходный мост, соединяющий 23 мкр. МЖК - парк Победы
	ж/б
	84
	—
	2003

	17
	пешеходный мост в районе 8-ой школы
	металл.
	35,2
	---
	2004

	18
	Мостовой переход
через р. Воронеж (новый)
	металл, ж/б
	499,9
(с подходами
1293)
	9,75
	2002


Внеуличные пешеходные переходы имеются на пл. Победы, на Петровском спуске, на пл. Плеханова, 2 перехода у Тракторного завода, на пл. Металлургов и в районе Свобдный Сокол через трассу Елецк – Липецк – Тамбов.
Кроме сооружений, указанных в таблице, имеются следующие автотранспортные искусственные сооружения, расположенные на обходном участке федеральной трассы Орел – Ливны – Елец – Липецк – Тамбов:

· автотранспортная развязка на пересечении с Елецким шоссе.

· путепровод через железнодорожную магистраль Елец – Грязи.

· путепровод через подъездной железнодорожный путь на Шахту № 10.

· автотранспортная развязка на пересечении с Лебедянским шоссе.

· автотранспортная развязка с путепроводом на пересечении с ул. Промышленной.

· путепровод через железнодорожный путь к Цементному заводу.

· автотранспортная развязка с путепроводом на ул. Ковалева.

· автотранспортная развязка на пересечении с автодорогой Липецк – Доброе – Чаплыгин.

· пуутепровод на ул. Курчатова.

· мост через р. Воронеж (протяженность моста – 354 м).

· путепровод при пересечении с автодорогой Липецк – Ссёлки.

Наиболее загруженными магистралями в центральной части города являются пр. Победы, пл. Победы, улицы Неделина, Советская-Первомайская, Терешковой.

Интенсивность автодвижения в час пик на этих магистралях составляет 1,8-2,2 тыс. ед. в максимальном направлении. Учитывая наличие двух полос движения в каждом направлении и нормативную пропускную способность одной полосы движения при светофорном регулировании – 500-700 физ. ед. в час, необходимо отметить, что пропускная способность основных магистралей в час пик исчерпана для нормальных условий движения. Наблюдаются вторичные и более задержки перед светофорами.

Общественный пассажирский транспорт в г. Липецке представлен маршрутами автобусов, трамваев и троллейбусов.

В городе имеются постоянно действующие муниципальные маршруты: 30 автобусных, 5 трамвайных и 6 троллейбусных маршрутов.

Кроме этого, имеются 16 сезонных муниципальных автобусных маршрутов, а также 33 немуниципальных автобусных маршрута.

Муниципальные пассажироперевозки обслуживаются МУП "Липецкпассажиртранс". Характеристика объектов городской транспортной инфраструктуры приведена в таблицах 12.2.2 – 12.2.4.

Характеристика объектов МУП "Липецкпассажиртранс"

Таблица 12.2.2
	Наименование
	Адрес
	Площадь территории

(тыс. кв.м)
	Площадь территории под стоянку АТС

(тыс. кв.м)
	Количество ремонтных мест

	Автобусный парк
	ул. Ферросплавная, 17
	47,2
	2,9
	22

	Троллейбусное депо
	Елецкое шоссе, 3
	37,7
	7,0

(на веере)
	21

	Трамвайное депо
	ул. Московская, 77
	72,6
	7,4

(на веере)
	23

	
	ул. Полиграфическая, 5
	8,6
	2,0
	7

	
	Универсальный проезд, 11
	1,9
	-
	

	Автопавильоны
	г. Липецк, ул. 9 мая, вл. 24
	7,9
	
	

	
	г. Липецк, ул. Московская, 155
	6,3
	
	

	
	г. Липецк,

9 микрорайон
	0,3
	
	

	
	ул.Ферросплавная, 38
	16,3
	
	

	
	г. Липецк, ул. Гагарина, 106 А
	3,4
	
	


Характеристика подвижного состава общественного транспорта

Таблица 12.2.3
	Подвижной состав МУП "Липецкпассажиртранс"
	Всего кол.

	автобусы: ЛиАЗ 5256- 166, ЛиАЗ 5293- 10 ед., ПАЗ 32053- 17 ед., Икарус 250- 1 ед., Мерседес 0303- 1 ед.
	195

	трамваи: Т-3М -22 ед., КТМ-5М3- 28 ед.
	50

	троллейбусы: АКСМ 101- 3 ед., БТЗ-5276- 25 ед., ВЗТМ-5284- 16 ед., ВМЗ-5298 -10 ед., ЗиУ-682- 33 ед.
	87

	Подвижной состав частных перевозчиков
	

	автобусы ПАЗ
	209

	автобусы большой вместимости
	173


Характеристика маршрутов общественного транспорта

Таблица 12.2.4
	Вит транспорта
	Количество

подвижного

состава (ед.)
	Протяженность маршрутной сети (км)
	Объем пассажироперевозок

(млн. чел./год)

	Муниципальный транспорт

	Автобус
	195
	511,9
	50,9

	Троллейбус
	87
	105,3
	20,5

	Трамвай
	50
	66,8
	10,5

	Немуниципальный транспорт

	Автобус
	382
	568,6
	55,1

	Итого:
	714
	1252,6
	137,0


Объем пассажироперевозок муниципальным транспортом составляет 81,9 млн. пасс./год. Пассажирооборот муниципального транспорта составляет 295, 3 млн. пасс-км/год. Средняя дальность поездки по городу составляет 3,6 км.

Подвижность населения на общественном транспорте составляет 270 поездок на одного жителя в год.

Количество транспортных средств, проходящих по участкам уличной сети города Липецка на 01.07.2013

Таблица 12.2.5
	Участок уличной сети, улица
	Количество выходов ПС, ед.
	Виды транспорта

	свыше 300 единиц

	ул.9 Мая – пл.Металлургов
	320
	автобус, трамвай, троллейбус

	от 191 до 300 единиц

	Петровский мост
	259
	автобус, троллейбус

	пр.Победы:
	
	

	- от пл.Победы до пл.Кольцевой
	248
	автобус, троллейбус

	- от Кольцевой до 

памятника Танкистам 
	208
	автобус, троллейбус

	проспект Мира
	241
	автобус, троллейбус

	от 161 до 190 единиц

	ул.Гагарина

(от пл.Авиаторов до пл.Героев)
	190
	автобус, троллейбус

	ул.Студеновская

(от ул.Шкатова до ул.Баумана) 
	188
	автобус

	ул.Московская

(от кольца 9 мкр-на до Тех.университета) 
	182
	автобус, троллейбус

	от 141 до 160 единиц

	ул.60 лет СССР

(от 24 мкр-на до Октябрьского рынка)
	157
	трамвай, автобус

	Плехановский спуск

(от пл.Театральная до пл.Плеханова0 
	157
	автобус, троллейбус

	ул.Меркулова

(от Музыкального училища до Октябрьского рынка)
	150
	автобус

	Кольцо 9 мкр-на – кольцо ул.Вермишева
	146
	автобус, троллейбус

	мост Каменный лог

(от Ц.рынка до ул.Космонавтов)
	143
	автобус, трамвай, троллейбус

	ул.Баумана – Чаплыгинское шоссе
	142
	автобус

	ул.Водопьянова

(от пл. Кольцевая до ул. Вермишева)
	142
	автобус,

троллейбус

	ул. Неделина

(от ГИБДД до пл.Победы)
	141
	автобус,

троллейбус

	ул.Космонавтов

(от ул.Вермишева до ул.Терешковой)
	141
	автобус,

троллейбус

	от 100 до 140 единиц

	ул. Советская

(от пл.Революции до пл.Победы)
	139
	автобус

	ул.Терешковой

(от перекрестка с ул.Космонавтов до ж/д вокзала)
	133
	автобус, троллейбус

	ул.Плеханова

(от пл.Плеханова до ул.Шкатова)
	131
	автобус, троллейбус

	пл. П.Великого – пл.Революции
	129
	автобус, троллейбус

	ул. Космонавтов

(от перекрестка с ул.Терешковой до пл.Авиаторов)
	119
	автобус, троллейбус

	ул .Краснозаводская – пл. Клименкова
	115
	автобус, трамвай, троллейбус

	ул. Фрунзе
	107
	автобус, троллейбус

	ул.Меркулова

(от ул.60 лет СССР до ул.Катукова)
	106
	трамвай, автобус

	менее 100 единиц

	ул.Зегеля

(от пл.Героев до пл.Плеханова)
	97
	автобус

	ул.Стаханова – ул.Катукова
	94
	автобус

	ул.Гагарина

(от пл.Героев до ул.Шкатова)
	87
	автобус, троллейбус

	Памятник Танкистам – кольцо ЛТЗ
	84
	автобус, трамвай, троллейбус

	ул. Московская

(от Кольца трубного завода до кольца 9 мкр-на). 
	79
	трамвай, автобус

	ул. Кривенкова – ул.Стаханова
	78
	автобус

	ул. Ушинского

(от ул.Баумана до ул.Доменщиков)


	74
	автобус

	ул. Гагарина

(от ж/д вокзала до пл.Авиаторов)
	71
	автобус, троллейбус

	промзона

(от кольца ЛТЗ до НЛМК)
	64
	трамвай, автобус

	ул.Катукова – 21 мкр-н
	63
	автобус, трамвай, троллейбус

	ул. Катукова

(от Тех. университета до ул.Кривенкова)
	61
	автобус

	ул.Циолковского

(от Ц.рынка до ул.Космонавтов)
	59
	трамвай, автобус

	ул. Кривенкова – 28 микрорайон
	56
	автобус

	ул. Гагарина

(от ж/д вокзала до Кольца трубного завода)
	53
	автобус

	ул.Юбилейная
	50
	автобус

	ул.З.Космодемьянской
	48
	автобус

	ул.Коммунистическая
	41
	троллейбус, автобус

	Воронежское шоссе
	40
	автобус

	Лебедянское шоссе
	38
	автобус

	кольцо 9 мкр-на – кольцо 24 мкр-на
	34
	трамвай

	Кольцо трубного завода – ул.Космонавтов
	34
	трамвай, автобус

	Тех.университет – ул.Белянского
	32
	автобус

	ул.Ферросплавная
	28
	трамвай, автобус

	ул.З.Космодемьянской  - ст.Казинка
	27
	автобус

	ул.Баумана – Цем. завод
	25
	автобус

	пл. Клименкова – ДП 6
	24
	трамвай

	ул.Зои Космодемьянской –п.Силикатный 
	21
	автобус

	пл. Клименкова – 3 уч-к ЛТЗ
	20
	автобус

	ст. Казинка – п. Дачный
	17
	автобус

	ст. Казинка – п. Матырский
	10
	автобус

	Тех.Университет – Косыревское кладбище
	1
	автобус


По данным УГИБДД по состоянию на 31.10.2013 года автопарк города насчитывает 197 тыс. единиц, в том числе, легкового транспорта – 164тыс. единиц. Уровень автомобилизации легкового транспорта в настоящее время составляет 322 ед. на 1 тыс. жителей.

Хранение легкового индивидуального транспорта осуществляется в гаражах боксового типа и многоэтажных гаражах-манежах, атакже на придомовых парковках.
На территории города расположено 84 гаражных кооператива. Емкость гаражей составляет 55,6 тыс. машино-мест; из них 39,1 тыс. ед. расположены в капитальных строениях, 16,5 – в металлических.
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Рис. 2. Маршрутная сеть г. Липецка
Проектные решения 

Генеральным планом предусматривается дальнейшее развитие сложившейся транспортной системы города.
Проектные мероприятия геплана направлены на устранение недостатков существующей улично-дорожной сети как планировочного, так и организационного характера.
Намечено завершение строительства магистральных улиц в районах первоочередного освоения территории города, принятие мер по ослаблению транспортной нагрузки на центральную зону города, обеспечение транспортной сетью районов нового строительства, введение в структуру общественного транспорта скоростного трамвая.

1.
Концентрация транспортных потоков на пл. Победы и прилегающих магистралях вследствие недостаточного количества поперечных транспортных связей в центральной части города между основными продольными направлениями – пр. Победы, ул. Советская, Первомайская и – между ул. Гагарина, Космонавтов.

Генеральным планом предусматривается организация новых поперечных связей в центральной части города, в том числе, путем строительства новых мостов через Каменный Лог:

· в створе ул. Горького для сквозного движения от ул. Гагарина до ул. Неделина.

· в створе улиц Доватора-Филипченко для сквозного движения от ул. Космонавтов до пр. Победы.

· продление ул. Юных натуралистов в северном направлении до ул. Космонавтов и в южном направлении – до ул. 50 лет НЛМК.

· продление магистральной улицы в районе Нижнего парка от Петровского моста до ул. Суденовской.
Эти мероприятия, а также строительство 3-его мостового перехода через р. Воронеж обеспечат перераспределение потоков транспорта по большему количеству магистралей и ослабят нагрузку на пл. Победы и прилегающие магистрали.

2.
Высокая плотность автодвижения по ул. Московской и на кольце Трубного завода.

Генпланом предусматривается строительство путепровода (эстакады со съездами) на направлении Лебедянское шоссе – ул. Циолковского. Как первоочередное и возможно временное мероприятие, следует рассматривать предложение об организации дублера этого направления, а именно,  продление проезда Боевого до ул. Гагарина с организацией охраняемого переезда через железнодорожную магистраль. Это мероприятие потребует согласования с администрацией железной дороги, так как на переезде имеется 4 пути, а по нормативам пересечение автотранспортом более 3-х железнодорожных путей требует строительства путепровода.

3.
Недостаточная ширина проезжих частей ряда основных магистралей города: ул. Папина, Меркулова, Баумана, З. Космодемьянской и др. Это потребует первоочередных мероприятий по расширению проезжих частей этих магистралей до 2-3 полос в каждом направлении.

4.
Характерной особенностью города Липецка является значительная неравномерность транспортной нагрузки магистралей и мостов по времени суток в связи с доставкой трудящихся на предприятия Левобережного округа. Ситуация может быть улучшена с применением реверсивного движения на мостах через р. Воронеж: утром – 3 полосы на левый берег и одна – на правый берег, вечером – наоборот.

5.
В связи с ростом автомобилизации населения индивидуальным легковым транспортом возникает необходимость строительства 3-его мостового перехода через р. Воронеж. Трасса подходов к мосту на правом берегу предусматривается в створе ул. Водопьянова, на левом берегу трасса примыкает к кольцевой площади на ул. 9 мая.

На правобережной предмостной площади предусматривается строительство развязки в разных уровнях с подключением улицы 50 лет НЛМК и проектируемой магистрали в район Коровино.

6.
Для обеспечения транспортными связями района Романово генеральным планом предусматривается строительство магистралей общегородского значения:

· пробивка ул. Московской через район Сырский рудник на осевую магистраль района Романово с продлением этой магистрали в южном направлении до Воронежского шоссе – новый въезд в город с южного направления.

· строительство магистрали вдоль трассы газопровода с выходом на Воронежское шоссе (южнее пересечения с ул. Ударников).

· строительство мостового перехода через р. Воронеж от района Романово до Тракторного завода с выходом на юго-восточный участок обходной автодороги и к Особой экономической зоне (ОЭЗ) "Липецк".

7.
Развитие города в западном направлении с выходом застройки в район Романово обуславливает потребность создания скоростного общественного транспорта в связи с увеличением расстояния от жилой застройки до левобережной промзоны и до центра города.

Генеральным планом предусматривается резервирование первоочередной трассы скоростного общественного транспорта (скоростного трамвая, монорельса, легкого метро). Трасса первоочередного участка сети намечена от западных микрорайонов 28-30 по ул. Кривенкова, далее по ул. Водопьянова, трассе проектируемого 3-его мостового перехода, ул. 9 Мая и пл. Металлургов. В дальнейшем при освоении территории в районе Романово предусматривается продление трассы скоростного трамвая в этот район, а также продление трассы от пл. Металлургов к ОЭЗ "Липецк".

8. Обеспечение транспортными коммуникациями завокзального района города:

· Строительство путепровода через железнодорожную линию Елец – Липецк – Грязи в створе ул. Балмочных для связи с Завокзальным жилым районом.

· Строительство магистральной улицы от Лебедянского шоссе по территории Завокзального района до Добринского шоссе.

9. Строительство мостовых переходов через р. Воронеж в северной части города:

· мостовой переход через р. Воронеж в районе Свободный Сокол с выходом на ул. Баумана в правобережной части города и в левобережной его части – к ул. З. Космодемьянской и ул. Ферросплавной.
· мост через р. Воронеж от Добринского шоссе в район пос. Ссёлки с подъездом к проектируемому Парку флоры и фауны.
10. Намечено принятие организационных мероприятий по введению автоматизированной системы управления автодорожным движением в центральной зоне города (внедрение интеллектуальной транспортной системы [ITS]) По рекомендации Департамента транспорта дорог и благоустройства администрации города Липецка в данную систему на первую очередь включаются следующие магистрали: пр. Мира, ул. Неделина, пр. Победы, улицы Терешковой, Гагарина, Плеханова, Советская.

Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры города Липецка

Таблица 12.2.6
	№№
	Наименование мероприятий
	Протяженность (км)

	
	Строительство магистральных улиц и дорог, мостов и путепроводов
	

	1
	Реконструкция ул. Московская с демонтажем существующего железнодорожного пути и расширением проезжей части до 6-8 полос движения автотранспорта.
	5,8

	2
	Реконструкция ул. Папина со снятием линии электропередач, расположенной в красных линиях улицы, и расширением проезжей части до 6 полос автодвижения.
	2,6

	3
	Реконструкция ул. Меркулова с расширением проезжей части до 6 полос автодвижения на участке от ул. Водопьянова до ул. Белана.
	2,4

	4
	Реконструкция ул. Баумана с расширением проезжей части до 4 полос автодвижения на участке от эстакады через железнодорожные пути до автодороги Елец-Липецк-Тамбов.
	2,4

	5
	Реконструкция ул. З. Космодемьянской с расширением проезжей части до 4 полос автодвижения на участке от пл. Мира до Грязинского шоссе.
	8,0

	6
	Строительство магистральных улиц в западном планировочном районе (микрорайоны 28-32: улицы Свиридова, Стаханова, Белана, Шерстобитова)
	4,5

	7
	Завершение строительства объездной дороги в районе  ул. Маяковского с выходом на ул. Студеновскую.
	0,6

	8
	Строительства моста через Каменный Лог в створе ул. Горького и открытие сквозного движения от ул. Космонавтов  до ул. Неделина.
	0,2

	9
	Строительство магистральной улицы на продолжении ул. Ю.Натуралистов в северо-западном направлении с мостом через Каменный Лог до ул. Космонавтов.
	1,1

	10
	Строительство новой магистрали на продолжении ул. Мичурина в юго-восточном направлении до улиц Комсомольской и 50 лет НЛМК.
	0,8

	11
	Строительство 3-го мостового перехода через р. Воронеж в створе ул. Водопьянова. Строительство магистрали на продолжении ул. Водопьянова до ул. 9-го Мая для организации подъездов к III мостовому переходу.
	4,0

	12
	Продление ул. Водопьянова в северном направлении до ул. Московской.
	0,8

	13
	Продление ул. 50 лет НЛМК и ул. Комсомольской к 3-ему мостовому переходу и в район Коровино.
	2,8

	14
	Строительство автотранспортной развязки на левобережном подходе к 3-ему мостовому переходу на пересечении с ул. 50 лет НЛМК.
	-

	15
	Строительство новой магистральной улицы от 16 микрорайона в район Коровино.
	3,4

	16
	Строительство мостового перехода через р. Воронеж в районе Свободный Сокол с выходом на ул. Баумана в правобережной части города и в левобережной его части – к ул. З. Космодемьянской и ул. Ферросплавной.
	5,0

	17
	Строительство дороги от дамбы Матырского водохранилища до ул. Ферросплавной со строительством путепровода через железнодорожную линию Елец – Липецк – Грязи.
	3,5

	18
	Строительство путепровода через железнодорожную линию Елец – Липецк – Грязи в створе ул. Балмочных для связи с Завокзальным жилым районом.
	1,5

	19
	Строительство магистральной улицы от Лебедянского шоссе по территории Завокзального района до Добринского шоссе.
	8,0

	20
	Пробивка ул. Московской через район Сырский рудник на центральную продольную магистраль района Романово. 
	4,0

	21
	Продлением центральной магистрали района Романово в южном направлении до Воронежского шоссе – новый въезд в город с южного направления.
	7,0

	22
	Строительство центральной магистральной улицы в районе Романово.
	2,8

	23
	Строительство магистральной улицы вдоль трассы газопровода с выходом на Воронежское шоссе (южнее пересечения с ул. Ударников).
	3,5

	24
	Строительство сети магистральных улиц в районе Романово.
	23,5

	25
	Строительство 2-х путепроводов в районе Романово через автодорожный обход г. Липецка.
	-

	26
	Строительство мостового перехода через р. Воронеж от района Романово до Тракторного завода (с выходом на юго-восточный участок обходной автодороги и к ОЭЗ "Липецк").
	6,5

	27
	Строительство пешеходно-транспортного моста от Нижнего парка на остров Зеленый.
	-

	28
	Строительство моста через р. Воронеж от Добринского шоссе в район пос. Ссёлки с подъездом к проектируемому Парку флоры и фауны.
	2,5

	29
	Строительство троллейбусных линий (в районе Романово и по 3-му мосту через р. Воронеж).
	9,0

	30
	Строительство линий скоростного рельсового транспорта от 28 микрорайона по улицам Кривенкова, Водопьянова, 3-му мосту через р. Воронеж к пл. Металлургов.
	11

	
	Строительство автотранспортных развязок в разных уровнях и внеуличных пешеходных переходов 
	

	31
	Автотранспортная развязка в разных уровнях на пересечении объездной дороги в районе  ул. Маяковского с  ул. Студеновской..
	-

	32
	Автотранспортная развязка в разных уровнях на ул. Московской на кольце Трубного завода.
	-

	33
	Автотранспортная развязка в разных уровнях на ул. Московской на кольце 9-го микрорайона.
	-

	34
	Автотранспортная развязка на правобережном подходе к III мостовому переходу при пересечении с ул. 50 лет НЛМК.
	-

	35
	Автотранспортная развязка на левобережном подходе к III мостовому переходу при пересечении с ул. 9-го Мая.
	-

	36
	Автотранспортная развязка в разных уровнях на пересечении новой обходной автодороги в районе Романово и Елецкого шоссе.
	-

	37
	Автотранспортная развязка в разных уровнях на пересечении нового въезда в город с Воронежского направления в районе Романово и существующей обходной автодороги г. Липецка.
	-

	38
	Пешеходные переходы в разных уровнях с автотранспортом на пересечениях: ул. Катукаова с улицами Кривенкова, Стаханова, Меркулова.
	-


В связи с ростом численности населения города и увеличением уровня автомобилизации (до 380 индивидуальных автомобилей на 1000 жителей на первую очередь и до 450 автомобилей на конец расчетного срока) предусматривается строительство 3-го мостового перехода через р.Воронеж на период до 2020 г.

Трасса подходов с автотранспортными развязками и месторасположение 3-го мостового перехода определены с точки зрения организации наиболее рациональной транспортной связи между селитебными территориями 7, 6 жилых районов с местами приложения труда, с учетом сложившейся улично-дорожной сети и минимального сноса капитальных объектов. Мостовой переход необходим для снижения транспортной нагрузки на улично-дорожную сеть с центральной частью города.

Экспертная оценка загрузки мостовых переходов через р.Воронеж показывает, что пропускная способность 3-х мостов и провозная способность линий общественного транспорта и легковых автомобилей к расчетному сроку (2035 г.) достигнут своих пределов.

Вследствие этого, генпланом предусматривается резервирование трасс мостовых переходов между берегами р. Воронеж в южной и северной частях города.

Южный мостовой переход намечен в районе д. Хрущевка с выходом в район Романово в правобережье и в промзону тракторного завода в левобережье. В правобережье трасса подхода к мосту располагается в овражной зоне и с минимальным сносом подключается к воронежскому шоссе, в левобережье трасса проходит через посёлок Тракторного завода без сноса застройки.

Трасса северного мостового перехода намечена от р-на Свободный Сокол на правом берегу к левобережной промышленной зоне города и к автодороге Липецк-Грязи и Липецкой ОЭЗ. Эта трасса по своему положению может предназначаться для пропуска основных потоков грузового движения между берегами, наряду с внешними автодорогами.  

Южный мостовой переход послужит основной связью с местами приложения труда в левобережной промзоне и обеспечит возможность развития р-на Романова за пределами расчетного срока. 

Генеральным планом предусматривается на перспективу возможность создания магистрали непрерывного движения на самой протяженной связи города, а именно транспортной  связи от нового въезда с Ворожского направления – через р-н Романово – западный и центральный планировочный районы города – в район Свободный Сокол – с выходом на Добринское и Тамбовское направления. С этой целью намечены места строительства автотранспортных развязок в разных уровнях:

· ул. Московская, кольцо 9-го микрорайона – строительство на расчетный срок эстакады в продольном направлении улицы увеличит пропускную способность транспортного узла, в котором возрастёт транспортная нагрузка в связи со строительством 3-го мостового перехода и пробивкой ул. Водопьяново на ул. Вермишева и ул. Московкая;

· ул. Гагарина, кольцо Трубного завода – строительство на 1-ю очередь эстакады в наиболее нагруженном направлении с увеличение пропускной способности узла, который в настоящее время уже исчерпал свою пропускную способность;

· ул. Студеновская, пресечение в районе ул. Маяковского – строительство эстакады в направление объездной дороги, что обеспечит снятие части транспортного потока, проходящего через центральное ядро города.

На перспективу за расчетным сроком генпланом предусматривается строительство развязки в разных уровнях на пересечении ул. Студеновской с выходом магистрали от нового северного мостового перехода в районе Свободный Сокол.

Генпланом намечены места строительства путепроводов в Завокзальный район – в створе ул. Балмочных и Боевого проезда. Эти связи позволят снизить нагрузку на Лебедянское шоссе и в транспортном узле на кольце Трубного завода.

В результате проектных мероприятий магистральная улично-дорожная сеть г. Липецка увеличится на 82 км. Плотность магистральной сети составит 1,4 км/кв.км территории застройки.
Генпланом предусматривается дальнейшее развитие общественного транспорта города.

Новые автобусные маршруты пройдут по всем магистральным улицам в районах нового строительства.

Новые линии троллейбусов пройдут в район Романово и по 3-му мостовому переходу через р. Воронеж. Протяженность новых линий троллейбуса составит 9 км.

Рельсовый общественный транспорт (трамвай или скоростной вид транспорта) также свяжет район Романово с центральной частью города и по 3-му мостовому переходу пройдет в Левобережный район.

Генеральным планом для определения емкости обслуживающих устройств легкового транспорта принимается увеличение уровня автомобилизации с 322 автомобилей на 1 тыс. жителей в настоящее время до 380 автомобилей на 1 тыс. жителей на I-ю очередь и до 450 автомобилей на 1 тыс. жителей на расчетный срок.

Количество легковых автомобилей индивидуальных владельцев увеличится со 164 тыс. ед. до 197 тыс. машин на I-ю очередь развития города и до 243 тыс. ед. – на расчетный срок.

Для обслуживания легковых автомобилей предусматривается резервирование площадок для временного хранения на автостоянках у объектов массового посещения и для строительства гаражей для длительного хранения следующих типов:

· подземные и полуподземные – на территории микрорайонов и кварталов многоэтажной застройки;

· подземные – в подвальных этажах многоквартирных жилых домов;

· многоэтажные гаражи – в коммунальных зонах и у общественных центров.
13. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
13.1. Водоснабжение (раздел выполнен отдельным томом)
13.2. Водоотведение 

При составлении раздела использованы следующие нормативные документы:

· Водный кодекс РФ, 2007.

· СП 32.13330.2012 (Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения.

· Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84* М., 2004.)

· СанПиН 2.1.5.980-00. Гигиенические требования к охране поверхностных вод, М., 2000. 

Существующее  положение

В г. Липецке слаженно функционирует система водоотведения хозяйственно-бытовых стоков (ХБС) и очистка стоков на канализационных очистных сооружениях.

Эксплуатирующие системы водоотведения ХБС:

· ООО «Липецкая городская энергетическая компания» (ОАО «ЛГЭК») – сети и КНС,

· МУП «Липецкая станция аэрации» (МУП «ЛиСА») – ОКОС.

В настоящее время ОАО «ЛГЭК» эксплуатируется 858 км канализационных сетей, 60 канализационных насосных станций.

Сточные воды от жилой застройки, объектов соцкультбыта, промпредприятий собираются системой коллекторов и канализационных насосных станций и поступают на объединенные канализационные очистные сооружения ОАО «НЛМК» и города (ОКОС).

ОКОС в настоящее время эксплуатируется МУП «Липецкая станция аэрации» (МУП ЛиСА).

На площадке очистных сооружений сточные воды делятся на две технологические линии очистки.

Соответственно системы сбора и транспортировки стоков тоже две. На первую технологическую линию в основном поступают стоки ОАО «НЛМК» и предприятий стройиндустрии.

По этой же системе транспортируются стоки жилой застройки и объектов соцкультбыта района НЛМК.
Третий канализационный коллектор на ОКОС – от мясокомбината «Липецккомплекс».
Канализационные сети и КНС района НЛМК переданы городу и эксплуатируются ОАО «ЛГЭК», но в конце сети стоки этого района перекачиваются КНС-4 комбината и далее поступают на первую технологическую линию.

Сточные воды п. Матырский, Дачный, Казинка, Новая Жизнь, а также «Особой экономической зоны Липецк» транспортируются КНС-23 до ОКОС, где могут поступать как на первую, так и на вторую технологическую линию очистки, что определяется эксплуатирующей организацией.

Централизованной канализации в поселке Северный Рудник в настоящее время нет, так как ранее существовавшая система канализации для части домов с подачей стоков на поля орошения разрушена. КНС не отвечает современным требованиям.

На пересечении р. Воронеж (коллектор d- 1000мм от ГНС до КОС) проложено два трубопровода d- 1000мм, на каждом (на левом и правом берегу) установлены отключающие задвижки.

Центральная насосная станция (ЦНС) находится на ул. Водопьянова.

В бассейн канализования ЦНС входят северная и западная части города и районы новой застройки юго-западной части – 15, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, а также ранее застроенные кварталы 9, 10, 11, 12.  Далее стоки по напорно-безнапорным коллекторам поступает на очистные сооружения г.Липецка. Емкость приемного резервуара ЦНС – 750м3.  

Главная насосная станция (ГНС) расположена на ул. Котовского в центральной части города и обслуживает бассейны канализования центральной части (улицы Плеханова, Зегеля, Ленина, Гагарина), застройка в границах улиц 8-е Марта, Неделина. Горького. Ворошилова, бассейн водосбора КНС-11. ГНС перекачивает стоки на очистные сооружения г.Липецка по самотечным и самотечно-напорным коллекторам. Емкость приемного резервуара ГНС составляет 200м3.

Площадь, занимаемая предприятием - 62 гектара. По всему периметру длиной около 5 км имеется железобетонное ограждение, и вся территория находится под охраной.

МУП
«ЛиСА» не работает напрямую с населением и осуществляет деятельность по очистке сточных вод по договорам с ОАО «ЛГЭК», предприятием, осуществляющим водоснабжение и  отведение сточных вод города и ОАО «Куриное царство».
Для утилизации жидких бытовых отходов с неканализованных территорий города с 2008 года на  предприятии оборудована станция приема для спецавтотранспорта, организован учет объемов ЖБО.

Очистные сооружения представляют собой комплекс сооружений механической, биологической очистки сточных вод, обеззараживания очищенных сточных вод и обработки осадка. На  сооружениях  предусмотрена  очистка  стоков от соединений азота и фосфора.

Состав очистных сооружений II технологической линии: 

· здание  решеток с тремя решетками и  приемной  камерой;

· песколовки горизонтальные аэрируемые
- 3 шт.;

· песковые площадки   с дренажем- 2 шт.;

· первичные отстойники радиальные- 3 шт. с  насосной  станцией сырого осадка;

· насосно-воздуходувная станция;

· аэротенк нитри-денитрификатор-  4 шт.;

· вторичные отстойники  радиальные-  8 шт.;

· насосная станция  циркуляционного активного ила с приемной камерой;

· дренажная насосная станция;

· станция ультрафиолетового  обеззараживания УФО;

· илоуплотнители -2 шт. с насосной уплотненного ила;

· цех механического обезвоживания с ленточными фильтр-прессами -5 шт.;

· иловые площадки
с боковым дренажам - 26 шт., с горизонтальным дренажем  10 шт.;

· шламовые резервуары - 2 шт;

· иловые площадки-накопители  в районе с.Сошки-2шт.

В 1987 г. Ленинградское отделение «Гипрокоммунводоканал» разработало ТЭР «Расширения и реконструкции канализации г. Липецка (III очередь)». Проектом предусматривалось строительство коллекторов глубокого заложения на глубинах 20…60 метров, транспортировка стоков в с.Сырское и далее на объединенные канализационные очистные сооружения НЛМК и города. Строительство коллекторов глубокого заложения проектировалось практически под всем городом.

Было построено два участка коллектора диаметром 3 метра. Один участок от ЦНС, длиной 300…350 метров, второй в районе памятника танкистам и водозабора №5 длиной 900 метров.

Строительство коллектора глубокого заложения по различным причинам было прекращено, в том числе и из-за возможного загрязнения подземных вод задонско-елецкоrо водоносного горизонта (основной источник питьевого водоснабжения).

Перечень бассейнов канализования приведен в таблице 13.2.1.

Таблица 13.2.1

Бассейны канализования г. Липецка

	Наиме-нование КНС
	Местоположение
	Бассейн канализования
	Емкость приемного резервуара
	Техническое состояние

	ЦНС
	ул. Водопьянова
	входят северная и западная части города и районы новой застройки юго-западной части – 15, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, а также ранее застроенные кварталы 9, 10, 11, 12.
	750м3
	Хорошее

	ГНС
	Ул. Котовского (центр)
	улицы Плеханова, Зегеля, Ленина, Гагарина), застройка в границах улиц 8-е Марта, Неделина. Горького. Ворошилова, бассейн водосбора КНС-11
	200м3
	Удовл

	КНС-1
	Ул. XX Партсъезда
	бассейны канализования центральной части (улицы Плеханова, Зегеля, Ленина, Гагарина), застройка в границах улиц 8-е Марта, Неделина. Горького. Ворошилова, бассейн водосбора КНС-11
	200м3
	Удовл.

	КНС - 2
	Ул. Гагарина (ж/д вокзал)
	Часть застройки по ул. Гагарина, ул. Универсальный проезд
	40м3
	Удовл.

	КНС-3
	Район Свободного Сокола
	Район Свободного Сокола (улицы Дружбы, 40 лет Октября, Ушинского, Баумана_, бассейн водосбора КНС-18, КНС - 9
	130м3
	Удовл.

	КНС-4
	Ул. Ковалева (район Цемзавода)
	Район Цемзавода
	42м3
	Удовл.

	КНС-5
	Ул. Терешковой. Район военного городка


	выведена из эксплуатации

	КНС-6
	Ул. Фрунзе, 25а


	выведена из эксплуатации

	КНС-7
	Ул. Ильича. 31а
	Район ЛТЗ (ул. Ильича, Коммунистическая, пер. 1-й Театральный, шк. 325, ФОК «Пламя»)
	80м3
	Удовл.

	КНС-8. 8а
	Ул. Механизаторов, 19/1
	Дом –интернат для престарелых, ЮУ 323/5
	120м3
	Удовл.

	КНС-9
	Ул. Арсентьева, 38а (район Свободного Сокола)
	Шк. № 41
	5м3
	Удовл.

	КНС-10
	Ул. Терешковой, 42
	Ул. Циолковского (частично), центральный рынок (пл. Победы)
	45м3
	Удовл.

	КНС-11
	Ул. Большие Ключи, 15 (каменный Лог)
	Ул. Липовская. Нижняя Логовая, Подовражная (частично)
	70м3
	Удовл.

	КНС-12
	Ул. Октябрьская, 1б (центр)
	Ул. Калинина, Октябрьская, Первомайская, Петра Великого, водогрязелечебница, санаторий «Липецк», кафе «Фрегат», бассей водосбора КНС-17, КНС-12а
	120м3
	Удовл.

	КНС-12а
	Пл. Петра Великого
	центр
	нс
	Удовл.

	КНС-13
	Ул. 50 лет НЛМК (район Манежа)
	Ул. 50 лет НЛМК
	70м3
	Удовл.

	КНС-14
	Ул. Железнякова, 8а (север, район Опытной станции)
	Ул. Опытная, ул. Пришвина, с/х Тепличный
	60м3
	Удовл.

	КНС-15
	Пр. Победы, 51а (центр)
	1 жилой дом (ул. Депутатская, 81) и ЖЭУ
	70м3
	Удовл.

	КНС-16
	Ул. Подсобного хозяйства, 29а (район 10 шахты)
	Район 10 шахты
	70м3
	Удовл.

	КНС-17
	Пр. Петровский, 4а 
	центр
	нс
	Удовл.

	КНС-18
	Ул. Брюллова (СВ часть, район Свободного Сокола)
	Ул. Баумана (за объездной дорогой)
	60м3
	Удовл.

	КНС-19
	Ул. Московская, 36
	Стоки юго-западной котельной, ОАО «Прогресс», ОАО «Липецк-Лад»
	120м3
	Удовл.

	КНС-20
	Ул. Союзная, 3
	Жилой дом (ул. Союзная, 3)
	
	

	КНС-21
	Ул. Качалова (север)
	Ул. Попова, Качалова. Мусоргского, Нестерова
	60м3
	

	КНС-22
	Ул. Донская. 18а (район ЛТЗ)
	Бассейн водосбора КНС-24, ул. 30 лет ВЛКСМ, Чернышевского, Герцена, Чехова. Воронежская, Степная. Гвардейская, Донская, 3 Сентября. 
	18м3
	Запущена КНС -22а в автоматическом режиме взамен КНС-22. Предусматривается вывод из эксплуатации КНС-22 

	КНС-23
	Ул. Ладыгина, 21 (район станции Казинка)
	Бассейн водосбора КНС-27, 28, КНС – 1. 2, 3, 6 п. Матырский, КНС-4 и Дачный. Соки от станции Казинка
	160м3
	Удовл.

	КНС-24
	Ул. Волгоградская, 35/1 (район ЛТЗ)
	Здание по ул. Волгоградская, 35Г, ООО «Автотранс», «Мемориал»
	12м3
	Удовл, работает в автоматич. режиме

	КНС-25
	Ул. Коммунальная (центр)
	Выведена из эксплуатации

	КНС-26
	Ул. Балмочных
	Жилые дома по ул. Балмочная, 50, Тельмана, 90
	
	Удовл.

	КНС-27
	ТЭЦ-2
	Бассейн водосбора КНС-28 (п. Силикатный) и ТЭЦ-2
	60м3
	Удовл.

	КНС-28
	Ул. Архаргельская, 22 (п. Силикатный)
	п. Силикатный
	65м3
	Удовл.

	КНС пл. Мира (№44)
	Пл. Мира
	Ул. Фурманова, ул. Спиртзаводская, пр. Осенний
	230м3
	Удовл, работает в автоматич. режиме

	КНС ул. Островского
	Ул. Островского
	Ул. З. Космодемьянской, Адм. Макарова, Джержинского
	55м3
	Удовл, работает в автоматич. режиме

	КНС-1
	Ул. Санитарная (район НЛМК)
	Пл. Мира, ул. Суворова, ул. Парковая, Прокатная, Осипенко, Невского
	60м3
	Удовл, работает в автоматич. режиме

	КНС-1а
	Ул. Санитарная (район НЛМК)
	Пл. Мира, ул. Островского, Пляжная, Береговая, Санитарная
	60м3
	Удовл, работает в автоматич. режиме

	КНС 
	Ул. Ферросплавная
	Здания по ул. Ферросплавная
	20м3
	Удовл, работает в автоматич. режиме

	КНС-1
	п. Матырский (пер. Каштановый)
	Бассейн водосбора КНС-2, 3. 6, п. Матырский
	25м3
	Удовл.

	КНС-2
	п. Матырский (ул. Российская)
	Район ул. Сельскохозяйстванная, Физкультурная, Маршанская. ПЧ, бассейн водосбора КНС-3, 6
	15м3
	Удовл.

	КНС-3
	п. Матырский, уд. Российская
	Обслуживает водозабор
	7.5м3
	Удовл

	КНС-4
	п. Матырский
	п. Матырский (ул. 70 лет Октября)
	30м3
	Удовл

	КНС
	Ул. Ударников, 12а (район Сырский Рудник)
	Объект (баня)
	
	Удовл

	КНС
	Ул. Юношеская, 21/1 (Сырский Рудник)
	Ул. Ударников
	60
	Удовл.

	КНС
	Ул. Прудная, 2 (Сырский Рудник)
	Ул. Прудная, 2 (общежитие)
	
	Удовл.

	КНС
	Ул. Исполкомовская
	Школа №23 и 2 жилых дома
	
	Удовл.

	КНС
	Пер. Рудный, 17а (Сырский Рудник)
	Район ул. Геологическая, Детская. Ангарская, бассенй стока КНС Центролит. КНС Липецкие узоры, КНС ул. Юношеская, КНС Прудная. 2а, КНС ул. Ударников 12а, КНС ул. Исполкомовская
	60м3
	Удовл.

	КНС
	Центролит
	Стоки завода Центролит
	35м3
	Удовл.

	КНС
	Ул. Прудная , 1

(Липецкие узоры)
	Фабрика «Липецкие узоры»
	30
	Удовл.

	КНС
	Ул. Крайняя (с. Подгорное)
	с. Подгорное
	30
	Удовл.

	КНС
	п. Дачный (ул. Центральная)
	п. Дачный
	нс
	Удовл.

	КНС
	Ул. Фурманова, 23а
	
	нс
	Удовл.

	КНС
	Ул. Пугачева, 1а
	
	нс
	Удовл.

	КНС
	Ул. Фрунзе, 43
	
	нс
	Удовл.

	КНС
	Ул. Амурская-Нахимова
	
	нс
	Удовл.

	КНС
	Ул. Минская, 65
	
	нс
	Удовл.

	КНС
	Ул. Ударников, 8
	
	нс
	Удовл.

	КНС
	7 жилой мкр
	
	нс
	Удовл.

	КНС
	Ул.Жуковского
	
	нс
	Удовл.

	КНС 14б
	«Боевой проезд»
	
	нс
	Удовл.


По данным МУП «ЛиСА» параметры работы станции аэрации – уловлетворительные (Таблица 13.2.2). 
Таблица 13.2.2

Данные МУП «Липецкая станция аэрации» на 01.01.2014 г.

	№

п/п
	Наименование показателей
	ед.

изм.
	2013г.


	1
	2
	3
	4

	1.
	Общее количество учтённых сточных вод        

                                                          57121,64 тыс. м³/год
	м³/сутки 
	156497

	2.
	Проектная производительность сооружений
	тыс.м³/сутки
	220

	3.
	Год строительства КОС
	
	1975-2014 г.

	4.
	Процент  использования мощности КОС
	%
	95 %

	5.
	Выпуск очищенных стоков
	
	В  реку Воронеж

	6.
	Канализационные насосные станции 
	шт.
	52

	7.
	Протяженность канализационных сетей – всего                 из них:

- главных коллекторов    

- уличной 

- внутриквартальной и внутридворовой  
	км
	824,2

226,3

238,2

359,7

	8.
	Процент износа сетей
	%
	40,6

	9.
	Площадь иловых площадок
	 тыс. м2
	80

	10.
	Расход электроэнергии на весь объем производственных ресурсов
	мВт/ч
	25756,433


Проектное предложение

Проектные предложения на данной стадии проектирования сводятся к определению расчетных расходов сточных вод по жилым районам, прохождению трасс магистральных коллекторов, красчету мощностей, направляемых на очистные сооружения.

Состав очистных сооружений, параметры сетей и сооружений, материалы труб и т.д. определяются на последующей стадии проектирования специализированной организацией после гидравлического расчёта системы. 

Системы водоотведения

Проектом в полном объеме учтено существующее положение по системе водоотведения хозбытовых стоков и мощности имеющихся канализационных сооружений.

Кроме того, учтены предложения  году ООО «Эководоканал», которым в 2009 году разработан проект «Схема канализации г. Липецка».

Основные параметры, принятые данным проектом, следующие:

· расчетная численность населения – 520 тыс.чел,

· норма водоотведения – 300л/сут,

· базовая схема – учитывается существующая схема водоотведения по бассейнам канализования,

· проектные предложения обосновываются гидравлическими расчетами, предложены мероприятия по реконструкции/ новому строительству сетей и сооружений системы водоотведения.

Следует отметить, что в данном проекте не учитывался планируемый к строительству новый район «Романово» с численностью населения около 100 тыс.чел.

Дополнительно следует отметить, что ввиду начала частичного освоения территории (по выполненным проектам планировки отдельных участков застройки) в границах, определенных для жилого района «Романово», следует согласовывать проектные вопросы строительства малых очистных сооружений с ОАО «ЛГЭК» и МУП «ЛиСА» с ориентированием на комплексное благоустройство и подключение на городские очистные сооружения. 

Выполнение этой программы будет способствовать уменьшению экологической нагрузки на реку Воронеж, достижению надежности работы сооружений биологической очистки, повышению качества очистки воды.

Проектом предусматривается:

· в сложившихся жилых районах планируется развитие системы водоотведения с подключение к существующим сетям и сооружениям,

· строительство сетей водоотведения в жилом районе Романово. Отвод сточных вод с жилого района Романово будет осуществляться на городские очистные сооружения, проектируемым дюкером через р.Воронеж.
· в п.Северный Рудник предусматривается строительство самотечных и напорных трубопроводов, КНС и канализационных очистных сооружений, производительностью 230 м3/сутки.
· строительство новых очистных сооружений на левом берегу р.Воронеж (южнее жилого района Ссёлки). На новые очистные сооружения будут поступать стоки от жилых районов Ссёлки и Желтые пески. Мощность новых очистных сооружений ориентировочно составит 8 тыс.м3/сут. Также планируется строительство сетей водоотведения в данных жилых районах. При этом при организации строительства ОС следует запланировать вывод из эксплуатации ОС «Мечта» и переключение стоков КНС «Мечта» всети п. Желтые Пески.
Расчётные расходы воды

Расчётные расходы воды на нужды населения подсчитаны по нормативам СНиП 2.04.02-84* (Таблица 13.2.3).

Таблица 13.2.3

Расчётные расходы воды

	№

п/п

 

 
	Застройка
	Норма водоотведения

л/сутки на

1 человека
	Кол-во населения

(тыс. человек)

 
	Водоотведение

тыс. м³/сутки

 


	Коэффиц. суточной

неравномерности


	Водотведение

тыс. м³/макс.

сутки



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	I. Левобережный округ

	 
	НЛМК

	1.
	Зона многоэтажной застройки

(5 и более этажей)
	300
	5,9
	1,77
	1,2
	2,124

	2.
	Зона малоэтажной многоквартирной и смешанной застройки
	300
	4,1
	1,23
	1,2
	1,476

	3.
	Зона усадебной односемейной

застройки (1-2 этажа)
	250
	4,0
	1,0
	1,2
	1,2

	 
	Итого по району:
	
	14,0
	4,0
	
	4,8

	 
	Силикатного завода

	4.
	Зона многоэтажной застройки 

(5 и более этажей)
	300
	0,9
	0,27
	1,2
	0,324

	5.
	Зона малоэтажной многоквартирной и смешанной застройки
	300
	0,3
	0,09
	1,2
	0,108

	 
	Итого по району:
	
	1,2
	0,36
	
	0,432

	 
	ст.Казинка

	6.
	Зона усадебной односемейной

застройки (1-2 этажа)
	250
	1,9
	0,475
	1,2
	0,57

	 
	Итого по району:
	
	1,9
	0,475
	
	0,57

	 
	п.Матырский

	7.
	Зона усадебной односемейной

застройки (1-2 этажа)
	250
	8,9
	2,225
	1,2
	2,67

	 
	Итого по району:
	
	8,9
	2,225
	
	2,67

	 
	п.Дачный

	8.
	Зона многоэтажной застройки 

(5 и более этажей)
	300
	1,3
	0,39
	1,2
	0,468

	9.
	Зона малоэтажной многоквартирной и смешанной застройки
	300
	0,2
	0,06
	1,2
	0,072

	10.
	Зона усадебной односемейной

застройки (1-2 этажа)
	250
	2,4
	0,6
	1,2
	0,72

	 
	Итого по району:
	
	3,9
	1,05
	
	1,26

	 
	п.Новая жизнь

	11.
	Зона усадебной односемейной

застройки (1-2 этажа)
	250
	1,2
	0,3
	1,2
	0,36

	 
	Итого по району:
	
	1,2
	0,3
	
	0,36

	 
	Итого по округу:
	
	31,1
	8,41
	
	10,092

	II. Октябрьский округ

	 
	О-1

	1.
	Зона многоэтажной застройки

(5 и более этажей)
	300
	46,1
	13,83

	1,2
	16,596



	 
	Итого по району:
	
	46,1
	13,83
	
	16,596

	 
	О-2

	4.
	Зона многоэтажной застройки 

(5 и более этажей)
	300
	45,0
	13,5
	1,2
	16,2

	 
	Итого по району:
	
	45,0
	13,5
	
	16,2

	 
	О-3

	4.
	Зона многоэтажной застройки 

(5 и более этажей)
	300
	41,9
	12,57
	1,2
	15,084

	6.
	Зона усадебной односемейной

застройки (1-2 этажа)
	250
	0,3
	0,075
	1,2
	0,09

	 
	Итого по району:
	
	42,2
	12,645
	
	15,174

	 
	О-4 (Коровино)

	1.
	Зона многоэтажной застройки

(5 и более этажей)
	300
	0,4
	0,12
	1,2
	0,144

	3.
	Зона усадебной односемейной

застройки (1-2 этажа)
	250
	4,2
	1,05
	1,2
	1,26

	 
	Итого по району:
	
	4,6
	1,17
	
	1,404

	 
	О-5 (16 мкр)

	4.
	Зона многоэтажной застройки 

(5 и более этажей)
	300
	31,7
	9,51
	1,2
	11,412

	5.
	Зона малоэтажной многоквартирной и смешанной застройки
	300
	0,1
	0,03
	1,2
	0,036

	6.
	Зона усадебной односемейной

застройки (1-2 этажа)
	250
	1,4
	0,35
	1,2
	0,42

	 
	Итого по району:
	
	33,2
	9,89
	
	11,868

	 
	Тракторного завода, Заречье

	4.
	Зона многоэтажной застройки 

(5 и более этажей)
	300
	16,2
	4,86
	1,2
	5,832

	5.
	Зона малоэтажной многоквартирной и смешанной застройки
	300
	2,1
	0,63
	1,2
	0,756

	6.
	Зона усадебной односемейной

застройки (1-2 этажа)
	250
	2,7
	0,675
	1,2
	0,810

	 
	Итого по району:
	
	20,9
	6,165
	
	7,398

	 
	Итого по округу:
	
	192,0
	57,2
	
	68,64

	III.  Советский округ

	 
	С-1

	4.
	Зона многоэтажной застройки 

(5 и более этажей)
	300
	32,7
	9,81
	1,2
	11,772

	6.
	Зона усадебной односемейной

застройки (1-2 этажа)
	250
	0,2
	0,05
	1,2
	0,06

	 
	Итого по району:
	
	32,9
	9,86
	
	11,832

	 
	С-2

	4.
	Зона многоэтажной застройки 

(5 и более этажей)
	300
	36,8
	11,04
	1,2
	13,248



	 
	Итого по району:
	
	36,8
	11,04
	
	13,248

	 
	С-3

	1.
	Зона многоэтажной застройки

(5 и более этажей)
	300
	21,2
	6,36

	1,2
	7,632



	 
	Итого по району:
	
	21,2
	6,36
	
	7,632

	 
	Сырский

	4.
	Зона многоэтажной застройки 

(5 и более этажей)
	300
	7,6
	2,28
	1,2
	2,736

	5.
	Зона малоэтажной многоквартирной и смешанной застройки
	300
	1,5
	0,45
	1,2
	0,54

	6.
	Зона усадебной односемейной

застройки (1-2 этажа)
	250
	3,1
	0,775
	1,2
	0,93

	 
	Итого по району:
	
	12,2
	3,505
	
	4,206

	 
	Университетский

	4.
	Зона многоэтажной застройки 

(5 и более этажей)
	300
	25,0
	7,5
	1,2
	9,0

	5.
	Зона малоэтажной многоквартирной и смешанной застройки
	300
	1,5
	0,45
	1,2
	0,54

	 
	Итого по району:
	
	26,5
	7,95
	
	9,54

	 
	Итого по округу:
	
	129,6
	38,715
	
	46,458

	IV.  Правобережный округ

	 
	П-1

	1.
	Зона многоэтажной застройки

(5 и более этажей)
	300
	19,6
	5,88
	1,2
	7,056

	2.
	Зона малоэтажной многоквартирной и смешанной застройки
	300
	6,2
	1,86
	1,2
	2,232

	3.
	Зона усадебной односемейной

застройки (1-2 этажа)
	250
	5,8
	1,45
	1,2
	1,74

	 
	Итого по району:
	
	31,5
	9,19
	
	11,028

	 
	Завокзальный (Опытная станция)

	4.
	Зона многоэтажной застройки 

(5 и более этажей)
	300
	0,9
	0,27
	1,2
	0,324

	5.
	Зона малоэтажной многоквартирной и смешанной застройки
	300
	10,1
	3,03
	1,2
	3,636

	6.
	Зона усадебной односемейной

застройки (1-2 этажа)
	250
	5,8
	1,45
	1,2
	1,74

	 
	Итого по району:
	
	16,8
	4,75
	
	5,7

	 
	Свободный Сокол

	4.
	Зона многоэтажной застройки 

(5 и более этажей)
	300
	10,2
	3,06
	1,2
	3,672

	5.
	Зона малоэтажной многоквартирной и смешанной застройки
	300
	1,6
	0,48
	1,2
	0,576

	6.
	Зона усадебной односемейной

застройки (1-2 этажа)
	250
	7,2
	1,8
	1,2
	2,16

	 
	Итого по району:
	
	19,0
	5,34
	
	6,408

	 
	Ссёлки

	3.
	Зона усадебной односемейной

застройки (1-2 этажа)
	250
	7,5
	1,875
	1,2
	2,25

	 
	Итого по району:
	
	7,5
	1,875
	
	2,25

	 
	Желтые пески

	6.
	Зона усадебной односемейной

застройки (1-2 этажа)
	250
	16,8
	4,2
	1,2
	5,04

	 
	Итого по району:
	
	16,8
	4,2
	
	5,04

	 
	Итого по округу:
	
	91,9
	25,355
	
	30,426

	V.  Романово

	1.
	Зона многоэтажной застройки

(5 и более этажей)
	300
	65,0
	19,5
	1,2
	23,4

	2.
	Зона малоэтажной многоквартирной и смешанной застройки
	300
	27,1
	8,13
	1,2
	9,756

	3.
	Зона усадебной односемейной

застройки (1-2 этажа)
	250
	8,0
	2,0
	1,2
	2,4

	 
	Итого по округу:
	
	100,1
	29,63
	
	35,556

	 
	ИТОГО ПО ГОРОДУ:
	
	540,0
	159,31
	
	191,172


Суммарные расходы воды с учетом местной промышленности и прочих неучтенных расходов приведено в таблице 13.2.4.

По результатам сравнения расчетных суммарных расходов стоков с проектной производительностью городских очистных сооружений следует, что городские КОС спсобны принять расчетные расходы стоков.

Талбица 13.2.4

Суммарные расходы сточных вод

	Наименование


	Проект, тыс. м³/сутки

	
	Среднесуточный
	максимальный

	Население
	159,31
	191,172

	Промышленность
	16,6
	16,6

	Прочие и неучтённые расходы, 5 %
	7,97
	9,559

	ИТОГО
	183,88
	217,331


В соответствии с целевой программой реконструкции городских очистных сооружений Липецка, рассчитанной на 2009-2013 гг., произведены работы по реконструкции очистных сооружений (первый пусковой комплекс).
Работы выполняются в рамках Соглашения о сотрудничестве с Европейским банком реконструкции и развития с Администрацией Липецкой области, предусматривающего финансирование реконструкции очистных сооружений в Липецке за счет банковского кредита. Работы рассчитаны на 3 года. Реализация мероприятий будет способствовать уменьшению экологической нагрузки на реку Воронеж, достижению надежности работы сооружений биологической очистки, повышению качества очистки воды. 

На муниципальном предприятии «Липецкая станция аэрация» открыта современная станция ультрафиолетового обеззараживания сточных вод производительностью 220 тыс. м3 / сут. Она обслуживает вторую технологическую линию, запитанную на Правобережье. 

Ранее приобретение и монтаж первой станции УФ-обеззараживания финансировал ОАО «НЛМК» в 2006 году. При этом полностью модернизирована линия, которая ежедневно пропускает 90 тыс. м3/ сут. хозяйственно-бытовых стоков не только предприятия, но и Левобережной части города.

Разработана проектно-сметная документация на реконструкцию комплекса сооружений по переработке и утилизации осадка. В 2016-2018 годах предполагается реализация проекта.
13.3. Энергоснабжение
13.3.1. Электроснабжение
Электроснабжение города Липецка осуществляется от Липецкой энергосистемы, входящей в состав общей энергосистемы Центра, связанной по линиям электропередач 220 и 500 кВ. через подстанцию Липецкая-500 с Рязанской, Тамбовской и Волгоградской энергосистемами.

Связь города Липецк с Липецкой энергосистемой осуществляется через 4 подстанции напряжением 220 кВ: 

· 220/110 кв «Металлургическая» 

· 220/110 кв «Северная» 

· 220/110 кв «Новая» 
· 220/110/35/10 кВ «Правобережная» 

Снабжение потребителей города электроэнергией обеспечивают ОАО «ЛГЭК», являющееся оптовым потребителем ОАО «Филиал МРСК Центра»  «Липецкэнерго», ОАО «НЛМК», ОАО «Энергия», ОАО «ЛТК «Свободный Сокол»», ОАО «Завод железобетон» и причие.

Электроснабжение потребителей на территории Липецкой области осуществляется от электростанции филиала ОАО «Квадра – восточная генерация» (Липецкая ТЭЦ-2) и от блок-станций (электростанций различных ведомств и форм собственности). 
На предприятии филиала ОАО «Квадра – восточная генерация» в качестве основного топлива используется природный газ - 92,9% топливного баланса, мазут - 2,7%, в качестве дополнительного топлива - вторичные ресурсы НМЛК, доменный газ и нефтетопливная смесь.

Распределение электроэнергии от головных подстанций осуществляется через 19 трансформаторных подстанций 35-110 кВ филиала ОАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», а также от внешних энеогоисточников.

Кроме того, на балансе предприятий города находятся подстанции 110/35/6 кВ Центролит трансформаторной мощностью 2х20 МВА, 110/6 кВ Трубная-1 трансформаторной мощностью 2х16 МВА, а также большое количество ГПП и РП на территории Липецкого металлургического комбината, работающих на нужды предприятия.

Подстанции города, в основном, находятся в удовлетворительном состоянии. На части подстанций необходимо провести замену устаревшего и изношенного оборудования, повысить трансформаторную мощность в связи с ростом нагрузок потребителей зоны действия подстанций.

Годовое электропотребление по городу составляет порядка 10 млрд. кВт-час. Основными потребителями электроэнергии в области являются промышленные предприятия, на долю которых приходится 78 % электропотребления. Потребление электроэнергии на коммунально-бытовые нужды населения составляет около 1500 кВт- час на 1 человека в год.

Протяженность линий электропередач напряжением 6, 10 кВ составляет более 960 км, в том числе кабельных линий – более 770 км, воздушных – более 190 км.

Существующие проблемы в области электроснабжения потребителей на территории города связаны, в основном, с возникающим дефицитом мощности в районах нового строительства, необходимостью замены изношенной части электросетевого комплекса, невозможностью обеспечения необходимой надёжности электроснабжения без ввода дополнительных фидеров и трансформаторных мощностей. 

Проектные предложения

Электрические нагрузки

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора городского округа город Липецк определены на проектный срок на основе численности населения, принятой настоящим проектом и “Нормативов для определения расчетных электрических нагрузок зданий (квартир), коттеджей, микрорайонов (кварталов) застройки и элементов городской распределительной сети”, утвержденных приказом № 213 Минтопэнерго России 29 июня 1999 года. Указанные Нормативы учитывают изменения и дополнения “Инструкции по проектированию городских электрических сетей РД 34.20.185-94”.

Согласно Нормативам укрупненный показатель расхода электроэнергии коммунально-бытовыми потребителями принят на расчетный срок для крупного города без стационарных электрических плит – 2620 кВтч/чел в год, годовое число часов использования максимума электрической нагрузки – 5450. При этом укрупненный показатель удельной расчетной коммунально-бытовой нагрузки составляет в среднем по городу – 0,48 кВт/чел. Годовое электропотребление и максимальные электрические нагрузки потребителей города на перспективу приведены в таблице 13.3.1.

Таблица 13.3.1
Расчетные показатели жилищно-коммунального сектора

	№ п/п
	Округ/жилой район
	Численность населения, тыс.чел
	Годовое электропотребление, млн.кВт.ч
	Максимальная электрическая нагрузка, МВт

	1
	Левобережный, в т.ч.
	81,5
	14,9
	81,5

	
	НЛМК
	36,7
	6,7
	36,7

	
	Силикатного завода
	3,1
	0,6
	3,1

	
	ст.Казинка
	5,0
	0,9
	5,0

	
	п.Мытарский
	23,3
	4,3
	23,3

	
	п.Дачный
	10,2
	1,9
	10,2

	
	п.Новая жизнь
	3,1
	0,6
	3,1

	2
	Октябрьский, в т.ч.
	503,0
	92,2
	503,0

	
	О-1
	120,8
	22,1
	120,8

	
	О-2
	117,9
	21,6
	117,9

	
	О-3
	110,6
	20,3
	110,6

	
	О-4 (Коровино)
	12,1
	2,2
	12,1

	
	О-5 (16 мкр)
	87,0
	15,9
	87,0

	
	Тракторного завода, заречье
	54,8
	10,0
	54,8

	3
	Советский, в т.ч.
	339,6
	62,2
	339,6

	
	С-1
	86,2
	15,8
	86,2

	
	С-2
	96,4
	17,7
	96,4

	
	С-3
	55,5
	10,2
	55,5

	
	Сырский
	32,0
	5,9
	32,0

	
	Университетский
	69,4
	12,7
	69,4

	4
	Правобережный, в т.ч.
	240,0
	44,0
	240,0

	
	П-1
	82,5
	15,1
	82,5

	
	Завокзальный (Опытная станция)
	44,0
	8,1
	44,0

	
	Свободный Сокол
	49,8
	9,1
	49,8

	
	Ссёлки
	19,7
	3,6
	19,7

	
	Желтые пески
	44,0
	8,1
	44,0

	5
	Романово
	100,1
	262,3
	48,0

	 
	Итого
	544,4
	1426,3
	261,3


Таблица 13.3.2
Суммарная электрическая нагрузка города на расчетный срок

	№ п/п
	Наименование потребителей
	Годовой расход электроэнергии, млн кВтчас
	Максимальная электрическая нагрузка, тыс.кВт

	1
	2
	3
	4

	1.
	Промышленность и приравненные к ней потребители
	9200
	1680

	2.
	Жилищно-коммунальный сектор
	1425
	260

	3.
	Прочие потребители
	700
	160

	 
	Итого полезное электропотребление
	11325
	2100

	4.
	Потери в электрических сетях общего пользования 
	1130
	210

	 
	Всего
	12445
	2310

	 
	То же, с учетом коэффициента одновременности (Ко=0,87)
	12445
	2010


Рост электрических нагрузок на срок проектирования обусловлен увеличением численности населения, улучшением жилищных условий, совершенствованием структуры социально-культурного обеспечения, коммунального обслуживания, а также развитием промышленно-производственных площадок.

На все сроки проектирования электроснабжение городского округа сохранится от энергосистемы Центра через существующие и новые подстанции.

В течение срока проектирования планируется ввод нового когенерационнного источника — ТЭЦ на базе котельной завода Центролит. Схема выдачи электрической и тепловой мощности должна быть разработана специализиролванной организацией на стадии проектирования источника.

В настоящее время ведется реконструкция одной из опорных подстанций энергосистемы города — п/ст 220/110/35 Правобережная. На подстанции будут установлены 4 АТ трансформаторной мощностью по 150 МВА каждый. Кроме того, ведется строительство третьей питающей линии 220 кВ Борино – Правобережная.

Для обеспечения электроэнергией особой экономической зоны ППТ Липецк ведется строительство ПС 220 кВ Казинка трансформаторной мощностью 2х250 МВА и заходов на нее ВЛ 220 кВ Липецкая – Металлургическая.

Согласно «Схеме и программе развития электроэнергетики Липецкой области на 2015-2019 годы», на период с 2015 по 2017 гг намечена реконструкция подстанции 220 кВ Металлургическая без увеличения трансформаторной мощности.

По подстанциям 110 и 35 кВ «Схемой…» намечены следующие мероприятия:

· реконструкция п/ст 110/6 кВ Привокзальная с установкой трансформаторов 2х63 МВА (2016-2017 гг);

· реконструкция п/ст 110/35/10 кВ Казинка с установкой трансформаторов 2х25 МВА (2018г)

· замена трансформатора 40 МВА на п/ст 110/10/6 кВ Южная (по тех.состоянию);

· реконструкция без увеличения мощности подстанций 110/6 кВ КПД, 110/10 кВ Октябрьская, 110/6 кВ Трубная-2, 110/6 кВ ЛТП, 110/6 кВ Тепличная, 110/35/10/6 Цементная

· реконструкция п/ст 35/10 кВ №1 с установкой трансформаторов на 2х6,3 МВА;

· реконстукция п/ст 35/10 кВ Бутырки с заменой трансформатора 5,6 МВА на 6,3 МВА;

· реконструкция п/ст 35/10 кВ Матыра с установкой трансформаторов 2х6,3 МВА;

· строительство п/ст 35/10 кВ Романово трансформаторной мощностью 2х10 МВА.

В соответствии с инвестиционной программой ОАО «ЛГЭК» на 2014-2019 годы (в редакции постановления управления энергетики и тарифов Липецкой области от 15 августа 2014 года №30/1), по части электрических сетей 35 кВ намечаются следующие мероприятия:

· реконструкция ВЛ 35 кВ Цементная — Студеновская;

· реконструкция п/ст 35/6 кВ Студеновская с заменой оборудования;

Кроме того, планируется перевод распределительных сетей центральной части города на напряжение 10 кВ.

Настоящим проектом предлагаются следующие мероприятия по развитию системы электроснабжения:

· в связи с ростом нагрузок потребуется реконструкция подстанций ПС 110/10 Октябрьская с установкой трансформаторов мощностью 2х63 МВА и ПС 110/10/6 Южная с заменой трансформаторов на 2х63 МВА

· строительство ВЛ 35 кВ Правобережная – Романово в габаритах 110 кВ с учетом возможности дальнейшего развития района Романово и увеличения нагрузок потребителей;

· реконструкция п/ст 35/10 кВ №2 с переводом ее на напряжение 110/35/10 кВ и установкой трансформаторов мощностью 2*16 МВА и реконструкция ВЛ 35 кВ Цементная – №2 с переводом на напряжение 110 кВ; 

· строительство п/ст 35/10 кВ Желтые пески трансформаторной мощностью 2х10 МВА и ВЛ 35 кВ Сокол – Желтые пески, а также отпайки от ВЛ 35 кВ Сокол – Борисовка;

· реконструкция ВЛ 110 кВ Новая – Правобережная в габаритах 220 кВ с возможным переводом ее в дальнейшем на напряжение 220 кВ для повышения надежности электроснабжения города.

· усиление транзита 110 кВ Сокол – Ситовка - Юго-Западная – Правобережная и ТЭЦ-2 – Ситовка.

В проекте СТП Российской Федерации рассматривается вариант строительства ВЛ 220 кВ Сокол – Правобережная. Необходимо оценить возможность и эффективность строительства данной линии, которая сможет создать единое кольцо 220 кВ г. Липецка.

Электроснабжение планируемой промышленной зоны в районе улицы Ковалева планируется от действующих на территории существующей промзоны подстанций 110 кВ, с учетом  мероприятий по их реконструкции и расширения. Параметры реконструкции подстанций должны быть определены на стадии проектирования промышленных предприятий в зависимости от нагрузок. 

Электроснабжение потребителей новой зоны жилой застройки в районе Лебедянского шоссе ос существующих подстанций Тепличная и Университетская с учетом  мероприятий по их реконструкции и расширения. Параметры реконструкции подстанций должны быть определены на стадии проектирования жилой зоны.

Местоположение ТЭЦ и подстанций, прохождение высоковольтных линий напряжением 35кВ и выше показаны на чертеже «Карта планируемого размещения объектов энергоснабжения (электро-, тепло-, газоснабжения) и связи» в масштабе 1:25000.

13.3.2. Теплоснабжение
В городе Липецке преобладает централизованное теплоснабжение от ТЭЦ и крупных районных котельных. От ТЭЦ-2 и крупных районных котельных, находящихся в ведении ОАО «Квадра» — Восточная региональная генерация обеспечивается около 71 % суммарной договорной нагрузки потребителей города.

Всего на территории города работает 51 котельная, из них около 28 мелких котельных мощностью менее 5 Гкал/ч каждая, все котельные города работают на природном газе. 

Отпуск тепла от ТЭЦ-2 и крупных котельных ЮЭК, СЗК, ПК осуществляется по графику 130/70оС, от ТЭЦ-1 – 105/65оС, от остальных котельных – 115/70оС и 95/70оС

Схема горячего водоснабжения по системе централизованного теплоснабжения, в основном, открытая. Только часть потребителей получают воду на горячее водоснабжение по закрытой схеме (например, потребители поселков Свободный Сокол, Сырский Рудник, микрорайонов 26, 27, 28, МЖК).

Системы централизованного теплоснабжения города Липецка имеют развитую сеть трубопроводов. Сложности в обеспечении гидравлического режима ряда потребителей города возникают вследствие большой разности геодезических отметок (более 70 метров), а также протяженности (радиуса действия) тепловых сетей до отдельных зон СЦТ, достигающей более 13 км. Сложный рельеф местности и протяженность тепловых сетей предопределили необходимость строительства мощной перекачивающей насосной станций по ул. Неделина. 

Данные об установленной тепловой мощности и располагаемой тепловой мощности наиболее крупных теплоисточников на конец 2012 года представлены в таблице 13.3.3. Данные по котельным г. Липецка на 01.01.2013 года приведены в таблице 13.3.4.

Таблица 13.3.3
Установленная, располагаемая тепловая мощность ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 города Липецка

	Источник
	Установленная мощность, Гкал/ч
	Ограничения установленной тепловой мощности, Гкал/ч
	Располагаемая мощность в горячей воде, Гкал/ч

	
	в паре
	в горячей воде
	итого
	
	

	ТЭЦ-1
	250
	440
	690
	0
	-

	ТЭЦ-2
	342
	660
	1002
	0
	660

	Итого:
	
	
	1692
	-
	


Таблица 13.3.4
Перечень котельных города Липецка по состоянию на 01.01.2013 г.

	№ п/п
	Наименование/адрес теплоисточника
	Установленная мощность, Гкал/час

	1
	ПК
	150

	2
	СЗК
	390

	3
	ЮЗК
	500

	4
	Толстого, 23а
	30

	5
	Депутатская,92
	30

	6
	Угловая
	46,6

	7
	Семашко, 10
	21

	8
	Октябрьская,53
	19,5

	9
	Электроаппарат
	6,88

	10
	Механизаторов, 21
	0,62

	11
	Свободный Сокол
	100

	12
	13 квартал
	4,3

	13
	МЧС Свободный сокол
	3,67

	14
	108 квартал
	3,19

	15
	Баумана, 296
	11,7

	16
	Подгорное
	3

	17
	Упрснаббыт
	4,8

	18
	Липецкие узоры
	2,16

	19
	Школа №26
	0,17

	20
	Школа №16
	0,43

	21
	Школа-интернат №2
	1,74

	22
	Школа №27
	1,72

	23
	Школа №35
	0,86

	24
	Школа №22
	0,65

	25
	Школа №34
	0,17

	26
	пос.Северный рудник
	0,86

	27
	Ковалева, 109
	7,8

	28
	Лесная сказка
	1,36

	29
	Автомост
	0,19

	30
	Косыревка
	1,26

	31
	Центролит
	107,8

	32
	Дачный
	9,5

	33
	Космонавтов, 36/4
	1,72

	34
	Эксергия
	3,9

	35
	Тройка-Л
	—

	36
	Пансионат
	1,4

	37
	Победы, 87а
	6,3

	38
	Бородинская 
	—

	39
	Больница СРУ
	0,22

	40
	БПК-3
	1,26

	41
	Тубдиспансер
	1,26

	42
	Акушерский корпус
	1,89


В системе теплоснабжения города имеются резервы:

· на ТЭЦ-2 присутствует резерв тепловой мощности;

· в целом по котельным города Липецка имеется значительный резерв тепловой мощности в размере 643 Гкал/ч.

Отпуск тепла от котельных города в 2012 г. составил 2464,72 тыс. Гкал/ч, в т.ч.: 

На котельных города в независимости от ведомственной принадлежности доминирующим топливом является природный газ, его доля в топливном балансе котельных города составляет 95 %, на доменный газ приходится 4,8 %, на мазут менее – 1%.

Общая протяженность тепловых сетей города Липецка на конец 2012 года составляет 644,3 км, при этом средневзвешенный диаметр тепловых сетей равен 250 мм.

Передачу тепловой энергии осуществляют: 

1. ООО «Липецкая теплосетевая компания» — с 01.01.14 осуществляет  теплоснабжение 65 % потребителей и эксплаутирует порядка 500 км тепловых сетей.

2. ОАО «Квадра» – Восточная региональная генерация — от собственных источников до границы раздела с тепловыми сетям ООО «Липецкая теплосетевая компания» или непосредственно до потребителей тепловой энергии,

3. АО «ЛГЭК» - от собственных источников и от котельных Эксергия и Тройка-Л до потребителей тепловой энергии,

4. ведомственная котельная ЗАО «Липецккурорт» осуществляет отпуск тепловой энергии только потребителям санатория «Липецк».
Теплоносителем от большинства источников тепловой энергии является горячая вода. От котельной «п. Дачный» теплоносителем является пар, который транспортируется до трех центральных тепловых пунктов. Котельные по ул. Механизаторов, 21 и «Школа-интернат №2» обеспечивают теплопотребность потребителей ЖКС в горячей воде и в паре. Пар для потребителей жилищно-коммунального сектора (бани, прачечные и т.п.) вырабатывают котельные «МСЧ «Свободный Сокол», «БПК №3», «Больница НЛМК», «Тубдиспансер», «Акушерский корпус». Отопительно-вентиляционная нагрузка и нагрузка горячего водоснабжения потребителей от котельных «Больница НЛМК», «Тубдиспансер», «Акушерский корпус» обеспечивается от Северо-Западной котельной. При ремонтных работах на сетях Северо-Западной котельной в межотопительный период, потребители указанных котельных обеспечивают своих потребителей также и горячей водой через пароводяные теплообменники, установленные на котельных. Обеспечение технологической нагрузки в паре осуществляется от ТЭЦ-2: по двум паропроводам диаметром 720 мм, находящимся на балансе ОАО «НЛМК», и  по паропроводу диаметром 325 мм, собственником которого является ОАО «Липецкий завод силикатных изделий». 

Износ тепловых сетей, находящихся на балансе ОАО «Квадра» – Восточная региональная генерация, составляет 64,6%. Износ тепловых сетей, находящихся на балансе ОАО «Липецкая теплосетевая компания», составляет 70 %. Износ тепловых сетей, находящихся на балансе АО «ЛГЭК», составляет более 90 %.

Тепловые сети ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, котельных: Привокзальная, Северо-Западная, Юго- Западная, по адресу ул. Толстого, 23а, ул. Депутатская, 92; ул. Плеханова, 59 («Угловая»), ул. Семашко, 10; ул. Октябрьская, 53; ул. Елецкая, 69 «а» («Электроаппарат»), ул. Механизаторов, 21, «108 квартал», «Больница С.Р.У.» имеют перемычки и образуют районно-кольцевые структуры, объединенные в ограниченную кольцевую тепловую сеть с определенной зоной обслуживания – систему централизованного теплоснабжения СЦТ-1.

Зоны действия источников в зимний период определены, и изменение их происходит только в переходные периоды (для оптимизации загрузки источников тепла). Для изменения зон действия источников тепла, тепловые сети имеют секционирующую запорную арматуру. В межотопительный период производятся следующие переключения: 

· потребители котельной по ул. Семашко,10 переключаются на Привокзальную котельную; 

· потребители котельной по ул. Толстого, 23А, ул. Октябрьская, 53, ул. Плеханова, 59 - на ТЭЦ-2. 

· потребители котельной по ул. Депутатская, 92 на Юго-Западную котельную. 

СЦТ- 3 образуют котельные: «Завод «Свободный Сокол» (Заводская пл.,1); «13 квартал» (ул. Ушинского, 10А); «МСЧ «Св. Сокол» (ул. Ушинского,10). 

Котельная «Завод «Свободный Сокол» работает в отопительный период, котельная «13 квартал» - в межотопительный. 

Остальные источники тепловой энергии в городе работают в собственных изолированных зонах.

В соответствии с выводами, приведёнными в работе ОАО институт «УралНИИАС» «Схема теплоснабжения города Липецка до 2030 г», основными проблемами в организации теплоснабжения являются:

· превышение циркуляционного расхода теплоносителя в ИТП (ЦТТП) в 1,2-1,6 раза;

· перегрев потребителей, подключенных по схемам с применением элеваторов;

· ограничение регулирования подачи тепла потребителям, особенно в периоды срезок температурных графиков;

· необходимость перехода на насосные схемы с применением автоматизации;

· ненадлежащее состояние систем теплопотребления абонентов;

· рост повреждений тепловых сетей, усложнение их эксплуатации и обслуживания;

· дефицит мощности котельных «Угловая», «Толстого»;

· сложности в обеспечении гидравлического режима ряда потребителей города ввиду большой разности геодезических отметок (более 70 метров), а также протяженности (радиуса действия) тепловых сетей до отдельных зон системы централизованного теплоснабжения, достигающей более 12 км.

Проектные предложения

Тепловые нагрузки

Расход тепла на жилищно-коммунальные нужды определен в соответствии со СНиП “Тепловые сети” (Минстрой России, Москва.), исходя из численности населения и величины общей площади жилых зданий.

Расчеты произведены для расчетной температуры наружного воздуха на отопление Т= - 270С (согласно СНиП 23.01.99 “Строительная климатология”).

Согласно СНиП 2.04.07.86 (п.2.4, прил.2):

· укрупненный показатель максимального теплового потока на отопление жилых зданий принят (Вт/ м2 общей площади)

Таблица 13.3.5
	Показатели
	1-2 этажа
	3-4 этажа
	5 этажей и более

	Существующая застройка
	207,8
	122,6
	84,4

	Новая застройка
	174,6
	98,6
	83,4


· укрупненный показатель среднечасового расхода тепла на горячее водоснабжение жилых и общественных зданий составляет 407 Вт на одного жителя, обеспеченного централизованным горячим водоснабжением;

· коэффициент, учитывающий тепловой поток на отопление общественных зданий, принят 0,25;

· коэффициент, учитывающий тепловой поток на вентиляцию общественных зданий, принят: для существующих зданий – 0,4; для новых зданий – 0,6.

Тепловые нагрузки жилищно-коммунального сектора городского округа с разбивкой по округам приведены в таблице 13.3.6.

Таблица 13.3.6
Тепловые нагрузки жилищно-коммунального сектора

	 Показатель
	 ед.изм
	Левобережный округ
	Октябрьский округ
	Советский округ
	Правобережный округ
	Романово
	Итого

	Численность населения
	тыс. чел.
	31,1
	192
	129,6
	91,9
	100,1
	544,7

	Общая площадь жилых зданий
	тыс.м2
	1258,5
	6434,5
	4435,8
	3906,1
	3578
	19612,9

	- в т.ч. существующих
	тыс.м2
	1258,5
	4954,5
	3705,8
	2021,1
	70
	12009,9

	1-2 этажные
	тыс.м2
	832
	355
	145,8
	885,6
	70
	2288,4

	3-4 этажные
	тыс.м2
	156,5
	72,6
	50
	191
	0
	470,1

	5 и более этажей
	тыс.м2
	270
	4526,9
	3510
	944,5
	0
	9251,4

	- новых
	тыс.м2
	0
	1480
	730
	1885
	3508
	7603

	1-2 этажные
	тыс.м2
	0
	36
	0
	1260
	342
	1638

	3-4 этажные
	тыс.м2
	0
	0
	60
	500
	1028
	1588

	5 и более этажей
	тыс.м2
	0
	1444
	670
	125
	2138
	4377

	Максимальный тепловой поток
	МВт(т)
	302,7
	882,9
	588,4
	816,7
	535,5
	3126,2

	 
	Гкал/ч
	260,3
	759,3
	506,0
	702,3
	460,5
	2688,6


Теплоснабжение предлагается выполнять согласно утверждённой Схеме теплоснабжения города Липецка. 

Основными источниками теплоснабжения на срок проектирования остаются существующие – Липецкая ТЭЦ-2, котельные: «Привокзальная», «Северо-Западная», «Юго-Западная» с учётом частичной реконструкции. В районах новой застройки предлагается использовать:

· индивидуальные теплогенераторы на газовом топливе – для усадебной застройки (район «Жёлтые Пески», «Романово», О-4 (Коровино)),

· существующие теплоисточники – для районов О-1, О-5, С-2, П-1, Университетский, Свободный Сокол и т.д.

Для теплоснабжения тепловой энергией микрорайона «Звездный» потребуется строительство Котельной в районе пересечения ул.Опытной и Лебедянского шоссе

В течение срока проектирования планируется ввод нового когенерационнного источника — ТЭЦ на базе котельной завода Центролит. Схема выдачи электрической и тепловой мощности должна быть разработана специализиролванной организацией на стадии проектирования источника.

Для выдачи тепловой мощности потребителям необходимо строительство новых теплотрасс (в районах перспективной новой застройки, от Юго-Западной котельной) и реконструкция существующих участков теплосетей с увеличением диаметров (от ТЭЦ-2).

Также предлагается рассмотреть вариант размещения нового теплоисточника – котельная/ТЭЦ (мощностью более 350 Гкал/ч) в южной части города для покрытия тепловой нагрузки многоэтажной застройки «Романово, неучтённого в Схеме теплоснабжения города.

13.4. Газоснабжение
Газоснабжение города Липецка осуществляется природным и сжиженным газом. 

Природный газ поступает по отводам от системы газопроводов «Елец -Острогожск». Прием газа в городскую систему производится от 4 газораспределительных станций (ГРС).

Распределение газа по потребителям осуществляется по трехступенчатой схеме:

· I ступень - газопроводам высокого давления 12 и 6 кг/см2;

· II ступень - газопроводам среднего давления 3 кг/см2;

· III ступень - газопроводам низкого давления - до 0,03 кг/см2.

Протяженность магистральных и распределительных подземных газовых сетей составляет 1,3 тыс.км, в том числе:

· высокого давления – 0,15 тыс.км:

· среднего давления – 0,15 тыс.км:

· низкого давления  -1,0 тыс.км.

В городе эксплуатируется более 120 газорегуляторных пункта (ГРП) разного назначения. Кроме сетевого газа, для газоснабжения города, используется сжиженный газ.

Количество газифицированных квартир - 1274 и 17 коммунально-бытовых предприятий. Охват населения газоснабжением составляет 95,8 %, в том числе сетевым – 95,2 %, сжиженным газом 0,6 %.

Самыми крупными потребителями природного газа в области являются: ОАО НЛМК – до 1700 млн. куб.м в год и ОАО «Липецкэнерго» - до 1200 млн. куб.м в год.

Газоснабжение сжиженным газом области производится через одну газонаполнительную станцию. Сжиженный газ поступает со следующих заводов: ООО «Лукойл-Нижневолжскнефтепродукт», Северо-Кавказский филиал по транспорту газа ФГУП «СГ-Транс», ЗАО «Рязанская нефтеперерабатывающая компания», ЗАО «Пластхимпродукт», ООО «Полимергазтрейд», ООО «НефтехимИндустриал».

Проектные предложения

В настоящее время проводится реконструкция системы газоснабжения города – перенос ГРС-1 (Подгорное) за черту города, с выносом магистрального газопровода- отвода и прокладкой газопровода высокого давления от новой площадки ГРС к существующей площадке для бесперебойного снабжения существующих потребителей ГРС-1, переводимой в режим работы ГРП.

С учётом увеличения объёмов потребления природного газа, связанного с газификацией и строительством новых источников теплоснабжения для проектируемых объектов строительства (индивидуального жилого фонда в районах Романово, Коровино, Желтые пески; среднеэтажного жилого фонда – Романово, Университетский; многоэтажного жилого фонда – Романово, 16 мкр, О-1, Тракторном, Университетском, П-1, Свободный Сокол, С-2), потребуется строительство новых распределительных газопроводов и реконструкция с увеличением диаметра части существующих газопроводов (в северной и южной частях города) высокого и среднего давления.

Кроме того, в соответствии с «Инвестиционной программой газификации и реконструкции газораспределительных сетей Липецкой области на 2014-2016 годы», утвержденной постановлением управления энергетики и тарифов Липецкой области от 13.12.13 № 51/1, планируется развитие сетей газоснабжения в районе ул.Ангарской, пер.Ландшафтный индивидуальной застройки, выделяемой многодетным семьям.

Расчётные годовые объёмы газопотребления жилищно-коммунальным сектором приведены в таблице 13.4.1

Таблица 13.4.1.

Расчетный расход природного газа

	Наименование планировочного района
	Расчётный годовой расход газа, млн.куб.н.м.

	НЛМК
	1,68

	Силикатного завода
	0,35

	ст. Казинка
	0,55

	п. Матырский
	2,57

	п. Дачный
	1,13

	п. Новая жизнь
	0,35

	О-1
	5,53

	О-2
	5,40

	О-3
	5,06

	О-4 (Коровино)
	0,55

	О-5 (16 мкр)
	3,98

	Тракторный, Заречье
	2,51

	
	

	С-1
	3,95

	С-2
	4,42

	С-3
	2,54

	Сырский
	1,46

	Университетский
	3,18

	П-1
	3,78

	Завокзальный (Опытная станция)
	2,02

	Свободный Сокол
	2,28

	Ссёлки
	2,17

	Желтые Пески
	2,02

	Шахты
	0,09

	ИЖС
	2,02

	Романово
	11,46

	Итого
	71,05


Расчётный расход газа составит 1,4 млрд.куб.м, в том числе на нужды объектов ТЭК - 1,3 млрд.куб.м.
13.5. Связь (для служебного пользования)
14. ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ
Данный раздел в составе проекта Генерального плана г. Липецка выполнен в соответствии с нормативными документами и требованиями:

· СНиП 2.07.01-89* (СП 42. 13330.2011, актуализированная редакция) Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений,

· СНиП 2-04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» (СП 32. 13330.2012),

· СНиП 33-01-2003 «Гидротехнические сооружения. Основные положения проектирования (СП 58. 13330.2012, актуализированная редакция),
· СНиП 22-02-2003 Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения проектирования (СП 116.13330. 2012),

· СНиП 2.06.15-85. Инженерная защита территории от затопления и подтопления, (СП 104.13330. 2012),

· СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий» (СП 115.13330. 2012),

· СНиП 111-10-75 Благоустройство территорий (СП 82. 13330.2012),

· СНиП 2.06-07-87  Подпорные стены, судоходные шлюзы, рыбопропускные и рыбозащитные сооружения (СП 101.13330. 2012),

· СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации» (СП 111.13330. 2012),

· Рекомендации по расчету систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока с селитебных территорий, площадок предприятий и определению условий выпуска его в водные объекты (М, 2006г.).
Основными источниками исходных данных послужили материалы, полученные от  администрации г. Липецка (Схема дождевой канализации г. Липецка (OOO «Эководпроект»), отчетность по мероприятиям по благоустройству территории города, официальная информация, размещенная на сайте Администрации, данные Донского водного бассейнового управления Федерального агентства водных ресурсов РФ, программные документы в части мероприятий по благоустройству, ранее выполненные проекты генерального плана, проекты планировок территории).

Проектные предложения по инженерной подготовке, инженерной защите территории г. Липецка выполнены в соответствии с архитектурно-планировочными решениями, учитывают геолого-литологические, гидрогеологические, гидрологические, климатические и пр. условия.

При разработке проектных предложений учитывались имеющиеся инженерные сооружения и системы.
В Липецке имеется ряд инженерно-строительных ограничений, связанных с неблагоприятными природными процессами, имеющими развитие на территории города, а именно:

· затопление паводковыми водами редкой повторяемости

· оврагообразование

· карст

· оползни

· эоловые процессы

· просадочность грунтов

· суффозионные 

· подработанные территории
· подтопление грунтовыми водами пониженных территорий.
Цель настоящего раздела – на основании анализа инженерно-строительных ограничений предусмотреть комплекс мероприятий по инженерной подготовке и защите городской территории для обеспечения стабильных условий функционирования населенного пункта, повышения уровня общего благоустройства территории. 

На последующих стадиях проектирования предложенные мероприятия могут уточняться и детализироваться с учетом архитектурно-планировочных заданий (проекты планировки территорий жилых районов, проекты застройки и др.). 

По уровню значимости и ответственности, намечаемые инженерные мероприятия отнесены к мероприятиям регионального и муниципального уровня и включают следующие.
Региональный уровень:

I. Благоустройство водных объектов
Муниципальный уровень:

II. Берегоукрепительные сооружения,

III. Организация поверхностного стока и его очистка,
IV. Дренаж территории,

V. Обустройство рекреационных зон
VI. Вертикальная планировка территории.

Проектные решения 
14.1. Благоустройство водных объектов

В г. Липецк имеетются значительное количество водных объектов, являющихся природными осями в стркуктуре городской застройки. В первую очередь к ним относятся водные объекты: реки Воронеж, Матыра (на устьевом участке), Каменный Лог (Липовка), Студеный Лог, верховья р. Белоколодец, Силикатные озера, Матырское водохранилище (в Грязинском районе) и пр. 

В соответствии с Проектом «Схемы комплексного использования и охраны водных объектов бассейна р. Дон (Федеральное агентство водных ресурсов Донское бассейновое водное управление) разработан прогноз основных показателей долгосрочного социально-экономического развития территории бассейна до 2020 года, внесены мероприятия по достижению целевого состояния речного бассейна (Таблица 14.1).

В состав мероприятий включены следующие:
· Дноуглубление Матырского водохранилища,
· Экологическая реабилитация водных объектов, в том числе:
· Расчистка русла р. Воронеж от мостового перехода на автодороге Орел-Тамбов до фиксирующего порога в г. Липецке с реконструкцией фиксирующего порога,

· Расчистка русла р. Воронеж в районе г. Липецка от фиксирующего порога до Октябрьского моста,

· Расчистка русла р. Воронеж в районе г. Липецка от Октябрьского моста до Троицкого моста,

· Расчистка русла р. Липовка,

· Расчистка Комсомольского пруда.

Дополнительно к проекту Донского Бассейнового водного управления  Компанией ОАО «Стройинвестиция» разработан «Рабочий проект расчистки русла р. Воронеж в г. Липецке» (г. Воронеж, 2008г.), в котором предложены мероприятия, направленные на улучшения экологического и санитарно-технического состояния, увеличения пропускной способности с целью снижения угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций из-за затопления и подтопления производственных, коммунальных, жилых и хозяйственных строений г. Липецка.

Рассматриваемый в проекте участок реки Воронеж расположен от фиксирующего порога на р.Воронеж вниз по течению до Троицкого моста на г.Усмань. Общая длина участка – 12 км.

Основным мероприятием, представленным в настоящем проекте, является расчистка русла реки Воронеж гидромеханизированным способом до параметров, обеспечивающих беспрепятственный пропуск расчетных расходов дождевых паводков 10% обеспеченности в бровках существующего русла без затопления поймы.

Технико-экономические показатели проекта приведены в Таблице 14.2.

Все работы согласно приведенному проекту должны проводиться строго в существующих бровках русла. Расчищаемое русло имеет форму трапеции с шириной по дну от 12  до 56 м  и заложением подводных откосов 1:2. Заложение откосов принято близким к существующим.

Проектная глубина составит 4,0м. Разработке подлежат донные отложения, накопившиеся на рассматриваемом участке за последнее время.

На основании  анализа полученных материалов  и   выполненных расчётов сделаны следующие выводы:  

· В существующих условиях русло в бровках пропускает расход равный всего  25.0 м3/с.

· После проведении проектируемых мероприятий площадь живого сечения  в расчётном створе  в бровках русла увеличится  с 111 до 163 м2. 

· После выполнения гидромеханизированных работ расходы дождевых паводков 10% обеспеченности равные 64.5 м3/с  будут проходить в бровках русла без затопления поймы. 

· Пропускная способность русла р.Воронеж после проведения намеченных мероприятий увеличится на 47%.

Данный проект не противоречит программным мероприятиям по расчистке и благоустройству р. Воронеж.

Рабочие проекты по расчистке и благоустройству р. Липовка и Комсомольского пруда отсутствуют.

Рекомендательно следует предложить следующие мероприятия по данным водным  объектам:
· учет проектных предложений по обустройству рекреационной зоны Каменного Лога с включением в мероприятия прокладку дождевых коллекторов берегового типа вдоль русла река,

· устройство приемной емкости выше Комсомольского пруда,

· устройство отводящего коллектора дождевых стоков с ликвидацией сбросов в Комсомольский пруд.,

· строительство очистных сооружений дождевого стока модульного типа.  

В муниципальной собственности находятся 10 водных объектов (прудов) из 60, расположенных в границах города, в том числе:

1. привокзальный пруд №1, в районе ж/д вокзала,

2. привокзальный пруд №2, в районе ж/д вокзала,

3. привокзальный пруд №3, в районе ж/д вокзала,

4. привокзальный пруд №4, в районе ж/д вокзала,

5. привокзальный пруд №5, в районе ж/д вокзала,

6. пруд в районе 3 участка ЛТЗ,

7. Силикатные озера,

8. МАУК «Липецкий зоологический парк»,

9. Комсомольский пруд,

10. пруд в районе с. Дачное.

Ввиду рассмотрения в проекте варианта организации пассажирского судоходства по р. Воронеж, следует в дальнейшем предусмотреть возможность обеспечения судоходства по р. Воронеж до г. Воронеж с расчисткой, дноуглублением русла реки, обустройством причальных сооружений (ориентиовочно в районе городской набережной (район  Коровино).

Объемы работ по расчистке р. Воронеж (кроме приведенных в Таблице 14.1) требуют проработки в специализированном проекте.

Таблица 14.1

Мероприятия по достижению целевого состояния бассейна р. Дон

	Наименование мероприятия, 

местонахождение
	Единица измерения
	Мощность
	Сметная стоимость

мероприятий (млн. руб. 

в ценах 2009 г.)
	Стоимость мероприятий по годам (млн. руб. в ценах 2009г.)
	Источники финансирования
	Из них (млн. руб. в ценах 2009г.)
	Наличие ПСД, утвержденной в установленном порядке
	Водохозяйственный участок
	Водный объект

	
	
	
	общая стоимость
	выполнено на 1.01.11г.
	подлежит выполнению с 1.01.11г.
	2011 г.
	2012 г.
	2013 г.
	2014 г.
	2015 г.
	2016 г.
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.
	2021-2025 гг.
	
	федеральный бюджет
	бюджет субъекта РФ
	местный бюджет
	средства юридических и физических лиц
	
	
	

	Работы по расчистке и восстановлению русел водных объектов

	Дноуглубление Матырского водохранилища
	км2
	8
	69.8
	-
	69.8
	14
	14
	14
	14
	13.8
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	ФБ
	69.8
	-
	-
	-
	есть
	05.01.01.004
	р. Матыра

	Дноуглубление Матырского водохранилища
	км2
	31.5
	274.8
	-
	274.8
	-
	-
	-
	-
	-
	30
	30
	30
	30
	30
	124.8
	ФБ
	274.8
	-
	-
	-
	есть
	05.01.01.004
	р. Матыра

	Расчистка русла р. Воронеж от мостового перехода на автодороге Орел-Тамбов до фиксирующего порога в г. Липецк с реконструкцией фиксирующего порога. 
	км
	10.39
	405.2
	-
	405.2
	-
	65.2
	65
	65
	70
	70
	70
	-
	-
	-
	-
	ФБ
	405.2
	-
	-
	-
	нет
	05.01.01.005
	р. Воронеж

	Расчистка русла р. Воронеж в районе г. Липецка от фиксирующего порога до Октябрьского моста
	км
	3.06
	119.3
	-
	119.3
	20
	20
	20
	20
	20
	19.3
	-
	-
	-
	-
	-
	ФБ
	119.3
	-
	-
	-
	есть
	05.01.01.005
	р. Воронеж

	Расчистка русла р. Воронеж в районе г. Липецка от Октябрьского моста до Троицкого моста
	км
	6.478
	252.7
	-
	252.7
	-
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	12.7
	-
	ФБ
	252.7
	-
	-
	-
	есть
	05.01.01.005
	р. Воронеж

	Расчистка русла р. Липовка
	км
	3
	16
	-
	16
	16
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	ФБ
	16
	-
	-
	-
	есть
	05.01.01.005
	р. Липовка

	Расчистка Комсомольского пруда
	км2
	0.01
	19.9
	-
	19.9
	-
	-
	-
	-
	-
	19.9
	-
	-
	-
	-
	-
	ФБ
	19.9
	-
	-
	-
	есть
	05.01.01.005
	Комсомольский пруд


Итого, расчистка русла р. Воронеж – 19.298 км2, асчистка р. Липовка – 3км, Рачистка Комсомольского пруда – 0.01 км2.
Таблица 14.2

Мероприятия по расчистке русла р. Воронеж

(Проект Компанией ОАО «Стройинвестиция»)
	№№

пп
	Показатели
	Ед. изм.
	Количество
	Прим.

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Объект – русло реки Воронеж
	
	
	

	2
	Местоположение объекта – г.Липецк
	
	
	

	3
	Назначение объекта - улучшение экологического и санитарно-технического состояния реки снижение угрозы возникновения ЧС
	
	
	

	
	Гидрологическая характеристика
	
	
	

	4
	Площадь водосбора в расчетном створе
	км2
	15300
	

	5
	Расстояние от устья
	км
	186
	

	6
	Максимальные расходы весеннего половодья:

         Р= 1%

         Р=10%

         Р=25%
	м3/сек

м3/сек

м3/сек
	2180

1040

611
	

	7
	Среднемеженные расходы за лето-осень:

        Р=50%

        Р=75%

        Р=95%
	м3/сек м3/сек

м3/сек
	25.0

19.6

12.9
	

	8
	Максимальные расходы дождевых паводков:

       Р=1%

       Р=10%

       Р=25%
	м3/сек м3/сек

м3/сек
	87.9

64.3

52.3
	

	
	Основные проектные решения
	
	
	

	9
	Длина участка реки, подлежащей расчистке
	км
	10.24
	

	10
	Проектная глубина
	м
	4.0
	

	11
	Объем грунта, разрабатываемого при расчистке русла
	тыс.м3
	330.60
	

	12
	Способ производства работ - гидромеханизированный земснаряд типа – «Ватермастер-классик», производительностью 80 м3/ч.
	
	
	

	13
	Карта намыва №1:

  -    площадь
  -    отметка намыва
  -    емкость
  -    длина дамбы обвалования
· объем в тело дамбы
· отметка гребня
· ширина гребня
· заложение откосов
· водосбросной колодец
	га

м

тыс.м3
м

тыс.м3

м

м

м

шт.
	2.96

104.05

69.7

635

17.20

104.55

3.0

1:2

2
	

	14
	Карта намыва №2:

  -    площадь
  -    отметка намыва
  -    емкость
  -    длина дамбы обвалования
· объем в тело дамбы
· отметка гребня
· ширина гребня
· заложение откосов
· водосбросной колодец
	га

м

тыс.м3
м

тыс.м3

м

м

м

шт.
	3.65

104.20

77.88

807

20.96

104.70

3.0

1:2

2
	

	15
	Карта намыва №3:

  -    площадь
  -    отметка намыва
  -    емкость
  -    длина дамбы обвалования
· объем в тело дамбы
· отметка гребня
· ширина гребня
· заложение откосов
· водосбросной колодец
	га

м

тыс.м3
м

тыс.м3

м

м

м

шт.
	3.60

104.60

109.80

777

18.20

105.00

3.0

1:2

2
	

	16
	Карта намыва №4:

  -    площадь
  -    отметка намыва
  -    емкость
  -    длина дамбы обвалования
· объем в тело дамбы
· отметка гребня
· ширина гребня
· заложение откосов
· водосбросной колодец
	га

м

тыс.м3
м

тыс.м3

м

м

м

шт.
	2.20

104.50

42.50

573

10.10

105.00

3.0

1:2

2
	

	17
	Карта намыва №5:

  -    площадь
  -    отметка намыва
  -    емкость
  -    длина дамбы обвалования
· объем в тело дамбы
· отметка гребня
· ширина гребня
· заложение откосов
· водосбросной колодец
	га

м

тыс.м3
м

тыс.м3

м

м

м

шт.
	3.50

106.00

56.35

880

16.30

106.50

3.0

1:2

2
	

	18
	Рекультивация нарушенных земель
	тыс.м3
	10.99
	

	19
	Залужение многолетними травами
	га
	15.91
	

	20
	Установка водоохранных знаков
	шт
	5
	

	
	Экономические показатели
	
	
	

	21
	Стоимость строительства  в базовых ценах 2000 г.
Срок строительства
	тыс. руб.
мес.
	19852.83
33
	


14.2. Берегоукрепительные сооружения

В г. Липецке имеются участки благоустроенных набережных, в том числе:

· участок набережной на правом берегу р. Воронеж протяженностью около 500м (у Петровского моста),

· набережная Комсомольского пруда протяженностью ококло 600м.

В соответстии с архитектурно-планировочным решением на участке от Петровского моста до района Коровино предусматривается организация общественно- делового и рекреационного пространства с организацией прогулочной зоны, пристани для маломерного речного транспорта. 

Проектом предусматривается комплексное благоустройство зоны общегородского центра со строительством капитальной набережной общей протяженностью около 3200м. Набережная организуется по типу существующего участка (вертикального типа с парапетом). Верх парапета набережной должен иметь отметки не ниже высоты расчетного паводка 1% обеспеченности с допуском не менее 0.5м.

Кроме того, на отдельных участках в городе имеются защитные дамбы обвалования (отстойники ОАО «НЛМК», МУП «ЛиСА», шламонакопитель ОАО «Свободный Сокол» и др.), а также откосные укрепительные сооружения (у мостовых переходов). Балансподержатели данных сооружений – промышленные предприятия либо не установлены, сведения по ним отсутствуют.

Таким образом, проектом предусмотрены следующие объемы работ по обустройству набережных:

· городская набережная р. Воронеж – 3200м, в том чисде существующий участок – 500м. Рекомендовано к строительству вдоль набережной магистрального берегового коллектора для приема стоков с территории города и направления его на очистные сооружения,  

· набережная Комсомольского пруда – существующая – 600м.
Кроме того, проектом предусматриваются мероприятия по благоустройству русел рек Липовка, Студеного ручья в составе:
· расчистка русла от растительности, увеличение пропускной способности,

· укрепление берегов (преимущественно биологические методы крепления с использованием георешеток, частичное террасирование с фрагментами подпорных стенок и пр.).
14.3. Организация поверхностного стока и его очистка

В г. Липецке функционирует хорошо организованная система канализации, представленная раздельной системой дождевых коллекторов. Наблюдения за состоянием дождевой канализации осуществляет Муниципальное учреждение «Управление главного смотрителя г.Липецка» в составе департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Липецка.

Протяженность сети дождевой канализации составляет около 90 км закрытых водостоков и около 35 км (в том числе р. Липовка – 3.3 км) открытых лотков, кюветов.
Недостатком системы является отсутствие очистных сооружений дождевого стока. Стоки дождевой части канализации сбрасываются без очистки в естественные водоприемники – реки Воронеж, Липовка, овраги, балки. В настоящее время имеется более 52 выпусков неочищенных дождевых стоков.
Обеспеченность городской улично-дорожной сети дождевой канализацией составляет ориентировочно 45 – 50 %.

Ранее ООО «Эководоканал» (г. Липецк, 2007г.) выполнена работа «Схема дождевой
 канализации г. Липецка», в которой  были даны основные проектные решения по функционированию системы дождевой канализации.

Основные показатели и предложения проекта:
· Общая площадь водосбора, обеспеченная водосточной сетью – 1690 га 

· Общая протяженность сетей – 100 км., диаметры водосточных коллекторов – 500 – 1600мм 

· Очистные сооружения – дождеприемные колодцы с отстойной частью суммарной емкостью 2000м3. Устройство колодцев предусматривается с жиросборниками (50 шт.) с сорбентом (фиброил). Кроме того, на отдельных выпусках предусматривается обустройство пруда – отстойника.

· Обеспечение поступления чистых вод в  Комсомольский пруд путем строительства в верхней части дамбы и пруда-накопителя, в обход пруда (с южной его части) - отводящих коллекторов (2x1400мм), оборудованных затворами со сбросом ниже пруда. Предусматривается очистка пруда- отстойника с регулярностью 1 раз в 2-3 года.

· Организация прудов – отстойников на р. Липовка (2 шт.), на выпуске № 52 и на выпуске №26 (левый берег г. Липецка).

Организация поверхностного стока в комплексе с вертикальной планировкой территории является одним из основных мероприятий по инженерной подготовке территории, обеспечивает условия общего благоустройства, способствует улучшению санитарно-гигиенического состояния территории, обеспечивает организованное водоотведение стоков, предотвращает возможность подтопления и заболачивания территории.
Базовые принципы к организации  системы дождевой канализации:

· раздельная система водоотведения хозяйственно-бытовых и дождевых стоков;

· принцип водоотведения поверхностного стока и его очистки – централизованный, по бассейнам стока, с очисткой стоков на  очистных сооружениях дождевой канализации;

· очистные сооружения  дождевой канализации – комбинированного типа,

· экологическая ориентированность на сохранение и благоустройство водотоков и водоемов.
С учетом рельефа территории, условий застройки, в особенности – на склонах оврагов и балок, возможно предусмотреть очистные сооружения различного типа – от кассетных (на отдельных выпусках), модульных заводской сборки (на группе объединенных коллекторов) до модульных ОС, которые возможно наращивать посекционно в зависимости от объемов сброса.
Проектом предложен вариант организации максимально централизованного сбора выпусков посредством устройства магистральных коллекторов, преимущественно берегового типа с направлением стоков на модульные очистные сооружения.

Водосточная сеть предусматривается преимущественно закрытого типа самотечная. В микрорайонах ИЖС водоотведение целесообразно организовать путем устройства открытых лотков с направлением стоков в закрытые водостоки и далее – на очистные сооружения.

Очистные сооружения закрытые модульного (секционного) типа.
В состав очистных сооружений могут входить следующие модули - горизонтальные отстойники, кассетные съемные фильтры с синтетическим заполнителем (1 ступень), площадной песчано-гравийный фильтр (2 ступень) и пр.

Современные установки и станции очистки имеют много преимуществ: минимальные габариты, компактность, простоту и надежность  в эксплуатации, высокую автоматизацию.

В соответствии со СНиП 2.04.03-85*) зона санитарного разрыва от застройки очистных сооружений открытого типа – 100м, закрытого - 20м. 
Очищенные до нормативно чистых стоки возможно использовать для промышленно-технических целей, полива зеленых насаждений. 

В проекте дана принципиальная схема отвода и очистки поверхностного стока, соответствующая масштабу и стадии проектирования.

Гидравлические расчеты очистных сооружений, которые включают определение расчетных расходов загрязненной части стока дождевых и талых вод, уточнение границ водосборных площадей, расчетные концентрации загрязнений поверхностных вод, определение степени очистки стоков, выполняются отдельной организацией на стадии специального проекта.

Правильно организованная система водоотведения поверхностного стока, дополненная при необходимости локальными дренажами, позволит не допустить подтопления территории, будет способствовать организованному водоотводу поверхностных и талых вод с проезжих частей, внутриквартальных площадей.

Для оптимизации работы системы городского канализационного хозяйства требуется:
1. проведение инвентаризации водосточной сети,

2. разработка муниципальной программы по строительству / реконструкции сетей и сооружений дождевой канализации.
Поверхностные воды с территорий существующих и проектируемых промышленно-коммунальных зон и промышленных объектов перед выпуском в городскую систему дождевой канализации должны проходить предварительную очистку на собственных очистных сооружениях до нормативов, предусмотренных соответствующими нормами и согласованных с ТУ Роспотребнадзор по Липецкой области.

Объемы работ по строительству водосточных коллекторов и очистных сооружений дождевого стока составят:

· водосточная сеть – ориентировочно 80 км,

· очистные сооружения дождевой канализации:
· модульные (в том числе – кассетные на отдельных выпусках) – 17 шт,

· пруды – отстойники – 3 шт (р. Липовка).
14.4. Дренаж территории

Прибрежные участки городской территории расположены на низких надпойменных террасах р. Воронеж, подверженных затоплению паводковыми водами, а также подтоплению груновыми водами.

Для обеспечения норм осушения территории (до 2.0м) и обеспечения санитарных требований по содержанию городской территории, а также с учетом ранее разрботанной проектной документации, настоящим пректом предусматриваются следующие мероприятия:

Территория Нижнего парка:

· Проведение дренажных работ на территории Нижнего парка площадью около 150га (согласно НИР «Научно-исследовательская работа по созданию геофильтрационной модели территории Нижнего парка в городе Липецке для расчетов водопонижения грунтовых вод и восстановления Петровских прудов»  в составе проекта благоустройства Нижнего парка (ОАО СГСТУ ВИОГЕМ, г. Белгород, 2013г.).
Предложены следующие нормы и мероприятия:
· норма осушения для парков принята 1.0м,

· лучевой дренаж самотечного типа глубиной 3 - 3.5м с приемным вертикальным колодцем,

· организация Петровского пруда (пруд №1 с отм. уровня воды 103.5м) площадью 1.5га. При этом положение уровня воды в пруду должно контролироваться запорным устройством на водовыпуске из отводного канала,

· создание системы отводных каналов (открытого типа),

· создание режимной гидронаблюдательной сети за уровенным режимом дренажей (порядка 30шт),

Территория городской набережной около 95га:

· норма осушения для парков принята 1.0м,

· сопутствующий дренаж вдоль основных магистралей на площади около 95 га,

· береговой дренажно-дождевой коллектор (вдоль набережной) протяженностью около 2.5 км,

· строительство очистных сооружений на конечных участках дождевых коллекторов.

Территория парковой зоны Зеленый Остров

· открытая сеть отводных каналов на площади около 45га.

Итого, общая площадь, требующая проведения меропритий по обустройству дренажей, ориентировочно составит 290 га.

14.5. Обустройство рекреационных зон

Проектом предусматриваются к организации следующие рекреационных зоны:
1. Нижний парк (150 га):
Основное направление развития парка (согласно проекту ОАО «Липецкгражданпроект») – реконструкция лесопарковой зоны, где предусмотрено размещение парка скульптур, парка редких пород  деревьев, парка приключений, китайского сада. Также планируется  оборудовать Центральную площадь, предназначенную для проведения городских праздников. 

Историческая часть парка будет выполнена в классическом варианте, в новой части – в современном дизайне. При этом помимо центрального входа предусмотрены дополнительные входы со стороны Верхнего парка, педагогического университета, улиц Салтыкова-Щедрина  и Маяковского.

2. Парковая зона (со спортивным сегментом) – Зеленый Остров.

· дренаж территории (45 га)
· вертикальная планировка 

3. Молодежный парк (48,4 га):

· организация рельефа

· организация малых водных объектов
4. Рекреационная зона Силикатных озер (10 га):

· устройство организованных пляжных зон

· организация спортивных зон

5. Парковая зона в Романово (60 га):

· организация рельефа

· устройство малых прудов на р. Белоколодец,

6. Парковая зона в северной части города (90 га):

· организация рельефа

· обустройство системы прудов (на месте бывших карьеров)

7. Парк флоры и фауны (около 110 га):

· организация рельефа

· организация малых водных объектов
· устройство организованных пляжных зон

Итого, общая площадь новых рекреационных зон может составить ориентировочно 545 га. 
14.6. Вертикальная планировка

В соответствии с планировочными решениями по размещению застройки, проектом предусматривается проведение работ по вертикальной планировке и организации рельефа на выделенных участках:
· Парковая зона Зеленый Остров на площади 45га
· Городская набережная на площади около 95 га
· Парк флоры и фауны на площади около  110 га
· Парковая зона в Романово на площади 60 га
Итого, площадь, требующая  мероприятий по организации рельефа, составит ориентировочно 310 га.
Отдельно следует отметить о планировочных мероприятиях на заовраженных участках. В проекте генерального плана значительные по площади заовраженные территории выделены в зеленые зоны. Возможные и целесообразные мероприятия должны включать комплексное благоустройство, в том числе:
· уположение, террасирование склонов,

· обустройство береговых коллекторов дождевой канализации (при необходимости),

· озеленение,

· обеспечение пешеходных связей,

· тематическое обустройство (при наличии проектной документации).

Малые овраги в их верхней части (отвершки) при неоьходимости освоения рекомендованы к засыпке.
15. ЗЕЛЕНЫЕ НАСАЖДЕНИЯ 
В соответствии с законом РФ № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления» к вопросам местного значения, кроме прочих, относится (ст.14) организация благоустройства и озеленения территории поселения, использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения.

Зеленые насаждения в структуре города являются необходимым компонентом городской среды, важным архитектурно-планировочным элементом  ее формирования.

Общеизвестна ведущая роль зеленых насаждений в формировании газового состава приземной атмосферы, в очищении воздуха от загрязняющих примесей, придании живописности ландшафту, в поддержании гидрологического баланса и других средообразующих функций, обеспечивающих благоприятные условия для проживания населения. 

Озелененные территории в городе по функциональному назначению делятся на зеленые насаждения общего пользования, зеленые насаждения ограниченного пользования (при детских садах, школах, больницах, других  учреждениях и организациях), зеленые насаждения специального назначения (в санитарно-защитных зонах, охранных и буферных зонах)
.

В  настоящем разделе зеленые насаждения рассматриваются как территории общего пользования, включающие в себя  парки, сады, крупные скверы,   набережные вне улично-дорожной сети, используемые жителями всего города и планировочных районов. Объекты зеленых насаждений, как правило, располагаются на выделенном земельном участке и предназначенные для рекреации населения. 

В целях проектирования объектов зеленых насаждений общего пользования  применяются требования СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». По которым принимается 

· площадь парков планировочных районов - не менее 10 га,

· площадь садов жилых районов – не менее 3 га,

· площадь скверов – не менее 0,5 га.

Для  предложений по реконструкции площадь объектов допускается уменьшать.

Фактическая обеспеченность зелеными насаждениями в Липецке составляет (с учетом цветников и газонов) 18,92 м² на человека (норма обеспеченности согласно СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» составляет 16 м2 на человека).

Организация  озеленения территорий города Липецка является одним из приоритетов  муниципальной политики.
В городе приняты и действуют Решения Липецкого  городского Совета депутатов:

· «О правилах благоустройства территории города Липецка» № 844 от 29.04.2014;

· «О положении «О создании, развитии и сохранении системы озеленения территории  города Липецка» № 790 от 25.03.2008. 

Одной из наиболее общедоступных форм озелененных территорий для жителей города являются скверы, расположенные вблизи зон жилой застройки и находящиеся в шаговой доступности.

Работы по озеленению, благоустройству города Липецка осуществляет МПУ «Зеленхоз». На базе предприятия имеется тепличный комплекс и парниковое хозяйство, где ежегодно выращивается более 2-х млн.шт. цветочной рассады. В собственном питомнике выращиваются деревья и кустарники обширного ассортимента для городского озеленения и продажи через торговую сеть. Заложен ботанический сад с экзотическими растениями, имеется большая коллекция водных лилий и кувшинок.

Реализация своих полномочий по благоустройству территорий администрация города осуществляет и через создание и развитие особо охраняемых природных территорий (ООПТ) местного значения. На сегодняшний день создано 6 объектов и территорий, имеющих статус ООПТ.

Таблица 15.1

Список зеленых насаждений общего пользования

(парки, скверы, бульвары, городские сады) по состоянию на 2014 год

	Объекты зеленых насаждений общего пользования
	Площадь, га

	
	Территория
	в т.ч. под насаждениями

	Нижний парк - имеет статус ООПТ регионального значения
	100 
	87,08

	Парк Победы
	35 
	29 

	Быханов сад – имеет статус ООПТ местного значения
	14 
	11 

	Верхний парк - имеет статус ООПТ регионального значения
	10 
	7 

	Молодежный парк
	48,4 
	38,4 

	Сокольский парк
	7,2 
	5 

	НЛМК парк
	26,24 
	24,4247 

	Липецкий зоопарк
	4,1 
	3 

	Каменный лог - имеет статус ООПТ регионального значения (Низовья Каменного лога)
	
	140 

	Сквер у ДК Профсоюзов
	
	8 

	Парк у ресторана «Волна»
	6 
	5,3 

	Бульвар по пр. Победы
	4,7 
	3,29 

	Бульвар по ул. Водопьянова
	5,4 
	3,78 

	Сквер за ДК НЛМК
	
	1,5 

	Парк в пос. Матырский
	3,7 
	2,59 

	Парк на Сырском Руднике
	5,6 
	3,92 

	Сквер пос. Тракторный
	
	4 

	Сквер по ул. Скороходова
	
	1,5 

	Театральный спуск
	
	1,4 

	Пл. Петра Великого
	
	2,25 

	Петровский спуск
	
	3 

	Пл. Авиаторов
	
	0,5 

	Сквер пл. Филипченко
	
	2,23 

	Сквер по ул. Вермишева
	
	0,59 

	Сквер на пл. Героев
	
	0,37 

	Сквер по ул. Гагарина
	
	5,0 

	Сквер кольцо  9-го микрорайона
	
	2,82 

	Сквер у Памятника танкистам
	
	1,2 

	Сквер по ул. Механизаторов
	
	0,55 

	Бульвар по ул. Адм.Макарова
	
	5,5 

	Бульвар на пр. Мира
	
	1,4 

	Сквер у ДК Строителей
	
	2,9 

	Пионерский сквер
	
	1,46 

	Бульвар по ул. Неделина
	
	2,1 

	Сквер по ул. Шкатова
	
	1,28 

	Сквер в Желтых Песках
	
	4,47

	Зеленые насаждения острова в районе Центрального пляжа
	
	14 

	Район набережной
	
	2 

	Сквер по ул. Интернациональной в районе д.3,11
	
	0,4 

	Сквер по ул. Терешковой в районе ДС «Звёздный»
	
	0,36

	Бульвар по ул. Терешковой (от Космонавтов до вокзала)
	
	1,2 

	Бульвар по ул. Папина (от Механизаторов до ул. Доватора)
	
	1 

	Бульвар по ул. Гагарина (до ул. Титова)
	
	1,9 

	Бульвар по пр. 60 лет СССР
	
	2,1 

	Зеленая зона Студеного лога
	
	188 

	Ул. Ленина (в районе д.№2 по ул. Желябова)
	
	0,26 

	По ул. Неделина (у памятника Пушкину)
	
	0,15 

	Сквер по ул.Смыслова
	
	0,54

	Ул. Космонавтов (от Терешковой до Титова)
	
	0,82 

	Ул. Космонавтов (от Терешковой до пл. Авиаторов)
	
	1,2 

	Бульвар по пр.Победы от пр.60 лет СССР до монумента «Танк» (1 очередь)
	
	0,88

	Бульвар на пл.Костантиновой 
	
	0,612

	ИТОГО:
	
	634,8667 

	Газоны и цветники
	328,0
	328,0

	ВСЕГО
	
	962,8667


Кроме перечисленных объектов, к зеленым насаждениям общего пользования можно отнести часть ООПТ местного значения  - Городская рекреационная зона «Урочище «Сосновый лес» площадью 6,93 га, где разрешается отдых населения, рекреация и эколого-просветительская деятельность.
В 2007 году 5,2 тыс.га лесов, находящихся в границах города из состава лесного фонда были переведены в земли населенных пунктов для лесоразведения. В настоящее время земельные участки, на которых произрастает лес, находятся в федеральной собственности. Должный контроль за состоянием этих лесов не осуществляется. В них нередки случаи самовольных рубок, захламление промышленными и бытовыми отходами. Это, в своию очередь, влечет за собой угрозу возникновения пожаров, что и происходит регулярно в пажароопасный период.

Решение вопроса содержания и охраны городских лесов требует, прежде всего, назначения ответственного за них органа  - федерального, регионального или местного (муниципального), а также разработки проекта их освоения в целях рекреации и организации зеленых насаждений общего пользования.

Проектное предложение
Развитие  городских территорий, сопровождаемое интенсивным землепользованием с организацией новых производств,  строительством транспортной и инженерной инфраструктуры часто приводит к  ухудшению экологического состояния  территории. В связи с этим необходимо привнесение в городскую среду элементов природных комплексов, оформленных  в виде благоустроенной системы озеленения. 

Зеленые насаждения входят в систему жизнеобеспечения  города как важнейший средоформирующий и средозащитный фактор, обеспечивающий  комфортность и качество среды обитания человека, и как обязательный элемент  городского ландшафта.
Создаваемая система зеленых насаждений увязывается с общей архитектурно-планировочной структурой города, размещение зеленых насаждений становится более равномерным и акцентируется на северо-восточной и юго-западной части, где предполагается расширение городской черты и новое строительство. 

Реорганизация системы зеленых насаждений предусматривает сохранение всех существующих объектов, выполнение их благоустройства.

Очень важную роль в благоустройстве города играет водная составляющая. На территории города имеются природные водотоки и водоемы, которые активно используются в организации системы зеленых насаждений. Прирусловые территории рек и ручьев, соединенные в единую сеть зелеными коридорами вдоль улиц, будут служить основным каркасом создаваемой системы зеленых насаждений. Парки и скверы внутри кварталов и возле общественных центров органично ее дополнят.

Проектом генерального плана предлагается развитие и благоустройство зеленых насаждений общего пользования.

· Реализация проекта благоустройства Нижнего парка («Липецкгражданпроект», 2013 г.).

· Разработка проекта рекреационной зоны «Каменный Лог» и его реализация. Площадь территории рекреационной зоны составит 112 га.

Проектом предлагается создание новых объектов зеленых насаждений общего пользования:

· Парк флоры и фауны в северной части города – 110 га 

· Зеленые насаждения на набережной р. Воронеж: в центральной части города – 107 га, в районе Сокола – 199 га, на правом берегу – 130 га 

· Парк в северной части  города в районе Студеного лога – 372 га

· В районе Коровино - 55 га

· Озеленение прибрежных зон рек и ручьев

В районе Романово

· Тайпарк – 101 га

· Парковая зона вдоль балки Белоколодец, которая связана с жилыми кварталами системой бульваров и пешеходных улиц – 132 га

В районе Желтые Пески – 49 га

В районе Сселки  – 96 га

Таким образом, общая площадь зеленых насаждений общего пользования составит на проектный период 3167 га.
Обеспеченность зелеными насаждениями общего пользования составит к расчетному сроку около 58 м2 на человека.

Кроме зеленых насаждений общего пользования, для массового кратковременного отдыха населения проектом предлагается организация рекреационной зоны в районе Силикатных озер, а также на левом берегу р.Воронеж (в северной части города).
В санитарно-защитных зонах промпредприятий предусматривается сохранение существующих защитных насаждений и организация новых.
При подборе породного состава для озеленения улиц, скверов и, особенно санитарно-защитных зон, необходимо учитывать биолого-экологические свойства древесных пород: требовательность к плодородию почвы, влажности, свету, быстрота роста, долговечность, декоративность, а также устойчивость к неблагоприятным антропогенным факторам: загазованности воздуха, уплотнению почвы. Комплекс этих свойств определяется функциональным назначением создаваемого зеленого насаждения. 

Непосредственно в городских зеленых насаждениях необходимо разнообразить ассортимент видового состава растений. Использование вечнозеленых древесных растений, интродуцентов широколиственных пород и экзотов будет успешным на свободных пространствах среди застройки и возле общественных зданий.
16. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. ПРИРОДООХРАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Основной целью проектирования и строительства городов и населенных мест является создание благоприятной и безопасной среды проживания людей. В связи с этим особое внимание при разработке проектов уделяется требованиям в области охраны окружающей среды. 

Концепция перехода Российской Федерации к устойчивому развитию (Указ президента Российской Федерации от 1 апреля 1996 года № 440) обязывает обеспечить на перспективу сбалансированное решение проблем социально-экономического развития и сохранения благоприятной окружающей среды и природно-ресурсного потенциала. Стратегия устойчивого развития предполагает отказ от реализации любых проектов, которые наносят невосполнимый ущерб окружающей среде, разработку программ оздоровления окружающей среды и осуществление мер по оздоровлению населения. 

В 2012 году Правительством Российской Федерации утвержден стратегический план действий по реализации Основ государственной политики в области экологического развития Российской Федерации на период до 2030 года. Государство намерено обеспечить в долгосрочной перспективе «экологически ориентированный рост экономики, сохранение благоприятной окружающей среды, биологического разнообразия и природных ресурсов для удовлетворения потребностей нынешнего и будущих поколений».

Такое развитие позволит реализовать конституционные права граждан на благоприятную окружающую среду и охрану здоровья, а также обеспечить экологическую безопасность общества.

На органы местного самоуправления законодательством возложен целый ряд задач, связанных с решением вопросов, относящихся к охране окружающей среды, природопользованию, обеспечению экологической безопасности населения.

Они определены следующими законами Российской Федерации:

· ФЗ от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
· ФЗ от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» 

· Водный кодекс РФ

· ФЗ от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»

· ФЗ от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»

· ФЗ от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»

· Закон Липецкой области от 21.07.2003 № 61-ОЗ «Об особо охраняемых природных территориях Липецкой области»

· ФЗ от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитрно-эпидемиологическом благополучии населения»

· ФЗ от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации.

По закону РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» в компетенцию местных органов государственной власти и управления входит осуществление государственного управления по вопросам санитарно-эпидемиологического благополучия населения на соответствующей территории. Под  санитарно-эпидемиологическим благополучием населения понимается такое состояние общественного здоровья и среды обитания людей, при котором отсутствует опасное и вредное влияние её факторов на организм человека и имеются благоприятные условия для его жизнедеятельности.

Законом «Основы законодательства РФ об  охране здоровья граждан» к ведению органов местного самоуправления добавляется следующее:

· выявление факторов, неблагоприятно влияющих на здоровье граждан, информирование о них населения и проведение мероприятий по их устранению;

· осуществление профилактических, санитарно-гигиенических и природоохранных мер.

Закон «Об охране окружающей природной среды», принятый 10 января 2002 г., обязывает при планировании застройки соблюдать «требования в области охраны окружающей среды, … принимать меры по восстановлению природной среды… в соответствии с законодательством» (ст.44, п.2).

Сбор исходных данных осуществлялся в 2013 году.
Состояние окружающей среды принципиально важно для обеспечения благоприятной среды проживания и здоровья населения, динамичного поступательного развития города Липецка, который характеризуется высокой степенью антропогенной нагрузки, где проблема техногенного загрязнения стоит особенно остро.
Анализ состояния окружающей среды в г.Липецк производился на основании данных:

· Доклад об экологической ситуации в Липецкой области  в 2012 году (Управление экологии и природных ресурсов Липецкой области);

· Государственный доклад «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Липецкой области в 2012 году», г.Липецк, 2013;

· Областная целевая программа «Охрана окружающей среды Липецкой области на 2013-2020 годы» (утв. Постановлением администрации Липецкой области № 381 от 20.09.2012);

· Отчет о работе Управления экологии администрации г.Липецка в 2012 году;

· Материалы к генеральному плану г.Липецка (ТУ «Роспотребнадзор» по Липецкой области - письмо № 10710/03-1 от 03.09.2013);

· Муниципальная программа «Охрана окружающей среды города Липецка на 2014-2016 годы» Постановление администрации города Липецка № 2264 от 30.09.2013 г.;

· Схема санитарной очистки территорий муниципальных образований Липецкой области от отходов. ООО ОТКТБ «Экоинж», СПб, 2011.

· Справки и другие документы, предоставленные службами и ведомствами различных уровней. 

Анализ предоставленной информации определил основные экологические проблемы города:

· загрязнение атмосферного воздуха выбросами предприятий и транспорта;

· загрязнение поверхностных вод неочищенными и недостаточно очищенными канализационными и ливневыми стоками;

· загрязнения территории промышленными и бытовыми отходами;

· нарушение и деградация природных ландшафтов, вызванных производственной и рекреационной деятельностью;

· водная эрозия почвы.

Большое влияние на состояние окружающей среды г.Липецка оказывают и неблагоприятные метеоусловия, которые в последнее время все чаще фиксируются государственными органами власти в области гидрометеорологии на территории областного центра.

16.1. Атмосферный воздух

Современное состояние 

Атмосферный воздух является важнейшим фактором среды обитания человека, оказывающим влияние на состояние здоровья населения. Для  Липецка состояние воздушного бассейна является доминирующей характеристикой, определяющей экологическую ситуацию в городе. 

Липецк является крупным промышленно-административным центром Черноземья, в котором наибольший негативный вклад в загрязнение атмосферы вносят промышленные предприятия и автомобильный транспорт. В  Липецке находится большая часть источников загрязнения атмосферного воздуха Липецкой области, на их долю приходится 85,7% всех выбросов. 
На территории Липецка мониторинг состояния атмосферного воздуха осуществляют на 6-ти стационарных постах лабораторией Федерального государственного бюджетного учреждения «Липецкий центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» и на одном стационарном посту ОГУ «Гидротехнические комплексы». Наблюдения за атмосферным воздухом проводятся в круглосуточном режиме по 8 ингредиентам загрязняющих веществ и уровню радиационного гамма-фона.
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области» и ведомственные лаборатории проводят исследования степени загрязнения атмосферного воздуха под факелами предприятий. 

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух по городу в 2012 году составили 350,5 тыс.тонн, в том числе – от стационарных источников – 294,8 тыс.тонн, от передвижных – 55,7 тыс.тонн.

В последние годы наблюдаются успехи в улучшении качества воздушной составляющей, основная характеристика состояния атмосферы - комплексный индекс загрязнения атмосферы (КИЗА) с 2000 года снизился в 3,5 раза. В 2012 году КИЗА составил 8,0 единиц, в 2013 году – 5,1 единиц. Уровень загрязнения атмосферного воздуха с КИЗА5  от 5 до 6 единиц относится к повышенному, от 7 до 13 – к высокому

 В 2013 году наибольший процент повторяемости превышений ПДК в целом по городу наблюдался по сероводороду (2,1%).

В г. Липецке содержание примесей загрязняющих веществ в атмосфере города формируется в большей части за счет выбросов промышленных предприятий, а не автотранспорта как в соседних регионах.
Среди городов ЦЧР Липецк занимает среднюю позицию по значению комплексного индекса загрязнения. Для Липецка это большой успех, учитывая четвертое место ОАО «НЛМК» по объемам выбросов загрязняющих веществ среди стационарных источников Российский Федерации. 
В г. Липецке проводились исследования атмосферного воздуха по специфическим веществам: аммиаку, фенолу, диоксиду азота, сероводороду, формальдегиду, нафталину, меди, свинцу.
Ведущими загрязнителями атмосферного воздуха г. Липецка, превышающими предельно допустимые среднесуточные концентрации (ПДКсс), в целом по городу (по данным лаборатории ФГБУ «Липецкий ЦГМС») являлись в 2012 году взвешенные вещества (1,1 раза) и формальдегид (2,3 раза), в 2013 году – формальдегид (1,7 раза).

В 2012 году в городе регистрировалось загрязнение атмосферного воздуха от 2 до 5 ПДКсс диоксидом серы, сероводородом, взвешенными веществами, бенз(а)пиреном, фенолов и формальдегидом.

В таблице 16.1.1. приведен удельный вес проб атмосферного воздуха населенных мест с превышением ПДК в г.Липецке по данным Государственного доклада «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Липецкой области в 2012 году» (Раздел 1.1.1. Состояние атмосферного воздуха).
Таблица 16.1.1
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Максимальный вклад в загрязнение атмосферы города в 2012 году внесли следующие предприятия: ОАО «НЛМК» - 277,04 тыс.т,  ЗАО «Липецкцемент» - 9,01 тыс.т, филиал ОАО «Квадра» - «Восточная генерация» «Липецкая ТЭЦ-2» - 1,63 тыс.т.

На ОАО «НЛМК» в 2012 году по сравнению с 2011 годом зарегистрировано снижение максимально-разовых концентраций загрязняющих веществ в атмосфере под факелом на границе санитарно-защитной зоны  (СЗЗ) фенола и этилбензола в 1,1 раза, оксида углерода, сероводорода, толуола в 1,2 раза, оксида азота в 1,5 раза, сажи в 2,2 раза, бензола в 2,4 раза, диоксида серы в 2,6 раза. В то же время, в 2012 году под факелом ОАО «НЛМК» на границе СЗЗ зарегистрировано превышение ПДК по 4-м ингредиентам из 21 определяемых: по свинцу, в 1,2 раза, по взвешенным веществам и фенолу в 1,3 раза, по этилбензолу – в 3 раза.

В 2013 году уровень загрязнения воздуха в г.Липецке был  высокий и определялся, в основном, повышенным содержанием формальдегида. Сведения о качестве атмосферного воздуха за 2013 год (данные Липецкого ЦГМС – Филиала ФГБУ «Центрально-черноземной УГМС») приведены в Приложении 3. 

Процесс оздоровления воздушного бассейна г.Липецка целиком зависит от внедрения на предприятиях передовых технологий и проведения ими природоохранных мероприятий. Предприятиями города в 2012 г. выполнены мероприятия, направленные на снижение степени загрязнения атмосферного воздуха, предусмотренные муниципальными программами по охране окружающей среды.

С 2012 года управление экологии и природных ресурсов области получает информацию о количестве выбросов оксида углерода от основных источников ОАО «НЛМК», о чем информирует население на доступных электронных носителях. Ежедневную информацию о состоянии атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны ОАО «НЛМК» жители г. Липецка могут узнавать в течение дня по местному телевидению в режиме «бегущей строки» на телеканалах РЕН и СТС. 

В рамках мероприятий по охране атмосферного воздуха проведен параллельный отбор проб атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны ОАО «НЛМК» лабораториями ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области», ОКУ «Гидротехнические комплексы», филиала ЦЛАТИ по Липецкой области и Управления промышленной экологии ОАО «НЛМК». Результаты совместного отбора показали хорошую сходимость результатов анализов всех лабораторий. 

Оперативная информация о качестве атмосферного воздуха с постов контроля, расположенных в г. Липецке, поселках Силикатный и Матырский, ежедневно размещалась на официальном сайте областной администрации,  сайте управления экологии и природных ресурсов Липецкой области, на телеканале «Звезда» в режиме «бегущей строки» и на светодиодном экране (в районе центрального рынка г. Липецка).
Мониторинг состояния атмосферного воздуха вдоль автодорог осуществляется также в онлайн-режиме с помощью 25 газоанализаторов автоматизированной системы управления дорожным движением «Зеленая волна» (23 шт. на оксид углерода, 2 шт. на диоксид азота), результаты которого размещаются на официальном сайте администрации г.Липецка.

Для получения информации о качестве атмосферного воздуха в режиме «онлайн» приобретен автоматический газоанализатор сероводорода и диоксида серы и установлен на посту наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха в пос. Матырский. 
Кроме постов наблюдения, сведения о качестве атмосферного воздуха предоставляются лабораторией ОКУ «Гидротехнические комплексы» при проведении маршрутного и подфакельного мониторингов атмосферного воздуха. В 2012 г. в г. Липецке было проведено 99 отборов проб атмосферного воздуха, выполнено 660 определений. 

Рост выбросов от автотранспорта  в г.Липецке по-прежнему продолжается за счет увеличения его количества. Количество автотранспорта в Липецке неуклонно растет и, в 2012 году составило 183,5 тыс. единиц.
С целью изучения влияния автотранспорта на загрязнение атмосферного воздуха лабораторией ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области» проводится мониторинг атмосферного воздуха на дополнительном маршрутном посту в г.Липецке.
В городе принимаются меры  по снижению выбросов от автотранспорта. Так, в Липецке модернизируется существующая система управления дорожного движения. В 2012 году разработан проект и перепрограммированы светофорные объекты (проспект Мира и ул. 9 Мая). Реорганизовано дорожное движение на пр. Мира, выделены отдельные полосы для движения транспорта («Лебедянское шоссе – ул. Опытная», ул. Гагарина, Циолковского и Московская), обустроены разворотные полукольца (ул. Катукова и ул.Кривенкова), внесены изменения в схему движения грузового транспорта (ул. Металлургов и ул. Ильича).

Одним из направлений, оказывающих существенное снижение выбросов вредных веществ в атмосферный воздух, является переоборудование автотранспорта для работы на газообразном горючем. С этой целью с 2003 года 174 единицы муниципальной автотранспортной техники переведены на использование газомоторного топлива.

Проводимый ежегодно анализ качества атмосферного воздуха свидетельствует о тенденции к снижению уровня его загрязнения. В городе не регистрируются превышения загрязняющих веществ более 5 ПДК под факелом промышленных предприятий и на автомагистралях.

По данным ФГБУ «Липецкий «ЦГМС» в 2012 году по сравнению с 2011 годом на стационарных постах г.Липецка зарегистрировано снижение процента проб атмосферного воздуха, превышающих предельно допустимые среднесуточные концентрации (ПДКсс). Так, в 2012 году по сравнению с 2011 годом процент проб с превышением ПДКсс уменьшился в 2,5 раза с 2,6% до 1,05%.

Таблица 16.1.2

Удельный вес проб загрязнения атмосферного воздуха, превышающих ПДК в г.Липецке за 2010-2012 гг. (%)
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Проектные предложения

· Обязательное выполнение мероприятий муниципальной программы «Охрана окружающей среды города Липецка на 2014-2016 годы» Подпрограммы «Экологическая безопасность населения города Липецка на 2014-2016 годы», которой предусматривается стабилизация состояния атмосферного воздуха,  поддержание КИЗА  не более 7-13 единиц.

· Развитие системы газификации новых жилых районов.

· Озеленение санитарно-защитных зон.

· Экологический мониторинг и контроль за состоянием атмосферного воздуха.

· Контроль за выполнением природоохранных мероприятий предприятиями.

Комплекс мероприятий по снижению вредного воздействия автотранспорта: 

· контроль технического состояния автотранспорта как личного, так и ведомственного;

· частичный перевод автотранспорта на газовое топливо;

· улучшение качества дорожного покрытия и устройство асфальтобетонного покрытия дорог;

· озеленение примагистральных территорий, которое должно осуществляться с использованием специальных посадок с подбором древесно-кустарниковых пород для лучшего шумо- и газопоглощающего эффекта;

· модернизация автоматизированной системы управления дорожным движением «Зеленая волна».
16.2. Санитарно-защитные зоны

Одним из факторов снижения вредного влияния предприятий на среду обитания человека является создание санитарно-защитных зон (СЗЗ) предприятий. 
Санитарно-защитная зона (СЗЗ) отделяет территорию промышленной площадки от жилой застройки, ландшафтно-рекреационной зоны, зоны отдыха с обязательным обозначением границ специальными информационными знаками. СЗЗ является обязательным элементом любого объекта, который представляет собой источник негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека. 

Размеры санитарно-защитных зон предприятий зависят от вида деятельности (отрасли промышленности) и класса вредности, СЗЗ определяется по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».
Использование площадей СЗЗ осуществляется с учетом ограничений, установленных действующим законодательством и СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.
Для групп  промышленных предприятий устанавливается единая санитарно-защитная зона с учетом суммарных выбросов и физического воздействия всех источников, а также результатов годичного цикла натурных наблюдений для действующих предприятий (п.2.16).

Разработка предприятиями проектов СЗЗ взята на особый контроль Липецкой областной администрацией.
По вопросу наличия и размеров СЗЗ предприятий и объектов г.Липецка и сопредельных территорий настоящим проектом рассмотрена и проанализирована следующая информация:

1. Письма ТУ Роспотребнадзора по Липецкой области

·  № 550/03-1 от 23.01.2014 с приложением (список предприятий, имеющих разработанные проекты СЗЗ)

· № 774/03-1 от 27.01.2014 (СЗЗ ОАО «Липецкий завод «Центролит»)

· № 100/03-1 от 13.01.2014 (О размерах СЗЗ ОАО «Липецккомплекс» (мясокомбинат))

2. Протокол совещания в Управлении экологии и природных ресурсов Липецкой области по вопросу определения санзоны ОАО «ЛМЗ «Свободный Сокол» и ООО «Липецкая трубная компания «Свободный Сокол» от 14.02.2014.

3. Анкеты предприятий (27 объектов)

4. Письмо ООО НПП «Валок-Чугун» о направлении проекта СЗЗ на согласование.

В г.Липецке из 164 предприятий, на которых необходима организация СЗЗ, 121 (74%) разработали проекты СЗЗ и получили по ним санитарно-эпидемиологические заключения. 

Перечень предприятий и объектов, сведения о СЗЗ которых получены для разработки генерального плана, приводится в Приложении 2.
ООО «Липецкий Гипромез» в 2010 году выполнил проект «Корректировка проекта организации санитарно-защитной зоны ОАО «НЛМК» с учетом перспективы развития». По санитарно-эпидемиологическому заключению № 48.20.01.000.Т. 000464.12.10 от 14.12.2010 г. удостоверяется, что требования, установленные в проектной документации «Корректировки проекта…» соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.2.1\ 2.1.1200-03 (новая редакция). Основанием для признания представленных документов соответствующими государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются Экспертное гигиеническое заключение №19/106/10 от 25.08.2010г. на  «Корректировку  проекта организации санитарно-защитной зоны ОАО «НЛМК» с учетом перспективы развития», выданного ГУ НИИИ экологии человека и гигиены окружающей среды имени А. Н. Сысина ФЗ Роспотребнадзора № 01/15212-0-24 от 25.10.2010.
По имеющимся в ТУ Роспотребнадзора данным, жилая застройка и другие объекты, не допускаемые к размещению на территории СЗЗ, попадают в ориентировочные СЗЗ ОАО «НЛМК», ОАО ЛМЗ «Свободный сокол», ООО «Утиль» (промплощадка по ул.Ковалева, 111), ОАО «Липецкая кондитерская фабрика «Рошен» (промплощадка по ул.Доватора), МУП «Липецкая станция аэрации», ОАО «Липецкий завод гусеничных тягачей». Эти предприятия не имеют утвержденных границ СЗЗ или не разработали проекты их организации.
В настоящее время в границах СЗЗ предприятий расположена жилая застройка, в том числе в СЗЗ от ОАО «НЛМК». 

По данным Роспотребнадзора по Липецкой области в г.Липецке значительная часть населения находится под воздействием повышенного уровня загрязнения атмосферного воздуха (табл. 16.2.1).

Таблица 16.2.1
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Вопрос переселения граждан Липецкой области из санитарно-защитных зон находится под контролем службы Роспотребнадзора. Особо отмечается, что наибольшее число жителей из проживающих в СЗЗ предприятий, находится в СЗЗ от ОАО «ЛМЗ «Свободный Сокол» (8976 человек)
. 

Проектные предложения

Проектными планировочными решениями учитываются СЗЗ существующих предприятий и объектов согласно полученным сведениям. 

Проектом предлагается:

· в первоочередном порядке разработать проект СЗЗ ОАО «ЛМЗ «Свободный Сокол» в соответствии с планами по перепрофилированию и реорганизации предприятия (вывод из эксплуатации доменных печей). Сокращение размера СЗЗ по сравнению с существующей (1000 м) позволит реализовать проект «Креативная зона «Свободный Сокол»;

· переселение всех жителей, проживающих в СЗЗ ОАО «НЛМК»;

· ведение мониторинга и контроля на границе СЗЗ предприятий I-II классов опасности;

· благоустройство и озеленение территории СЗЗ.
Размещение новых жилых кварталов и производственных территорий выполнено с учетом ориентировочных  размеров СЗЗ проектируемых объектов в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

16.3. Водные ресурсы
Основной водной артерией г.Липецка является р.Воронеж. В границах города протекает также р.Липовка и находятся порядка 60 водных объектов (прудов).  С восточной стороны к городу примыкает крупный водный объект – Матырское водохранилище.

Река Воронеж

За 2010-2012 гг. по р.Воронеж были отмечены превышения ПДК следующими загрязняющими веществами: азот нитритный, азот нитратный, азот аммонийный, железо общее, содержание органических веществ БПК5, ХПК, нефтепродукты, сульфаты, медь, цинк, фенолы летучие. Класс качества в целом по УКИЗВ – 3Б, очень загрязненная.

Расположение створов на р.Воронеж  г.Липецка:

· в/г – 4 км выше г.Липецка, 0,2 км выше с.Ситовка;

· ч/г – 15 км ниже впадения р.Матыра, 0,5 км ниже сброса сточных вод НЛМК;

· н/г – 4,1 км ниже г.Липецк, 3,6 км ниже впадения ручья Двуречка.

Качество воды в р. Воронеж в створах выше города оценивается на уровне II класса (чистая), ниже города на уровне III класса (умеренно-загрязненная). 
По данным федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ГУ «Липецкий областной центр по гидрометеолологии и мониторингу окружающей среды»), осуществляющей мониторинг и обследование водных объектов выше и ниже города Липецка, а также в черте населенного пункта (по створам) по максимальным значениям наблюдаются превышения допустимых норм качества воды (ПДК) загрязняющих веществ для категории рыбохозяйственных водных объектов. Так, за период 2014 года в черте населенногопункта наблюдалось загрязнение вод реки Воронеж по азоту нитритному, азоту аммонийному, по содержанию органических веществ БПК5, ХПК, нефтепродуктам.

По данным лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области» отмечено, что качество воды в реке Воронеж в местах водной рекреации наблюдаются превышения гигиенических норматиовов по санитарно-химическим и микробиологическим показателям.
Матырское водохранилище

За 2010-2012 гг. по Матырскому водохранилищу были отмечены превышения ПДК по следующим загрязняющим веществам: азот нитритный, азот аммонийный, железо общее, содержание органических веществ БПК5, ХПК, нефтепродукты, сульфаты, медь, цинк. Класс качества по УКИЗВ – 3А, загрязненная.

Все сточные воды г.Липецка поступают в канализационные очистные сооружения биологической очистки МУП «ЛиСА». Эффективность очистки составляет в среднем 93%. Действующие нормативные концентрации не достигаются по взвешенным веществам, аммонийному азоту, БПК и фосфору.

Для обеспечения стабильной работы комплекса очистных сооружений ежегодно проводятся капитальные и текущие ремонты, обновляется оборудование. Для снижения сброса загрязняющих веществ с канализационных очистных сооружений биологической очистки в р. Воронеж завершена реконструкция насосной станции циркуляционного активного ила (30 млн. руб.). Ведется реконструкция сооружений по кредитному проекту с ЕБРР (соглашение от 30.03.2011 года). 
Качество питьевой воды, подаваемой населению города, соответствует санитарным нормам и требованиям (СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»). 

По результатам проведенных ранее обследований (20 шт.) водных объектов, расположенных в черте города (60 прудов), ведется работа по оформлению их в муниципальную собственность. В настоящее время в муниципальной собственности находятся 10 водных объектов.

ОАО «НЛМК» за 12 лет удалось значительно сократить использование воды и снизить негативное воздействие от сброса сточных вод. Потребление речной воды снизилось на 77% до 22,5 млн.м3 в год. С 12.07.09 г. сброс сточных вод в реку Воронеж предприятием прекращен.

Водоохранные зоны

В целях охраны водных объектов от загрязнения, засорения и истощения, в соответствии с Федеральным Законом «Водный кодекс РФ», утвержденным правительством РФ 03.06.06г., для водных объектов устанавливаются водоохранные зоны (ВОЗ), в границах ВОЗ  устанавливаются прибрежные защитные полосы (ПЗП). В соответствии с Водным кодексом  ширина ВОЗ рек устанавливается в зависимости от протяженности, ширина ПЗП в зависимости от уклона местности. Размеры ВОЗ и ПЗП представлены в разделе Комплексная оценка территории. Зоны и территории с установленными ограничениями. Регламент использования ВОЗ и ПЗП установлен Федеральным Законом «Водный кодекс РФ».
Таблица 16.3.1

Размеры водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов г.Липецка (по данным Донского БВУт.65))

	№ пп
	Наименование
	ВОЗ (м)
	ПЗП (м)

	1
	Река Воронеж
	200
	200

	2
	Матырское водохранилище
	200
	200

	3
	Силикатные озера
	200
	200

	4
	Река Липовка
	50
	50

	5
	Балка Каменный Лог
	100
	50

	6
	Ручей Студенка
	50
	50

	7
	Балка б/н у нп. Липецка
	50
	50

	8
	Балка б/н , в 2 км СВ нп. Новолипецка
	50
	50

	9
	Балка б/н , в 1.8 км ЮВ нп. Свободный Сокол
	50
	50

	10
	Балка б/н , в 1.3 км ЮВ нп. Свободный Сокол
	50
	50

	11
	Балка б/н , ЮВ окраина нп. Свободный Сокол
	50
	50

	12
	Балка б/н , у нп. Свободный Сокол
	50
	50

	13
	Балка б/н , в 1 км З нп. Сселки
	50
	50

	14
	Каскад прудов у ж/д вокзала
	50
	50

	15
	Пруд в Студеновском карьере
	50
	50

	16
	Пруд в п. Венера
	100
	50

	17
	Пруд в раойне военного аэродрома
	100
	50

	18
	Пруд в районе 10 Шахты и пруд севернее 10 Шахты
	50
	50

	10
	Пруд в районе ул. Механизаторов
	50
	50

	20
	Комсомольский пруд
	50
	50


При наличии централизованных ливневых систем водоотведения и набережных границы прибрежной защитной полосы совпадают с парапетами набережных.

В границах водоохранных зон запрещается:

1)  использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.
5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств; 

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов; 

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод; 

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19_1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-I "О недрах"). 

В границах прибрежных защитных полос, наряду с установленными ограничениями в границах водоохранных зон, запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.
Проектные предложения

В целях снижения загрязнения водных объектов проектом предлагается ряд мероприятий:

· Ликвидация выпусков неочищенных сточных вод в водные объекты;

· Развитие и совершенствование системы централизованной канализации.

· Канализование новых районов жилой застройки.

· Строительство новых очистных сооружений для района Сселки.

· Организация и очистка поверхностного стока (ливневая канализация)

· Соблюдение режимов водоохранных зон и прибрежных защитных полос. Установление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов,
· Организация набережной на р.Воронеж.

· Благоустройство и углубление прудов и озер.

· Благоустройство и организация рекреационных зон вдоль русел рек и ручьев.

· Строительство на предприятиях собственных очистных сооружений промышленно-дождевых стоков.
16.4. Почва

Городские почвы, являясь составной частью городской природной среды, обеспечивают жизнеспособность всего природного комплекса. Почвы являются поглотителем загрязняющих веществ, выполняют важную санитарно-гигиеническую средозащитную функцию. Загрязнение почвы - индикатор геохимического состояния окружающей среды в целом и отражает результаты многолетнего накопления загрязняющих веществ на территории города. В Липецке ежегодно ведется плановое обследование почв с целью оценки состояния территории, выявления загрязненных участков и последующего их мониторинга. Основными источниками загрязнения в условиях города являются: транспортно–дорожный комплекс, промышленные предприятия, неутилизированные промышленные и коммунально–бытовые отходы.

В 2012 году проведено обследование на площади 100 га: жилой район в 15 мкр. и территория, ограниченная ул. Механизаторов и Юных Натуралистов.

Кроме того, в 2012 г. впервые организовано повторное обследование почв территорий с ранее выявленными загрязнениями рекреационных зон и социально- значимых объектов (ООПТ «Парк «Быханов сад», детские сады №№ 18 и 76, медсанчасть «Липецк-Мед»).

В 2013-2014 годах обследованы территории 10-го микрорайона, пос.Силикатный, 66 га в пос.Свободный Сокол, пос.Сырский Рудник, участок, ограниченный улицами Плеханова, Гагарина, Ленина, Зегеля, а также территории 39 социально-значимых объектов в черте г.Липецка. Кроме того, с целью определения характера и площади распространения загрязнителя организованы детальные обследования почв по ранее выявленным фактам загрязнения.

На сегодняшний день с учетом 2013-2014 гг. обследовано 2057,4 га территории города.

Несмотря на то, что почвенный покров в областном центре испытывает высокую антропогенную нагрузку, почва в Липецке в целом соответствует категории «Допустимая».

Проектные предложения
· Полная рекультивация полигона «Венера».

· Закрытие и рекультивация к расчетному сроку полигона захоронения брикетированных ТБО (в районе завода «Центролит» и полигона строительных отходов «Орлиный лог».
· Рекультивация нарушенных земель в промышленных зонах.

· Включение в систему зеленых насаждений рекультивированных земель.

· Мониторинг состояния почв в границах города.

· Организация поверхностного стока с территории жилых и производственных зон.
16.5. Воздействие физических факторов

В 2004-2008 годах в рамках программных мероприятий «Обеспечение электромагнитной безопасности населения Липецкой области» был разработан «Атлас электромагнитной и акустической обстановки окружающей среды города Липецка». В атласе дана оценка действия физических факторов окружающей среды (шум и электромагнитные излучения) на территории города по результатам натурных исследований, выполненных за несколько лет.

16.6. Обращение с отходами 

В Липецке, как и во всех городах, сегодня совершенствование муниципальной системы управления отходами признается главной задачей в области охраны окружающей среды. Отходы являются не только источником существенного загрязнения окружающей среды, нарушают почвенный слой, засоряют водные объекты, загрязняют атмосферный воздух, а также разрушают естественные экологические системы, они также захламляют огромные территории и оказывают негативное влияние на здоровье человека. 

С 2005 года в городе эксплуатируется станция по сортировке и брикетированию ТБО, обеспечивающая входной ртутный и дозиметрический контроль, сортировку отходов и экологически безопасную переработку мусора. Несортируемая часть отходов после обработки в виде брикетов захоронена на полигоне «Центролит». Кроме того, на станции по сортировке и брикетированию ТБО эксплуатируется линия по утилизации полимерных отходов, где перерабатывается весь объем полимерной пленки в гранулы, которые используются для изготовления труб, плитки и других изделий из полимеров. 

Для захоронения строительных отходов используется полигон строительных и нетоксичных промышленных отходов «Орлиный Лог», на котором в 2012 году размещено 117,88 тыс.тонн, в 2013 году – 114,99 тыс.тонн отходов. Ранее действовавший полигон ТБО «Венера» рекультивируется.

Эксплуатация полигонов производится в соответствии с проектами, имеющими положительное заключение экологической экспертизы.
Таблица 16.6.1

Количество отходов, переработанных на станции по сортировке и брикетированию

в период 2006-2012 гг., тыс. тонн

	2006
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013

	94,2
	135,7
	135,8
	134,8
	136
	137
	136,9
	135,9


Для предотвращения загрязнения окружающей среды и подземного водоносного горизонта продолжается рекультивация полигона ТБО «Венера». На конец 2014 года рекультивировано 42,2% от общей площади полигона (9,4 га).

Ртутьсодержащие отходы, образовавшиеся в администрации города Липецка, ее структурных подразделениях, в том числе переданные в управление ГО и ЧС жителями города ежегодно сдаются на утилизацию специализированным организациям.

Медицинские отходы класса Б и В лечебно- профилактических учреждений города обезвреживаются на семи установках, функционирующих в ГУЗ «Липецкая городская больница скорой медицинской помощи № 1», ГУЗ «Липецкий областной противотуберкулезный диспансер», ГУЗ «Областной кожно-венерологический диспансер», ГУЗ «Липеций обастной центр по профилактике и борьбе со СПИД и ИЗ», ГУЗ «Областная детская больница», ГУЗ «Липецкая  областная клиническая больница», ГУЗ «Липецкая областная станция переливания крови».

С мая 2014 г. на базе ООО «Утиль» начала работу мусоросортировочная станция производительностью 80 тыс.тонн ТБО в год, рассчитанная на потребности Липецкого района (инвестор проекта – компания «Инвест-Групп Черноземье»).

Система сбора, вывоза, перерпботки и утилизации ТБО на территории города определена Положением об организации деятелбности в области обращения с ТБО в г.Липецке; очистка городской территории от отходов осуществляется в соответствии с Правилами благоустройства территории г.Липецка.

В 2014 году с целью реализации основных задач комплексной стратегии обращения с твердыми коммунальными (бытовыми) отходами в РФ, утвержденной Приказом Минприроды от 14.08.2013 № 298, по этапному введению запрета на захоронение отходов без предварительной сортировки, разработана Схема организации сбора, вывоза, утилизации и переработки отходов на территории г.Липецка. Данной Схемой предъявляются требования к обязательному извлечению вторичного сырья из отходов, образовавшихся на территории областного центра.

Вывоз бытовых отходов осуществляется по планово-регулярной схеме организациями-перевозчиками отходов согласно договоров с организациями, обслуживающими жилфонд. Объем работ определяется  на основании среднегодовых норм накопления на одного жителя (для жилфонда), на расчетную единицу (для организаций) или в соответствии с условиями договора.

Планово-регулярная система включает в себя:

1. Организацию сбора и временного хранения бытовых отходов в местах их образования;
2. Удаление бытовых отходов с территорий домовладений и организаций;
3. Осуществление обезвреживания и утилизации бытовых отходов.

Все указанные мероприятия взаимообусловлены, рассматриваются и осуществляются  в г. Липецке  комплексно.

Утвержденная норма накопления ТБО для населения: 1,4 м3 на 1 человека  в год для населения, проживающего в благоустроенных домах, и 2 м3 для частного сектора (Постановление главы администрации г. Липецка от 12.11.2004 № 6705).

Утвержденной нормы накопления КГМ нет.

В городе Липецке  санитарная очистка от ТБО  осуществляется  силами компаний, осуществяющими вывоз ТБО: ЗАО «ЭкоПром-Липецк», ООО «Региональная многопрофильная компания», ООО «Управление и Клининг», ООО «Утиль», ООО «Марафет», ООО «Эко-Сити+», ООО «Техноресурс-Л», ООО «ГУК «Сырская», ООО «Экогруз».
Планово-регулярной очисткой от ТБО охвачено 98% жителей города. Часть жителей частного сектора не заключает договоров с обслуживающими организациями, в результате чего на территории города образуются несанкционированные свалки.

Сбор и вывоз твердых бытовых отходов в г. Липецке, в основном, осуществляется по  системе несменяемых сборников. 

Для сбора ТБО применяются, большей частью, стандартизированные контейнеры объемом 0,75 и 1,1 м3.

Количество контейнеров на площадке составляет 3-4 шт. Вывоз контейнеров осуществляется ежедневно. 

Годовое количество отходов, вывозимых от жилищного фонда через контейнеры при степени заполняемости  0,95 составляет  57 621,6 м3/мес. ∙ 12 мес./год ∙ 0,95 = 656 000 м3/год.

Периодичность вывоза отходов в г. Липецке – 24 раза в месяц. 

Крупногабаритные отходы (КГО или КГМ), складируются на  контейнерных площадках, оттуда вручную грузятся на самосвалы и транспортируются на полигон строительных и нетоксичных промышленных отходов «Орлиный лог». В домах оборудованных  мусоропроводами отходы   удаляются  из контейнеров, установленных под  стволами  мусороприемных камер, непосредственно в мусоровоз или  складируются на контейнерных площадках. Большинство объектов санитарной очистки (магазинов, административных учреждений, предприятий бытового обслуживания и пр.) не имеет отдельных контейнерных площадок, а складирует  отходы  совместно с жилым фондом.

Ежедневный объем вывоза ТБО от жилья по системе несменяемых сборников составляет 2,4 тыс. м3.
Система мусороудаления с использованием бестарного позвонкового  метода  в г. Липецке используется в частном секторе города. Население частного сектора города составляет 6% от общей численности Липецка, то есть около 30 тыс. человек.

Вывоз отходов производится 2 раза в неделю.

Планово-регулярной очисткой от ТБО охвачено 70% жителей частного сектора  города, а 30% жителей размещают свои отходы на несанкционированных свалках, ближайших контейнерных площадках. При норме накопления 2 м3/год на человека объем ТБО, размещаемый таким населением составляет около 18 тыс. м3/год.

Общее количество мусоровозов  47  единиц.

Весь поток отходов г.Липецка поступает на единственную в городе мусоросортировочную станцию мощностью 200 тыс. т в год. 

Таблица 12.6.2

Характеристика мусоросортировочной линии

	Наименование
	Характеристика

	Площадь станции
	26435 м2

	Проектная мощность линии
	200 тыс. тонн отходов в год

	Время работы оборудования
	365 дней (12-ти часовой рабочий день)

	Срок эксплуатации, лет
	7,3

	Износ, лет
	5,2


Предприятие по сортировке и брикетированию ТБО ЗАО «ЭкоПром-Липецк»

Твердые бытовые отходы, вывезенные с контейнерных площадок города, поступают на станцию сортировки и брикетирования ТБО. На станции происходит сортировка отходов по фракциям, отбор вторичного сырья, пригодного для дальнейшего использования, и прессование в брикеты высокой плотности отходов, не подлежащих переработке.

На территории станции по сортировке и брикетирования ТБО в 2011 году введена в эксплуатацию линия по переработке полимерных отходов. На линии перерабатываются отходы полиэтилена в виде пленки, полипропиленовые мешки, отходы пластиковой тары низкого давления. Мощность линии – 250 кг/час.

Захоронение брикетов производится на полигоне ЗАО «ЭкоПром-Липецк». Полигон чист, аккуратен. Не замечено скопления птиц, не обнаружено появления фильтрата. Численность полигонной техники достаточная.
В 2012 году на станцию сортировки мусора ЗАО «ЭкоПром-Липецк» принято 136,864 тыс.тонн ТБО (969,709 тыс.м3).  Захоронено на полигоне в виде брикетов 125,339 тыс.тонн (110,218 тыс.м3). Таким образом, объем захороненных отходов составляет  11,4% от первоначального объема. В 2013 году на станцию по сортировке и брикетированию ТБО ЗАО «ЭкоПром-Липецк» принято 135,86 тыс.тонн отходов, захоронено на полигоне 126,99 тыс.тонн.
Площадь полигона на сегодняшний день близка к полному заполнению. Необходимо изыскать дополнительную территорию для складирования брикетированных отходов. В настоящее время принято решение (Постановление главы Администрации города Липецка № 3774 от 22.08.2001) о выделении под полигон ТБО дополнительного участка площадью около 13 га в районе завода «Центролит», что обеспечит функционирование станции мусоросортировки еще, примерно, на 10 лет.
В системе обращения с отходами в г. Липецке выявлены следующие проблемы:

1. Около 2% населения города не охвачены планово-регулярной системой сбора и вывоза отходов, в результате чего на территории Липецка образуются несанкционированные свалки.
2. Площадь существующего полигона ТБО практически исчерпана. Предприятие ЗАО «ЭкоПром-Липецк» испытывает трудности с получением дополнительных территорий под складирование ТБО.

3. Недостаточно развита система сбора вторичного сырья от  населения и извлечения вторичного сырья при сортировке, чему способствует смешанный сбор отходов от населения. Низкий уровень извлечения полезных компонентов не способствует снижению нагрузки на окружающую среду. 

4. Не развита система раздельного сбора отходов от населения города.
5. Средний износ мусоровозной техники составляет 65%, а полигонной техники – 80%.
Проектные предложения по обращению с отходами в г.Липецке

Областной комплексной программой «Обращение с отходами на территории Липецкой области на 2011-2013 годы» (утв. Постановлением администрации Липецкой области N 21 от 31 января 2011 г.) для городов Липецка, Ельца определен критерий создания системы обращения с отходами, который  включает в себя выполнение следующих условий:

- наличие полигона ТБО;

- наличие мусоросортировочной станции;

- наличие генеральной схемы очистки территории;

-наличие объектов первичной сортировки (селективного сбора) отходов от населения;

- наличие предприятий по сбору и переработке промышленных и бытовых отходов;

- оснащенность техникой и оборудованием по сбору и транспортировке отходов в соответствии с генеральной схемой очистки территории;

- отсутствие свалок.

На сегодняшний день в г.Липецке обеспечены практически все условия. В 2011 г. Администрацией Липецкой области разработана Схема санитарной очистки территорий муниципальных образований Липецкой области от отходов, куда вдходит и г.Липецк.

В Липецке внедряется первый этап раздельного сбора отходов. С 2010 года реализуется совместный пилотный проект администрации города и ЗАО «ЭкоПром-Липецк» по организации раздельного сбора бумаги от твердых бытовых отходов. За период 2010-2013 года от 58 учреждений – участников проекта вывезено более 95 тонн бумаги, которая идет на получение вторичного сырья.

Необходимо дальнейшее поэтапное внедрение системы селективного сбора отходов.
Количество образующихся отходов от населения г.Липецка при проектной численности 540 тыс.человек составит 162 тыс.тонн в год. С учетом коммерческих и промышленных ТБО (15-20%) общее количество ТБО ориентировочно составит 200 тыс.тонн в год.

Данное количество отходов способно принять существующее предприятие по сортировке и брикетированию ТБО ЗАО «ЭкоПром-Липецк», мощность которого составляет 200 тыс.тонн в год. Для продолжения работы этого предприятия до конца расчетного срока (2035 г.) необходимо изыскать площади под полигон для складирования брикетированных отходов.
Поскольку федеральным законодательством (№ 89-ФЗ) запрещается захоронение отходов в границах населенных пунктов,  площади под полигон для захоронения отходов следует изыскивать на территории Липецкого района. 

Альтернативными  и дополнительными вариантами для города могут стать:

1) Предприятия по утилизации ТБО, расположенные за границами города, в том числе

 «Полигон по утилизации промышленных и твердых бытовых отходов и станция сортировки ТБО у с. Стебаево, Липецкого района» - ООО «Карьер»:

· площадь полигона 394636 м2, 

· предусматриваемые объемы захоронения отходов: ТБО в естественном состоянии – 125000 м3/год; промышленные отходы – 600000 т/год или 125000 м3/год.

· объем принимаемых отходов в уплотненном состоянии – 6523356 м3,

· расчетный срок эксплуатации полигона -  16 лет. 

2) Новые предприятия – как вариант - мусоросортировочная станция производительностью 80 тыс.тонн ТБО в год на базе ООО «Утиль» (инвестор проекта – компания «Инвест-Групп Черноземье»).
3) Организация перерабатывающих производств отдельных видов отходов (пластика, бумаги, резины и др.), что сократит объем отходов, поступающих на мусоросортировочные предприятия.
4) Мусороперерабатывающий завод с включением в технологический процесс пиролизной установки.

По материалам Схемы санитарной очистки территорий муниципальных образований Липецкой области от отходов (ООО ОТКТБ «Экоинж», СПб, 2011) наиболее целесообразным методом утилизации отходов для Липецкой области (с учетом сложившихся перспектив развития) является сортировка отходов с целью выделения вторичных ресурсов для возможности возврата части отходов в хозяйственный оборот, и брикетирование оставшейся части отходов.

Особенностью работы станций сортировки с брикетированием является образование грязных стоков. В целях предотвращения загрязнения окружающей среды на станциях брикетирования должны быть предусмотрены сооружения очистки стоков, обеспечивающие глубокую очистку жидкости (по составу подобной фильтрату), образующейся в результате прессования ТБО.
Следует учитывать, что себестоимость переработки (в данном случае сортировки) отходов с понижением производительности возрастает. Так, удельная себестоимость переработки 1 т отходов составляет 25-30 руб. при производительности линии 200 тыс. т отходов в год; удельная себестоимость переработки 1 т отходов при минимальной производительности сортировки 5 тыс. т в год может достигать 200 руб. 

Поэтому использование сортировочных линий малой производительности может оказаться нерентабельным.
Для работы станций сортировки необходимо иметь площадку для захоронения «хвостов» - оставшейся части отходов после выбора из них утильных фракций.

Для города Липецка необходимая территория под захоронение брикетированных (уплотненных) ТБО составит на расчетный срок около 30 га.
.

К расчетному сроку проектирования должны быть осуществлены:

1. полная рекультивация полигона «Венера».

При этом следует отметить, что дальнейшее использование территории рекультивируемого полигона будет иметь ряд ограничений согласно СП 2.1.78.1038-01.

2. закрытие и рекультивация полигона захоронения брикетированных ТБО (в районе завода «Центролит») и полигона строительных отходов «Орлиный лог».

Относительно проблемы хранения шлаков на ОАО НЛМК.

К настоящему времени разработан и реализуется план рекультивации шлакового отвала с отходами металлургического производства.
ОАО «НЛМК» планирует сократить объемы скопившихся отходов производства на 2/3 за счет их переработки.

В процессе рекультивации шлакового отвала будут переработаны накопившиеся отходы: 1/3 из них пойдет на изменение ландшафта.

Проект предусматривает извлечение из накопившихся отходов полезного компонента.

Согласно планам, проект будет реализован до 2020 г., территория шлакового отвала уменьшится с 27,4 до 9 га. Ежегодно планируется перерабатывать порядка 1 млн.т. твердых технологических отходов.

17. ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА
Данный раздел в составе Проекта Генерального плана муниципального образования городской округ «Город Липецк» разработан в соответствии с техническим заданием к Муниципальному контракту № 10 от 28.10.2013 года с Администрацией г. Липецка.

Цель раздела - выявление характерных для территории г. Липецка чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также необходимых градостроительных мероприятий, направленных на снижение последствий при возникновении данных видов чрезвычайных ситуаций.

Перечень основных руководящих, нормативных и методических документов приведён в Приложении к тому в «Перечне исходных данных и требований для разработки раздела «Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» -письмо №1641-3-2-4 от 28.02.2014 г. Главного управления МЧС России по Липецкой области.

Выявление возможного влияния последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории города направлено на обеспечение рационального планирования использования территории для размещения жилой застройки, производственных и коммунальных объектов, обеспечения комфортных условий проживания населения.

Следует отметить, что, помимо выполненого в рамках Градостроительного кодекса Российской Федерации №190-ФЗ от 29.12.2004 и Технического задания раздела «Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», для территории муниципального образования «городской округ город Липецк» необходимо разработать силами специализированных организаций комплексный том «Инженерно-техничсеских мероприятий ГО и ЧС» с набором соответствующих карто- схем.

17.1 Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций  природного характера (для служебного пользования)
Источником возможной чрезвычайной ситуации природного характера является опасное природное явление, т.е. событие природного происхождения или результат деятельности природных процессов, которые по своей интенсивности, масштабу распространения и продолжительности вызывают поражающее воздействие на людей, объекты экономики и окружающую природную среду.

Характер природных опасностей обусловлен географическим и климатическим расположением территории г. Липецка, а также интенсивностью проявлений гидрологических и метеорологических явлений и процессов, иныхприродных процессов.

Границы территорий, подверженных воздействию опасных природных факторов и сформированные на основе полученных сведений, приведены на «Карте территорий, подверженных риску возникновения ЧС природного и техногенного характера» в масштабе 1: 25 000. Характеристики опасных природных процессов и явлений, неохваченных приведённым выше перечнем, но опасное проявление которых возможно на территории муниципального образования, а также сведения и карто-схемы отображаемые при разработке специализированного тома «Инженерно-технические мероприятий гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций», должны быть уточнены в рамках дополнительных исследований и работ специализированными организациями.

17.2 Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций  техногенного характера (для служебного пользования)
Источником техногенной чрезвычайной ситуации является опасное техногенное происшествие, в результате которого на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде. 

Основные источники техногенной опасности выбраны на основе п 11.4. Приказа Министерства регионального развития РФ №244 от 26.05.2011:

1. химически опасные объекты;

2. пожаровзрывоопасные объекты;

3. радиационно-опасные объекты;

4. опасные происшествия на транспорте при перевозке опасных грузов, в том числе (аварии на автомобильном транспорте, аварии на железнодорожном транспорте, аварии на водном (речном и морском) транспорте, аварии на трубопроводном транспорте);

5. гидродинамически опасные объекты.

Сведения по источникам техногенной опасности, количественным характеристикам поражающих факторов, зонам воздействия приняты на основе информации по  письму  Главного управления МЧС России по Липецкой области №1641-3-2-4 от 28.02.2014 г.

17.3 Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций биолого- социального характера (для служебного пользования)
В данном подразделе приведены сведения по возможным источникам чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера в соответсвии со сведениями по письму №1641-3-2-4 от 28.02.2014 г. Главного управления МЧС России по Липецкой.

Источниками
чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера на территории города Липецка могут быть:

· несанкционированные свалки ТБО;

· усовершенствованный полигон твердых бытовых отходов в районе п. Венера, с СЗЗ 1000 метров;

· Липецкий
мусороперерабатывающий
завод
ОАО
«Экопром
Липецк» мощностью до 40 тыс. т/год с СЗЗ 500 метров.

А также источниками чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера могут быть кладбища. 

Проектом генерального плана планируется полная рекультивация полигона «Венера», закрытие и рекультивация полигона захоронения брикетированных ТБО (в районе завода «Центролит») и полигона строительных отходов «Орлиный лог».

17.4 Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

Сведения о расположении имеющихся пожарных депо:

· 1 ПЧ, г. Липецк, ул. Ферросплавная, 12а

· 2 ПЧ, г. Липецк, ул. 9 Мая, корп. 15

· 4 ПЧ, г. Липецк, ул. Ферросплавная, 12а

· отдельный пост 4 ПЧ ГУ «1 ОФПС по Липецкой области», ФГКУ «3 ОФПС по Липецкой области»

· 6 ПЧ, г. Липецк, ул. Папина, 2а

· 7 ПЧ, г. Липецк, ул. Зегеля, 1а

· 8 ПЧ, г. Липецк, ул. Алмазная, б

· 9 ПЧ, г. Липецк, ул. Московская, 25

· 1б ПЧ, г. Липецк, ул. Краснознамённая, 2д

· 40 ПЧ, г. Липецк, ул. Московская , 173.

Проектом предусматривается организации новых пожарных депо в количестве 4 шт. в районах Романово, Желтые Пески, Свободный Сокол, ул. Ковалева.

Размещение пожарных частей соответствует 10-ти минутному критерию прибытия пожарных подразделений (в соответствии с ФЗ №123 «Технический регламент по обеспечению пожарной безопасности»).

Сведения о состоянии системы обеспечения пожарной безопасности отсутсвуют.

Для того чтобы свести к минимуму число пожаров, ограничить их распространение и обеспечить условия их ликвидации, предлагается заблаговременно провести мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на проектный период, в том числе:

1. Мероприятия, направленные на развитие сил ликвидации пожаров:

· укомплектование существующих и предлагаемых пожарных подразделения современной техникой борьбы с пожарами;

· пополнение личного состава;

· обучение населения мерам пожарной безопасности;

· развитие добровольных пожарных дружин на территории муниципального образования для улучшения пожарной обстановки и обеспечения пожаробезопасности;

2. Мероприятия, направленные на повышение технологической безопасности производственных процессов и эксплуатационной надежности оборудования взрывопожароопасных объектов:

· строжайшее соблюдение действующих норм и правил по эксплуатации взрыво- пожароопасных объектов;

· оборудование взрыво- пожароопасных объектов как первичными средствами пожаротушения, так и пунктами с запасом различных видов пожарной техники в количествах, определяемых оперативными планами пожаротушения;

· регулярные проверки соблюдения действующих норм и правил промышленной и пожарной безопасности, как в части требований к эксплуатации, так и в части положений по содержанию территорий

3. Мероприятия, направленные на повышение пожаробезопасности территории:

· своевременная очистка территория в пределах противопожарных разрывов от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т.п.;

· содержание дорог, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям, открытым складам, наружным пожарным лестницам и водоисточникам, используемым для целей пожаротушения, исправными и свободными для проезда пожарной техники;

· ликвидации незаконных парковок автотранспорта в противопожарных разрывах зданий, сооружений, в местах расположения водоисточников;

· улучшение качества зимнего содержания дорог, особенно на дорогах с уклонами, перед мостами, на участках с пересечением оврагов и на участках пересечения с магистральными трубопроводами, в период гололеда;

· незамедлительное оповещение подразделения пожарной охраны о закрытии дорог или проездов для их ремонта или по другим причинам, препятствующим проезду пожарных машин; на период закрытия дорог в соответствующих местах должны быть установлены указатели направления объезда или устроены переезды через ремонтируемые участки и подъезды к водоисточникам;

· расположение временных строений на расстоянии не менее 15 м от других зданий и сооружений (кроме случаев, когда по другим нормам требуется больший противопожарный разрыв) или у противопожарных стен;

· обустройство пожарных резервуаров местного значения, искусственных водоёмов для целей пожаротушения (с обустройством подъездных путей и площадок для установки пожарных автомобилей, обеспечивающих возможность забора воды в любое время года) и поддержание их в постоянной готовности;

· организация проверки территории и объектов жилищной сферы, в том числе ведомственного и частного жилищного фонда;

· снос снятых с учёта и бесхозных строений или защиту их от проникновения посторонних лиц.

18. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
	№№

п/п
	Показатели
	Единица измерения
	Современное состояние
	Расчетный срок

	1
	2
	3
	4
	6

	1
	Территории:

	1.1
	- в границах городского округа  г. Липецк
	га
	33015
	36046,8

	1.2
	-  в границах г. Липецка
	га
	33015
	35994,4

	в.т.ч. застроенные территории:

	1.3
	-  в границах г. Липецка
	га
	15677
	17192,3

	2
	Население

	2.1
	Численность населения 
	тыс.чел
	509,7
	540,0

	2.3
	Возрастная структура населения:
	
	
	

	
	- дети до 16 лет
	тыс. чел.

%%
	78,1
15,3
	90
16,5

	
	- население в трудоспособном возрасте
	( ( (
	307.1
60,3
	315
61

	
	- население в возрасте старше трудоспособного
	( ( (
	124,5
24,4
	135
25

	3
	Жилищный фонд

	3.
	Жилищный фонд - всего
	тыс.м2 общ. пл/

%
	12442
100
	19940
100

	3.1.
	Из общего фонда города:
	( ( (
	
	

	
	-  многоэтажный (5 и более этажей)
	( ( (
	9475
76

	14143

71

	
	- малоэтажный фонд без участков (2-4 этажа)
	( ( (
	702
6
	2028

11

	
	- малоэтажный (1-2 этажа) с участками
	( ( (
	2265
18
	3769

19

	3.2.
	Ветхий и аварийный жилой фонд
	тыс.м2
	68,4
	0

	3.3.
	Убыль жилищного фонда, всего
	( ( (
	
	430

	
	в том числе
	( ( (
	
	

	
	- по техническому состоянию
	( ( (
	
	240

	
	- реконструкция
	( ( (
	
	190

	3.4.
	Новое жилищное строительство– всего
	тыс. м2
	
	7930

	3.5
	Структура нового жилищного строительства по этажности, в т. ч:
	( ( (
	
	

	
	-малоэтажное индивидуальное с участками
	( ( (
	-
	1580

	
	-малоэтажное без участков (2-4 этажа)
	( ( (
	-
	1540

	
	-многоэтажное (5 и более этажей)
	( ( (
	-
	4810

	3.6
	Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир, домов
	м2/чел.
	24,4
	37

	4
	Учреждения системы культурно-бытового обслуживания населения

	4.1
	Детские дошкольные учреждения
	объект

мест
	77/19055
	130 / 30700

	4.2
	Общеобразовательные школы
	( ( (
	72/ 42350
	93/ 65700

	4.3
	Больницы
	коек
	3437
	4700

	4.4
	Поликлиники
	пос.смену
	23/18904
	39/27600

	4.5
	Дома-интернаты для престарелых, взрослых инвалидов с физическими нарушениями
	объект

мест
	2/380
	3/580

	4.6
	Спортивные залы общего пользования
	м2 
	10589
	22000

	4.7
	Учреждения культуры
	зрит.мест
	3512
	8100

	5
	Транспортная инфраструктура

	5.1.
	Протяженность железнодорожных линий общего пользования
	км
	38
	38

	5.2.
	Протяженность улично-дорожной сети, всего
	км
	529
	750

	5.2.1
	в том числе магистралей:
	км
	148
	230

	5.3.
	Плотность улично-дорожной сети в пределах застройки, всего 
	км/км2
	3,9
	4,6

	5.3.1
	в том числе магистралей:
	км/км2
	1,1
	1,4

	5.4
	Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями (на 1000 жителей)
	ед.
	322
	450

	6
	Инженерная инфраструктура 

	6.1
	Водоснабжение:
	
	
	

	6.1.1
	Суммарное водопотребление (всего)
	тыс. м3/ сут.
	нд
	253

	6.1.2
	Водоотведение:
	
	
	

	
	Суммарное водоотведение стоков (всего)
	тыс. м3/ сут.
	156.5
	217.4

	6.3
	Энергоснабжение

	6.3.1
	Потребление электроэнергии на коммунально-бытовые нужды
	млн. кВт ч./год
	765
	1426,3

	6.3.2
	Потребление природного газа
	млрд. куб. м/год
	нд
	1,4

	6.3.3
	Газораспределительные станции (ГРС)
	шт
	4
	4

	6.3.4
	Протяженность газопроводов высокого давления
	км
	150
	175

	6.4
	Связь

	6.4.1
	Охват населения телевизионным вещанием - всего
	% от всего населения
	80
	100

	6.4.2
	Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования - всего
	номеров на 100 человек
	27
	41

	7
	Санитарная очистка территории

	7.1
	Объем бытовых отходов
	тыс.т /год
	136.9
	200

	7.2
	Количество полигонов ТБО
	ед.
	1
	-

	8
	Зеленые насаждения общего пользования

	8.1
	Площадь зеленых насаждений общего пользования
	га
	962,86
	3167

	8.2
	Обеспеченность зелеными насаждениями
	м2чел./год
	18,92
	58

	9
	Инженерная подготовка территории

	
	Экологическая реабилитация водн. объектов:
	
	
	

	9.1
	- Расчистка, дноуглубление р. Воронеж
	км2
	-
	19.928

	
	- Расчистка р. Липовка
	км
	-
	3

	
	- Расчистка Комсомольского пруда
	км2
	-
	0.01

	9.2
	Реконструкция фиксирующего порога
	шт
	1
	1

	9.3
	Городская набережная
	м
	1100
	3800

	9.4
	Дождевая канализация:
	га
	
	

	
	Строительство водостоков
	км
	90
	170

	
	Очистные сооружения дождевой канализации
	шт
	-
	17

	
	Организация прудов - отстойников
	шт
	-
	3

	9.5
	Дренаж территории
	га
	-
	290

	9.6
	Обустройство рекреационных зон
	га
	нд
	545

	9.7
	Подсыпка, организация рельефа
	га
	нд
	310

	10
	Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

	10.1
	Пожарная часть
	шт
	10
	14


П Р И Л О Ж Е Н И Е
	
	ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ ГОРОДА ЛИПЕЦКА

Нормативные документы
 Постановление администрации города Липецка от 05.03.2010 г. № 604 «О порядке разработки, утверждения и реализации городских целевых программ в городе Липецке и порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ в городе Липецке»

	
	Перечень городских целевых программ, реализуемых на территории города Липецка в 2013 году

	
	1. «Адресная инвестиционная программа города Липецка на 2013-2015 годы»

	
	2. «Охрана окружающей среды города Липецка на 2013-2015 годы»

	
	3. «Липецк – наш общий дом» (2013-2015 годы)

	
	4. «Организация и проведение городских праздничных мероприятий в городе Липецке (2013-2015 годы)»

	
	5. «Об осуществлении мероприятий гражданской обороны, обеспечении пожарной безопасности и защите населения и территории города Липецка от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на период 2013-2015 годов»

	
	6. "Организация отдыха, оздоровление детей и подростков города Липецка (2013-2015 гг.)"

	
	7. "Развитие физической культуры и спорта в городе Липецке на 2013-2015 годы"

	
	8. «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Липецке на 2013-2015 годы»

	
	9. "Молодежь города Липецка (2013-2015 годы)"

	
	10. «Переселение граждан из аварийного (непригодного для проживания) жилищного фонда города Липецка на 2013-2015 годы»

	
	11. «Капитальный ремонт многоквартирных домов города Липецка на 2013-2015 годы»

	
	12. «Липецкие скверы (2011-2013 годы)»

	
	13. «Повышение эффективности бюджетных расходов города Липецка на 2012-2013 годы»

	
	14. «Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности города Липецка на 2013 год»

	
	15. «Совершенствование дошкольного образования в городе Липецке на 2013-2015 годы»

	
	16. «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов города Липецка на 2013 год»

	
	17. «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования город Липецк на 2013 год»

	
	18. «Модернизация системы общего образования города Липецка в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами (2013 г.)»

	
	19. «Установка индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета воды и электрической энергии в муниципальном жилищном фонде города Липецка на 2013 год»

	
	20. «Повышение энергоэффективности сетей электроснабжения наружного освещения города Липецка (2013-2015 годы)»

	
	21. «Доступная среда на 2013 - 2015 годы»

	
	Перечень ведомственных целевых программ, реализуемых на территории города Липецка в 2013 году

	
	1. "Развитие образования в городе Липецке (2012-2014 гг.)"

	
	2. "Создание условий для развития физической культуры и спорта в городе Липецке на 2013 год"

	
	3. "Сохранение и развитие культуры и искусства города Липецка (2013 год)"

	
	4. «Развитие дошкольного образования в городе Липецке (2013-2015 годы)»

	
	5. "Ремонт сетей дождевой канализации города Липецка" на 2012-2014 годы

	
	6. "Благоустройство детских игровых площадок на территории города Липецка на 2013-2015 годы"

	
	7. "Обустройство остановочных пунктов города Липецка (2013-2015 годы)"

	
	8. "Снос аварийных жилых домов города Липецка" на 2011-2013 годы

	
	9. "Проведение технической инвентаризации многоквартирных жилых домов города Липецка" на 2011-2013 годы

	
	10. "Ремонт общего имущества в жилых домах города Липецка (общежитиях согласно техническим паспортам)" на 2011-2013 годы

	
	11. "Повышение безопасности проживания в многоэтажном жилищном фонде города Липецка за счет замены, модернизации лифтов, отработавших нормативный срок службы" на 2011-2013 годы

	
	12. "Формирование и проведение государственного кадастрового учета земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома города Липецка" на 2011-2013 годы

	
	13. "Газификация многоквартирных домов города Липецка на 2012-2013 годы"

	
	14. "Управдом в городе Липецке" на 2013 год

	
	15. "Техническая инвентаризация и паспортизация бесхозяйных объектов инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства города Липецка на 2012-2014 годы"

	
	16. "Техническая инвентаризация и паспортизация бесхозяйных объектов внешнего благоустройства города Липецка на 2012-2014 годы"

	
	17. "Обновление подвижного состава пассажирского автомобильного и электрического транспорта города Липецка (2012-2014 годы)"

	
	18. "Обновление автопарка и средств малой механизации предприятий, осуществляющих работы в области благоустройства города Липецка на 2013-2015 годы"

	
	19. "Замена газопроводов многоквартирных домов на 2012-2014 годы"

	
	20. "Ремонт асфальтового покрытия дорог улиц индивидуальной застройки города Липецка на 2013-2015 годы"

	
	21. "Муниципальные кадры на 2013-2015 годы"

	
	22. "Ремонт трамвайных путей и переездов города Липецка на 2013-2015 годы"


Приложение 2
	Перечень предприятий г. Липецка и прилегающих территорий, предоставивших сведения о СЗЗ для учета в проекте Генерального плана МО городской округ г. Липецк

(включая данные по СЗЗ предприятий) 

	 
	Название предприятия, вид деятельности
	Размер (м) и конфигурация (описание) СЗЗ
	Источник информации

	1
	ОАО "НЛМК" 

производство стали
	по проекту

Размер предварительной (расчетной) СЗЗ сокращен главным санитарным врачом РФ от границы отвода земли на юг - 629 м, на запад - 1003 м, на север - от 114 до 907 м, на восток - по границе отвода земли. Корректировка проекта СЗЗ с учетом перспектив развития комбината
	Приложение 1 к письму УФС "Роспотребназдор" по Липецкой области № 550/03-1 от 23.01.2014 

	2
	ОАО "Липецкий завод "Центролит" 

Заготовки из разных марок чугуна
	100
	Письмо УФС "Роспотребназдор" по Липецкой области № 774/03-1от 27.01.2014

	3
	ОАО "Липецкие автобусные линии" промплощадка № 1
	 Решение о сокращении размера СЗЗ № 97 от 13.07.2011 на север - 60 м, на северо-восток - 40 м, на восток - от 0 до 18 м, на запад - от 12 до 15 м, на северо-запад - 93 м,  на юго-восток, юг и юго-запад - по границе промплощадки
	Проект нормативов ПДВ ОАО "Липецкие автобусные линии"                Приложение 1 к письму УФС "Роспотребназдор" по Липецкой области № 550/03-1 от 23.01.2014  



	4
	промплощадка № 2 (автовокзал)
	по границе промплощадки
	

	5
	ОАО «Липецкий комбинат силикатных изделий» производство кирпича
	от границы предприятия по румбам

Постановление главного санитарного врача по Липецкой области № 36. северо-восток - от 27 до 110 м, север, юго-восток - по границе промплощадки, восток - 55 м, юго-запад, запад и северо-запад - 300 м 
	Приложение 1 к письму УФС "Роспотребназдор" по Липецкой области № 550/03-1 от 23.01.2014 

	6
	ЗАО "Липецкпиво"
	Решение о сокращении размера СЗЗ № 2 от 11.03.2013. север, восток - 10 м, северо-восток - от 1 м до 20 м, юг - 35 м, юго-восток -от 5 м до 10 м, по остальным румбам - по границе предприятия
	Приложение 1 к письму УФС "Роспотребназдор" по Липецкой области № 550/03-1 от 23.01.2014 

	7
	ООО "Фирма Амарант" (колбасный цех Юрова О.С.) выпуск колбасных изделий и мясных деликатесов
	300
	Приложение 1 к письму УФС "Роспотребназдор" по Липецкой области № 550/03-1 от 23.01.2014 

	8
	ЗАО "Липецкцемент"
	Постановление главного санитарного врача РФ. Сокращена: в южном направлении - 200 м от границы ООО "Липецкое карьевроуправление", 240 м - от границы ЗАО "Липецкцемент", в восточном направлении - 15 м от границы ООО "Липецкое карьероуправление", в западном и северном направлениях - 300 м от границы ЗАО "Липецкцемент", в северо-западном направлении - 160-220 м от границы ЗАО "Липецкцемент" до расположения спецконтингента исправительных учреждений ФБУ исправительная колония № 2 (ФБУ ИК №2); 260-310 м от границы ЗАО "Липецкцемент" до расположения ФБУ ИК № 6.
	Приложение 1 к письму УФС "Роспотребназдор" по Липецкой области № 550/03-1 от 23.01.2014 

	9
	ЗАО "Липецкое карьероуправление"
	500
	 

	10
	ОАО "Завод Железобетон"
	500
	Приложение 1 к письму УФС "Роспотребназдор" по Липецкой области № 550/03-1 от 23.01.2014 

	11
	Липецкая ТЭЦ-2 (Филиал ОАО "Квадра - "Восточная генерация")
	По расчету


СЭ Заключение на проект СЗЗ  № 15. На запад - 80 м, на восток - 280 м

	Приложение 1 к письму УФС "Роспотребназдор" по Липецкой области № 550/03-1 от 23.01.2014 

	12
	ОАО "Стагдок" промплощадка дробильно-обогатительной фабрики
	300
	Приложение 1 к письму УФС "Роспотребназдор" по Липецкой области № 550/03-1 от 23.01.2014 

	13
	ОАО "Стагдок" карьер
	300
	 

	14
	ОАО "Компания ЮНИМИЛК" (филиал "Молочный комбинат "Липецкий")
	100
	Приложение 1 к письму УФС "Роспотребназдор" по Липецкой области № 550/03-1 от 23.01.2014 

	15
	ОАО "Компания Росинка"
	50
	Приложение 1 к письму УФС "Роспотребназдор" по Липецкой области № 550/03-1 от 23.01.2014 

	16
	ОАО "Липецкий завод изделий домостроения"
	300
	Приложение 1 к письму УФС "Роспотребназдор" по Липецкой области № 550/03-1 от 23.01.2014 

	17
	ЗАО "Индезит Интернешнл"
	100
	Приложение 1 к письму УФС "Роспотребназдор" по Липецкой области № 550/03-1 от 23.01.2014 

	18
	ООО "Рошен" (склад кондитерские изделия)
	100
	Приложение 1 к письму УФС "Роспотребназдор" по Липецкой области № 550/03-1 от 23.01.2014 

	19
	ООО "ПРОГРЕСС" 

пищевое производство  
	Постановление об установлении размера СЗЗ № 19 от 10.04.2009, северо-запад и юг - 50 м, север, восток, юго-восток - по границе предприятия
	 

	20
	ООО  ЛПО "Электроаппарат" электрокабельная,  светодиодная продукция
	100
	Приложение 1 к письму УФС "Роспотребназдор" по Липецкой области № 550/03-1 от 23.01.2014 

	21
	ОАО "Полимер"

 изделия из пластмасс
	Постановление о сокращении СЗЗ № 11 от 25.01.2011. Запад, восток, юг - 300 м, север и северо-запад - 175 м.
	Приложение 1 к письму УФС "Роспотребназдор" по Липецкой области № 550/03-1 от 23.01.2014 

	22
	ОАО "Липецкий хладокомбинат" производство мороженого
	100
	Приложение 1 к письму УФС "Роспотребназдор" по Липецкой области № 550/03-1 от 23.01.2014 

	23
	"Липецкая макаронная фабрика" (филиал ОАО "Липецкхлебмакаронпром") 

расположены на одной промплощадке
	СЗЗ сокращена по границе жилой застройки: с севера, северо-востока и северо-запада - по промплощадке ОАО "Компания "Юнимилк", с востока - 100 м, с юго-востока - 76 м, с юго-запада - 100 м, с запада - 100 м
	Приложение 1 к письму УФС "Роспотребназдор" по Липецкой области № 550/03-1 от 23.01.2014 

	24
	"Липецкий хлебозавод № 5" (филиал ОАО "Липецкхлебмакаронпром")
	100
	Постановление главного санитарного врача по Липецкой области № 50 от 16.12.2010 

	25
	"Липецкий хлебокомбинат" (филиал ОАО "Липецкхлебмакаронпром")
	100
	Решение о сокращении размера СЗЗ главного санитарного врача по Липецкой области № 55 от 01.04.2011 

	26
	"Липецкий хлебозавод № 3" (филиал ОАО "Липецкхлебмакаронпром")
	по границе промплощадки


	Приложение 1 к письму УФС "Роспотребназдор" по Липецкой области № 550/03-1 от 23.01.2014 

	27
	Филиал ОАО "МРСК Центра" "Липецкэнерго" электрические сети - ул.Механизаторов, 16
	100
	Приложение 1 к письму УФС "Роспотребназдор" по Липецкой области № 550/03-1 от 23.01.2014 

	28
	Филиал ОАО "МРСК Центра" "Липецкэнерго" 

Аппарат управления - ул. 50 НЛМК, 33
	50
	Приложение 1 к письму УФС "Роспотребназдор" по Липецкой области № 550/03-1 от 23.01.2014 

	29
	ЗАО "Экопром-Липецк", основная площадка -станция сортировки и брикетирования ТБО
	100
	Приложение 1 к письму УФС "Роспотребназдор" по Липецкой области № 550/03-1 от 23.01.2014 

	30
	 ЗАО "Экопром-Липецк", Полигон для захоронения ТБО "Центролит"
	500
	Анкета к письму № 06-02-507 от 16.12.2013

	31
	ООО "Дженсер-Липецк" ул.Октябрьская, 49
	Постановление о сокращении СЗЗ №2 от 20.01.2011. Запад - 8 м, север и северо-запад - 24 м, северо-восток - 30 м, восток - 4 м, юг - и юго-восток - 85 м, юго-запад - 63 м
	Приложение 1 к письму УФС "Роспотребназдор" по Липецкой области № 550/03-1 от 23.01.2014 

	32
	Автотранспортное хозяйство УВД по Липецкой области (производственная база) ул.Тельмана, 164
	Постановление о сокращении СЗЗ № 51 от 22.12.2010. Юго-запад - 25 м, по остальным румбам - 10 м
	Приложение 1 к письму УФС "Роспотребназдор" по Липецкой области № 550/03-1 от 23.01.2014 

	33
	Полигон ТБО "Венера" ЗАО "ЭкоПром-Липецк" (рекультивирован) 

Район пос.Венера
	Постановление о сокращении СЗЗ № 45 от 17.11.2010. Юг и север - 80 м, северо-восток - 62 м, юго-восток - 54 м, юго-запад - 94 м, запад - 84 м, северо-запад - 80 м. Проект СЗЗ отклонен. СЭ Заключение № 48.20.01.000.Т.000398.08.09 от 18.08.2009
	Приложение 1 к письму УФС "Роспотребназдор" по Липецкой области № 550/03-1 от 23.01.2014 

	34
	Площадка № 1 МУП "Зеленхоз"
	Постановление о сокращении СЗЗ № 38 от 08.10.2010. Северо-восток - 25 м, северо-запад и юго-восток - 12 м, север - 10 м, юго-запад - 50 м, юг - 10 м
	Приложение 1 к письму УФС "Роспотребназдор" по Липецкой области № 550/03-1 от 23.01.2014 

	35
	ООО "Предприятие "Развитие" 

промбаза ул.Дружбы, 32а
	Постановление о сокращении СЗЗ № 29 от 22.06.2010. юго-запад - по границе предприятия, северо-восток - 72 м, по остальным румбам - 100 м
	Приложение 1 к письму УФС "Роспотребназдор" по Липецкой области № 550/03-1 от 23.01.2014 

	36
	ООО "Центр Липецк" ул.Юных Натуралистов, 18а
	Постановление о сокращении СЗЗ № 28 от 17.06.2010. по границе  промплощадки
	Приложение 1 к письму УФС "Роспотребназдор" по Липецкой области № 550/03-1 от 23.01.2014 

	37
	СХПК "Тепличный" ул.Железнякова, 8
	Постановление о сокращении СЗЗ № 25 от 17.05.2010. северо-запад - 63 м, по остальным румбам - по границе промплощадки
	Приложение 1 к письму УФС "Роспотребназдор" по Липецкой области № 550/03-1 от 23.01.2014 

	38
	Колбасный цех ООО "Гелиос М" 

пос.Сырский Рудник, ул.Юношеская, 44
	Постановление о сокращении СЗЗ № 20 от 15.04.2010. север, северо-восток - 300 м, по остальным румбам - по границе промплощадки
	Приложение 1 к письму УФС "Роспотребназдор" по Липецкой области № 550/03-1 от 23.01.2014 

	39
	Промплощадка № 1 ГНУ ВНИИ рапса 

Боевой проезд, 39
	Решение о сокращении размера СЗЗ № 127 от 17.11.2011. юг- 56 м, юго-запад - 83 м, запад - 64 м, по остальным румбам - 100 м
	Приложение 1 к письму УФС "Роспотребназдор" по Липецкой области № 550/03-1 от 23.01.2014 

	40
	Производтвенная база  ООО "Новый век" 

ул.Юношеская
	Решение о сокращении размера СЗЗ № 128 от 17.11.2011. северо-запад - 30 м, запад - от 30 до 40 м, юго-запад - 20 м, по остальным румбам - 100 м
	Приложение 1 к письму УФС "Роспотребназдор" по Липецкой области № 550/03-1 от 23.01.2014 

	41
	Торговый центр "Европа"
	Решение о сокращении размера СЗЗ № 121 от 12.10.2011. северо-восток - 24 м, по остальным румбам - 50 м
	Приложение 1 к письму УФС "Роспотребназдор" по Липецкой области № 550/03-1 от 23.01.2014 

	42
	ООО "Регион-Агро-Липецк" пос.Сырский Рудник, ул.Нововесовая, 25
	Решение о сокращени размера СЗЗ № 116 от 02.09.2011. север, восток, запад - по границе промплощадки, юг - 20 м
	Приложение 1 к письму УФС "Роспотребназдор" по Липецкой области № 550/03-1 от 23.01.2014 

	43
	ЗАО "Липецк-нефтепродукт" АЗК № 60 ул.2-я Индустриальная
	Решение о сокращении размера СЗЗ № 103 от 29.07.2011. север - 20 м, юг - 52 м, юго-запад, северо-запад - 30 м, по остальным румбам - 100 м
	Приложение 1 к письму УФС "Роспотребназдор" по Липецкой области № 550/03-1 от 23.01.2014 

	44
	ЗАО "Липецк-нефтепродукт» АЗК № 1 ул.Гагарина, 100а 
	Решение о сокращении размера СЗЗ № 104 от 29.07.2011. восток - 32 м, юго-восток - 30 м, юг - 50 м, юго-запад - 54 м, северо-восток - 70 м, запад и север - 100 м
	Приложение 1 к письму УФС "Роспотребназдор" по Липецкой области № 550/03-1 от 23.01.2014 

	45
	ООО "ЛУКОЙЛ- Центрнефтепродукт" 

АЗС № 301 ул.Катукова, 49
	Санитарно-эпидемиологической заключение на проект СЗЗ № 48.20.01.000.Т.000031.05.07 от 07.05.2007 по всем румбам - 100 м
	Приложение 1 к письму УФС "Роспотребназдор" по Липецкой области № 550/03-1 от 23.01.2014 

	46
	ООО "ЛУКОЙЛ- Центрнефтепродукт" 

АЗС № 302 Универсальный проезд, 1
	Санитарно-эпидемиологической заключение на проект СЗЗ № 48.20.01.000.Т.000030.05.07 от 07.05.2007 по всем румбам -  50 м
	Приложение 1 к письму УФС "Роспотребназдор" по Липецкой области № 550/03-1 от 23.01.2014 

	47
	ООО "ЛУКОЙЛ- Центрнефтепродукт"

 АЗС № 303 ул.Терешковой, 41
	Санитарно-эпидемиологической заключение на проект СЗЗ № 48.20.01.000.Т.000029.05.07 от 07.05.2007 по всем румбам -  50 м
	Приложение 1 к письму УФС "Роспотребназдор" по Липецкой области № 550/03-1 от 23.01.2014 

	48
	ООО "ЛУКОЙЛ- Центрнефтепродукт" 

АЗС № 304 ул.Краснозаводская, 2б
	Санитарно-эпидемиологической заключение на проект СЗЗ № 48.20.01.000.Т.000089.07.07 от 26.07.2007 по всем румбам -  100 м
	Приложение 1 к письму УФС "Роспотребназдор" по Липецкой области № 550/03-1 от 23.01.2014 

	49
	ООО "ЛУКОЙЛ- Центрнефтепродукт" 

АЗС № 308 на трассе Орел-Тамбов, 295 км
	Санитарно-эпидемиологической заключение на проект СЗЗ № 48.20.01.000.Т.000019.04.07 от 19.04.2007 по всем румбам -  100 м
	Приложение 1 к письму УФС "Роспотребназдор" по Липецкой области № 550/03-1 от 23.01.2014 

	50
	ЗАО "Липецкстройиндустрия" Трубный проезд, 16
	Решение о сокращении размера СЗЗ № 101 от 27.07.2011. юг - 85 м, юго-запад - до 140 м, север, запад, восток - 300 м
	Приложение 1 к письму УФС "Роспотребназдор" по Липецкой области № 550/03-1 от 23.01.2014 

	51
	ООО "ЗСК Сэндвичпанель" ул.Алмазная, 10
	Единая СЗЗ с ООО "Промизделия". Решение о сокращении размера СЗЗ № 99 от 26.07.2011. юго-восток, восток, юг, запад - по границе предприятия, север, северо-восток, северо-запад - 100 м 
	Приложение 1 к письму УФС "Роспотребназдор" по Липецкой области № 550/03-1 от 23.01.2014 

	52
	ООО "Промизделия" ул.Алмазная, 10
	Единая СЗЗ с ООО "ЗСК Сэндвичпанель".  Решение о сокращении размера СЗЗ № 99 от 26.07.2011. юго-восток, восток, юг, запад - по границе предприятия, север, северо-восток, северо-запад - 100 м 
	Приложение 1 к письму УФС "Роспотребназдор" по Липецкой области № 550/03-1 от 23.01.2014 

	53
	Промплощадка предприятия по производству пластиковых изделий. ИП Щетинин В.Н. 

ул.Римского-Корсакова, строение 1 "д"
	По расчету.

Решение об устаноовлении размера СЗЗ № 95 от 22.06.2011. восток - 45 м, по остальным румбам - 100 м
	Приложение 1 к письму УФС "Роспотребназдор" по Липецкой области № 550/03-1 от 23.01.2014 

	54
	ООО "Предприятие "Управляющая компания" АЗС № 35 

ул.Космонавтов, строение 55
	Решение о сокращении размера СЗЗ № 83 от 07.06.2011. северо-восток - 90 м, восток - 97 м, юг, запад, север - 100 м
	Приложение 1 к письму УФС "Роспотребназдор" по Липецкой области № 550/03-1 от 23.01.2014 

	55
	ООО "Предприятие Управляющая компания" АЗС №6 ул.Меркулова
	Постановление о сокращении размера СЗЗ № 48 от 26.11.2009. север - 43 м, юго-восток - 12 м, юг - 46 м, запад - 57 м
	Приложение 1 к письму УФС "Роспотребназдор" по Липецкой области № 550/03-1 от 23.01.2014 

	56
	ООО "Предприятие Управляющая компания" АЗС №3 ул.Елецкая, стр.3
	Санэпидзаключение № 48.20.01.000.Т.000236.06.09 от 03.06.2009 - 100 м
	Приложение 1 к письму УФС "Роспотребназдор" по Липецкой области № 550/03-1 от 23.01.2014 

	57
	Филиал ОАО "МРСК Центра" "Липецкэнерго"

 ул.Папина, д.2а
	Решение о сокращении размера СЗЗ № 69 от 06.05.2011. во все стороны 18 м 
	Приложение 1 к письму УФС "Роспотребназдор" по Липецкой области № 550/03-1 от 23.01.2014 

	58
	ООО "Липецкий асфальт" Промышленный проезд, владение 10
	Постановление о сокращении размера СЗЗ № 48 от 21.03.2011. юго-запад - 137 м, по остальным румбам - 500 м
	Приложение 1 к письму УФС "Роспотребназдор" по Липецкой области № 550/03-1 от 23.01.2014 

	59
	ОАО "Галантерейщик" ул.Доватора, 14
	Постановление о сокращении размера СЗЗ № 41 от 22.02.2011. юг - 11 м, запад и восток - 10 м, север - 4 м
	Приложение 1 к письму УФС "Роспотребназдор" по Липецкой области № 550/03-1 от 23.01.2014 

	60
	Филиал ДОАО "Центрэнергогаз" ОАО "Газпром" 

ул.Клары Цеткин
	Постановление о сокращении размера СЗЗ № 18 от 03.02.2011. запад, юго-запад - 28 м, юг и юго-восток - 22 м, северо-восток и восток - по границе предприятия
	Приложение 1 к письму УФС "Роспотребназдор" по Липецкой области № 550/03-1 от 23.01.2014 

	61
	Филиал ОАО "Квадра" - "Восточная генерация" Липецкие тепловые сети Северо-Западная котельная

ул.Московская, 38а
	Санэпидзаключение на проект СЗЗ № 108 от 02.12.1998. по всем румбам - 138 м
	Приложение 1 к письму УФС "Роспотребназдор" по Липецкой области № 550/03-1 от 23.01.2014 

	62
	Филиал ОАО "Квадра" - "Восточная генерация" Липецкие тепловые сети Юго-Западная котельная ул.Московская, 6
	Санэпидзаключение на проект СЗЗ № 109 от 13.11.1998. по всем румбам - 500 м
	Приложение 1 к письму УФС "Роспотребназдор" по Липецкой области № 550/03-1 от 23.01.2014 

	63
	Филиал ОАО "Квадра" - "Восточная генерация" Липецкие тепловые сети Привокзальная котельная ул.Гагарина, 110
	Санэпидзаключение на проект СЗЗ № 107 от 30.11.1998. по всем румбам - 132 м
	Приложение 1 к письму УФС "Роспотребназдор" по Липецкой области № 550/03-1 от 23.01.2014 

	64
	ОАО "Литер" 

ул.Алмазная, 6
	Санэпидзаключение на проект СЗЗ  № 48.20.01.000.Т.000143.05.08 , по всем румбам - 300 м
	Приложение 1 к письму УФС "Роспотребназдор" по Липецкой области № 550/03-1 от 23.01.2014 

	65
	Торговый центр "Метро Кэш енд Керри" 

ул.Алмазная, 6
	Санэпидзаключение на проект СЗЗ  № 48.20.01.000.Т.000160.04.10 , по всем румбам - 50 м
	Приложение 1 к письму УФС "Роспотребназдор" по Липецкой области № 550/03-1 от 23.01.2014 

	66
	ОАО "Золотой колос" ул.Тельмана, 116а
	Сокращена СЗЗ до жилой застройки. Проект согласован
	Приложение 1 к письму УФС "Роспотребназдор" по Липецкой области № 550/03-1 от 23.01.2014 

	67
	ООО "Петроком-Липецк" Трубный проезд, стр.5 "в"
	Санэпидзаключение на проект СЗЗ  № 48.20.01.000.Т.000074.02.09 , по всем румбам - 100 м
	Приложение 1 к письму УФС "Роспотребназдор" по Липецкой области № 550/03-1 от 23.01.2014 

	68
	СПКЦ "Сырский" филиал ЗАО "Агродорстрой"
	100
	Приложение 1 к письму УФС "Роспотребназдор" по Липецкой области № 550/03-1 от 23.01.2014 

	69
	ООО "ГСМ "Гарант" ул.Гражданская, 1б
	Решение о сокращении размера СЗЗ № 23 от 11.10.2012. запад - 1 м, по остальным румбам - 50 м
	Приложение 1 к письму УФС "Роспотребназдор" по Липецкой области № 550/03-1 от 23.01.2014 

	70
	МУ СПАТ по уборке г.Липецка, основная площадка 

Универсальный пр., 10
	Размер СЗЗ сокращен решением № 9 от 25.05.2012. северо-запад - 170 м, север - 22 м, по остальным румбам - 300 м
	Приложение 1 к письму УФС "Роспотребназдор" по Липецкой области № 550/03-1 от 23.01.2014 

	71
	МУ СПАТ по уборке г.Липецка, основная площадка Правобережный участок

 ул.Тельмана, 1а
	Решение о сокращении СЗЗ № 7 от 05.05.2012. север, северо-восток - по границе промплощадки, восток, запад, северо-запад - 100 м, юго-запад - 40 м,юг - 35 м
	Приложение 1 к письму УФС "Роспотребназдор" по Липецкой области № 550/03-1 от 23.01.2014 

	72
	МУ СПАТ по уборке г.Липецка, основная площадка Левобережный участок 

ул.Металлургов, 6
	Решение о сокращении СЗЗ № 11 от 23.06.2012. юго-запад - 14 м, запад - от 8 до 12 м, по остальным румбам - 100 м
	Приложение 1 к письму УФС "Роспотребназдор" по Липецкой области № 550/03-1 от 23.01.2014 

	73
	МУ СПАТ по уборке г.Липецка, полигон Орлиный лог

 район цемзавода
	Санэпидзаключение на проект № 48.20.01.000.Т.000340.09.10 от 30.09.2010
	Приложение 1 к письму УФС "Роспотребназдор" по Липецкой области № 550/03-1 от 23.01.2014 

	74
	ООО "Имидж-Центр" ул.Прудная, 4
	100

Решение о сокращении размера СЗЗ № 18 от 10.08.2012. северо-восток
	Приложение 1 к письму УФС "Роспотребназдор" по Липецкой области № 550/03-1 от 23.01.2014 

	75
	База службы эксплуатации и защиты газопровода. Аппарат управления ОАО "Липецкоблгаз" ул.Ударников, 36а
	Решение о сокращении размера СЗЗ № 16 от 25.07.2012. юго-запад - 75 м, по остальным румбам - 100 м
	Приложение 1 к письму УФС "Роспотребназдор" по Липецкой области № 550/03-1 от 23.01.2014 

	76
	Матырский газовый участок, филиал ОАО "Липецкоблгаз" пос.Матырский, ул.Моршанская, 2
	Решение о сокращении размера СЗЗ № 10 от 20.06.2012. по границе промплощадки
	Приложение 1 к письму УФС "Роспотребназдор" по Липецкой области № 550/03-1 от 23.01.2014 

	77
	ООО "Новость" 

ул.Суворова, 7
	СЗЗ сокращена до 10 м-12 м


	Приложение 1 к письму УФС "Роспотребназдор" по Липецкой области № 550/03-1 от 23.01.2014 

	78
	ООО "Промтара" ул.Московская
	100
	Приложение 1 к письму УФС "Роспотребназдор" по Липецкой области № 550/03-1 от 23.01.2014 

	79
	ООО "Новый век" (производственно-техническая база) ул.Юношеская
	СЗЗ сокращена от 30 до 100 м


	Приложение 1 к письму УФС "Роспотребназдор" по Липецкой области № 550/03-1 от 23.01.2014 

	80
	ООО "Ресурс СП" ул.Юношеская, 97
	100
	Приложение 1 к письму УФС "Роспотребназдор" по Липецкой области № 550/03-1 от 23.01.2014 

	81
	Автосалон КМ/ч 

Юношеская, владение 97
	100
	Приложение 1 к письму УФС "Роспотребназдор" по Липецкой области № 550/03-1 от 23.01.2014 

	82
	ООО "Автоцентр "Инком-Липецк" 

ул.Катукова, 7
	100
	Приложение 1 к письму УФС "Роспотребназдор" по Липецкой области № 550/03-1 от 23.01.2014 

	83
	АЗС № 3 УК "Время" ул.Московская
	100
	Приложение 1 к письму УФС "Роспотребназдор" по Липецкой области № 550/03-1 от 23.01.2014 

	84
	ГОУ ВПО "Липецкий государственных технический университет", промплощадка № 1 - комплекс зданий университета ул.Московская, 30
	с севера 12 м от границы промплощадки, с северо-востока - 16 м, с северо-запада - 0 м
	Экспертное заключение ЦГЭ в ЛО № 27 от 14.01.2014   Санэпидзаключение № 48.20.01.000.Т.000040.02.14 от 10.02.2014 г.

	85
	АЗК № 9 ЗАО "Липецкнефтепродукт" ул.Космодемьянская
	100
	Приложение 1 к письму УФС "Роспотребназдор" по Липецкой области № 550/03-1 от 23.01.2014 

	86
	АЗК № 14 ЗАО "Липецкнефтепродукт" Лебедянское шоссе
	100

Проект отклонен (дома в СЗЗ)
	Приложение 1 к письму УФС "Роспотребназдор" по Липецкой области № 550/03-1 от 23.01.2014 

	87
	АЗК № 28 ЗАО "Липецкнефтепродукт" ул.Баумана
	100
	Приложение 1 к письму УФС "Роспотребназдор" по Липецкой области № 550/03-1 от 23.01.2014 

	88
	АЗК № 22 ЗАО "Липецкнефтепродукт" ул.Московская
	100
	Приложение 1 к письму УФС "Роспотребназдор" по Липецкой области № 550/03-1 от 23.01.2014 

	89
	АЗК № 42 ЗАО "Липецкнефтепродукт" пер.ул.Гагарина и ул.Титова
	100
	Приложение 1 к письму УФС "Роспотребназдор" по Липецкой области № 550/03-1 от 23.01.2014 

	90
	ООО "Предприятие "Управляющая компания" АЗС № 54 

район цемзавода
	100
	Приложение 1 к письму УФС "Роспотребназдор" по Липецкой области № 550/03-1 от 23.01.2014 

	91
	ИП Ключников Л.Ф. "Обелиск" 

ул.Ударников, 26
	Сокращена СЗЗ со 100 м до 50 м
	Приложение 1 к письму УФС "Роспотребназдор" по Липецкой области № 550/03-1 от 23.01.2014 

	92
	ЗАО "Опалубочные системы" 

ул.Ковалева, владение 125
	100
	Приложение 1 к письму УФС "Роспотребназдор" по Липецкой области № 550/03-1 от 23.01.2014 

	93
	ООО "Автомост" (котельная)
	Размер СЗЗ сокращен от 50 до 100 м
	Приложение 1 к письму УФС "Роспотребназдор" по Липецкой области № 550/03-1 от 23.01.2014 

	94
	ООО "Авто-ММ" ул.Ударников, 26а
	100
	Приложение 1 к письму УФС "Роспотребназдор" по Липецкой области № 550/03-1 от 23.01.2014 

	95
	Цех по производству сэндвич панелей ООО "Барс" 

ул.Ударников, 38а
	Решение о сокращении СЗЗ от 16.05.2007. Санэпидзаключение № 48.20.01.000.М001228.05.07: север - 37 м,по остальным румбам - 300 м
	Приложение 1 к письму УФС "Роспотребназдор" по Липецкой области № 550/03-1 от 23.01.2014 

	96
	Котельная "Автомост" ул.Ударников, 94а
	по границе предприятия


	Приложение 1 к письму УФС "Роспотребназдор" по Липецкой области № 550/03-1 от 23.01.2014 

	97
	ООО НПП "Валок-Чугун" ул.Студеновская
	От границ предприятия: север - 80 м (по границе жилой застройки ул.Студеновская, северо-восток - 100 м (по границе ориентировочной СЗЗ), юго-восток - 100 м (по границе ориентировочной СЗЗ), юг - 60 м (по границе жилой застройки ул.Студеновская), северо-запад - 42 м (по границе жилой застройки ул.Студеновская).
	 Приложение 1 к письму УФС "Роспотребназдор" по Липецкой области № 550/03-1 от 23.01.2014                          Проект на согласовании (письмо № 77 от 27.03.2014), есть экспертное заключение № 41 от 22.01.13 

	98
	ООО НПП "Валок-Чугун" пл.Металлургов, 2 (на территории ОАО НЛМК)
	100
	Приложение 1 к письму УФС "Роспотребназдор" по Липецкой области № 550/03-1 от 23.01.2014 

	99
	Котельная "Ковалева" ул.Ковалева, 109
	По расчету

по границе предприятия. Саэпидзаключение № 48.20.01.000.Т.000341.09.08 от 29.09.2008
	Приложение 1 к письму УФС "Роспотребназдор" по Липецкой области № 550/03-1 от 23.01.2014 

	100
	ООО "ЛГЭК" котельная ул.Юношеская, 50
	По расчету


по границе промплощадки


	Приложение 1 к письму УФС "Роспотребназдор" по Липецкой области № 550/03-1 от 23.01.2014 

	101
	ОАО "Липецкий трубный завод" 

Трубный пр., 1
	Санэпидзаключение № 48.20.01.000.Т.000186.11.07 от 26.11.2007. север, северо-восток - 40 м, по остальным румбам - 100 м
	Приложение 1 к письму УФС "Роспотребназдор" по Липецкой области № 550/03-1 от 23.01.2014 

	102
	ООО "Липецк-Книппинг" ул.Римского-Корсакова, 4 "в"
	100
	Приложение 1 к письму УФС "Роспотребназдор" по Липецкой области № 550/03-1 от 23.01.2014 

	103
	ООО "Предприятие "Управляющая компания" АЗС № 5 ул.Студеновская, рядом с ТЦ "Европа"
	100
	Приложение 1 к письму УФС "Роспотребназдор" по Липецкой области № 550/03-1 от 23.01.2014 

	104
	ООО "Предприятие "Управляющая компания" АЗС № 2 ул.Неделина, 50 (перекресток ул.Неделина и 50 лет НЛМК)
	100
	Приложение 1 к письму УФС "Роспотребназдор" по Липецкой области № 550/03-1 от 23.01.2014 

	105
	ООО "Предприятие "Управляющая компания" АЗС № 23 пр.Победы (радом с памятн.Танк)
	100
	Приложение 1 к письму УФС "Роспотребназдор" по Липецкой области № 550/03-1 от 23.01.2014 

	106
	ООО "Предприятие "Управляющая компания" АЗС № 15 ул.Московская, рядом с пересечением с ул.Елецкая
	100
	Приложение 1 к письму УФС "Роспотребназдор" по Липецкой области № 550/03-1 от 23.01.2014 

	107
	ООО "Предприятие "Управляющая компания" АЗС № 9 ул.Циолковского
	100
	Приложение 1 к письму УФС "Роспотребназдор" по Липецкой области № 550/03-1 от 23.01.2014 

	108
	ООО "Предприятие "Управляющая компания" АЗС № 88 ул.Ферросплавная, 33а
	100
	Приложение 1 к письму УФС "Роспотребназдор" по Липецкой области № 550/03-1 от 23.01.2014 

	109
	"Липецкгаз" - филиал ОАО "Липецкоблгаз" ул.Студеновская, 109
	сокращена СЗЗ со 100 м до от 0 до 45 м
	Приложение 1 к письму УФС "Роспотребназдор" по Липецкой области № 550/03-1 от 23.01.2014 

	110
	ОАО "Липецкгидромеханизация" ул.Фурманова, 30
	100
	Приложение 1 к письму УФС "Роспотребназдор" по Липецкой области № 550/03-1 от 23.01.2014 

	111
	ГУК "Липецкое издательство" ул.Московская, 83
	100
	Приложение 1 к письму УФС "Роспотребназдор" по Липецкой области № 550/03-1 от 23.01.2014 

	112
	АЗС "Липецкдорсервис"
	100


	Приложение 1 к письму УФС "Роспотребназдор" по Липецкой области № 550/03-1 от 23.01.2014 

	113
	Производственная база АО фирмы "Липецкметаллургсервис"
	50
	Приложение 1 к письму УФС "Роспотребназдор" по Липецкой области № 550/03-1 от 23.01.2014 

	114
	Новолипецкий филиал ОАО "Коксохимремонт" пл.Металлургов, 2 (на территории ОАО НЛМК)
	100
	Приложение 1 к письму УФС "Роспотребназдор" по Липецкой области № 550/03-1 от 23.01.2014 

	115
	АЗС № 305 ООО "Лукойл Центрнефтепродукт" ул.Ферросплавная, 43а
	100
	Приложение 1 к письму УФС "Роспотребназдор" по Липецкой области № 550/03-1 от 23.01.2014 

	116
	АЗС № 1 УК "Время" ул.Катукова, 100
	100
	Приложение 1 к письму УФС "Роспотребназдор" по Липецкой области № 550/03-1 от 23.01.2014 

	117
	САТП филиал ОАО "Липецкоблгаз" ул.Поселковая, 1
	Решение о сокращении СЗЗ № 24 от 23.10.2012. север - 10 м, северо-восток - 40 м, восток - 75 м, юго-восток - 300 м, юг - 30 м, юго-запад - 85, запад и северо-запад - по границе промплощадки
	Приложение 1 к письму УФС "Роспотребназдор" по Липецкой области № 550/03-1 от 23.01.2014 

	118
	Мясокомбинат ОАО "Липецккомплекс" 

Липецкий район, село Ленино
	Решение о сокращении СЗЗ № 6 от 30.12.2013. север - от 10 до 105 м, северо-восток - о т10 до 75 м, восток - от 10 до 75 м, юго-восток - по границе промплощадки, юг - по границе промплощадки и до 10 м, юго - запад - 10 м, запад - 10 м, северо-запад - 10 м.
	Письмо УФС "Роспотребназдор" по Липецкой области № 100/01-1 от 13.01.2014 "О размерах СЗЗ ОАО "Липецккомплекс"

	119
	ОАО "Липецкая городская энергетическая компания" пл.Петра Великого, 4а
	Для 34 объектов компании, размеры СЗЗ установлены в соответствии с утвержденными проектами СЗЗ 50-100 м. Учитывая разбросанность объектов компании по г.Липецку и расположение ряда объектов на территориях промузлов, общей СЗЗ предприятия не существует
	Анкета к письму № 9861 от 09.12.2013

	120
	ООО "Газпром межрегионгаз Липецк" 

ул.Фрунзе, 11. Реализация газа потребителям
	СЗЗ не устанавливается 


	Приложение 1 к письму УФС "Роспотребназдор" по Липецкой области № 550/03-1 от 23.01.2014 

	121
	ОАО "Домостроительный комбинат" (район Цемзавода)
	300
	Письмо и анкета ДСК

	122
	ЗАО "Ремстройсервис" Комсмонавтов, 26/1
	Информации о СЗЗ нет
	Письмо №257 от 5.12.2013

	123
	ЗАО Трест "Липецкстрой" ул.9 Мая, 14
	Информации о СЗЗ нет
	Письмо № 320-339 от 09.12.2013

	124
	ОАО "Липецкий металлургический завод" "Свободный Сокол"
	1000 – ориентировочная СЗЗ

Проект не разработан

Признано банкротом по делу Арбитражного суда 20.05.2013 г.
	протокол заседания по вопросу определения санзоны ОАО "ЛМЗ "Свободный Сокол" и ООО "Липецкая трубная компания "Свободный Сокол" в Управлении экологии и природных ресурсов Липецкой области 14.02.2014

	125
	ООО "Липецкая трубная компания "Свободный Сокол" 

трубы и фасонные части
	300

Проект не разработан


	

	126
	ОЭЗ РУ ТВТ "Липецк-Технополюс" зона технико-внедренческого типа
	0
	Письмо № 361 от 06.12.2013

	127
	ООО "СУ-5 трест "Липецкстрой-М" ул.Ферросплавная, 40 "а" строительство жилья
	Не указана СЗЗ
	Письмо № 127-ОКС от 09.12.2013

	128
	ЗАО "Липчанка" ул.Пестеля, 38. 

Швейное производство, одежда
	100

Проект не разработан
	 

	129
	ООО "Эдельвейс Л" проезд Универсальный, 14а производство безалкогольных напитков, бутелирование воды
	300
	анкета (письмо № 01 08/14 от 23.01.2014)

	130
	Липецкая ТЭЦ-2
	запад - 80 м, восток - 280 м, остальные румбы – 500 м
	 

	131
	ОАО "Липецкий завод гусеничных тягачей" ул.Краснозаводская, 1
	100
	письмо № 88 от 21.03.2013

	132
	ОАО Липецкий Опытно-Экспериментальный Завод "ГИДРОМАШ" (ул.Юношеская, 48)
	по графическим материалам

Заключение № 41 гос.экологической экспертизы от 12.04.1999 г.
	письмо № 02/371 ОТ 04.03.2014

	133
	Аэропорт военный
	По проекту
	








� Нормативные акты указаны по состоянию на январь 2014 года.


* СП 42. 13330.2011 (СНиП 2.07.01-89** Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений)


 СП 115.13330. 2012 (СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий»)


СП 116.13330. 2012 (СНиП 2.01.15-90. Инженерная защита зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения проектирования)


СП 104.13330. 2012 (СНиП 2.06.15-85. Инженерная защита территории от затопления и подтопления),


СП 21. 13330.202 (СНиП 2.01.09-91 «Здания и сооружения на подрабатываемых и просадочных грунтах и др.)


� Решение Липецкого городского совета депутатов от 15 декабря 2009 № 1209.


� В 1990 году город Липецк внесен в список исторических городов федерального значения.


** Согласно Закону Липецкой области «Об установлении границ муниципальных образований Липецкой области» от 23.09.2004 года № 126-ОЗ, г. Липецк относится к категории городского округа, границы которого установлены в соответствии с вышеуказанным законом Липецкой области.





� Городище (археол.) – остатки древнего укрепления поселения или города – эпохи неолита или железного  века, БСЭ, М., 1984 г.


** «Проект зон охраны памятников истории и культуры г. Липецка», Ленгипрогор, г. Ленинград, 1989 г., утвержден 20.01.1993 г. Решением Малого Совета Липецкого городского совета.





� В 1990 году город Липецк внесен в список исторических городов федерального значения.





� По данным Управления Федерального агентства кадастра объектов недвижимости по Липецкой области.


� Письмо Росимущества в Липецкой области № 324-ОЗ от 30.01.2014


� Правила создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации, МДС 13-5-2000





� Письмо Департамента градостроительства и архитектуры Администрации города Липецка № 715-01-21 от 05.03.2014


� Государственный доклад «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Липецкой области в 2012 году».  Раздел 1.1.1. Состояние атмосферного воздуха


� Государственный доклад «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Липецкой области в 2012 году».  Раздел 1.1.1. Состояние атмосферного воздуха





� Инструкция по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов.( утв.  Министерством строительства Российской Федерации 5 ноября 1996  г.)
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