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            Внесен главой города Липецка

Проект

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В «ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И 

ЗАСТРОЙКИ ГОРОДА ЛИПЕЦКА»
Статья 1

Внести в Правила землепользования и застройки города Липецка, утвержденные решением Липецкого городского Совета депутатов от 30.05.2017  № 399 (в редакции решения Липецкого городского Совета депутатов от 19.12.2017 № 561; «Липецкая газета», 2017, 10 июня; 27 декабря; 2019, 12 января) следующие изменения:

1. Раздел II "КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА" изложить в следующей редакции:

а) Карта градостроительного зонирования - Лист 1;

       б) Карта границ зон с особыми условиями использования территорий, границ территорий объектов культурного наследия, территорий, в границах которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории города Липецка - Лист 2.
2. В разделе III «Градостроительные регламенты»:
2.1. в пункте 1 статьи 15 «Зона фасадной жилой застройки (Ж)»:
а) в подпункте 1.1 в графе «Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства»:

 - слова «предельное количество этажей – 25» заменить словами «предельное количество надземных этажей – 25»;

- дополнить словами «Максимальный процент застройки подземной парковки для многоквартирного дома составляет 80%»;

б) подпункт 1.2 в графе «Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» дополнить словами «Максимальный процент застройки подземной парковки для многоквартирного дома составляет 80%».

2.2.В статье 16 «Зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1)»: 
2.2.1. в пункте 1:

а) в подпункте 1.2. в графе «Вспомогательные виды разрешенного использования» слова «Не подлежат установлению» заменить словами «Не допускается размещение объектов с III, IV, V степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности зданий»;
б) подпункт 1.3 исключить;
2.2.2. в пункте 2:

а) подпункт 2.1. в графе «Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» дополнить словами «Максимальный процент застройки подземной парковки для многоквартирного дома составляет 80%.»;
б) подпункт 2.12. исключить; 
в) дополнить подпунктом 2.15 следующего содержания: 
	«

2.15.
	Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (код 2.1.1).
	Размещение малоэтажного многоквартирного жилого дома (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой до 4 этажей, включая мансардный);

разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур;

размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений;

обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха;

размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома.
	Минимальный размер земельного участка – 1000 кв. м. 

Максимальный размер земельного участка не подлежит установлению.

Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 метра. 

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 30.

Предельное количество этажей, включая мансардный – 4.
	Обязательное согласование архитектурно-градостроительного  облика объекта.

Не допускается размещение жилой застройки в санитарно-защитных зонах, установленных в предусмотренном действующим законодательством порядке.

Ограничение площади занимаемой территории – до 10 % от общей площади территориальной зоны.


	Садоводство (код 1.5)»




2.3. В статье 17 «Зона малоэтажной жилой застройки городского типа с земельными участками (Ж-1.1.)»:

2.3.1. в подпункте 1.2. пункта 1 в графе «Вспомогательные виды разрешенного использования»  слова «Не подлежат установлению» заменить словами «Не допускается размещение объектов с III, IV, V степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности зданий»;

2.3.2. в пункте 2:


а) подпункт 2.2 в графе «Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» после слов «Предельное количество» дополнить словом «надземных», после слов «включая мансардный-4» дополнить словами «Максимальный процент застройки подземной парковки для многоквартирного дома составляет 80%.»;
  
 б) подпункт 2.3 в графе «Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» дополнить словами «Максимальный процент застройки подземной парковки для многоквартирного дома составляет 80%.».
2.4. В статье 18 «Зона малоэтажной жилой застройки с земельными участками (Ж-1.2)»:


2.4.1. в подпункте 1.2. пункта 1 в графе «Вспомогательные виды разрешенного использования» слова «Не подлежат установлению» заменить словами «Не допускается размещение объектов с III, IV, V степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности зданий.»;
2.4.2.
подпункт 2.1 пункта 2 в графе «Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» после слов «Предельное количество» дополнить словом «надземных», после слов «включая мансардный-4» дополнить словами  «Максимальный процент застройки подземной парковки для многоквартирного дома составляет 80%.».

2.5.
В подпункте 1.2 пункта 1 статьи 19 в графе «Вспомогательные виды разрешенного использования» слова «Не подлежат установлению» заменить словами «Не допускается размещение объектов с III, IV, V степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности зданий.».
2.6.  В статье 20 «Зона застройки малоэтажными жилыми домами (Ж-2)»:

2.6.1. в пункте 1:


а) подпункт 1.1 в графе «Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» после слов «Предельное количество» дополнить словом «надземных», после слов «включая мансардный-4» дополнить словами «Максимальный процент застройки подземной парковки для многоквартирного дома составляет 80%.»;


б) в подпункте 1.2 в графе «Вспомогательные виды разрешенного использования»  слова «Не подлежат установлению» заменить словами «Не допускается размещение объектов с III, IV, V степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности зданий».
 
2.6.2. подпункт 2.2 пункта 2 в графе «Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» дополнить словами «Максимальный процент застройки подземной парковки для многоквартирного дома составляет 80%.».
2.7. В статье 21 «Зона застройки среднеэтажными жилыми домами                     (Ж-3)»:

2.7.1. в пункте 1:
а) подпункт 1.1 в графе «Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» дополнить словами «Максимальный процент застройки подземной парковки для многоквартирного дома составляет 80%.»;

б) в подпункте 1.3. в графе «Вспомогательные виды разрешенного использования» слова «Не подлежат установлению» заменить словами «Не допускается размещение объектов с III, IV, V степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности зданий.»;
2.7.2. в пункте 2:
а) подпункт 2.2 в графе «Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» после слов «Предельное количество» дополнить словом «надземных», после слов «включая мансардный-4» дополнить словами «Максимальный процент застройки подземной парковки для многоквартирного дома составляет 80%.»;
 
б) в подпункте 2.3 в графе «Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства»:


- слова «предельное количество этажей – 25» заменить словами «предельное количество надземных этажей – 25»;


- дополнить словами «Максимальный процент застройки подземной парковки для многоквартирного дома составляет 80%.».
2.8. В статье 22 «Зона застройки многоэтажными жилыми домами                      (Ж-4)»:
2.8.1. в пункте 1:
а) в подпункте 1.1 в графе «Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства»:


- слова «предельное количество этажей – 25» заменить словами «предельное количество надземных этажей – 25»;

- дополнить словами «Максимальный процент застройки подземной парковки для многоквартирного дома составляет 80%.»;
б) в подпункте 1.2. в графе «Вспомогательные виды разрешенного использования» слова «Не подлежат установлению» заменить словами «Не допускается размещение объектов с III, IV, V степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности зданий.»;
2.8.2. подпункт 2.1 пункта 2 в графе «Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» дополнить словами «Максимальный процент застройки подземной парковки для многоквартирного дома составляет 80%.».
2.9. В пункте 2 статьи 23 «Зона запрещения нового жилищного строительства (Ж-5)»:
а) подпункт 2.3 в графе «Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» после слов «Предельное количество» дополнить словом «надземных», после слов «Коэффициент плотности застройки участков территориальной зоны запрещения нового жилищного строительства (Ж-5) составляет – 3,0» дополнить словами «Максимальный процент застройки подземной парковки для многоквартирного дома составляет 80%.»;

б) подпункт 2.4 в графе «Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» дополнить словами «Максимальный процент застройки подземной парковки для многоквартирного дома составляет 80%.»;
в) в подпункте 2.5 в графе «Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства»: 


- слова «предельное количество этажей – 25» заменить словами «предельное количество надземных этажей – 25»;

- дополнить словами «Максимальный процент застройки подземной парковки для многоквартирного дома составляет 80%.»;
г) в подпункте 2.9 в графе «Вспомогательные виды разрешенного использования» слова «Не подлежат установлению» заменить словами «Не допускается размещение объектов с III, IV, V степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности зданий».
2.10. В пункте 2 статьи 24 «Зона делового общественного и коммерческого назначения (О-1)»:
а) подпункт 2.1 в графе «Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» дополнить словами «Максимальный процент застройки подземной парковки для многоквартирного дома составляет 80%.»;
б) подпункт 2.2 в графе «Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства»:


- слова «предельное количество этажей – 25» заменить словами «предельное количество надземных этажей – 25»;

- дополнить словами «Максимальный процент застройки подземной парковки для многоквартирного дома составляет 80%.».
2.11. В пункте 2 статьи 25 «Зона размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения (О-2)»:
а) подпункт 2.5 в графе «Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» дополнить словами «Максимальный процент застройки подземной парковки для многоквартирного дома составляет 80%.»;
б) подпункт 2.6 в графе «Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства»:


- слова «предельное количество этажей – 25» заменить словами «предельное количество надземных этажей – 25»;

- дополнить словами «Максимальный процент застройки подземной парковки для многоквартирного дома составляет 80%.».
2.12. В статье 31 «Зона, занятая промышленными объектами 4 и 5 класса вредности (СЗЗ 100 и 50 м) (П-3)»: 
2.12.1. в пункте 1:
а) подпункт 1.4 в графе «Вспомогательные виды разрешенного использования» дополнить словами «Объекты торговли»; 

б) дополнить подпунктом 1.17 следующего содержания:

	«

1.17.
	Производственная деятельность (код 6.0).


	Размещение объектов капитального строительства в целях изготовления вещей промышленным способом.
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50.

Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 метр. 

Предельное количество этажей –3.

Предельная высота прозрачного ограждения 1,8 метра.
	Не допускается размещение объектов 1, 2, 3 класса вредности.

Обязательная организация санитарно-защитной зоны в соответствии с положениями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Предусмотреть озеленение территорий предприятий древесно-кустарниковыми насаждениями на площади не менее 3%.
	Объекты гаражного назначения (код 2.7.1).»




2.12.2. пункт 2 дополнить подпунктами 2.10, 2.11 следующего содержания:
	«

2.10.
	Общественное управление (код 3.8).


	Административные здания 1 типа: объекты капитального строительства, предназначенные для размещения органов государственной власти, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность, органов управления политических партий, профессиональных и отраслевых союзов, творческих союзов и иных общественных объединений граждан по отраслевому или политическому признаку;

объекты капитального строительства для дипломатических представительства иностранных государств и консульских учреждений в Российской Федерации.
	Минимальные размеры земельного участка – 
1000 кв. м.

Максимальный размер земельного участка не подлежит установлению.

Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 метра.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50.

Предельное количество этажей – 7.
	Обязательное согласование архитектурно-градостроительного  облика объекта.


	Общественное управление (код 3.8).»


	2.11.
	Спорт (код 5.1).


	Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорожки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спортивные стрельбища), в том числе водным (причалы и сооружения, необходимые для водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря);

размещение спортивных баз и лагерей.

Бассейны, спортивные клубы, залы, базы, лагеря, фитнес центры, спорткомплексы, манежи, ледовые арены, футбольные поля, стадионы.
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50.

Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 метр. 

Предельное количество этажей –3.

Предельная высота прозрачного ограждения 1,8 метра.
	Не допускается размещение спортивных сооружений в санитарно-защитных зонах, установленных в предусмотренном действующим законодательством порядке, за исключением спортивно-оздоровительных сооружений закрытого типа.

Обязательное согласование архитектурно-градостроительного  облика объекта.

Ограждение земельного участка возможно только в случаях, когда оно требуется по условиям эксплуатации, охраны предприятий, техники безопасности или санитарно-гигиеническим требованиям. 
	Не подле-жат

установ-

лению.»




2.13. Пункт 2 статьи 32 «Зона коммунально-складских объектов (КС)» дополнить подпунктом 2.6. следующего содержания:
	«2.6.
	Спорт (код 5.1).


	Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорожки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спортивные стрельбища), в том числе водным (причалы и сооружения, необходимые для водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря);

размещение спортивных баз и лагерей.

Бассейны, спортивные клубы, залы, базы, лагеря, фитнес центры, спорткомплексы, манежи, ледовые арены, футбольные поля, стадионы.
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50.

Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 метр. 

Предельное количество этажей –3.

Предельная высота прозрачного ограждения 1,8 метра.
	Не допускается размещение спортивных сооружений в санитарно-защитных зонах, установленных в предусмотренном действующим законодательством порядке, за исключением спортивно-оздоровительных сооружений закрытого типа.

Обязательное согласование архитектурно-градостроительного  облика объекта.

Ограждение земельного участка возможно только в случаях, когда оно требуется по условиям эксплуатации, охраны предприятий, техники безопасности или санитарно-гигиеническим требованиям. 
	Не подле-жат

 Уста-нов-

лению.»



2.14. В пункте 1 статьи 36 «Зона размещения садовых и дачных участков                          (Сх-2)»:

а)  в подпункте 1.1. в графе «Виды разрешенного использования» в подграфе «Земельных участков» слова «Ведение садоводства (код 13.2): 1) осуществление деятельности, связанной с выращиванием плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля;                        2) размещение садового дома, предназначенного для отдыха и не подлежащего разделу на квартиры; 3) размещение хозяйственных строений и сооружений.» заменить словами «Ведение садоводства (код 13.2: Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур; размещение для собственных нужд садовых домов, жилых домов, хозяйственных построек и гаражей.»;
б) в подпункте 1.3. в графе «Виды разрешенного использования» в подграфе «Земельных участков» слова «Ведение огородничества (код 13.1): осуществление деятельности, связанной с выращиванием ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля, размещение некапитального жилого строения и хозяйственных строений и сооружений, предназначенных для хранения сельскохозяйственных орудий труда и выращенной сельскохозяйственной продукции.» заменить словами «Ведение огородничества (код 13.1): осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур; размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предназначенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур.».

2.15. Пункт 2 статьи 40 «Зона размещения рекреационных объектов                      (Р-3)» дополнить подпунктом 2.4 следующего содержания: 
	«2.4.
	Религиозное использование (код 3.7): 

1) размещение объектов капитального строительства, предназначенных для отправления религиозных обрядов;

2) размещение объектов капитального строительства, предназначенных для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы, а также для осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности.
	Церкви.

Соборы.

Храмы.

Часовни.

Монастыри.

Мечети.

Молельные дома.

Скиты.

Воскресные школы.

Семинарии.

Духовные училища.


	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50.

Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 4 метра.

Предельная высота объекта – 

30 метров.

Предельная высота прозрачного ограждения – 1,8 метра.
	Обязательное согласование архитектурно-градостроительного  облика объекта.


	Не подле-жат

уста-нов-

ле-нию.»



Статья 2

Настоящие изменения вступают в силу со дня их официального опубликования.

И.о. главы города Липецка






Е.Ю. Уваркина 
