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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

02.09.2019											№ 1696
г. Липецк

О внесении изменений в постановление 
администрации города Липецка
от 24.06.2019 № 1171



В связи с уточнением  перечня  работ по модернизации контейнерных площадок многоквартирных домов, администрация города


П О С Т А Н О В Л Я Е Т:


Внести в постановление администрации города Липецка от 24.06.2019        № 1171 «Об утверждении порядка предоставления субсидии на возмещение части затрат, связанных с модернизацией контейнерных площадок многоквартирных домов на 2019 год» (в редакции постановления от 15.08.2019 № 1573) следующие изменения:
В приложении к постановлению пункт 1.3 раздела 1 «Общие положения» изложить в следующей редакции:
«1.3. Работы по модернизации контейнерных площадок многоквартирных домов, оплачиваемые за счет субсидии, включают в себя работы по обустройству площадки открытого или закрытого типа. Тип площадки определяет организация, осуществляющая управление многоквартирным домам.
Работы по обустройству площадки открытого типа включают в себя:
- обустройство, вровень с прилегающим дорожным полотном, специальной площадки бетонным покрытием, асфальтобетонным покрытием, либо покрытием из тротуарной плитки всех типов, ограниченной бордюром с трёх сторон, устройство подъездных путей (в случае необходимости);
-  в случае расположения специальной площадки вне асфальтированной территории выполнение отсыпки грунтом прилегающей к площадке территории на расстоянии 1,0 метра от бордюров специальной площадки с уровнем не менее 2/3 высоты бордюра. 
Работы по обустройству площадки закрытого типа включают в себя:
- обустройство, вровень с прилегающим дорожным полотном, специальной площадки с бетонным покрытием, асфальтобетонным покрытием, либо покрытием из тротуарной плитки всех типов, ограниченной бордюром с трёх сторон,  устройство подъездных путей (в случае необходимости);
- в случае расположения специальной площадки вне асфальтированной территории выполнение отсыпки  грунтом прилегающей к площадке территории на расстоянии 1,0 метра от бордюров специальной площадки с уровнем не менее 2/3 высоты бордюра;
- обустройство металлического каркаса из металлического профиля с обработанной кромкой  и ограждения из листовой стали,  металлочерепицы, профлиста, поликарбоната цветом «шоколад» или «зеленый мох», железобетона высотой стен от 1 м до 1,5 м, с возможным (в случае необходимости) устройством навеса».
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