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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

27.12.2019                                                                                                       		№ 2567
г. Липецк


О внесении изменений 
в постановление администрации 
города Липецка от 05.07.2017 № 1178



В целях упорядочения размещения информационных элементов на территории города Липецка, администрация города 


П О С Т А Н О В Л Я Е Т:


Внести в постановление администрации города Липецка от 05.07.2017   № 1178 «Об утверждении Порядка размещения и содержания информационных элементов на территории города Липецка» (в редакции постановления от 17.07.2019 № 1291) следующие изменения:
1. В пункте 3 слова «Губанова Е.А.» заменить словами «Щербакова М.А.».
2. В приложении к постановлению:
2.1. Раздел 2 «Основные понятия»:
а) дополнить пунктом 2.1.8 следующего содержания:
«2.1.8. Модульная сетка – набор вертикальных, горизонтальных осей и направляющих, вдоль которых на фасаде торгового центра и других общественных зданий организовано композиционное размещение информационных элементов.»;
б) дополнить пунктом 2.2 следующего содержания:
«2.2. Иные понятия и термины, используемые в настоящем Порядке, применяются в том значении, в каком они используются в действующем законодательстве.».
2.2. В разделе 3 «Общие требования к размещению информационных элементов»:
а) абзац второй пункта 3.1 изложить в следующей редакции: 
«- вывески, учрежденческие доски;»;
б) пункт 3.2 дополнить абзацами следующего содержания:
«- эскизом нестационарного торгового объекта; 
- зоной размещения информационных элементов.»;
в) пункт 3.3 признать утратившим силу;
г) пункт 3.5 изложить в следующей редакции: 
«3.5. Информационные элементы должны соответствовать архитектурно-градостроительному облику зданий, строений, сооружений, эскизу нестационарного торгового объекта, на фасадах которых они размещаются, а также требованиям, предъявляемым к информационным элементам, в том числе в зависимости от зоны их размещения на территории города.
Требования, относящиеся к информационным элементам, размещаемым на фасадах зданий, строений, сооружений, расположенных вдоль «красных» линий застройки улиц, отнесенных к зоне особого градостроительного значения в соответствии с приложением к настоящему Порядку, распространяются на информационные элементы на фасадах угловых зданий, расположенных на пересечении улиц в зоне особого градостроительного значения и прочих улиц. 
Размещение информационных элементов на торговых центрах и других общественных зданиях, за исключением объектов встроенных, пристроенных либо встроенно-пристроенных к многоквартирным домам, осуществляется в соответствии с паспортом архитектурно-градостроительного облика объекта.»;
д) абзац первый пункта 3.6 после слова «вывесок» дополнить словами    «, учрежденческих досок»;
е) в абзаце втором пункта 3.7 слова «баннерной ткани» заменить словами «, в том числе баннерной ткани из полимерных волокон.»;
ж) пункт 3.10 изложить в следующей редакции:
«3.10. Запрещается размещение информационных элементов:
- на земельных участках, за исключением случаев, предусмотренных п.6.6 настоящего Порядка;
- на ограждающих конструкциях (заборах, шлагбаумах, ограждениях, перилах), трубопроводах, столбах, деревьях;
- на архитектурных деталях фасадов объектов (в том числе на колоннах, пилястрах, орнаментах, лепнине);
- на внешних поверхностях объектов незавершенного строительства;
- в виде отдельно стоящих сборно-разборных (складных) конструкций – штендеров;
- в виде электронных носителей (светодиодные экраны, табло, бегущие строки).».
2.3. В разделе 4 «Специальные требования к размещению вывесок»: 
а) наименование раздела изложить в следующей редакции: 
«4. Специальные требования к размещению вывесок и учрежденческих досок»;
б) пункт 4.2 изложить в следующей редакции:
«4.2. Вывеска размещается на входной двери, либо не далее 0,5 м слева или справа от входа в здание, строение, сооружение, помещение, нестационарный торговый объект, принадлежащие заинтересованному лицу на праве собственности или на ином законном основании.»;
в) пункт 4.4 изложить в следующей редакции:
«4.4. На светопрозрачных конструкциях вывеска всегда должна быть однотонной и выполнена трафаретной печатью без фона. На светопрозрачных конструкциях не допускается размещение вывесок, объединенных в указатель.»
г) пункт 4.6 изложить в следующей редакции:
«4.6. Максимальный размер настенных вывесок - 0,6 м по ширине и 0,8 м по высоте. Максимальный размер вывески при расположении на светопрозрачных конструкциях - 0,3 м по ширине и 0,4 м по высоте. Максимальный размер настенных вывесок, размещаемых на нестационарных торговых объектах, - 0,4 м по ширине и 0,6 м по высоте.»;
д) пункт 4.7 дополнить абзацем следующего содержания:
«Нижний край вывесок, размещаемых на нестационарных торговых объектах, должен быть установлен не выше 1,4 м от уровня земли.»;
е) дополнить пунктами 4.8 - 4.11 следующего содержания:
«4.8. Вывески на фасадах зданий, расположенных вдоль «красных» линий застройки улиц в зоне особого градостроительного значения в соответствии с приложением к настоящему Порядку, должны быть выполнены из отдельных плоских или объемных букв и знаков с подложкой в цвет фасада или выполненной из стекла или металла. 
4.9. Учрежденческая доска – конструкция для размещения информации о полном наименовании органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти Липецкой области, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений и предприятий.
4.10. Учрежденческая доска размещается не далее 1 м от входа в здание, строение, сооружение, помещение, принадлежащих заинтересованному лицу на праве собственности или на ином законном основании.
4.11. Максимальный размер учрежденческой доски не более 0,8 м по ширине и не более 1 м по высоте.».
2.4. Пункты 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 раздела 5 «Специальные требования к размещению информационных конструкций» изложить в следующей редакции:
«5.3. Требования к габаритам и расположению настенных информационных конструкций.
5.3.1. Информационное поле настенных информационных конструкций должно располагаться исключительно в пределах части фасада здания, строения или сооружения, соответствующей занимаемому заинтересованным лицом помещению, над входом или над окнами (витринами), на единой горизонтальной оси (на одном уровне, высоте) с другими настенными информационными конструкциями в пределах фасада. 
Требование абзаца первого настоящего подпункта не распространяется на случаи размещения информационных конструкций на торговых центрах и других общественных зданиях организациями, индивидуальными предпринимателями, местом фактического нахождения или осуществления деятельности которых являются указанные торговые центры и другие общественные здания.
В случае расположения на одном фасаде здания, строения, сооружения нескольких информационных конструкций, указанные конструкции должны быть расположены в одной плоскости относительно вертикальной плоскости фасада, на котором они размещены.
5.3.2. Информационные конструкции, относящиеся к помещениям, расположенным в глубине здания и не примыкающим к стенам главного и боковых фасадов, в подвальных и цокольных этажах размещаются на одной горизонтальной оси на уровне между первым и вторым этажами наряду с вывесками, принадлежащими владельцам помещений первого этажа, ориентированных на главный и боковые фасады, исходя из возможностей фасадных поверхностей и с учетом их архитектурных особенностей.
5.3.3. По способу исполнения настенные информационные конструкции могут быть следующих видов:
- отдельные буквы и знаки с внутренней подсветкой без фоновой подложки;
- отдельные буквы и знаки с внутренней подсветкой с фоновой подложкой;
- световой короб, выполненный в виде единой конструкции с внутренней подсветкой.
5.3.4. Высота настенных информационных конструкций должна быть:
- равна высоте фриза, при размещении на фризе здания, строения, сооружения, в случае размещения светового короба или конструкции с фоновой подложкой;
- не более 2/3 от высоты фриза нестационарного торгового объекта; 
- не более 0,5 м или 2/3 фриза, при размещении отдельных букв и знаков.
Крайняя точка элементов настенной конструкции не должна находиться на расстоянии более чем 0,20 м от плоскости фасада.
Общая длина настенной информационной конструкции не может превышать 70% длины фасада в пределах помещений, занимаемых одним заинтересованным лицом.
5.3.5. При размещении настенных информационных конструкций на зданиях, имеющих протяженный фасад, а также при наличии на плоскости фасада выступающих архитектурно-декоративных элементов допускается размещение настенных информационных конструкций, состоящих из нескольких элементов графической и/или текстовой части, при условии соблюдения симметрии и размещения информационной конструкции в пределах помещений, занимаемых одним заинтересованным лицом.
5.3.6. В случаях, установленных подпунктом 5.3.5 настоящего Порядка, элементы информационной конструкции могут отличаться по содержанию, но должны быть объединены в единое композиционное решение, которое в целом обозначает наименование, коммерческое обозначение, фирменное наименование заинтересованного лица, в том числе с использованием товарного знака, типа предприятия.
5.3.7. Изображение декоративных элементов, а также товарных знаков и (или) знаков обслуживания не должно доминировать над информацией, размещенной в целях ориентирования потребителей. Графические элементы должны быть стилизованы. Использование натуралистических, подробных изображений не допускается.
5.3.8. Если помещение, принадлежащее одному заинтересованному лицу, имеет фасады на нескольких улицах, допускается размещение настенной информационной конструкции на каждом из фасадов при условии соблюдения требований, установленных настоящим Порядком.
5.3.9. Настенные информационные конструкции размещаются горизонтально. Размещение указанных конструкций вертикально не допускается.
5.3.10. Размещение настенных информационных конструкций на козырьках и навесах допускается исключительно на передней плоскости козырька и навеса в пределах его высоты. Установка настенных информационных конструкций на козырек и навес сверху не допускается.
5.3.11. Все настенные информационные конструкции и их элементы, размещенные на одном фасаде в одной плоскости, должны быть отцентрированы по вертикали относительно общей оси фасада и по горизонтали относительно окон, арок, входов и других архитектурных элементов фасада.
5.3.12. Настенные информационные конструкции, размещаемые на конструктивных элементах фасадов зданий, строений и сооружений, композиционно и функционально связанных с фасадом, в том числе на навесах и козырьках, должны быть привязаны к композиционным осям конструктивных элементов фасадов зданий, строений и сооружений.
5.3.13. Не допускается размещение настенных информационных конструкций друг над другом, за исключением конструкций, являющихся первоначальным композиционным элементом архитектурно-градостроительного облика объекта.
5.3.14. В случае размещения настенных информационных конструкций на первом этаже встроенно – пристроенного помещения к многоквартирному дому, при наличии на уровне первого этажа фриза на фасаде здания, строения, сооружения или фриза на козырьках, навесах, объединенных в единую композицию, информационная конструкция размещается исключительно на плоскости такого фриза в виде объемных букв и знаков без подложки, или в виде световых коробов с одинаковым фоном, не выше линии перекрытий между первым и вторым этажами. Размещение информационной конструкции в виде светового короба на фризе допускается только при условии организации данного светового короба на всю высоту соответствующего фриза. 
Если архитектурой здания не предусмотрен общий фриз на протяжении всего фасада, а козырьки и навесы не объединены в единую композицию, допускается размещение информационной конструкции над входом, или если это невозможно на глухой стене над окнами, в пределах занимаемого помещения, не выше линии перекрытий между первым и вторым этажами. Все информационные конструкции должны располагаться на единой горизонтальной оси и в одной плоскости относительно вертикальной плоскости фасада, на котором они размещены. 
Если на здании, строении, сооружении нет возможности разместить информационные конструкции на единой горизонтальной оси в связи с уклоном местности на котором расположен объект, информационные конструкции размещаются в пределах козырька, навеса над входом в помещение или на глухой стене в пределах занимаемого помещения исключительно в виде объемных букв и знаков, не выше линии перекрытий между первым и вторым этажами.
5.3.15. В случае размещения настенных информационных конструкций на втором этаже встроенно – пристроенного помещения к многоквартирному дому, при наличии на втором этаже фриза на фасаде здания, строения, сооружения или фриза на козырьках или навесах, объединенных в единую композицию, информационная конструкция размещается исключительно на плоскости такого фриза в виде объемных букв и знаков без подложки, или в виде световых коробов, не выше линии перекрытий между вторым и третьим этажами. Размещение информационной конструкции в виде светового короба на фризе допускается только при условии организации данного светового короба на всю высоту соответствующего фриза, а также на длину, соответствующую физическим размерам занимаемых соответствующими организациями, индивидуальными предпринимателями помещений. 
Если архитектурой здания не предусмотрен на втором этаже общий фриз на протяжении всего фасада, а козырьки и навесы не объединены в единую композицию, допускается размещение информационной конструкции на глухой стене в пределах занимаемого помещения исключительно в виде объемных букв и знаков, не выше линии перекрытий между вторым и третьим этажами. Все информационные конструкции должны располагаться на единой горизонтальной оси и в одной плоскости относительно вертикальной плоскости фасада, на котором они размещены. 
В случае, если на здании, строении, сооружении нет возможности разместить информационные конструкции на единой горизонтальной оси в связи с уклоном местности на котором расположен объект, информационные конструкции размещаются на глухой стене в пределах занимаемого помещения исключительно в виде объемных букв и знаков, не выше линии перекрытий между вторым и третьим этажами.
5.3.16. В случае размещения информационных конструкций на торговых центрах и других общественных зданиях, за исключением объектов встроенных, пристроенных либо встроенно-пристроенных к многоквартирным домам, допускается размещение информационных конструкций на глухих стенах здания исключительно в виде объемных букв и знаков или в виде коробов с внутренней подсветкой, в границах модульных сеток, предусмотренных для этого. 
Модульная сетка должна быть регулярной (одинаковый размер модуля). Допускаются следующие виды модульных сеток: 
- горизонтальная модульная сетка, состоящая из модулей в один ряд; 
- вертикальная модульная сетка, состоящая из модулей в один столбец.
5.3.17. Допускается размещение настенных информационных конструкций над окнами цокольного этажа, но не ниже чем 0,6 м от уровня земли. При этом конструкция не должна выступать от плоскости фасада более чем на 0,10 м. 
5.3.18. Размещение настенной информационной конструкции на нестационарном торговом объекте допускается на плоскости фризовой части фронтального фасада.
5.3.19. Настенные информационные конструкции на фасадах зданий, строений, сооружений, расположенных вдоль «красных» линий застройки улиц в зоне особого градостроительного значения, установленной приложением к настоящему Порядку, должны быть выполнены из объемных букв и знаков, без фоновой подложки. 
5.3.20. Допускается размещение настенных информационных конструкций на светопрозрачных конструкциях, в случае невозможности  размещения информационных конструкций в местах, указанных в подпунктах 5.3.14 - 5.3.16 настоящего Порядка.
Непосредственно на светопрозрачных конструкциях допускается размещение информационной конструкции, в виде отдельных букв и декоративных элементов, с возможностью крепления к конструктивным элементам (импостам) светопрозрачных конструкций. Информационные конструкции должны располагаться на единой горизонтальной оси и в одной плоскости относительно вертикальной плоскости фасада, на котором они размещены.
Размещение настенных информационных конструкций в виде световых коробов на светопрозрачных конструкциях зданий, строений, сооружений, расположенных вдоль «красных» линий застройки улиц в зоне особого градостроительного значения, установленной приложением к настоящему Порядку, не допускается. 
5.3.21. Не допускается размещение настенных информационных конструкций:
- в границах жилых помещений, в том числе на глухих торцах фасада многоквартирного дома;
- с выступом за боковые пределы фасада и без соблюдения архитектурных членений фасада;
- на светопрозрачных конструкциях и дверных проемах с изменением их конфигурации, а также закрывая и перекрывая их, за исключением случая, предусмотренного подпунктом 5.3.20 настоящего Порядка;
- на расстоянии меньше чем 2 м от мемориальных досок и указателей с наименованиями улиц и номерами домов;
- над арочными проемами;
- на боковых сторонах фризов входных групп;
- путем непосредственного нанесения на поверхность фасада, в том числе светопрозрачные конструкции, декоративно-художественного и (или) текстового изображения (методом покраски, наклейки и иными методами).
5.4. Требования к габаритам и расположению консольных информационных конструкций.
5.4.1. Стилистическое и цветовое решение консольных конструкций должно соответствовать графическому решению настенных информационных конструкций.
При размещении настенных информационных конструкций на непрозрачной основе цвет основы консольной конструкции должен совпадать с цветом основы настенной информационной конструкции.
5.4.2. Консольная конструкция устанавливается под прямым углом к плоскости фасада. Консольная конструкция может быть установлена горизонтально или вертикально.
5.4.3. При горизонтальном размещении консольной конструкции ее высота не должна превышать высоту настенных информационных конструкций на этом же фасаде. Выступ внешнего края консольной конструкции не должен превышать 1 м от плоскости фасада.
5.4.4. При вертикальном размещении консольной конструкции ее высота не должна превышать 1,5 м. Вертикальные консольные конструкции размещаются не ниже 2,5 м от уровня земли.
5.4.5. Минимальное расстояние между консольными конструкциями - 10 м в одной горизонтальной оси. Консольные конструкции размещаются на расстоянии не более 0,2 м от плоскости фасада.
5.4.6. Крепления консольной конструкции могут быть окрашены в черный цвет, цвет настенных информационных конструкций или цвет фасада здания, строения, сооружения.
5.4.7. Внутренняя подсветка консольной конструкции должна быть равномерной, не допускается использование мигающей подсветки.
5.5. Требования к габаритам и расположению крышных информационных конструкций.
5.5.1. Размещение информационных конструкций на крышах зданий, строений, сооружений допускается при условии, если единоличным собственником (правообладателем) указанного здания, строения, сооружения является организация, индивидуальный предприниматель, сведения о котором, содержатся в данной информационной конструкции и в месте фактического нахождения (месте осуществления деятельности) которого размещается указанная информационная конструкция.
5.5.2. Размещение информационных конструкций на крышах зданий, строений, сооружений, расположенных вдоль «красных» линий застройки улиц в зоне особого градостроительного значения в соответствии с приложением к настоящему Порядку, не допускается. 
5.5.3. Допускается размещение на одном здании, строении, сооружении крышной информационной конструкции, состоящей из отдельных букв и знаков, высотой не более 10% от общей высоты всего здания. 
5.5.4. В случае если крышная информационная конструкция, размещаемая на крыше здания, строения, сооружения, содержит изображение товарного знака, знака обслуживания, высота отдельных элементов информационного поля или художественных элементов указанной информационной конструкции, входящих в изображение указанного товарного знака, знака обслуживания, может превышать параметры, указанные в подпункте 5.5.3 настоящего Порядка, но не более чем на 1/5.
5.5.5. Длина крышной информационной конструкции, устанавливаемой на крыше объекта, не может превышать:
- 80 процентов длины фасада, вдоль которого она размещена, при длине фасада до 35 м (включительно);
- половины длины фасада, вдоль которого она размещена, при длине фасада свыше 35 м.
5.5.6. Крышные информационные конструкции должны соответствовать вертикальному членению фасада.
5.5.7. Информационное поле конструкций, размещаемых на крышах объектов, располагается параллельно к поверхности фасадов объектов, по отношению к которым они установлены, выше линии карниза, парапета объекта.
5.5.8. Не допускается крепление крышных информационных конструкций на балюстрады, декоративные ограждения кровли.
5.6. Требования к габаритам и расположению информационных конструкций в витринах.
5.6.1. Допускается размещение в витринах подвесных информационных конструкций (лайтбоксов, планшетов). Информационные конструкции в витринах должны располагаться в центре витринного модуля за стеклом на расстоянии не менее 0,2 м от плоскости остекления. 
5.6.2. Максимальный размер конструкций, размещаемых в витрине, не должен превышать половины размера остекления витрины (при наличии переплетов (импостов) половины размера остекления в границах переплетов (импостов) по высоте и половины размера остекления витрины (при наличии переплетов (импостов) половины размера остекления в границах переплетов (импостов) по длине. При этом конструкции в витрине должны размещаться строго в границах переплетов (импостов).
5.6.3. Информационные конструкции в витринах не должны нарушать прозрачность ее остекления. 
Применение непрозрачных материалов, а также жалюзи и рулонных штор, возможно только для второго ряда остекления витрины со стороны торгового зала при одновременном соблюдении следующих условий:
- витринное пространство оформлено с использованием товаров (экспозиция товаров);  
- витринное пространство освещено в темное время суток;
- глубина витринного пространства от первого ряда остекления со стороны улицы (внешней поверхности витрины) до второго ряда остекления со стороны торгового зала (внутренней поверхности витрины) составляет не менее 0,6 м.
5.6.4. Не допускается:
- глухая оклейка витрин, кроме случаев ремонта помещения;
- оклейка изображениями и/или текстовыми сообщениями;
- размещение конструкций на всю высоту и (или) длину остекления витрины.».
2.5. В разделе 6 «Специальные требования к размещению указателей»:
а) пункт 6.2 дополнить абзацем следующего содержания:
«Указатели на фасадах зданий, расположенных вдоль «красных» линий застройки улиц в зоне особого градостроительного значения, установленной приложением к настоящему Порядку, должны быть выполнены из отдельных плоских или объемных букв и знаков с подложкой в цвет фасада.»;
б) пункт 6.6 изложить в следующей редакции:
«6.6. Размещение отдельно стоящего указателя осуществляется в границах земельного участка, на котором расположено здание, сооружение, не дальше 0,5 метра от плоскости фасада здания с возможностью крепления к данному фасаду.»;
в) абзац четвертый пункта 6.9 изложить в следующей редакции:
«- на светопрозрачных конструкциях и дверных проемах с изменением их конфигурации, а также закрывая и перекрывая их;».
2.6. Дополнить приложением следующего содержания:

«Приложение
к Порядку размещения 
и содержания
информационных элементов 
на территории города Липецка

Зона особого градостроительного значения
[bookmark: _GoBack] 	В зону особого градостроительного значения включены фасады зданий, расположенные вдоль «красных» линий застройки магистральных улиц города Липецка, формирующие панорамы въездов на территорию города Липецка:

1. пл. Им. Плеханова 
2. ул. Плеханова
3. ул. Зегеля
4. ул. Ленина
5. ул. Интернациональная
6. пл. Театральная
7. пл. Революции
8. ул. Фрунзе
9. ул. Советская
10. ул. Первомайская
11. ул. Октябрьская
12. пл. Петра Великого
13. ул. М.И. Неделина
14. ул. Циолковского
15. ул. Валентины Терешковой
16. ул. 8 Марта
17. пл. Победы
18. пр. Победы 
19. ул. Космонавтов
20. ул. Я.А. Берзина
21. ул. Московская
22. ул. Гагарина
23. ул. Студеновская
24. пл. Заводская
25. ул. Им. Генерала Меркулова
26. пр. 60 лет СССР
27. ул. Водопьянова
28. пл. Мира 
29. пр. Мира
30. пл. Франценюка И.В.
31. ул. З. Космодемьянской
32. Лебедянское шоссе.».
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