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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

_05.02.2016__
     
                                                                            № ___148____                                                                           
                                                        г. Липецк
О  подготовке документации по планировке
территории (проекта планировки и проекта
межевания) линейного объекта: «Газопровод

высокого давления с ГРП, среднего давления

с ШРП, низкого давления малоэтажной 

застройки для многодетных семей в районе

с. Желтые Пески (192га) 1-й этап»
В соответствии со статьями 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом городского округа город Липецк Липецкой области Российской Федерации, на основании  заявления АО «Газпром газораспределение Липецк», администрация города

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Разрешить АО «Газпром газораспределение Липецк» подготовку документации по планировке территории (проекта планировки и проекта межевания) линейного объекта: «Газопровод высокого давления с ГРП, среднего давления с ШРП, низкого давления малоэтажной застройки для многодетных семей в районе с. Желтые Пески (192га) 1-й этап»  (приложение № 1).
2.   АО «Газпром газораспределение Липецк»:

2.1. Разработать документацию по планировке территории (проекта планировки   и   проекта  межевания)  линейного  объекта:  «Газопровод высокого давления с ГРП, среднего давления с ШРП, низкого давления малоэтажной застройки для многодетных семей в районе с. Желтые Пески (192га) 1-й этап», в соответствии с техническим заданием (приложение № 2), требованиями действующего законодательства, норм, правил, стандартов.

2.2.    Представить разработанную проектную документацию по планировке территории в департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка для проверки на соответствие требованиям ч. 10 ст. 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации в срок до 01.08.2016.

2.3.  Обеспечить подготовку демонстрационных материалов для проведения публичных слушаний.

2.4.  После утверждения передать документацию по планировке территории в департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка                                                                                      

для   размещения  в   информационной  системе  обеспечения  градостроительной  деятельности.

3. Управлению по работе со СМИ и связям с общественностью администрации города Липецка (Григорьева М.П.) опубликовать настоящее постановление в издании «Липецкая газета» и разместить на официальном сайте администрации города Липецка. 
4. Признать утратившим силу постановление администрации города Липецка от 08.05.2015 № 814 «О подготовке документации по планировке территории (проекта планировки и проекта межевания) линейного объекта: «Газификация малоэтажной застройки для многодетных семей в районе с. Желтые Пески (192 га) 1-й этап г. Липецка».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Липецка - председателя департамента градостроительства и архитектуры Е.А. Губанова.

Глава города Липецка
                                                                             С.В. Иванов
	

	 Приложение №1 к постановлению                                                                                     

	 администрации города Липецка                                                                                 


от  _05.02.2016__ № ____148______                                                                                       

Схема для подготовки документации по планировке территории

(проекта планировки и проекта межевания) линейного объекта:

«Газопровод высокого давления с ГРП, среднего давления с ШРП, низкого давления малоэтажной застройки для многодетных семей в районе с. Желтые Пески (192га) 1-й этап»
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Е.А. Губанов
	

	 Приложение № 2 к постановлению                                                                                     

	 администрации города Липецка                                                                                 


от      05.02.2016        №___148_____                                                                                    

Техническое задание

на подготовку документации по планировке территории (проекта планировки и проекта  межевания)  линейного  объекта:  «Газопровод высокого давления с ГРП, среднего давления с ШРП, низкого давления малоэтажной застройки для многодетных семей в районе с. Желтые Пески (192га) 1-й этап»

1. Основание для подготовки документации по планировке территории: 

Заявление заказчика, Градостроительный кодекс РФ.

2. Заказчик: 
           АО «Газпром газораспределение Липецк».

3. Цели подготовки документации по планировке территории (проекта планировки и проекта межевания) линейного объекта: «Газопровод высокого давления с ГРП, среднего давления с ШРП, низкого давления малоэтажной застройки для многодетных семей в районе с. Желтые Пески (192га) 1-й этап» (далее – газопроводы):
- обеспечение процесса архитектурно-строительного проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию планируемых газопроводов;
- определение зоны размещения планируемых газопроводов, с учетом документов территориального планирования; 

- определение границ формируемого земельного участка, планируемого для предоставления АО «Газпром газораспределение Липецк» для газопроводов; 

- разработка проекта зоны с особыми условиями использования территории, планируемой для размещения газопроводов.
4. Нормативная, правовая и методическая база:

Градостроительный кодекс РФ, Генеральный план города Липецка, Правила землепользования и застройки города Липецка, СП 42.13330.2011, СНиП 2.07.01-89*. «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий  в  городах  и  других  поселениях  Российской  Федерации   РДС 30-201-98,  Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации, утвержденная приказом Госстроя России от 29 октября 2002 года № 150, иные действующие нормативы и технические регламенты.

5. Задание на проектирование.
Разработать документацию по планировке территории (проекта планировки и проекта межевания) газопроводов (далее – Проект).
Проект разрабатывается на топографической основе, полученной в результате топографогеодезических  изысканий в М 1:500,  М 1:1000 с учетом:

- Генерального плана города Липецка;
- Правил землепользования и застройки города Липецка;

- требований технических регламентов;
- схем по развитию инженерной инфраструктуры города Липецка: схемы газоснабжения, схемы теплоснабжения, схемы электроснабжения, схемы водоснабжения и водоотведения, схемы ливневой канализации; 

- существующих и проектируемых инженерных коммуникаций;

- местной городской системы координат;
- данных по улично - дорожным и транспортным связям и обеспечения подъезда к сформированным земельным участкам, мимо которых предусмотрено прохождение трассы линейного объекта, во время проведения строительных работ. 

6. Состав и содержание Проекта.

Основная часть Проекта:

1) на чертеже и (или) чертежах планировки территории отображаются:

- красные линии; 

- границы элементов планировочной структуры; 

- границы проектируемой территории, предназначенной для размещения газопроводов;

- линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты инженерной и транспортной инфраструктур;

- наименование существующих улиц;
- границы зон размещения объектов капитального строительства; 

- поперечные профили улиц и дорог, с указанием места размещения планируемых газопроводов;
- план трассы с указанием пикетов, углов поворота, обозначением существующих, проектируемых зданий и сооружений, трасс сетей инженерно-технического обеспечения, сопутствующих и пересекаемых коммуникаций; 
2) на чертеже межевания территории отображаются:
- красные линии; 
- границы образуемого земельного участка на кадастровом плане территории, условный номер образуемого земельного участка; 
- границы зон с особыми условиями использования территорий;

- границы зон действия публичных сервитутов.
 Подготовка чертежа межевания осуществляется с выделением земельного участка, необходимого для размещения линейных объектов, предоставляемого для  установления сервитута. 
6.1. Материалы по обоснованию Проекта включают в себя материалы в графической форме и пояснительную записку.

1) Материалы по обоснованию Проекта в графической форме содержат:

а) схему расположения элемента планировочной структуры (ситуация      М 1:1000);

б) схему организации улично-дорожной сети, которая должна включать схему размещения территории, предназначенной для размещения планируемых газопроводов (М 1:1000), схему поперечных профилей улиц и проездов (с раскладкой инженерных сетей) в соответствии с техническими условиями организаций коммунального комплекса;
в) схему границ зон с особыми условиями использования территорий       (М 1:1000);

г) иные материалы в графической форме для обоснования положений о планировке территории, предназначенной для размещения газопроводов                     (М 1:1000).

2) Пояснительная записка, содержит описание и обоснование положений, касающихся:
а) характеристики данной территории, предназначенной для размещения газопроводов;

б) определения (расчёты, обоснования) параметров планируемого строительства (категория, протяженность, проектная мощность, пропускная способность,  полоса отвода и др.); 

в) ведомость пересечений трассы линейного объекта с естественными и искусственными препятствиями, ведомость пересечения объекта с автомобильными дорогами и сетями инженерно-технического обеспечения; 

г) ведомость земельных участков разных форм собственности и мероприятия по обходу участков или предложения выкупу (аренде данных участков) по трассе линейного объекта; 
д) сведения об инженерных коммуникациях, попадающих в зону размещения линейного объекта; 

е) защиты территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведения мероприятий по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности;

ж) иных вопросов планировки и межевания территории.
6.2. Демонстрационные материалы Проекта в электронном виде для проведения публичных слушаний и размещения в сети Интернет.
7. Проектные материалы, в 1 экземпляре на бумажном носителе и в электронном виде (в формате jpg, bmp, tiff, psd, cpt с разрешением не менее     300dpi), а также демонстрационные материалы передаются в департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка для хранения в ИСОГД, а также размещения на официальном сайте администрации города Липецка и проведения публичных слушаний по Проекту.
Е.А. Губанов
S = 9590 м2











