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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

___27.08.2015_____








№ ______1534_____

г. Липецк
О  подготовке документации по планировке
территории (проекта планировки и проекта
межевания) линейного объекта: «Самотечный 

коллектор от существующего самотечного 

коллектора Д=300 мм по ул. Липовская до 

канализационных выпусков из жилых зданий 
со встроенными помещениями и подземной 

автостоянкой по ул. Тельмана-Балмочных»
В соответствии со статьями 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом городского округа город Липецк Липецкой области Российской Федерации, на основании  заявления АО «ЛГЭК», администрация города

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1.   Разрешить АО «ЛГЭК» подготовку документации по планировке территории (проекта планировки и проекта межевания) линейного объекта: «Самотечный коллектор от существующего самотечного коллектора Д=300 мм по ул. Липовская до канализационных выпусков из жилых зданий со встроенными помещениями и подземной автостоянкой по ул. Тельмана-Балмочных» (приложение № 1).
2.      АО «ЛГЭК»:

2.1. Разработать документацию по планировке территории (проекта планировки и проекта межевания) линейного объекта: «Самотечный коллектор от существующего самотечного коллектора Д=300 мм по ул. Липовская до канализационных выпусков из жилых зданий со встроенными помещениями и подземной автостоянкой по ул. Тельмана-Балмочных», в соответствии с техническим заданием (приложение № 2), требованиями действующего законодательства, норм, правил, стандартов.

2.2.   Представить разработанную проектную документацию по планировке территории в департамент градостроительства и архитектуры администрации 

города Липецка для проверки на соответствие требованиям ч. 10 ст. 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации в срок до 01.03.2016 года.   

2.3.  Обеспечить подготовку демонстрационных материалов для проведения публичных слушаний.

2.4. После утверждения передать документацию по планировке территории в департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка для размещения в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности.
3. Управлению по работе со СМИ и связям с общественностью администрации города Липецка (Григорьева М.П.) опубликовать настоящее постановление в издании «Липецкая газета» и разместить на официальном сайте администрации города Липецка. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Липецка - председателя департамента градостроительства и архитектуры В.В. Тучкова.

Глава города Липецка
        



                              М.В. Гулевский

	

	 Приложение  № 1 к постановлению                                                                                     

	 администрации города Липецка                                                                                 


от ___27.08.2015___№___1534____                                                                                       

Схема границ территории

для подготовки документации по планировке территории
(проекта планировки и проекта межевания) линейного объекта:
«Самотечный коллектор от существующего самотечного коллектора Д=300 мм по ул. Липовская до канализационных выпусков из жилых зданий со встроенными помещениями и подземной автостоянкой по ул. Тельмана-Балмочных»
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Г.В. Строкова
	

	 Приложение № 2 к постановлению                                                                                     

	 администрации города Липецка                                                                                 


от ___27.08.2015___№___1534____                                                                                       

Техническое задание

на подготовку документации по планировке территории (проекта планировки и проекта межевания) линейного объекта: «Самотечный коллектор от существующего самотечного коллектора Д=300 мм по ул. Липовская до канализационных выпусков из жилых зданий со встроенными помещениями и подземной автостоянкой по ул. Тельмана-Балмочных»

1. Основание для подготовки документации по планировке территории: 

Заявление заказчика, Градостроительный кодекс РФ.

2. Заказчик: 
АО «ЛГЭК».

  3. Цели подготовки документации по планировке территории (проекта планировки и проекта межевания) линейного объекта: «Самотечный коллектор от существующего самотечного коллектора Д=300 мм по ул. Липовская до канализационных выпусков из жилых зданий со встроенными помещениями и подземной автостоянкой по ул. Тельмана-Балмочных» (далее – самотечный коллектор):
- обеспечение процесса архитектурно-строительного проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию планируемого самотечного коллектора;
- определение зоны планируемого самотечного коллектора, с учетом документов территориального планирования; 

- определение границ формируемых земельных участков, планируемых для предоставления АО «ЛГЭК» для строительства самотечного коллектора; 

- разработка проекта зоны с особыми условиями использования территории, планируемой для размещения самотечного коллектора.
4. Нормативная, правовая и методическая база:

Градостроительный кодекс РФ, Генеральный план города Липецка, Правила землепользования и застройки города Липецка, СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации                   РДС 30-201-98,  Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации, утвержденная приказом Госстроя России от 29 октября 2002 года № 150, иные действующие нормативы и технические регламенты.

5. Задание на проектирование.
Разработать документацию по планировке территории (проекта планировки и проекта межевания) линейного объекта: «Самотечный коллектор от существующего самотечного коллектора Д=300 мм по ул. Липовская до канализационных выпусков из жилых зданий со встроенными помещениями и подземной автостоянкой по ул. Тельмана-Балмочных».
Проект разрабатывается на топографической съемке (М1:500, 1:1000) с учетом:

- Генерального плана города Липецка;
- Правил землепользования и застройки города Липецка;

- требований технических регламентов;
- схем по развитию инженерной инфраструктуры города Липецка: схемы газоснабжения, схемы теплоснабжения, схемы электроснабжения, схемы водоснабжения и водоотведения, схемы ливневой канализации; 

- существующих и проектируемых инженерных коммуникаций;
- данных по улично - дорожным и транспортным связям и обеспечения подъезда к сформированным земельным участкам, мимо которых предусмотрено прохождение трассы линейного объекта, во время проведения строительных работ. 

6. Состав и содержание проекта.

Основная часть проекта планировки и проекта межевания:

1) на чертеже и (или) чертежах планировки территории отображаются:

- действующие и проектируемые красные линии; 

- границы элементов планировочной структуры; 

- границы проектируемой территории, предназначенной для строительства самотечного коллектора;

- линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты инженерной и транспортной инфраструктур, проходы к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;

- наименование существующих улиц;
- границы зон размещения объектов капитального строительства; 

- поперечные профили улиц и дорог, с указанием места размещения планируемого самотечного коллектора;
- план и продольный профиль трассы с инженерно-геологическим разрезом с указанием пикетов, углов поворота, обозначением существующих, проектируемых, реконструируемых, сносимых зданий и сооружений, трасс сетей инженерно-технического обеспечения, сопутствующих и пересекаемых коммуникаций; 
2) на чертеже межевания территории отображаются: 
- границы застроенных земельных участков, в том числе границы земельных участков, на которых расположены линейные объекты; 

- границы образуемых и изменяемых земельных участков на кадастровом плане территории, условные номера образуемых земельных участков; 
- границы зон с особыми условиями использования территорий;

- границы зон действия публичных сервитутов.
 Подготовка чертежа межевания осуществляется с выделением земель, необходимых для размещения линейных объектов, т.е.:
- земельных участков, предоставляемых в аренду или установления сервитута. 
6.1. Материалы по обоснованию проекта планировки и проекта межевания территории включают в себя материалы в графической форме и пояснительную записку.

1) Материалы по обоснованию проекта планировки и проекта межевания территории в графической форме содержат:

а) схему расположения элемента планировочной структуры (ситуация      М1:1000);

б) схему организации улично-дорожной сети, которая должна включать схему размещения территории, предназначенной для размещения планируемого самотечного коллектора (М1:1000), схему поперечных профилей улиц и проездов (с раскладкой инженерных сетей) в соответствии с техническими условиями организаций коммунального комплекса от точек подключения до границ земельного участка;
в) схему границ зон с особыми условиями использования территорий       (М1:2000);

г) иные материалы в графической форме для обоснования положений о планировке территории, предназначенной для строительства самотечного коллектора (М1:1000).

2) Пояснительная записка, содержит описание и обоснование положений, касающихся:
а) характеристики данной территории, предназначенной для строительства самотечного коллектора;

б) определения (расчёты, обоснования) параметров планируемого строительства (категория, протяженность, проектная мощность, пропускная способность, основные параметры продольного профиля и полосы отвода и др.); 

в) ведомость пересечений трассы линейных объектов с естественными и искусственными препятствиями, ведомость пересечения объектов с автомобильными и железными дорогами и сетями инженерно-технического обеспечения; 

г) ведомость земельных участков разных форм собственности и мероприятия по обходу участков или предложения выкупу (аренде данных участков) по трассе линейного объекта; 
д) сведения об инженерных коммуникациях, попадающих в зону строительства; 

е) защиты территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведения мероприятий по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности;

ж) иных вопросов планировки и межевания территории.
6.2. Демонстрационные материалы проекта планировки и проекта межевания в электронном виде для проведения публичных слушаний и размещения в сети Интернет.
7. Проектные материалы, в 1 экземпляре на бумажном носителе и в электронном виде (в формате jpg, bmp, tiff, psd, cpt с разрешением не менее     300dpi), а также демонстрационные материалы передаются в департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка для хранения в ИСОГД, а также размещения на официальном сайте администрации города Липецка и проведения публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания.
Г.В. Строкова
  S= 0,8 га








