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ПРОЕКТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДА  ЛИПЕЦКА

18.12.2013
                                      






№ 2942






г. Липецк
О внесении изменений в постановление администрации города Липецка от 16.04.2013 № 971
В связи с корректировкой нормативов предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ для абонентов, осуществляющих сброс в централизованную систему водоотведения города Липецка, администрация города
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в постановление администрации города Липецка от 16.04.2013       № 971 "Об утверждении нормативов водоотведения (сброса) по составу сточных вод для абонентов, осуществляющих сброс в централизованную систему водоотведения города Липецка" следующие изменения:

приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции (прилагается).
2. Управлению по работе со СМИ и связям с общественность администрации города Липецка (Григорьева М.П.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

Глава города Липецка                                                                            М.В. Гулевский
Приложение 
к постановлению администрации города Липецка

18.12.2013 № 2942
Нормативы

предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ для абонентов, осуществляющих сброс в централизованную систему водоотведения города Липецка
	№ п/п
	Наименование загрязняющих веществ
	Единицы измерения
	Допустимая концентрация загрязняющего вещества

	1. 
	В бор
	мг/л
	1,9

	2. 
	Cd кадмий
	мг/л
	0,04

	3. 
	Co кобальт
	мг/л
	0,06

	4. 
	Cr (III) хром
	мг/л
	0,6

	5. 
	Cr (VI) хром
	мг/л
	0,2

	6. 
	Cu медь
	мг/л
	0,01

	7. 
	Fe железо (общее)
	мг/л
	0,7

	8. 
	Mn марганец
	мг/л
	0,05

	9. 
	Ni никель
	мг/л
	0,06

	10. 
	Pb свинец
	мг/л
	0,03

	11. 
	Sr стронций
	мг/л
	0,6

	12. 
	V ванадий
	мг/л
	0,01

	13. 
	Zn цинк
	мг/л
	0,01

	14. 
	Азот аммонийный
	мгN/л
	8,0

	15. 
	Азот нитратов
	мгN/л
	9,1

	16. 
	БПК5
	мгO/л
	81,5

	17. 
	БПКполное
	мгO/л
	180,0

	18. 
	ХПК
	мгO/л
	270

	19. 
	Взвешенные вещества
	мг/л
	113,7

	20. 
	Жиры
	мг/л
	18,1

	21. 
	Нефтепродукты
	мг/л
	0,4

	22. 
	Роданиды
	мг/л
	0,8

	23. 
	СПАВанионактив.
	мг/л
	0,9

	24. 
	Сульфаты
	мг/л
	100,0

	25. 
	Сульфиды (суммарно)
	мг/л
	0,04

	26. 
	Фенолы
	мг/л
	0,009

	27. 
	Фосфаты (по Р)
	мгР/л
	0,2

	28. 
	Фториды
	мг/л
	0,2

	29. 
	Хлориды
	мг/л
	87,4

	30. 
	Цианиды
	мг/л
	0,05


Сброс загрязняющих веществ, не указанных в настоящем приложении, допускается в концентрациях, не превышающих соответствующие предельно допустимые концентрации (ПДК) в воде водоемов культурно-бытового, хозяйственно-питьевого и рыбохозяйственного пользования (по минимальному значению ПДК).

Н.Ф. Корвяков
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