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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

___11.08.2015____








№ __1433____

г. Липецк
О  подготовке документации по планировке
территории (проекта планировки и проекта
межевания) линейного объекта: «Водовод от 

выходной камеры дюкера до водопроводных

сетей с. Сселки» в границах города Липецка
В соответствии со статьями 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом городского округа город Липецк Липецкой области, на основании  заявления МКУ «Управление строительства города Липецка», администрация города

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1.   Разрешить МКУ «Управление строительства города Липецка» подготовку документации по планировке территории (проекта планировки и проекта межевания) линейного объекта: «Водовод от выходной камеры дюкера до водопроводных сетей с. Сселки» в границах города Липецка (приложение № 1).
2.      МКУ «Управление строительства города Липецка»:

2.1. Разработать документацию по планировке территории (проекта планировки и проекта межевания) линейного объекта: «Водовод от выходной камеры дюкера до водопроводных сетей с. Сселки» в границах города Липецка, в соответствии с техническим заданием (приложение № 2), требованиями действующего законодательства, норм, правил, стандартов.

2.2.   Представить разработанную проектную документацию по планировке территории в департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка для проверки на соответствие требованиям ч. 10 ст. 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации в срок до 01.12.2015 года.   

2.3.  Обеспечить подготовку демонстрационных материалов для проведения публичных слушаний.

2.4. После утверждения передать документацию по планировке территории в департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка для размещения в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности.
3. Управлению по работе со СМИ и связям с общественностью администрации города Липецка (Григорьева М.П.) опубликовать настоящее постановление в издании «Липецкая газета» и разместить на официальном сайте администрации города Липецка. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Липецка - председателя департамента градостроительства и архитектуры В.В. Тучкова.

Глава города Липецка
        



                              М.В. Гулевский

	

	 Приложение к постановлению                                                                                     

	 администрации города Липецка                                                                                 


от __11.08.2015___№____1433___                                                                                       

Схема границ территории

для подготовки документации по планировке территории 
(проекта планировки и проекта межевания) линейного объекта: 
«Автодорога по ул. Баумана в г.Липецке»
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В.В. Тучков
	

	 Приложение № 2 к постановлению                                                                                     

	 администрации города Липецка                                                                                 


от __11.08.2015___№____1433___                                                                                      

Техническое задание

на подготовку документации по планировке территории (проекта планировки и проекта межевания) линейного объекта: «Водовод от выходной камеры дюкера до водопроводных сетей с. Сселки» в границах города Липецка

1. Основание для подготовки документации по планировке территории: 

Заявление заказчика, Градостроительный кодекс РФ.

2. Заказчик: 
МКУ «Управление строительства города Липецка».

  3. Цели подготовки документации по планировке территории (проекта планировки и проекта межевания) линейного объекта: «Водовод от выходной камеры дюкера до водопроводных сетей с. Сселки» в границах города Липецка (далее – водовод):
- обеспечение процесса архитектурно-строительного проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию планируемого водовода;
- определение зоны планируемого водовода, с учетом документов территориального планирования; 

- определение границ формируемых земельных участков, планируемых для предоставления МКУ «Управление строительства города Липецка» для строительства водовода; 

- разработка проекта зоны с особыми условиями использования территории, планируемой для размещения водовода.
4. Нормативная, правовая и методическая база:

Градостроительный кодекс РФ, Генеральный план города Липецка, Правила землепользования и застройки города Липецка, СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации                   РДС 30-201-98,  Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации, утвержденная приказом Госстроя России от 29 октября 2002 года № 150, иные действующие нормативы и технические регламенты.

5. Задание на проектирование.
Разработать документацию по планировке территории (проекта планировки и проекта межевания) линейного объекта: «Водовод от выходной камеры дюкера до водопроводных сетей с. Сселки» в границах города Липецка.
Проект разрабатывается на топографической съемке (М1:500, 1:1000) с учетом:

- Генерального плана города Липецка;
- Правил землепользования и застройки города Липецка;

- требований технических регламентов;
- схем по развитию инженерной инфраструктуры города Липецка: схемы газоснабжения, схемы теплоснабжения, схемы электроснабжения, схемы водоснабжения и водоотведения, схемы ливневой канализации; 

- существующих и проектируемых инженерных коммуникаций;
- данных по улично - дорожным и транспортным связям и обеспечения подъезда к сформированным земельным участкам, мимо которых предусмотрено прохождение трассы линейного объекта, во время проведения работ по строительству. 

6. Состав и содержание проекта.

Основная часть проекта планировки и проекта межевания:

1) на чертеже и (или) чертежах планировки территории отображаются:

- действующие и проектируемые красные линии; 

- границы элементов планировочной структуры; 

- границы проектируемой территории, предназначенной для строительства водовода;

- линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты инженерной и транспортной инфраструктур, проходы к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;

- наименование существующих улиц;
- границы зон размещения объектов капитального строительства; 

- поперечные профили улиц и дорог, с указанием места размещения планируемого водовода;
- план и продольный профиль трассы с инженерно-геологическим разрезом с указанием пикетов, углов поворота, обозначением существующих, проектируемых, реконструируемых, сносимых зданий и сооружений, трасс сетей инженерно-технического обеспечения, сопутствующих и пересекаемых коммуникаций; 
2) на чертеже межевания территории отображаются: 
- границы застроенных земельных участков, в том числе границы земельных участков, на которых расположены линейные объекты; 

- границы образуемых и изменяемых земельных участков на кадастровом плане территории, условные номера образуемых земельных участков; 
- границы зон с особыми условиями использования территорий;

- границы зон действия публичных сервитутов.
 Подготовка чертежа межевания осуществляется с выделением земель, необходимых для размещения линейных объектов, т.е.:
- земельных участков, предоставляемых в аренду или установления сервитута. 
6.1. Материалы по обоснованию проекта планировки и проекта межевания территории включают в себя материалы в графической форме и пояснительную записку.

1) Материалы по обоснованию проекта планировки и проекта межевания территории в графической форме содержат:

а) схему расположения элемента планировочной структуры (ситуация      М1:1000);

б) схему организации улично-дорожной сети, которая должна включать схему размещения территории, предназначенной для строительства водовода (М1:1000), схему поперечных профилей улиц и проездов (с раскладкой инженерных сетей) в соответствии с техническими условиями организаций коммунального комплекса от точек подключения до границ земельного участка;
в) схему границ зон с особыми условиями использования территорий       (М1:2000);

г) иные материалы в графической форме для обоснования положений о планировке территории, предназначенной для строительства водовода (М1:1000).

2) Пояснительная записка, содержит описание и обоснование положений, касающихся:
а) характеристики данной территории, предназначенной для строительства водовода;

б) определения (расчёты, обоснования) параметров планируемой реконструкции (категория, протяженность, проектная мощность, пропускная способность, основные параметры продольного профиля и полосы отвода и др.); 

в) ведомость пересечений трассы линейных объектов с естественными и искусственными препятствиями, ведомость пересечения объектов с автомобильными и железными дорогами и сетями инженерно-технического обеспечения; 

г) ведомость земельных участков разных форм собственности и мероприятия по обходу участков или предложения выкупу (аренде данных участков) по трассе линейного объекта; 
д) сведения об инженерных коммуникациях, попадающих в зону строительства; 

е) защиты территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведения мероприятий по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности;

ж) иных вопросов планировки и межевания территории.
6.2. Демонстрационные материалы проекта планировки и проекта межевания в электронном виде для проведения публичных слушаний и размещения в сети Интернет.
7. Проект согласовать:

· с правообладателями земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в границах элементов планировочной структуры, чьи права и законные интересы могут быть нарушены в процессе реконструкции.
8. Проектные материалы, в 1 экземпляре на бумажном носителе и в электронном виде (в формате jpg, bmp, tiff, psd, cpt с разрешением не менее     300dpi), а также демонстрационные материалы передаются в департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка для хранения в ИСОГД, а также размещения на официальном сайте города Липецка и проведения публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания.
В.В. Тучков
     L= 3,6 км








