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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

__11.08.2016_     	                                                                                     № _1415_                                                                           
                                                        г. Липецк

О  подготовке документации по планировке
территории (проект планировки и проект 
межевания) линейного объекта: «КЛ-0,4кВ
от ТП-132 до ВРУ-0,4 кВ многоэтажного
многоквартирного жилого дома с подземной
автостоянкой в районе пер. Балакирева – 
пер. Яблочкина»



В соответствии со статьями 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом городского округа город Липецк Липецкой области Российской Федерации, на основании  заявления АО «ЛГЭК», администрация города


П О С Т А Н О В Л Я Е Т:


1. Разрешить АО «ЛГЭК» подготовку документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) линейного объекта: 
«КЛ-0,4кВ от ТП-132 до ВРУ-0,4 кВ многоэтажного многоквартирного жилого дома с подземной автостоянкой в районе пер. Балакирева – пер. Яблочкина» (приложение №1).
2.   АО «ЛГЭК»:
2.1. Разработать документацию по планировке территории (проект планировки и проект межевания) линейного объекта: «КЛ-0,4кВ от ТП-132 до ВРУ-0,4 кВ многоэтажного многоквартирного жилого дома с подземной автостоянкой в районе пер. Балакирева – пер. Яблочкина», в соответствии с техническим заданием (приложение №2), требованиями действующего законодательства, норм, правил, стандартов.
2.2.    Представить разработанную проектную документацию по планировке территории в департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка для проверки на соответствие требованиям ч. 10 ст. 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации в срок до 01.02.2017.
2.3.  Обеспечить подготовку демонстрационных материалов для проведения публичных слушаний.
2.4.  После утверждения передать документацию по планировке территории в департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка для размещения сведений о документации по планировке территории в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности.
3. Управлению туризма и массовых коммуникаций администрации 
города Липецка (Григорьева М.П.) опубликовать настоящее постановление в издании «Липецкая газета» в течении 3-х дней со дня принятия и разместить на официальном сайте администрации города Липецка. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на            первого заместителя главы администрации г. Липецка Е.А. Губанова.



Глава города Липецка	                                                                                С.В. Иванов
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	 Приложение №1 к постановлению                                                                                     

	 администрации города Липецка                                                                                 


от  _11.08.2016_ № __1415___                                                                                       




Схема для подготовки документации по планировке территории
(проект планировки и проект межевания) линейного объекта:
«КЛ-0,4кВ от ТП-132 до ВРУ-0,4 кВ многоэтажного многоквартирного жилого дома с подземной автостоянкой в районе пер. Балакирева – пер. Яблочкина»




S = 346 кв.м 





Г.В. Строкова

   

	

	 

Приложение № 2 к постановлению 

	администрации города Липецка 
от  ______________ № ________ 
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Техническое задание
на подготовку документации по планировке территории
 (проект планировки и проект  межевания)  линейного  объекта:
«КЛ-0,4кВ от ТП-132 до ВРУ-0,4 кВ многоэтажного многоквартирного жилого дома с подземной автостоянкой в районе пер. Балакирева – пер. Яблочкина»

1. Основанием для подготовки документации по планировке территории является заявление заказчика, Градостроительный кодекс РФ.
2. Заказчик: АО «ЛГЭК».
3. Цели подготовки документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) линейного объекта: «КЛ-0,4кВ от ТП-132 до ВРУ-0,4 кВ многоэтажного многоквартирного жилого дома с подземной автостоянкой  в районе пер. Балакирева – пер. Яблочкина»  (далее – кабельная линия электроснабжения КЛ-0,4кВ):
- обеспечение процесса архитектурно-строительного проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию планируемой кабельной линии электроснабжения КЛ-0,4кВ;
- определение зоны размещения планируемой кабельной линии электроснабжения КЛ-0,4кВ, с учетом документов территориального планирования; 
- определение границ образуемых и изменяемых земельных участков, планируемых для строительства кабельной линии электроснабжения КЛ-0,4кВ; 
- разработка проекта зоны с особыми условиями использования территории, планируемой для размещения кабельной линии электроснабжения КЛ-0,4кВ.
4. Нормативная, правовая и методическая база:
Градостроительный кодекс РФ, Генеральный план города Липецка, Правила землепользования и застройки города Липецка, СП 42.13330.2011, 
СНиП 2.07.01-89*. «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации 
РДС 30-201-98,  Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации, утвержденная приказом Госстроя России от 29 октября 2002 года № 150, иные действующие нормативы и технические регламенты.
5. Задание на проектирование:
Разработать документацию по планировке территории (проект планировки и проект межевания) кабельной линии электроснабжения КЛ-0,4кВ (далее – Проект).
Проект разрабатывается на топографической основе, полученной в результате топографо-геодезических  изысканий в М 1:500,  М 1:1000 с учетом:
- Генерального плана города Липецка;
- Правил землепользования и застройки города Липецка;
- требований технических регламентов;
- схем по развитию инженерной инфраструктуры города Липецка 
(схемы газоснабжения, схемы теплоснабжения, схемы электроснабжения, 
схемы водоснабжения и водоотведения, схемы ливневой канализации); 
- существующих и проектируемых инженерных сетей;
- местной городской системы координат;
- данных по улично - дорожным и транспортным связям.
6. Исходные материалы, предоставляемые заказчиком:
- топографическая основа М 1:500, 1:1000 на цифровом носителе;
- технические условия на подключение планируемой сети.
7. Состав и содержание Проекта.
7.1.Основная часть Проекта включает в себя:
1) чертежи планировки территории, на которых отображаются:
а) красные линии; 
б) границы элементов планировочной структуры; 
в)  границы проектируемой территории, предназначенной для размещения кабельной линии электроснабжения КЛ-0,4кВ;
г) линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты инженерной и транспортной инфраструктур;
д) наименование существующих улиц;
е) границы зон размещения объектов капитального строительства; 
ж) поперечные профили улиц и дорог с указанием места размещения планируемой сети;
з) план трассы с указанием пикетов, углов поворота, обозначением существующих, проектируемых зданий и сооружений, трасс сетей инженерно-технического обеспечения, сопутствующих и пересекаемых коммуникаций; 
2) чертеж межевания территории, на котором отображаются:
а) красные линии; 
б) границы зон с особыми условиями использования территории;
в) границы образуемых земельных участков на кадастровом плане территории;
г) границы изменяемых  земельных участков на кадастровом плане территории, необходимых для размещения линейного объекта, предоставляемого для установления сервитута; 
д) условные номера образуемых и изменяемых земельных участков. 
7.2. Материалы по обоснованию Проекта включают в себя материалы в графической форме и пояснительную записку.
1) Материалы по обоснованию Проекта в графической форме содержат:
а) схему расположения элемента планировочной структуры 
(ситуация М 1:1000);
б) схему границ зоны с особым условием использования территории 
(М 1:1000);
в) иные материалы в графической форме для обоснования положений о планировке территории, предназначенной для размещения кабельной линии электроснабжения КЛ-0,4кВ (М 1:1000).
2)  Пояснительная записка содержит:
а) характеристики данной территории, предназначенной для размещения кабельной линии электроснабжения КЛ-0,4кВ;
б) определение параметров (расчёты, обоснования) планируемого строительства (категория, протяженность, проектная мощность, пропускная способность,  полоса отвода, границы которой уточняются проектом и др.); 
в) ведомость пересечений трассы линейного объекта с естественными и искусственными препятствиями;
г) ведомость пересечения объекта с автомобильными дорогами и сетями инженерно-технического обеспечения; 
д) сводная ведомость земельных участков, предполагаемых на период строительства, с указанием правообладателей земельных участков, на которых размещается линейный объект;
е) ведомость расчета координат границ земельных участков, предполагаемых на период строительства;
ж) ведомость расчета координат границ охранной зоны линейного объекта;
з) сведения об инженерных коммуникациях, попадающих в зону размещения линейного объекта; 
и) мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятия по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности;
к) иные вопросы планировки и межевания территории.
8. Проектные материалы, в 1 экземпляре на бумажном носителе и в электронном виде (в формате jpg, bmp, tiff, psd, cpt с разрешением не менее     300dpi), а также демонстрационные материалы передаются в департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка для хранения в ИСОГД, а также размещения на официальном сайте администрации города Липецка и проведения публичных слушаний по Проекту.
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Г.В. Строкова
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