













ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Проект комплексного благоустройства улицы Водопьянова (от дома
№15 микрорайона 15 до дома №21 по улице Водопьянова) в городе Липецке
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[bookmark: _bookmark0]Введение
Настоящим проектом комплексного благоустройства предусмотрено благоустройство улицы Водопьянова (от дома №15 микрорайона 15 до дома
№21 по улице Водопьянова), площадь проектируемой территории 3,6 га.
Исходными материалами для проектирования являются: топографическая основа М1:500.
При проектировании учтено, что участок проектирования в соответствии с Правилами землепользования и застройки города Липецка расположен в зонах: Ж, О-1, Р-2, Т.

1. [bookmark: _bookmark1][bookmark: _bookmark1]Предпроектный анализ
1.1 [bookmark: _bookmark2][bookmark: _bookmark2]Положение территории в структуре города. Ситуационный план рассматриваемой территории
Территория проектирования располагается в юго-западной части города Липецк, на правом берегу реки Воронеж и находится на территории Октябрьского округа (рисунок 1).
В структуре города территория располагается в непосредственной близости к центру. Время, затрачиваемое на передвижение до центра города, составляет в среднем 15 минут на общественном транспорте, 10 минут на личном автомобиле.


Рисунок 1 – Положение территории в структуре города
Участок ограничен с юга 15 микрорайоном, с северо-востока – Студенческим городком, с севера – микрорайоном Октябрьский, с востока –
23 микрорайоном. Через проектируемую территорию проходит улица Водопьянова и с северо-западной стороны прилегает проезд Строителей (см. рисунок 2).
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Рисунок 2 – Положение территории в структуре города
1.2 [bookmark: _bookmark3][bookmark: _bookmark3]Историческая справка и ретроспективный анализ территории
В 1970-е годы началась застройка новых районов между проспектом Победы и Каменным Логом – 15-го микрорайона и Студенческого городка. От проспекта в сторону лога была проложена дорога, названная кольцевой (см. рисунок 3). В некоторой степени она выполняла функции объездной дороги вокруг города, так как по ней можно было выехать к Елецкому шоссе.
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Рисунок 3 – Начало строительства ул. Водопьянова. 1970 г.
После начала застройки 15-го микрорайона предполагалось присвоить безымянной улице имя Героя СССР лётчика-космонавта Г. Т. Добровольского (1928–1971), погибшего вместе с экипажем космического корабля «Союз-11» при возвращении на Землю. По неизвестным причинам увековечение не состоялось.
Собственное имя улица получила 4 мая 1982 года после начала строительства 20-го микрорайона. Названа в честь Героя СССР лётчика М.В. Водопьянова.
Чётная сторона образованной улицы активно застраивалась к тому времени уже более восьми лет. Все дома на ней на тот момент относились к 15-му микрорайону, Студенческому городку и улице Папина. Позже на этом участке появились высотные жилые здания, адресованные в том числе по улице Водопьянова. На участке от улицы Папина до улицы Яна Берзина по чётной стороне идёт «карман».
15 микрорайон возник в новом районе жилищного строительства в середине 1970-х годов (см. рисунок 4). От почти всех микрорайонов города отличается тем, что практически все дома в нём не адресованы по какой-либо из улиц.
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Рисунок 4 – Начало строительства ул. Водопьянова. Справа 15 микрорайон. 1970 г.
Микрорайон имеет довольно широкий проезд, проходящий от улицы Водопьянова до Каменного Лога, а далее вдоль него до улицы Достоевского. Значительная часть застройки типовая.
Студенческий городок в начале 1970-х в районе нового строительства в конце улицы Папина были возведены здания для строительного и машиностроительного техникумов («переселившихся» сюда с Новолипецка и Тракторного), а также для вновь образованных трёх профессионально- технических училищ. Здесь же построили и жилые здания, образовав тем самым микрорайон, получивший нынешнее имя (см. рисунок 5).
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Рисунок 5 – Студенческий городок, дом 14. 1970 г.
18 ноября 2009 года к 110-летия со дня рождения Михаила Водопьянова на улице была открыта памятная стела в честь лётчика.

[bookmark: _bookmark4]Михаил Васильевич Водопьянов (1899–1980) родился в селе Студенка, позднее ставшем частью Липецка, в крестьянской семье. В феврале 1918 года добровольно вступил в Красную Армию. Водопьянов – известный летчик- полярник, участник спасения экипажа парохода «Челюскин», пилот, первым в мире севший на лед Северного полюса. Один из первых Героев Советского Союза, генерал-майор авиации. Автор двух десятков биографических книг о покорении неба, член Союза писателей СССР.
1.3 Анализ градостроительной документации территории проектирования
Согласно карте градостроительного зонирования города Липецка территория проектирования расположена в зоне застройки многоэтажными жилыми домами; зоне общественного, делового и коммерческого назначения; зоне транспортной инфраструктуры; зоне зеленых насаждений общего пользования (см. рисунок 6).
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Рисунок 6 – Карта градостроительного зонирования
По инженерно-строительной оценке территория относится к условно благоприятным для освоения и располагается на возвышенной равнине города. Территория попадает в зону санитарной охраны источников питьевого водоснабжения II-III пояса.

1.4 [bookmark: _bookmark5]Существующее функциональное зонирование территории
В	ходе	предпроектного	анализа	участка	проектирования	были выполнены визуальный осмотр и фотофиксация территории (см. рисунок 7).
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Рисунок 7 – Фотофиксация территории
На	основе	натурных	обследований	была	составлена	схема существующего функционального зонирования территории (см. рисунок 8).
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Рисунок 8 – Схема существующего функционального зонирование территории
В	настоящее	время	территория	является	транзитной	зоной,	где

сконцентрированы стационарные и нестационарные объекты торговли. Здесь расположены крупные торговые здания и комплексы: Дом художника, ТЦ Омега, рынок.
1.5 [bookmark: _bookmark6][bookmark: _bookmark6]Схема, включающая пешеходные связи, схему маршрутов общественного транспорта, схему пешеходной доступности
Территория проектирования разделена улицей Водопьянова на две части. Улица Водопьянова – магистраль в Октябрьском округе города Липецка. Проходит от Кольцевой площади до улицы Яна Берзина. Дома по нечётной стороне улицы находятся в 20-м, 23-м микрорайонах, а также в МЖК и строящемся Октябрьском микрорайоне. По чётной стороне расположены 18- й и 15-й микрорайоны и Студенческий городок. К улице примыкают: к нечётной стороне – улицы Меркулова, Смородина, Стаханова, Смургиса, к чётной стороне – улица Папина и проезд Строителей.
На территории проектирования расположены остановки общественного транспорта «Дом художника» в обоих направлениях движения по улице Водопьянова (см. рисунок 9).
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Рисунок 9 – Схема транспортной и пешеходной инфраструктуры

Через остановки «Дом художника» проходят следующие маршруты:
· автобусы: 30, 359;
· маршрутные такси: 2т (одностороннее движение), 9т, 300, 306, 320, 321, 330, 343, 345, 367, 378.
В 10-минутном радиусе доступности от территории проектирования проживает большая часть жителей 15 микрорайона и Студенческого городка, в 20-минутном – жители 11, 17, 18, 23, Октябрьского микрорайонов, МЖК.
1.6 [bookmark: _bookmark7][bookmark: _bookmark7]Карта-схема расположения предприятий малого и среднего бизнеса
Предприятия малого и среднего бизнеса расположены в основном вдоль транспортных магистралей и основных пешеходных потоков.
Наибольшая концентрация предприятий наблюдается на территории проектирования, вдоль улиц Водопьянова и Меркулова (см. рисунок 10).
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Рисунок 10 – Карта-схема расположения предприятий малого и среднего бизнеса
1.7 [bookmark: _bookmark8][bookmark: _bookmark8]Проблемы территории
В ходе натурных исследований были выявлены следующие проблемы, свойственные	участку	проектирования:	стихийные	тропы,
неудовлетворительное	состояние	пешеходных	покрытий,	заброшенность

[image: ]территории, морально и физически устаревшие павильоны, визуальный мусор, отсутствие дизайн-кода территории, стихийная торговля, неудовлетворительное состояние контейнерных площадок (см. рисунок 11).
Рисунок 11 – Проблемы территории
Отделка фасадов торговых объектов выполнена в разных стилистических решениях, что приводит к диссонансу в архитектурном восприятии территории в целом.
1.8 [bookmark: _bookmark9][bookmark: _bookmark9]Анализ размещения НТО на территории проектирования
На территории проектирования расположено 18 нестационарных торговых объектов (см. таблицу 1).
Таблица 1 – НТО на территории проектирования

	№
	Наименование
	Срок действия договора на размещение
НТО
	Фото

	1,2
	Негробова	И.Н., Рябов А.А.
	до 01.02.2020
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	3
	ООО	"Р.О.С. ПЕЧАТЬ"
	до 26.11.2024
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	4,5,6
	ИП	Сапоненко А.М.
	до 08.03.2020
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	7
	Задонский мужской
монастырь (киоск
– 4852)
	до 31.12.2024
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	8
	ИП Фурсова И.А (Киоск – 1068)
	до 31.12.2024
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	9
	ИП Жбанов И.Ю.
	до 31. 12. 2024
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	10
	ИП Плехов В.В. (павильон – 4565)
	до 31.12.2024
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	11
	ИП Фурсов И.А. (киоск- 1914)
	до 31.12. 2024
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	12
	Рыбицкий И.З. (киоск «ремонт обуви» – 1422)
	до 31.12.2024
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	13
	ООО «Снежинка» (киоск 1953)
	до 31. 12. 2024
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	14
	–
	Договор аренды с УИЗО ЛО до 30.06.2016,
получено уведомление	о расторжении договора аренды зем.	участка	в 2017.		Имеет
признаки	кап.
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	строения.
	

	15
	ООО
«Липецкптица» (киоск – 4309)
	до 31.12.2024
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	16
	Торговая галерея (СПСК
«АВАНГАРД	– 48»)
	–
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	17
	ООО	"Р.О.С. ПЕЧАТЬ"
	до 25.01.2025
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1.9 [bookmark: _bookmark10][bookmark: _bookmark10]Выводы о проведенном анализе
Территория расположена в пешеходной доступности для жителей 15 микрорайона и Студенческого городка, имеет высокий пешеходный трафик и является точкой притяжения благодаря близкому расположению остановок общественного транспорта и предприятий малого и среднего бизнеса.
Для решения выявленных в ходе аналитического исследования проблем необходимо проведение ряда мероприятий по созданию комфортной городской среды:
1. Создание доступной безбарьерной территории для горожан;
2. Создание комфортной пешеходной инфраструктуры;
3. Создание мест для отдыха;
4. Приведение информационных конструкций к единому виду;
5. Обеспечение достаточного уровня освещенности в темное время суток.

[bookmark: _bookmark11]2 Проектное предложение
Проектом предусматривается снос 12 киосков под номерами 1-8, 14, 16- 18 и переустройство (демонтаж с заменой на новые) НТО под номерами 9, 10, 11, 12, 13, 15. Также предлагается замена автобусных павильонов на обеих сторонах улицы Водопьянова, организация нескольких зон отдыха (см. рисунок 12).
[image: ]
Рисунок 12 – Генеральный план
Вдоль проезжей части, где имеется возможность, расположены парковки легковых автомобилей. Парковочные места размещаются параллельно проезжей части и под углом 90° в зависимости от ширины тротуара.
При проектировании обеспечены проницаемость улицы и прилегающей территории для визуального восприятия, условия для беспрепятственного передвижения населения, включая маломобильные группы населения, единая стилистика элементов благоустройства.
Проектом предусмотрено выполнить:

1) реконструкцию	пешеходного	покрытия	–	произвести	замену покрытия из разрушенного асфальта на плитку;
2) озеленение	(высадка	деревьев,	кустарников,	многолетников, устройство газона);
3) защиту насаждения в мощении (приствольные ограждения – решетки, бордюры);
4) устройство лотков в плиточном покрытии;
5) элементы сопряжения поверхностей (бортовые камни, пандусы);
6) установку малых архитектурных форм (скамьи, урны, освещение);
7) устройство рекламы на остановках общественного транспорта; устройство некапитальных нестационарных сооружений (туалетный модуль, контейнерная площадка);
8) ремонт фасадов зданий и НТО;
9) замена остановок общественного транспорта;
10) устройство парковочных мест с нанесением разметки;
11) замена контейнерной площадки;
12) установка биотуалета.


При реконструкции фасадов предлагается выполнить следующие работы:
· 15 микрорайон, 8 – демонтаж вентилируемых фасадов, оштукатуривание и окраска фасадов;
· 15 микрорайон, 8/3 – демонтаж крыши, козырьков и установка новых;
· 15 микрорайон, 8А – демонтаж профлиста, оштукатуривание и окраска фасада.
Для НТО под номерами 9, 10, 11, 12, 13, 15 разработано проектное предложение типового модульного павильона.
В проекте предлагается приведение информационных конструкций к единому виду: объемные буквы без подложки. Информационные конструкции рекомендуется расположить в соответствии с чертежами разверток.
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